**Диагностические коды ошибок VAG с расшифровкой на русском языке**

**Диагностические коды ошибок с расшифровкой на русском языке, для VW, Skoda, Audi, Seat**

Наиболее полная и подробная расшифровка кодов ошибок (неисправностей) для автомобилей VAG на русском языке. При возникновении неисправностей диагностические коды ошибок (DTC) сохраняются в электронных блоках управления (ЭБУ) разных систем автомобиля, и после считывания, позволяют найти причину тех или иных неполадок.  
Информация полезна для владельцев автомобилей Фольксваген, Шкода, Ауди и Сеат имеющим любой из диагностических адаптеров типа: [VAG-Com, VCDS, Вася-Диагност](https://karoqs.ru/forum/threads/37/), [OBDeleven](https://karoqs.ru/forum/threads/76/), [Carista OBD2](https://karoqs.ru/forum/threads/74/), [VAS 5054A](https://karoqs.ru/forum/threads/38/) и др. позволяющий считывать ошибки VAG. Диагностический адаптер типа OBD2 (универсальный сканнер для разных марок авто) не подходит для этих целей т.к. будет показывать только очень ограниченное количество ошибок не видя остальных. Сканнер OBD2 сможет показывать коды неисправностей стандарта OBD II только из колонки "Код ошибки (OBD II)".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ошибки (десятичный) | Код ошибки (Hex) | Код ошибки (OBD II) | Описание ошибки на русском языке |
| 00000 | 0000 |  | Окончание вывода |
| 00001 | 0001 |  | Блок управления тормозной системы |
| 00002 | 0002 |  | Блок управления коробки передач |
| 00003 | 0003 |  | Блок управления |
| 00004 | 0004 |  | Блок управления для работы двигателя на газе-J659 |
| 00016 | 0010 |  | Исп. электродвигатель задней правой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V195 |
| 00017 | 0011 |  | Исп. электродвигатель задней левой заслонки обогрева пространства для ног/размораживателя-V196 |
| 00018 | 0012 |  | Исполнительный электродвигатель заслонки холодного воздуха-V197 |
| 00019 | 0013 |  | Исполнительный электродвигатель заслонки теплого воздуха-V198 |
| 00020 | 0014 |  | Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V199 |
| 00021 | 0015 |  | Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V200 |
| 00022 | 0016 |  | Исполнительный электродвигатель правой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V201 |
| 00023 | 0017 |  | Исполнительный электродвигатель левой заслонки теплого воздуха в задней части центральной консоли-V202 |
| 00024 | 0018 |  | Исполнительный электродвигатель правой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V203 |
| 00025 | 0019 |  | Исполнительный электродвигатель левой заслонки холодного воздуха в задней части центральной консоли-V204 |
| 00026 | 001A |  | Исполнительный электродвигатель правой заслонки размораживателя и дефлектора-V205 |
| 00027 | 001B |  | Исполнительный электродвигатель левой заслонки размораживателя и дефлектора-V206 |
| 00028 | 001C |  | Исполнительный электродвигатель левой декоративной панели-V207 |
| 00029 | 001D |  | Исполнительный электродвигатель центральной декоративной панели-V208 |
| 00030 | 001E |  | Исполнительный электродвигатель правой декоративной панели-V209 |
| 00031 | 001F |  | Клавиша размораживания левого заднего стекла-E299 |
| 00032 | 0020 |  | Клавиша размораживания правого заднего стекла-E300 |
| 00033 | 0021 |  | Кнопка управления передним левым дефлектором-E301 |
| 00034 | 0022 |  | Кнопка управления передним левым центральным дефлектором-E302 |
| 00035 | 0023 |  | Кнопка управления передним правым центральным дефлектором-E303 |
| 00036 | 0024 |  | Кнопка управления передним правым дефлектором-E304 |
| 00037 | 0025 |  | Клавиша для установки разницы температур между пространством для ног и верхней частью салона-E305 |
| 00038 | 0026 |  | Кнопка управления задним левым дефлектором на центральной консоли-E306 |
| 00039 | 0027 |  | Кнопка управления задним правым дефлектором на центральной консоли-E307 |
| 00040 | 0028 |  | Клавиша блокировки открывания дверей изнутри-E318 |
| 00041 | 0029 |  | Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-V213 |
| 00042 | 002A |  | Лампа левого стояночного огня-M43 |
| 00043 | 002B |  | Лампа правого стояночного огня-M44 |
| 00044 | 002C |  | Выполнить проверку 1 группы исполнительных механизмов |
| 00045 | 002D |  | Выполнить проверку 2 группы исполнительных механизмов |
| 00046 | 002E |  | Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя левой фары-V248 |
| 00047 | 002F |  | Электродвигатель выдвижных жиклеров омывателя правой фары-V249 |
| 00048 | 0030 |  | Датчик температуры теплообменника, левый-G306 |
| 00049 | 0031 |  | Датчик температуры теплообменника, правый-G307 |
| 00050 | 0032 |  | Датчик температуры испарителя-G308 |
| 00051 | 0033 |  | Датчик температуры пространства для ног в задней левой части автомобиля-G309 |
| 00052 | 0034 |  | Датчик температуры пространства для ног в задней правой части автомобиля-G310 |
| 00053 | 0035 |  | Датчик температуры в задней левой части центральной консоли-G311 |
| 00054 | 0036 |  | Датчик температуры в задней правой части центральной консоли-G312 |
| 00055 | 0037 |  | Электродвигатель блокировки задней левой двери от случайного открывания изнутри-V142 |
| 00056 | 0038 |  | Вентилятор датчика температуры в салоне-V210 |
| 00057 | 0039 |  | Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, правый-V211 |
| 00058 | 003A |  | Реле обогрева стекла под щетками стеклоочистителя-J582 |
| 00059 | 003B |  | Клемма 30 Освещение салона |
| 00060 | 003C |  | Лампы противотуманных фар |
| 00061 | 003D |  | Лампы подсветки пространства для ног |
| 00062 | 003E |  | Запрос функций ходовой части |
| 00063 | 003F |  | Выключатель фонарей заднего хода-F4 |
| 00064 | 0040 |  | Исполнительный электродвигатель заслонки стойки В и пространства для ног, левый-V212 |
| 00065 | 0041 |  | Нагревательный элемент пространства для ног в задней левой части салона-Z42 |
| 00066 | 0042 |  | Нагревательный элемент пространства для ног в задней правой части салона-Z43 |
| 00067 | 0043 |  | Потребитель 1 |
| 00068 | 0044 |  | Потребитель 2 |
| 00069 | 0045 |  | Электродвигатель блокировки задней правой двери от случайного открывания изнутри-V143 |
| 00070 | 0046 |  | Напряжение стартерной батареи |
| 00071 | 0047 |  | Клавиша противотуманных фар-E315 |
| 00072 | 0048 |  | Клавиша задних противотуманных фонарей-E314 |
| 00073 | 0049 |  | Клавиша вещевого ящика-E316 |
| 00074 | 004A |  | Предохранитель розетки 1-S184 |
| 00075 | 004B |  | Предохранитель розетки 2-S185 |
| 00076 | 004C |  | Предохранитель розетки 3-S281 |
| 00077 | 004D |  | Концевой выключатель стеклоочистителя-F229 |
| 00078 | 004E |  | Разделительное реле 2 аккумулятора-J7 |
| 00079 | 004F |  | Выключатель освещения салона-E317 |
| 00080 | 0050 |  | Запрос функции сдвижного люка в крыше |
| 00081 | 0051 |  | Отключение обогревателя сиденья по минимальному напряжению |
| 00082 | 0052 |  | Клемма 61 генератора |
| 00083 | 0053 |  | Напорная магистраль топливного насоса |
| 00084 | 0054 |  | Переключающее реле аккумуляторной батареи бортовой сети-J579 |
| 00085 | 0055 |  | Переключающее реле стартерной батареи-J580 |
| 00086 | 0056 |  | Реле параллельного включения аккумуляторных батарей-J581 |
| 00087 | 0057 |  | Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск |
| 00088 | 0058 |  | Контроль заряда стартерной батареи |
| 00089 | 0059 |  | Контроль проводов, соединенных с клеммой 30 стартерной батареи |
| 00090 | 005A |  | Кабель питания клеммы 30 стартерной батареи |
| 00091 | 005B |  | Сигнал о нахождении ключа в замке зажигания |
| 00092 | 005C |  | Датчик температуры стартерной батареи-G331 |
| 00093 | 005D |  | Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск |
| 00094 | 005E |  | Электродвигатель центрального замка в задней левой двери LOCK –V214 |
| 00095 | 005F |  | Электродвигатель центрального замка в задней правой двери LOCK -V215 |
| 00096 | 0060 |  | Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161 |
| 00097 | 0061 |  | Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери переднего пассажира-V162 |
| 00098 | 0062 |  | Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней левой двери-V163 |
| 00099 | 0063 |  | Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в задней правой двери-V164 |
| 00100 | 0064 |  | Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308 |
| 00101 | 0065 |  | Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны переднего пассажира-E309 |
| 00102 | 0066 |  | Клавиша внутренней блокировки задней левой двери-E310 |
| 00103 | 0067 |  | Клавиша внутренней блокировки задней правой двери-E311 |
| 00104 | 0068 |  | Клавиша отпирания лючка заливной горловины топливного бака-E319 |
| 00105 | 0069 |  | Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне водителя |
| 00106 | 006A |  | Сигнал центрального замка SAFE/LOCK на стороне переднего пассажира |
| 00107 | 006B |  | Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней левой двери |
| 00108 | 006C |  | Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней правой двери |
| 00109 | 006D |  | Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L131 |
| 00110 | 006E |  | Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего пассажира-L132 |
| 00111 | 006F |  | Контрольная лампа внутренней блокировки двери водителя-K174 |
| 00112 | 0070 |  | Контрольная лампа внутренней блокировки двери переднего пассажира-K175 |
| 00113 | 0071 |  | Контрольная лампа внутренней блокировки задней левой двери-K176 |
| 00114 | 0072 |  | Контрольная лампа внутренней блокировки задней правой двери-K177 |
| 00115 | 0073 |  | Клавиша телефонной связи со стороны переднего пассажира-E320 |
| 00116 | 0074 |  | Клавиша телефонной связи, задняя левая-E321 |
| 00117 | 0075 |  | Клавиша телефонной связи, задняя правая-E322 |
| 00118 | 0076 |  | Клавиша включения размораживания со стороны водителя-E323 |
| 00119 | 0077 |  | Клавиша включения размораживания со стороны переднего пассажира-E324 |
| 00120 | 0078 |  | Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери водителя |
| 00121 | 0079 |  | Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога двери переднего пассажира |
| 00122 | 007A |  | Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней левой двери |
| 00123 | 007B |  | Наружная предупреждающая лампа/Лампа подсветки порога задней правой двери |
| 00124 | 007C |  | Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери водителя |
| 00125 | 007D |  | Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик двери переднего пассажира |
| 00126 | 007E |  | Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней левой двери |
| 00127 | 007F |  | Коммуникационный провод блока управления двери – доводчик задней правой двери |
| 00128 | 0080 |  | Контрольная лампа телефонной связи на стороне переднего пассажира-K178 |
| 00129 | 0081 |  | Подсветка внутренней ручки задней левой двери-L133 |
| 00130 | 0082 |  | Подсветка внутренней ручки задней правой двери-L134 |
| 00131 | 0083 |  | Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне водителя |
| 00132 | 0084 |  | Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала на стороне переднего пассажира |
| 00133 | 0085 |  | Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя левая |
| 00134 | 0086 |  | Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала, задняя правая |
| 00135 | 0087 |  | Датчик ускорения колеса, передний левый-G337 |
| 00136 | 0088 |  | Датчик ускорения колеса, передний правый-G338 |
| 00137 | 0089 |  | Датчик ускорения колеса, задний левый-G339 |
| 00138 | 008A |  | Датчик ускорения колеса, задний правый-G340 |
| 00139 | 008B |  | Датчик ускорения кузова, передний левый-G341 |
| 00140 | 008C |  | Датчик ускорения кузова, передний правый-G342 |
| 00141 | 008D |  | Датчик ускорения кузова, задний-G343 |
| 00142 | 008E |  | Клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса-N336 |
| 00143 | 008F |  | Клапан регулировки демпфирования переднего правого колеса-N337 |
| 00144 | 0090 |  | Клапан регулировки демпфирования заднего левого колеса-N338 |
| 00145 | 0091 |  | Клапан регулировки демпфирования заднего правого колеса-N339 |
| 00146 | 0092 |  | Напряжение питания переднего правого / заднего левого датчика ускорения |
| 00147 | 0093 |  | Напряжение питания переднего левого / заднего правого датчика ускорения |
| 00148 | 0094 |  | Преобразователь напряжения системы зарядки стартерной батареи-A15 |
| 00149 | 0095 |  | Отсутствует символ конца строки программы |
| 00150 | 0096 |  | Достоверность данных системы усиления тормозного привода |
| 00151 | 0097 |  | Достоверность данных системы ADR |
| 00152 | 0098 |  | Блок управления двигателя стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-J584 |
| 00153 | 0099 |  | Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216 |
| 00154 | 009A |  | Двигатель стеклоочистителя со стороны переднего пассажира-V217 |
| 00155 | 009B |  | Коммуникация блоков управления на стороне водителя и переднего пассажира |
| 00156 | 009C |  | Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей |
| 00157 | 009D |  | Клемма X |
| 00158 | 009E |  | Требование увеличения степени затемнения |
| 00159 | 009F |  | Требование уменьшения степени затемнения |
| 00160 | 00A0 |  | Адаптация усилителя тормозов |
| 00161 | 00A1 |  | Системный тест усилителя тормозов |
| 00162 | 00A2 |  | Адаптация блока управления усилителя тормозов не выполнена |
| 00163 | 00A3 |  | Выполняется программирование рабочих точек блока управления усилителем тормозов |
| 00164 | 00A4 |  | Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367 работает в аварийном режиме |
| 00165 | 00A5 |  | Выключатель распознавания передач P и N |
| 00166 | 00A6 |  | Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415 |
| 00167 | 00A7 |  | Ключ 5 |
| 00168 | 00A8 |  | Ключ 6 |
| 00169 | 00A9 |  | Ключ 7 |
| 00170 | 00AA |  | Ключ 8 |
| 00171 | 00AB |  | Ключ 1 не запрограммирован |
| 00172 | 00AC |  | Ключ 2 не запрограммирован |
| 00173 | 00AD |  | Ключ 3 не запрограммирован |
| 00174 | 00AE |  | Ключ 4 не запрограммирован |
| 00175 | 00AF |  | Ключ 5 не запрограммирован |
| 00176 | 00B0 |  | Ключ 6 не запрограммирован |
| 00177 | 00B1 |  | Ключ 7 не запрограммирован |
| 00178 | 00B2 |  | Ключ 8 не запрограммирован |
| 00179 | 00B3 |  | Антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя-R134 |
| 00180 | 00B4 |  | Антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя-R135 |
| 00181 | 00B5 |  | Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя-R136 |
| 00182 | 00B6 |  | Антенна в багажном отсеке системы управления доступом и правом запуска двигателя-R137 |
| 00183 | 00B7 |  | Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R138 |
| 00184 | 00B8 |  | Подача сигнала управления на кнопку пуска/останова двигателя |
| 00185 | 00B9 |  | Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15 |
| 00186 | 00BA |  | Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15SV |
| 00187 | 00BB |  | Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 75X |
| 00188 | 00BC |  | Подача управляющего сигнала на реле 1 электропитания, кл. 50 |
| 00189 | 00BD |  | Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания, кл. 50 |
| 00190 | 00BE |  | Датчик касания наружной ручки двери водителя-G415 |
| 00191 | 00BF |  | Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416 |
| 00192 | 00C0 |  | Датчик касания наружной ручки задней левой двери-G417 |
| 00193 | 00C1 |  | Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418 |
| 00194 | 00C2 |  | Устройство блокировки вынимания ключа из замка зажигания |
| 00195 | 00C3 |  | Электропитание потенциометра внутреннего зеркала заднего вида |
| 00196 | 00C4 |  | Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по горизонтали-G353 |
| 00197 | 00C5 |  | Потенциометр настройки положения внутреннего зеркала по вертикали-G354 |
| 00198 | 00C6 |  | Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением-Y7 |
| 00199 | 00C7 |  | Клавиша включения внутреннего освещения, передняя-E326 |
| 00200 | 00C8 |  | Клавиша включения внутреннего освещения, задняя-E327 |
| 00201 | 00C9 |  | Клавиша включения лампы для чтения, передняя-E328 |
| 00202 | 00CA |  | Клавиша включения лампы для чтения, задняя-E329 |
| 00203 | 00CB |  | Переключатель управления сдвижным люком в крыше-E8 |
| 00204 | 00CC |  | Клавиша управления сдвижным люком-E325 |
| 00205 | 00CD |  | Контрольная лампа системы открывания ворот гаража-K179 |
| 00206 | 00CE |  | Подача управляющего сигнала на двигатели внутреннего зеркала заднего вида |
| 00207 | 00CF |  | Нагревательный элемент датчика влажности воздуха-N340 |
| 00208 | 00D0 |  | Клемма 30 подсветки вещевого ящика |
| 00209 | 00D1 |  | Клемма 30 для косметического зеркала |
| 00210 | 00D2 |  | Подача управляющего сигнала на передние лампы освещения салона |
| 00211 | 00D3 |  | Подача управляющего сигнала на задние лампы освещения салона |
| 00212 | 00D4 |  | Подача управляющего сигнала на передние левые лампы для чтения |
| 00213 | 00D5 |  | Подача управляющего сигнала на передние правые лампы для чтения |
| 00214 | 00D6 |  | Подача управляющего сигнала на задние левые лампы для чтения |
| 00215 | 00D7 |  | Подача управляющего сигнала на задние правые лампы для чтения |
| 00216 | 00D8 |  | Сигнал затемнения антибликового зеркала |
| 00217 | 00D9 |  | Напряжение питания на датчике влажности воздуха |
| 00218 | 00DA |  | Датчик влажности воздуха-G355 |
| 00219 | 00DB |  | Включено изменение дорожного просвета для облегчения погрузки |
| 00220 | 00DC |  | Соединение со сдвижным люком в крыше |
| 00221 | 00DD |  | Соединение с системой охраны салона |
| 00222 | 00DE |  | Соединение с датчиком дождя |
| 00223 | 00DF |  | Контрольная лампа датчика наклона автомобиля-K188 |
| 00224 | 00E0 |  | Включен доводчик замка крышки багажника |
| 00225 | 00E1 |  | Развести доводчик замка крышки багажника |
| 00226 | 00E2 |  | Контрольная лампа регулятора демпфирования-K189 |
| 00227 | 00E3 |  | Клавиша настройки демпфирования-E387 |
| 00228 | 00E4 |  | Клавиша регулирования дорожного просвета-E388 |
| 00229 | 00E5 |  | Давление хладагента |
| 00230 | 00E6 |  | Выключатель положения P селектора-F305 |
| 00231 | 00E7 |  | Ошибка блока данных двигателя |
| 00232 | 00E8 |  | Ошибка блока данных коробки передач |
| 00233 | 00E9 |  | Блокирована зона действия датчика адаптивного круиз-контроля |
| 00234 | 00EA |  | Изменены настройки адаптивного круиз-контроля |
| 00235 | 00EB |  | Клавиша включения адаптивного круиз-контроля-E357 |
| 00236 | 00EC |  | Антенна 2 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя-R139 |
| 00237 | 00ED |  | Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего левого колеса-N59 |
| 00238 | 00EE |  | Электромагнитный клапан ABS тормоза переднего правого колеса-N58 |
| 00239 | 00EF |  | Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего левого колеса-N57 |
| 00240 | 00F0 |  | Электромагнитный клапан ABS тормоза заднего правого колеса-N56 |
| 00241 | 00F1 |  | Клапан регулировки давления противобуксовочной системы-N238 |
| 00242 | 00F2 |  | Клапан управления дроссельной заслонкой-N237 |
| 00243 | 00F3 |  | Моторный тормоз |
| 00244 | 00F4 |  | Напряжение питания клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса |
| 00245 | 00F5 |  | Напряжение питания клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса |
| 00246 | 00F6 |  | Массовая клемма клапанов ABS переднего правого + заднего левого колеса |
| 00247 | 00F7 |  | Массовая клемма клапанов ABS переднего левого + заднего правого колеса |
| 00248 | 00F8 |  | Выключатель трансмиссии-E206 |
| 00249 | 00F9 |  | Подтверждение функции регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха |
| 00250 | 00FA |  | Выключатель внедорожного режима-E207 |
| 00251 | 00FB |  | Датчик 4 уровня топлива-G393 |
| 00252 | 00FC |  | Задняя левая лампа комбинированного фонаря |
| 00253 | 00FD |  | Задняя правая лампа комбинированного фонаря |
| 00254 | 00FE |  | Не настроена противобуксовочная система автомобиля |
| 00255 | 00FF |  | Клапаны ABS |
| 00256 | 0100 |  | Датчик давления и температуры хладагента-G395 |
| 00257 | 0101 |  | Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101 |
| 00258 | 0102 |  | Электромагнитный клапан 1-N88 |
| 00259 | 0103 |  | Впускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N99 |
| 00260 | 0104 |  | Электромагнитный клапан 2-N89 |
| 00261 | 0105 |  | Впускной клапан ABS в приводе задних тормозов-N103 |
| 00262 | 0106 |  | Электромагнитный клапан 3-N90 |
| 00263 | 0107 |  | Коробка передач |
| 00264 | 0108 |  | Электромагнитный клапан 4-N91 |
| 00265 | 0109 |  | Выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N102 |
| 00266 | 010A |  | Электромагнитный клапан 5-N92 |
| 00267 | 010B |  | Выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N100 |
| 00268 | 010C |  | Электромагнитный клапан 6-N93 |
| 00269 | 010D |  | Выпускной клапан ABS, задний-N104 |
| 00270 | 010E |  | Электромагнитный клапан 7-N94 |
| 00271 | 010F |  | См. ремонтную группу 01 |
| 00272 | 0110 |  | Отключение функции вследствие электромагнитных помех |
| 00273 | 0111 |  | Впускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N133 |
| 00274 | 0112 |  | Впускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N134 |
| 00275 | 0113 |  | Выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N135 |
| 00276 | 0114 |  | Выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N136 |
| 00277 | 0115 |  | Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N137 |
| 00278 | 0116 |  | Главный клапан ABS-N105 |
| 00279 | 0117 |  | Клапан 1 блокировки дифференциала-N125 |
| 00280 | 0118 |  | Клапан 2 блокировки дифференциала-N126 |
| 00281 | 0119 |  | Датчик скорости движения-G68 |
| 00282 | 011A |  | Регулятор дроссельной заслонки-V60 |
| 00283 | 011B |  | Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47 |
| 00284 | 011C |  | Впускной/выпускной клапан ABS в контуре переднего правого тормоза-N138 |
| 00285 | 011D |  | Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45 |
| 00286 | 011E |  | Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N139 |
| 00287 | 011F |  | Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44 |
| 00288 | 0120 |  | Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки-N360 |
| 00289 | 0121 |  | Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего правого тормоза-N140 |
| 00290 | 0122 |  | Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46 |
| 00291 | 0123 |  | Датчик давления-F116/Датчик предупреждения-F117 |
| 00292 | 0124 |  | Уровень давления в системе подачи жидкости под давлением |
| 00293 | 0125 |  | Многофункциональный переключатель-F125 |
| 00294 | 0126 |  | Датчик давления 1 определения состояния КП |
| 00295 | 0127 |  | Датчик давления 2 определения состояния КП |
| 00296 | 0128 |  | Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8 |
| 00297 | 0129 |  | Датчик числа оборотов вала КП-G38 |
| 00298 | 012A |  | Выключатель блокировки дифференциала-E121 |
| 00299 | 012B |  | Переключатель программ-E122 |
| 00300 | 012C |  | Датчик температуры масла в КП-G93 |
| 00301 | 012D |  | Насос обратной подачи ABS-V39 |
| 00302 | 012E |  | Реле электромагнитных клапанов ABS-J106 |
| 00303 | 012F |  | Переключатель выбора функций-E91 |
| 00304 | 0130 |  | Подача управляющего сигнала на регулятор приточного вентилятора |
| 00305 | 0131 |  | Сигнал указателя расхода топлива |
| 00306 | 0132 |  | Система подачи вторичного воздуха, 1 ряд цилиндров |
| 00307 | 0133 |  | Система подачи вторичного воздуха, 2 ряд цилиндров |
| 00308 | 0134 |  | Напряжение питания двигателей сдвижного люка в крыше / шторки сдвижного люка в крыше |
| 00309 | 0135 |  | Насос-дозатор чистящего средства-V135 |
| 00310 | 0136 |  | Датчик температуры 1 катализатора-G20 |
| 00311 | 0137 |  | Штуцер подключения шланга для накачки шин |
| 00312 | 0138 |  | Датчик температуры 2 катализатора-G132 |
| 00313 | 0139 |  | Катализатор |
| 00314 | 013A |  | Двухходовой клапан рециркуляции ОГ-N161 |
| 00315 | 013B |  | Соединение со шторкой сдвижного люка в крыше |
| 00316 | 013C |  | Лампы подсветки задней части салона |
| 00317 | 013D |  | Блок управления крышки багажного отсека-J605 |
| 00318 | 013E |  | Напряжение питания на блоке управления крышки багажного отсека |
| 00319 | 013F |  | Электродвигатель гидропривода задней двери-V241 |
| 00320 | 0140 |  | Клапан гидропривода задней двери-N346 |
| 00321 | 0141 |  | Датчик гидропривода задней двери-G383 |
| 00322 | 0142 |  | Выключатель отключения системы охраны салона-E267 |
| 00323 | 0143 |  | Датчик наклона автомобиля-G384 |
| 00324 | 0144 |  | Клавиша отключения датчика наклона автомобиля-E360 |
| 00325 | 0145 |  | Клавиша опускания заднего стекла-E361 |
| 00326 | 0146 |  | Выключатель аварийного отключения противоугонной системы-E362 |
| 00327 | 0147 |  | Сигнал открытия сдвижного люка в крыше |
| 00328 | 0148 |  | Подача управляющего сигнала для разблокирования заднего стекла |
| 00329 | 0149 |  | Подача управляющего сигнала для разблокирования замка задней двери |
| 00330 | 014A |  | Сигнал интервала работы заднего стеклоочистителя |
| 00331 | 014B |  | Сигнал заднего стеклоочистителя для омывания и очистки стекла |
| 00332 | 014C |  | Подача управляющего сигнала на замок лючка бензобака |
| 00333 | 014D |  | Подача управляющего сигнала на реле доводчика двери |
| 00334 | 014E |  | Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент заднего стекла, ступень 2 |
| 00335 | 014F |  | Подача управляющего сигнала на задние фонари |
| 00336 | 0150 |  | Подача управляющего сигнала освещения задней части |
| 00337 | 0151 |  | Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери водителя |
| 00338 | 0152 |  | Подача управляющего сигнала на лампу подсветки двери переднего пассажира |
| 00339 | 0153 |  | Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней левой двери |
| 00340 | 0154 |  | Подача управляющего сигнала на лампу подсветки задней правой двери |
| 00341 | 0155 |  | Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ОТКР.) |
| 00342 | 0156 |  | Подача управляющего сигнала на дверь багажного отсека (ЗАКР.) |
| 00343 | 0157 |  | Подача управляющего сигнала для откидывания замка двери багажного отсека |
| 00344 | 0158 |  | Подача управляющего сигнала для установки в исходное положение замка двери багажного отсека |
| 00345 | 0159 |  | Подача управляющего сигнала для отпирания замка двери багажного отсека |
| 00346 | 015A |  | Подача управляющего сигнала для запирания замка двери багажного отсека |
| 00347 | 015B |  | Электромагнитный клапан 8-N281 |
| 00348 | 015C |  | Электромагнитный клапан 9-N282 |
| 00349 | 015D |  | Электромагнитный клапан 10-N283 |
| 00350 | 015E |  | Провод соединения с массой модуляционных клапанов |
| 00351 | 015F |  | Датчик частоты вращения промежуточного вала-G265 |
| 00352 | 0160 |  | Клемма 30A |
| 00353 | 0161 |  | Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора |
| 00354 | 0162 |  | Преобразователь напряжения для нагревательного элемента ветрового стекла-A18 |
| 00355 | 0163 |  | Исполнительный электродвигатель переднего левого дефлектора-V237 |
| 00356 | 0164 |  | Исполнительный электродвигатель переднего правого дефлектора-V238 |
| 00357 | 0165 |  | Подача управляющего сигнала на регулятор вентилятора системы рециркуляции воздуха |
| 00358 | 0166 |  | Подача управляющего сигнала на запорный клапан системы охлаждения |
| 00359 | 0167 |  | Температурный датчик переднего левого дефлектора-G385 |
| 00360 | 0168 |  | Температурный датчик переднего правого дефлектора-G386 |
| 00361 | 0169 |  | Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35 |
| 00362 | 016A |  | Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-V239 |
| 00363 | 016B |  | Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-V240 |
| 00364 | 016C |  | Клемма 15 Slave |
| 00365 | 016D |  | Коммуникационный провод системы охраны салона - вход |
| 00366 | 016E |  | Коммуникационный провод системы охраны салона - выход |
| 00367 | 016F |  | Левый передний амортизатор Мягко |
| 00368 | 0170 |  | Левый передний амортизатор Жестко |
| 00369 | 0171 |  | Передний правый амортизатор Мягко |
| 00370 | 0172 |  | Правый передний амортизатор Жестко |
| 00371 | 0173 |  | Задний левый амортизатор Мягко |
| 00372 | 0174 |  | Задний левый амортизатор Жестко |
| 00373 | 0175 |  | Задний правый амортизатор Мягко |
| 00374 | 0176 |  | Задний правый амортизатор Жестко |
| 00375 | 0177 |  | Подача управляющего сигнала для открытия левого выставного стекла |
| 00376 | 0178 |  | Подача управляющего сигнала для закрытия левого выставного стекла |
| 00377 | 0179 |  | Подача управляющего сигнала для открытия правого выставного стекла |
| 00378 | 017A |  | Подача управляющего сигнала для закрытия правого выставного стекла |
| 00379 | 017B |  | Клемма 58s |
| 00380 | 017C |  | Блок управления для спецавтомобилей-J608 |
| 00381 | 017D |  | Шина данных комбинации приборов |
| 00382 | 017E |  | Пиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны водителя-N343 |
| 00383 | 017F |  | Пиропатрон задней верхней подушки безопасности со стороны переднего пассажира-N344 |
| 00384 | 0180 |  | Оптическая шина данных |
| 00385 | 0181 |  | Плюсовой выход аудиоканала голосового управления/телефона |
| 00386 | 0182 |  | Отрицательный выход аудиоканала голосового управления/телефона |
| 00387 | 0183 |  | Плюсовой выход аудиоканала навигационных сообщений |
| 00388 | 0184 |  | Отрицательный выход аудиоканала навигационных сообщений |
| 00389 | 0185 |  | Выход наушников 1, левый канал |
| 00390 | 0186 |  | Выход наушников 1, правый канал |
| 00391 | 0187 |  | Выход наушников 2, левый канал |
| 00392 | 0188 |  | Выход наушников 2, правый канал |
| 00393 | 0189 |  | Проверка дисплея, черные сегменты |
| 00394 | 018A |  | Проверка дисплея, белые сегменты |
| 00395 | 018B |  | Проверка дисплея, красные сегменты |
| 00396 | 018C |  | Проверка дисплея, зеленые сегменты |
| 00397 | 018D |  | Проверка дисплея, синие сегменты |
| 00398 | 018E |  | Подсветка для облегчения посадки и высадки |
| 00399 | 018F |  | Сигнал подтверждения работы освещения |
| 00400 | 0190 |  | Акустический сигнал подтверждения включения указателей поворота |
| 00401 | 0191 |  | Генератор акустического сигнала |
| 00402 | 0192 |  | Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя-Z35 |
| 00403 | 0193 |  | Электродвигатель люка в крыше-V1 |
| 00404 | 0194 |  | Электродвигатель заднего сдвижного люка-V146 |
| 00405 | 0195 |  | Двигатель шторки сдвижного люка-V260 |
| 00406 | 0196 |  | Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка-G402 |
| 00407 | 0197 |  | Датчик Холла электродвигателя сдвижного люка, задний-G403 |
| 00408 | 0198 |  | Датчик Холла электродвигателя шторки сдвижного люка-G404 |
| 00409 | 0199 |  | Переключатель люка, не выключается сигнал от аварийной кнопки |
| 00410 | 019A |  | Сигнал предварительного выбора открывания сдвижного люка в крыше |
| 00411 | 019B |  | Постоянно идет сигнал от кнопки шторки |
| 00412 | 019C |  | Провод Low шины CAN-комфорт |
| 00413 | 019D |  | Провод High шины CAN-комфорт |
| 00414 | 019E |  | Провод Low шины CAN |
| 00415 | 019F |  | Провод High шины CAN |
| 00416 | 01A0 |  | Термозащита двигателя сдвижного люка в крыше |
| 00417 | 01A1 |  | Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), передний левый-R101 |
| 00418 | 01A2 |  | Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), передний правый-R102 |
| 00419 | 01A3 |  | Среднечастотный динамик, передний левый-R103 |
| 00420 | 01A4 |  | Среднечастотный динамик, передний правый-R104 |
| 00421 | 01A5 |  | Среднечастотный динамик, задний левый-R105 |
| 00422 | 01A6 |  | Среднечастотный динамик, задний правый-R106 |
| 00423 | 01A7 |  | Термозащита двигателя привода шторки сдвижного люка в крыше |
| 00424 | 01A8 |  | Тактовое управление датчиком парковки |
| 00425 | 01A9 |  | Тест работы указателей парковочного ассистента |
| 00426 | 01AA |  | Контрольная лампа ESP-K155 |
| 00427 | 01AB |  | Проверка соединения датчиков парковки |
| 00428 | 01AC |  | Проверка работы датчика парковочного ассистента |
| 00429 | 01AD |  | Указатель парковочного ассистента, передний левый-Y13 |
| 00430 | 01AE |  | Указатель парковочного ассистента, передний правый-Y14 |
| 00431 | 01AF |  | Указатель парковочного ассистента, задний-Y15 |
| 00432 | 01B0 |  | Напряжение питания указателей и зуммера парковочного ассистента |
| 00433 | 01B1 |  | Клавиша включения парковочного ассистента-E266 |
| 00434 | 01B2 |  | Датчик парковочного ассистента, передний внутренний левый-G332 |
| 00435 | 01B3 |  | Датчик парковочного ассистента, передний внутренний правый-G333 |
| 00436 | 01B4 |  | Датчик парковочного ассистента, задний внутренний левый-G334 |
| 00437 | 01B5 |  | Датчик парковочного ассистента, задний внутренний правый-G335 |
| 00438 | 01B6 |  | Датчик 2 уровня топлива-G169 |
| 00439 | 01B7 |  | Датчик 3 уровня топлива-G237 |
| 00440 | 01B8 |  | Датчик уровня топлива дополнительного топливного бака-G292 |
| 00441 | 01B9 |  | Датчик положения поплавка дополнительного топливного бака-G293 |
| 00442 | 01BA |  | Клемма 87F топливного насоса |
| 00443 | 01BB |  | Предохранитель топливного насоса дополнительного бака-S266 |
| 00444 | 01BC |  | Подача управляющего сигнала на топливный насос дополнительного бака |
| 00445 | 01BD |  | Потери хладагента |
| 00446 | 01BE |  | Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения |
| 00447 | 01BF |  | Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения |
| 00448 | 01C0 |  | Подкачивающий насос муфты Haldex-V181 |
| 00449 | 01C1 |  | Подкачивающий насос включен |
| 00450 | 01C2 |  | Подкачивающий насос выключен |
| 00451 | 01C3 |  | Муфта полного привода разомкнута |
| 00452 | 01C4 |  | Включена муфта полного привода |
| 00453 | 01C5 |  | Ограничение работы вследствие перегрева |
| 00454 | 01C6 |  | Система контроля полного привода |
| 00455 | 01C7 |  | Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя, подключенный к шине CAN-комфорт-J518 |
| 00456 | 01C8 |  | Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518 |
| 00457 | 01C9 |  | Блок управления бортовой сети-J519 |
| 00458 | 01CA |  | Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367 |
| 00459 | 01CB |  | Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации-J523 |
| 00460 | 01CC |  | Блок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации-J524 |
| 00461 | 01CD |  | Блок управления регулировки сиденья переднего пассажира (с функцией запоминания)-J521 |
| 00462 | 01CE |  | Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522 |
| 00463 | 01CF |  | Блок управления цифровой аудиосистемы-J525 |
| 00464 | 01D0 |  | Блок управления с дисплеем магнитолы и навигационной системы-J503 |
| 00465 | 01D1 |  | Блок управления телефона/системы Telematik-J526 |
| 00466 | 01D2 |  | Блок управления рулевой колонки-J527 |
| 00467 | 01D3 |  | TV- тюнер-R78 |
| 00468 | 01D4 |  | CD-ROM привод-R92 |
| 00469 | 01D5 |  | Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу |
| 00470 | 01D6 |  | Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу |
| 00471 | 01D7 |  | Блок управления системы электронного регулирования демпфирования EGD-J250 |
| 00472 | 01D8 |  | Блок управления усилителя тормозов-J539 |
| 00473 | 01D9 |  | Блок управления электромеханического стояночного тормоза-J540 |
| 00474 | 01DA |  | Блок управления иммобилайзера |
| 00475 | 01DB |  | Блок управления сдвижной двери-J558 |
| 00476 | 01DC |  | Блок управления топливного насоса-J538 |
| 00477 | 01DD |  | Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации.-J523, подключенный к шине CAN-комфорт |
| 00478 | 01DE |  | Блок управления задней панели управления, индикации и выдачи информации.-J524, подключенный к шине CAN-комфорт |
| 00479 | 01DF |  | Блок управления дистанционного управления центрального замка-J276 |
| 00480 | 01E0 |  | Блок управления комбинации приборов-J285, подключенный к шине CAN-Infotainment |
| 00481 | 01E1 |  | Блок управления приемника дорожных сообщений-J559 |
| 00482 | 01E2 |  | Задний дисплей для ТВ и видео-R97 |
| 00483 | 01E3 |  | Блок управления дополнительного воздушного отопителя |
| 00484 | 01E4 |  | Блок управления системы определения положения автомобиля-J603 |
| 00485 | 01E5 |  | Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны водителя-E369 |
| 00486 | 01E6 |  | Клавиша центрального замка в наружной ручке двери со стороны переднего пассажира-E370 |
| 00487 | 01E7 |  | Клавиша центрального замка в наружной ручке задней левой двери-E371 |
| 00488 | 01E8 |  | Клавиша центрального замка в наружной ручке задней правой двери-E372 |
| 00489 | 01E9 |  | Датчик температуры заднего левого дефлектора-G405 |
| 00490 | 01EA |  | Датчик температуры заднего правого дефлектора-G406 |
| 00491 | 01EB |  | Проверить правильность подключения датчиков частоты вращения на блоке управления |
| 00492 | 01EC |  | Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просвета |
| 00493 | 01ED |  | Блок датчиков ESP-G419 |
| 00494 | 01EE |  | Блок датчиков ESP: неправильно выбран узел |
| 00495 | 01EF |  | Блок датчиков ESP, напряжение питания |
| 00496 | 01F0 |  | Передние датчики дорожного просвета |
| 00497 | 01F1 |  | Задние датчики дорожного просвета |
| 00498 | 01F2 |  | Тахограф-G24 |
| 00499 | 01F3 |  | Указатель напряжения бортовой сети-Y11 |
| 00500 | 01F4 |  | Указатель температуры масла-Y12 |
| 00501 | 01F5 |  | Контрольная лампа уровня масла-K38 |
| 00502 | 01F6 |  | Контрольная лампа иммобилайзера-K115 |
| 00503 | 01F7 |  | Подача управляющего сигнала на клапаны насосов-форсунок |
| 00504 | 01F8 |  | Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240 |
| 00505 | 01F9 |  | Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241 |
| 00506 | 01FA |  | Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242 |
| 00507 | 01FB |  | Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243 |
| 00508 | 01FC |  | Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244 |
| 00509 | 01FD |  | Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245 |
| 00510 | 01FE |  | Электродвигатель обтекателя-V252 |
| 00511 | 01FF |  | Селектор-E313 |
| 00512 | 0200 |  | Датчик Холла не установлен на контрольную отметку |
| 00513 | 0201 |  | Датчик оборотов двигателя-G28 |
| 00514 | 0202 |  | Датчик момента зажигания-G4 |
| 00515 | 0203 |  | Датчик Холла-G40 |
| 00516 | 0204 |  | Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60 |
| 00517 | 0205 |  | Датчик полной нагрузки-F81 |
| 00518 | 0206 |  | Потенциометр дроссельной заслонки-G69 |
| 00519 | 0207 |  | Датчик давления во впускном коллекторе-G71 |
| 00520 | 0208 |  | Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19 |
| 00521 | 0209 |  | Потенциометр регулировки CO-G74 |
| 00522 | 020A |  | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62 |
| 00523 | 020B |  | Датчик температуры воздуха на впуске-G42 |
| 00524 | 020C |  | Датчик детонации 1-G61 |
| 00525 | 020D |  | Лямбда-зонд-G39 |
| 00526 | 020E |  | Выключатель стоп-сигнала-F |
| 00527 | 020F |  | Датчик температуры во впускном коллекторе-G72 |
| 00528 | 0210 |  | Датчик высоты-F96 |
| 00529 | 0211 |  | Нет информации о частоте вращения |
| 00530 | 0212 |  | Потенциометр регулятора дроссельной заслонки-G88 |
| 00531 | 0213 |  | Опорное напряжение расходомера воздуха |
| 00532 | 0214 |  | Напряжение электропитания |
| 00533 | 0215 |  | Регулирование холостого хода |
| 00534 | 0216 |  | Датчик температуры масла-G8 |
| 00535 | 0217 |  | Первичное регулирование зажигания по детонации |
| 00536 | 0218 |  | Вторичное регулирование зажигания по детонации |
| 00537 | 0219 |  | Лямбда-регулирование |
| 00538 | 021A |  | Опорное напряжение |
| 00539 | 021B |  | Датчик температуры топлива-G81 |
| 00540 | 021C |  | Датчик детонации 2-G66 |
| 00541 | 021D |  | Потенциометр хода золотника-G99 |
| 00542 | 021E |  | Датчик хода иглы форсунки-G80 |
| 00543 | 021F |  | Превышено максимальное значение частоты вращения |
| 00544 | 0220 |  | Превышено максимальное давление наддува |
| 00545 | 0221 |  | Электрическое соединение двигателя и коробки передач |
| 00546 | 0222 |  | Поврежден провод передачи данных |
| 00547 | 0223 |  | Датчик давления ABS-F137 |
| 00548 | 0224 |  | Электропитание памяти неисправностей |
| 00549 | 0225 |  | Сигнал расхода |
| 00550 | 0226 |  | Регулятор начала впрыска |
| 00551 | 0227 |  | Перегрев катализатора |
| 00552 | 0228 |  | Потенциометр расходомера воздуха-G19 |
| 00553 | 0229 |  | Расходомер воздуха-G70 |
| 00554 | 022A |  | Лямбда-регулирование 2 |
| 00555 | 022B |  | Лямбда-зонд 2-G108 |
| 00556 | 022C |  | Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212 |
| 00557 | 022D |  | Датчик давления в контуре усилителя рулевого управления-F88 |
| 00558 | 022E |  | Предел настройки регулятора смеси Бедная смесь |
| 00559 | 022F |  | Предел настройки регулятора смеси Богатая смесь |
| 00560 | 0230 |  | Система рециркуляции ОГ |
| 00561 | 0231 |  | Адаптация смеси |
| 00562 | 0232 |  | Датчик температуры и уровня масла-G266 |
| 00563 | 0233 |  | Указатель текущего расхода топлива-Y10 |
| 00564 | 0234 |  | Селектор АКП |
| 00565 | 0235 |  | Задняя панель управления и индикации Climatronic-E265 |
| 00566 | 0236 |  | Режим работы усилителя рулевого управления |
| 00567 | 0237 |  | Подача управляющего сигнала на электродвигатель электроусилителя рулевого управления |
| 00568 | 0238 |  | Позиционные датчики на электродвигателе электроусилителя рулевого управления |
| 00569 | 0239 |  | Ток электродвигателя электроусилителя рулевого управления |
| 00570 | 023A |  | Реле электродвигателя электроусилителя рулевого управления-J509 |
| 00571 | 023B |  | Управляющая связь |
| 00572 | 023C |  | Датчик положения рулевого колеса-G268 |
| 00573 | 023D |  | Датчик момента сопротивления повороту-G269 |
| 00574 | 023E |  | Включен приводной двигатель |
| 00575 | 023F |  | Давление во впускном коллекторе |
| 00576 | 0240 |  | Клемма 15 |
| 00577 | 0241 |  | Регулирование по детонации цилиндр 1 |
| 00578 | 0242 |  | Регулирование по детонации цилиндр 2 |
| 00579 | 0243 |  | Регулирование по детонации цилиндр 3 |
| 00580 | 0244 |  | Регулирование по детонации цилиндр 4 |
| 00581 | 0245 |  | Регулирование по детонации цилиндр 5 |
| 00582 | 0246 |  | Регулирование по детонации цилиндр 6 |
| 00583 | 0247 |  | Регулирование по детонации цилиндр 7 |
| 00584 | 0248 |  | Регулирование по детонации цилиндр 8 |
| 00585 | 0249 |  | Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98 |
| 00586 | 024A |  | Регулирование системы рециркуляции ОГ |
| 00587 | 024B |  | Предел настройки регулятора смеси |
| 00588 | 024C |  | Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 |
| 00589 | 024D |  | Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131 |
| 00590 | 024E |  | Пиропатрон 2 подушки безопасности переднего пассажира-N132 |
| 00591 | 024F |  | Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24 |
| 00592 | 0250 |  | Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25 |
| 00593 | 0251 |  | Концевой выключатель сиденья переднего пассажира-F151 |
| 00594 | 0252 |  | Запальная цепь подушки безопасности |
| 00595 | 0253 |  | Сохранены данные об ударе |
| 00596 | 0254 |  | Короткое замыкание проводов клапанов |
| 00597 | 0255 |  | Несовпадение импульсов частоты вращения колес |
| 00598 | 0256 |  | Неисправность гидравлической или механической системы |
| 00599 | 0257 |  | Достоверность сигнала на пневматическом выключателе / выключателе стоп-сигнала |
| 00600 | 0258 |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92 |
| 00601 | 0259 |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя центральной заслонки-G112 |
| 00602 | 025A |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-G114 |
| 00603 | 025B |  | Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85 |
| 00604 | 025C |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 |
| 00605 | 025D |  | Двухходовой клапан переключения режима приточной вентиляции/рециркуляции воздуха-N63 |
| 00606 | 025E |  | 2-ходовой клапан запорного клапана охлаждающей жидкости-N147 |
| 00607 | 025F |  | Указатель наружной температуры-G106 |
| 00608 | 0260 |  | Датчик загрузки-G119 |
| 00609 | 0261 |  | Вывод зажигания 1 |
| 00610 | 0262 |  | Вывод зажигания 2 |
| 00611 | 0263 |  | Вывод зажигания 3 |
| 00612 | 0264 |  | Вывод зажигания 4 |
| 00613 | 0265 |  | Вывод зажигания 5 |
| 00614 | 0266 |  | Вывод зажигания 6 |
| 00615 | 0267 |  | Вывод зажигания 7 |
| 00616 | 0268 |  | Вывод зажигания 8 |
| 00617 | 0269 |  | Датчик замедления срабатывания левой подушки безопасности-G104 |
| 00618 | 026A |  | Датчик замедления срабатывания правой подушки безопасности-G105 |
| 00619 | 026B |  | Жгут проводов датчиков, левый |
| 00620 | 026C |  | Жгут проводов датчиков, правый |
| 00621 | 026D |  | Клапан сброса давления-N155 |
| 00622 | 026E |  | Удаление воды из топливного фильтра |
| 00623 | 026F |  | Электрическое соединение ABS и коробки передач |
| 00624 | 0270 |  | Вмешательство компрессора кондиционера |
| 00625 | 0271 |  | Сигнал скорости |
| 00626 | 0272 |  | Контрольная лампа времени прогрева свечами накаливания-K29 |
| 00627 | 0273 |  | Датчик уровня жидкости-G120 |
| 00628 | 0274 |  | Контроль управляющего воздействия |
| 00629 | 0275 |  | Датчик на педали тормоза-F47 |
| 00630 | 0276 |  | Включен кондиционер |
| 00631 | 0277 |  | Соединение AC - Motronic |
| 00632 | 0278 |  | Интерфейс Climatronic в комбинации приборов |
| 00633 | 0279 |  | Провода к пиропатронам/датчики замедления |
| 00634 | 027A |  | Балластное сопротивление EDS-N159 |
| 00635 | 027B |  | Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором |
| 00636 | 027C |  | Датчик ускорения, передний правый-G121 |
| 00637 | 027D |  | Датчик ускорения, задний левый-G122 |
| 00638 | 027E |  | Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач |
| 00639 | 027F |  | Датчик замедления-G123 |
| 00640 | 0280 |  | Реле нагревательного элемента лямбда-зонда-J278 |
| 00641 | 0281 |  | Температура ATF |
| 00642 | 0282 |  | Переключающий клапан EDS в контуре переднего правого тормоза-N166 |
| 00643 | 0283 |  | Выпускной клапан EDS в контуре переднего правого тормоза-N167 |
| 00644 | 0284 |  | Переключающий клапан EDS в контуре переднего левого тормоза-N168 |
| 00645 | 0285 |  | Выпускной клапан EDS в контуре переднего левого тормоза-N169 |
| 00646 | 0286 |  | Электрическое соединение 1 ABS-ASR/ двигатель |
| 00647 | 0287 |  | Электрическое соединение 2 ABS-ASR/ двигатель |
| 00648 | 0288 |  | Нагревательный элемент лямбда-зонда после катализатора |
| 00649 | 0289 |  | Впускной и выпускной клапаны ABS в контуре задних тормозов-N160 |
| 00650 | 028A |  | Выключатель педали сцепления-F36 |
| 00651 | 028B |  | Провода системы зажигания |
| 00652 | 028C |  | Контроль включения передачи |
| 00653 | 028D |  | Достоверность данных от селектора АКП / коробки передач |
| 00654 | 028E |  | Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153 |
| 00655 | 028F |  | Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154 |
| 00656 | 0290 |  | Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128 |
| 00657 | 0291 |  | Исполнительный электродвигатель центрального дефлектора-V102 |
| 00658 | 0292 |  | Панель управления |
| 00659 | 0293 |  | Самопроверка |
| 00660 | 0294 |  | Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down) / потенциометр дроссельной заслонки |
| 00661 | 0295 |  | Указатель температуры |
| 00662 | 0296 |  | Датчик частоты вращения |
| 00663 | 0297 |  | Спидометр |
| 00664 | 0298 |  | Указатель уровня топлива |
| 00665 | 0299 |  | Контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности-K19 |
| 00666 | 029A |  | Звуковой сигнализатор |
| 00667 | 029B |  | Сигнал наружной температуры |
| 00668 | 029C |  | Напряжение бортовой сети, клемма 30 |
| 00669 | 029D |  | Вторая аварийная лампа-K97 |
| 00670 | 029E |  | Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127 |
| 00671 | 029F |  | Переключатель круиз-контроля-E45 |
| 00672 | 02A0 |  | Гидравлический насос ABS с добавочным сопротивлением |
| 00673 | 02A1 |  | Включить тормоз |
| 00674 | 02A2 |  | Выключить тормоз |
| 00675 | 02A3 |  | Вх. пер. лев.:0V |
| 00676 | 02A4 |  | Вх. пер. лев.:Uбатареи |
| 00677 | 02A5 |  | Вх. пер. лев.:Uбатареи |
| 00678 | 02A6 |  | Вх. пер. лев.:Uбатареи |
| 00679 | 02A7 |  | Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 перед катализатором |
| 00680 | 02A8 |  | Вх. пер. пр.:0V |
| 00681 | 02A9 |  | Вх. пер. пр.:Uбатареи |
| 00682 | 02AA |  | Вх. пер. пр.:Uбатареи |
| 00683 | 02AB |  | Вх. пер. пр.:Uбатареи |
| 00684 | 02AC |  | Нагревательный элемент лямбда-зонда 2 после катализатора |
| 00685 | 02AD |  | Вх. задн. лев.:0V |
| 00686 | 02AE |  | Вх. задн. лев.:Uбатареи |
| 00687 | 02AF |  | Вх. задн. лев.:Uбатареи |
| 00688 | 02B0 |  | Вх. задн. лев.:Uбатареи |
| 00689 | 02B1 |  | Подсос воздуха в системе впуска |
| 00690 | 02B2 |  | Вх. задн. пр.:0V |
| 00691 | 02B3 |  | Вх. задн. пр.:Uбатареи |
| 00692 | 02B4 |  | Вх. задн. пр.:Uбатареи |
| 00693 | 02B5 |  | Вх. задн. пр.:Uбатареи |
| 00694 | 02B6 |  | Освещение/переключатели и передняя панель |
| 00695 | 02B7 |  | Клапаны EDS/гидронасос:Uбатареи Блокировано переднее левое/переднее правое колесо |
| 00696 | 02B8 |  | Клапан сброса давления, левый-N170 |
| 00697 | 02B9 |  | Клапан сброса давления, правый-N171 |
| 00698 | 02BA |  | Повышенное потребление тока блоком управления |
| 00699 | 02BB |  | Лямбда-зонд после катализатора-G130 |
| 00700 | 02BC |  | Лямбда-зонд 2 после катализатора-G131 |
| 00701 | 02BD |  | Проверка перегрева охлаждающей жидкости |
| 00702 | 02BE |  | Датчик состава топлива-G133 |
| 00703 | 02BF |  | Распознавание положения холостого хода Потенциометр дроссельной заслонки/выключатель положения дроссельной заслонки |
| 00704 | 02C0 |  | Клапаны EDS/гидронасос:Uбатареи-Колеса блокированы |
| 00705 | 02C1 |  | Реле вентиляторов радиатора (скорость 1)-J279 |
| 00706 | 02C2 |  | Реле вентиляторов радиатора (скорость 2)-J513 |
| 00707 | 02C3 |  | Клапан центральных дефлекторов-N236 |
| 00708 | 02C4 |  | ОСТОРОЖНО! Включается вентилятор |
| 00709 | 02C5 |  | Фотодатчик 2 интенсивности солнечной радиации-G134 |
| 00710 | 02C6 |  | Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107 |
| 00711 | 02C7 |  | Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с левой стороны-V108 |
| 00712 | 02C8 |  | Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног с правой стороны-V109 |
| 00713 | 02C9 |  | Исполнительный электродвигатель левого центрального дефлектора-V110 |
| 00714 | 02CA |  | Исполнительный электродвигатель правого центрального дефлектора-V111 |
| 00715 | 02CB |  | Исполнительный электродвигатель заднего дефлектора-V112 |
| 00716 | 02CC |  | Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113 |
| 00717 | 02CD |  | Исполнительный электродвигатель клапана абсорбера-V114 |
| 00718 | 02CE |  | Выключатель левого верхнего дефлектора-F179 |
| 00719 | 02CF |  | Выключатель правого верхнего дефлектора-F180 |
| 00720 | 02D0 |  | Выключатель левого нижнего дефлектора-F181 |
| 00721 | 02D1 |  | Выключатель правого нижнего дефлектора-F182 |
| 00722 | 02D2 |  | Выключатель центрального левого дефлектора-F183 |
| 00723 | 02D3 |  | Переключатель центрального правого дефлектора-F184 |
| 00724 | 02D4 |  | Выключатель левого дефлектора в задней части салона-F185 |
| 00725 | 02D5 |  | Выключатель правого дефлектора в задней части салона-F186 |
| 00726 | 02D6 |  | Выключатель центрального дефлектора в задней части салона-F187 |
| 00727 | 02D7 |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя-G135 |
| 00728 | 02D8 |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального левого дефлектора-G136 |
| 00729 | 02D9 |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального правого дефлектора-G137 |
| 00730 | 02DA |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального дефлектора-G138 |
| 00731 | 02DB |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки пространства для ног-G139 |
| 00732 | 02DC |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки пространства для ног-G140 |
| 00733 | 02DD |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора в задней части салона -G141 |
| 00734 | 02DE |  | Потенциометр центрального дефлектора-G142 |
| 00735 | 02DF |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143 |
| 00736 | 02E0 |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя клапана фильтра с активированным углем-G144 |
| 00737 | 02E1 |  | Левый клапан регулировки отопителя-N175 |
| 00738 | 02E2 |  | Правый клапан регулировки отопителя-N176 |
| 00739 | 02E3 |  | Циркуляционный насос ОЖ -V50 |
| 00740 | 02E4 |  | Датчик распознавания цилиндра 1-G145 |
| 00741 | 02E5 |  | Контроль положения педали тормоза |
| 00742 | 02E6 |  | Система вентиляции аккумуляторной батареи |
| 00743 | 02E7 |  | Датчик вентиляции аккумуляторной батареи-G146 |
| 00744 | 02E8 |  | Регулятор температуры аккумуляторной батареи |
| 00745 | 02E9 |  | Контроль изоляции |
| 00746 | 02EA |  | Отказ секций аккумуляторной батареи |
| 00747 | 02EB |  | Датчик температуры аккумуляторной батареи, передний-G52 |
| 00748 | 02EC |  | Датчик температуры аккумуляторной батареи, задний-G53 |
| 00749 | 02ED |  | Вентиляционный люк |
| 00750 | 02EE |  | Аварийная лампа |
| 00751 | 02EF |  | Указатель емкости тяговой АКБ |
| 00752 | 02F0 |  | Вентилятор и обогрев батареи |
| 00753 | 02F1 |  | Электрические соединения для передачи импульсов частоты вращения колес |
| 00754 | 02F2 |  | Лампа накаливания |
| 00755 | 02F3 |  | Контрольная лампа давления масла-K3 |
| 00756 | 02F4 |  | Датчик температуры левого дефлектора-G150 |
| 00757 | 02F5 |  | Датчик температуры правого дефлектора-G151 |
| 00758 | 02F6 |  | Система подачи дополнительного воздуха |
| 00759 | 02F7 |  | Регулятор температуры воздуха, выходящего из левого дефлектора-G155 |
| 00760 | 02F8 |  | Регулятор температуры воздуха, выходящего из правого дефлектора-G156 |
| 00761 | 02F9 |  | Ошибка сохранена в памяти блока управления двигателя |
| 00762 | 02FA |  | Форсунка-N181 |
| 00763 | 02FB |  | Датчик давления газа (на стороне водителя)-G147 |
| 00764 | 02FC |  | Датчик давления газа (на стороне переднего пассажира)-G148 |
| 00765 | 02FD |  | Датчик перемещения регулировочного золотника-G149 |
| 00766 | 02FE |  | Датчик температуры переднего дефлектора-G152 |
| 00767 | 02FF |  | Датчик температуры заднего испарителя-G153 |
| 00768 | 0300 |  | Датчик температуры заднего теплообменника-G154 |
| 00769 | 0301 |  | Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из двигателя-G82 |
| 00770 | 0302 |  | Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора-G83 |
| 00771 | 0303 |  | Датчик уровня топлива-G |
| 00772 | 0304 |  | Датчик давления масла-F22 |
| 00773 | 0305 |  | Датчик давления масла-G10 |
| 00774 | 0306 |  | Задний левый датчик дорожного просвета-G76 |
| 00775 | 0307 |  | Задний правый датчик дорожного просвета-G77 |
| 00776 | 0308 |  | Передний левый датчик дорожного просвета-G78 |
| 00777 | 0309 |  | Датчик положения педали акселератора-G79 |
| 00778 | 030A |  | Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 |
| 00779 | 030B |  | Датчик температуры наружного воздуха-G17 |
| 00780 | 030C |  | Датчик вертикального ускорения-G90 |
| 00781 | 030D |  | Передний левый исп. электродвигатель-V76 |
| 00782 | 030E |  | Передний правый исп. электродвигатель-V77 |
| 00783 | 030F |  | Задний левый исп. электродвигатель-V78 |
| 00784 | 0310 |  | Задний правый исп. электродвигатель-V79 |
| 00785 | 0311 |  | Датчик температуры передней панели-G56 |
| 00786 | 0312 |  | Датчик температуры крыши-G86 |
| 00787 | 0313 |  | Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89 |
| 00788 | 0314 |  | 2-ходовой клапан заслонок пространства для ног и размораживателя-N118 |
| 00789 | 0315 |  | Выключатель заднего хода-F41 |
| 00790 | 0316 |  | Заслонка приточной вентиляции/рециркуляция воздуха |
| 00791 | 0317 |  | Термодатчик испарителя-E33 |
| 00792 | 0318 |  | Датчик давления в контуре климатической установки-F129 |
| 00793 | 0319 |  | Датчик положения педали тормоза-G100 |
| 00794 | 031A |  | Датчик гидравлического насоса-G101 |
| 00795 | 031B |  | Датчик вертикального ускорения, задний-G102 |
| 00796 | 031C |  | Вентилятор датчика температуры-V42 |
| 00797 | 031D |  | Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107 |
| 00798 | 031E |  | Тест сегментов |
| 00799 | 031F |  | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110 |
| 00800 | 0320 |  | Датчик температуры для вентилятора-G109 |
| 00801 | 0321 |  | Датчик высокого давления для электромагнитной муфты-F118 |
| 00802 | 0322 |  | Датчик низкого давления в контуре климатической установки-F73 |
| 00803 | 0323 |  | Датчик хода передней правой стойки-G116 |
| 00804 | 0324 |  | Датчик хода передней левой стойки-G115 |
| 00805 | 0325 |  | Клапан передней левой амортизаторной стойки-N148 |
| 00806 | 0326 |  | Клапан передней правой амортизаторной стойки-N149 |
| 00807 | 0327 |  | Клапан задней левой амортизаторной стойки-N150 |
| 00808 | 0328 |  | Клапан задней правой амортизаторной стойки-N151 |
| 00809 | 0329 |  | Усилитель тормозного привода ESP |
| 00810 | 032A |  | Датчик 1/2 давления в контуре тормозов |
| 00811 | 032B |  | Система не готова к опросу |
| 00812 | 032C |  | Выключатель катушки электромагнита регулятора тормозного давления-F84 |
| 00813 | 032D |  | Датчик давления 2 в тормозной системе-G214 |
| 00814 | 032E |  | Катушка электромагнита регулятора тормозного давления-N247 |
| 00815 | 032F |  | Датчик в усилителе тормозов для распознавания торможения-F238 |
| 00816 | 0330 |  | Датчик усилителя руля-G250 |
| 00817 | 0331 |  | Термопредохранитель усилителя руля |
| 00818 | 0332 |  | Датчик температуры на выходе испарителя-G263 |
| 00819 | 0333 |  | Датчик высокого давления-G65 |
| 00820 | 0334 |  | Датчик распознавания торможения системы ESP-F83 |
| 00821 | 0335 |  | Антенна 2 магнитолы-R93 |
| 00822 | 0336 |  | Сопряжение цифрового акустического пакета с магнитолой |
| 00823 | 0337 |  | Передний левый линейный выход |
| 00824 | 0338 |  | Контрольная лампа противобуксовочной системы-K86 |
| 00825 | 0339 |  | Нагревательный элемент подушки сиденья водителя-Z6 |
| 00826 | 033A |  | Нагревательный элемент подушки сиденья переднего пассажира-Z8 |
| 00827 | 033B |  | Реле вентилятора радиатора-J26 |
| 00828 | 033C |  | Реле вентилятора радиатора (скорость 3)-J135 |
| 00829 | 033D |  | Блок управления отопителя-J162 |
| 00830 | 033E |  | Блок управления привода складной крыши-J256 |
| 00831 | 033F |  | Блок управления вентилятора радиатора, скорости 1+2-J293 |
| 00832 | 0340 |  | Панель управления и индикации-E87 |
| 00833 | 0341 |  | Сигнал включения обогрева ветрового стекла |
| 00834 | 0342 |  | Сигнал включения обогрева заднего стекла |
| 00835 | 0343 |  | Соединение с блоком управления привода складной крыши |
| 00836 | 0344 |  | Клапан 1 выбора передачи-N284 |
| 00837 | 0345 |  | Клапан 2 выбора передачи-N285 |
| 00838 | 0346 |  | Клапан 3 выбора передачи-N286 |
| 00839 | 0347 |  | Клапан 4 выбора передачи-N287 |
| 00840 | 0348 |  | Реле гидравлического насоса КП-J510 |
| 00841 | 0349 |  | Датчик давления в гидросистеме КП-G270 |
| 00842 | 034A |  | Блок управления мех. КП с электронным управлением |
| 00843 | 034B |  | Потенциометр селектора (вперед/назад)-G272 |
| 00844 | 034C |  | Датчик распознавания паза селектора АКП-F257 |
| 00845 | 034D |  | Датчик распознавания селектора АКП в положении N-F258 |
| 00846 | 034E |  | Датчик распознавания положения "Stop" селектора АКП-F259 |
| 00847 | 034F |  | Реле отключения потребителей-J511 |
| 00848 | 0350 |  | Выключатель режима старт-стоп-E262 |
| 00849 | 0351 |  | Контакт S выключателя зажигания и стартера-D |
| 00850 | 0352 |  | Выход управления активного усилителя магнитолы |
| 00851 | 0353 |  | Динамик |
| 00852 | 0354 |  | Динамики, передние |
| 00853 | 0355 |  | Динамики, задние |
| 00854 | 0356 |  | Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов |
| 00855 | 0357 |  | Соединение с CD-чейнджером |
| 00856 | 0358 |  | Антенна магнитолы |
| 00857 | 0359 |  | CD-чейнджер-R41 |
| 00858 | 035A |  | Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны |
| 00859 | 035B |  | Передний правый линейный выход |
| 00860 | 035C |  | Задний левый линейный выход |
| 00861 | 035D |  | Соединение с компьютером системы навигации |
| 00862 | 035E |  | Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52 |
| 00863 | 035F |  | Антенна 1 для ТВ-R55 |
| 00864 | 0360 |  | Антенна 2 для ТВ-R56 |
| 00865 | 0361 |  | Антенна 3 для ТВ-R57 |
| 00866 | 0362 |  | Антенна 4 для ТВ-R58 |
| 00867 | 0363 |  | Соединение с блоком управления ABS |
| 00868 | 0364 |  | Датчик угла поворота-G208 |
| 00869 | 0365 |  | Задний правый выход линии |
| 00870 | 0366 |  | Низкочастотный динамик, передний левый-R21 |
| 00871 | 0367 |  | Низкочастотный динамик, передний правый-R23 |
| 00872 | 0368 |  | Низкочастотный динамик, задний левый-R15 |
| 00873 | 0369 |  | Низкочастотный динамик, задний правый-R17 |
| 00874 | 036A |  | Высокочастотный динамик, передний левый-R20 |
| 00875 | 036B |  | Высокочастотный динамик, передний правый-R22 |
| 00876 | 036C |  | Высокочастотный динамик, задний левый-R14 |
| 00877 | 036D |  | Высокочастотный динамик, задний правый-R16 |
| 00878 | 036E |  | Соединение с передними левыми динамиками |
| 00879 | 036F |  | Соединение с передними правыми динамиками |
| 00880 | 0370 |  | Соединение с задними левыми динамиками |
| 00881 | 0371 |  | Соединение с задними правыми динамиками |
| 00882 | 0372 |  | Пульт выбора программ-E200 |
| 00883 | 0373 |  | Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S) |
| 00884 | 0374 |  | Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х) |
| 00885 | 0375 |  | Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50) |
| 00886 | 0376 |  | Переключатель указателей поворота-E2 |
| 00887 | 0377 |  | Клавиша включения аварийной световой сигнализации-E229 |
| 00888 | 0378 |  | Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 |
| 00889 | 0379 |  | Выключатель звукового сигнала-H |
| 00890 | 037A |  | Клавиша включения обогрева заднего стекла-E230 |
| 00891 | 037B |  | Клавиша дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E233 |
| 00892 | 037C |  | Клавиша отпирания замка крышки багажного отсека-F248 |
| 00893 | 037D |  | Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234 |
| 00894 | 037E |  | Клавиша включения обогрева наружных зеркал-E231 |
| 00895 | 037F |  | Панель управления адаптивным круиз-контроля-E45 |
| 00896 | 0380 |  | Привод закрывания двери багажного отсека-F256 |
| 00897 | 0381 |  | Насос стеклоомывателя-V5 |
| 00898 | 0382 |  | Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера |
| 00899 | 0383 |  | Предохранитель двигателя стеклоочистителей-S128 |
| 00900 | 0384 |  | Предохранитель звукового сигнала и двухтонового звукового сигнала-S194 |
| 00901 | 0385 |  | Фонари заднего хода |
| 00902 | 0386 |  | Предохранитель системы дистанционного отпирания крышки багажного отсека-S195 |
| 00903 | 0387 |  | Предохранитель обогрева наружных зеркал-S196 |
| 00904 | 0388 |  | Предохранитель блокировки селектора АКП-S197 |
| 00905 | 0389 |  | Предохранитель фонарей заднего хода-S40 |
| 00906 | 038A |  | Звуковой сигнал и двухтоновый звуковой сигнал-H1 |
| 00907 | 038B |  | Вмешательство регулятора нагрузки |
| 00908 | 038C |  | Блок управления двигателя стеклоочистителей |
| 00909 | 038D |  | Электродвигатель стеклоочистителя-V (скорость1/2) |
| 00910 | 038E |  | Контрольная лампа аварийной световой сигнализации-K6 |
| 00911 | 038F |  | Контрольная лампа нагревательного элемента заднего стекла-K10 |
| 00912 | 0390 |  | Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40 |
| 00913 | 0391 |  | Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81 |
| 00914 | 0392 |  | Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53 |
| 00915 | 0393 |  | Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55 |
| 00916 | 0394 |  | Выключатель блокировки задних стеклоподъемников-E39 |
| 00917 | 0395 |  | Регулятор интервала включения стеклоочистителей |
| 00918 | 0396 |  | Клемма 31 |
| 00919 | 0397 |  | Электродвигатель очистителя заднего стекла-V12 |
| 00920 | 0398 |  | Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5) |
| 00921 | 0399 |  | Контрольная лампа нагревательных элементов наружных зеркал-K153 |
| 00922 | 039A |  | Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость1) |
| 00923 | 039B |  | Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22 (скорость12) |
| 00924 | 039C |  | Реле системы очистки фар-J39 |
| 00925 | 039D |  | Предохранитель (30) освещения салона-S261 |
| 00926 | 039E |  | Клемма 30 |
| 00927 | 039F |  | Клемма 30, правая |
| 00928 | 03A0 |  | Привод центрального замка двери водителя-F220 |
| 00929 | 03A1 |  | Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221 |
| 00930 | 03A2 |  | Привод центрального замка задней левой двери-F222 |
| 00931 | 03A3 |  | Привод центрального замка задней правой двери-F223 |
| 00932 | 03A4 |  | Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147 |
| 00933 | 03A5 |  | Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148 |
| 00934 | 03A6 |  | Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника-V26 |
| 00935 | 03A7 |  | Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27 |
| 00936 | 03A8 |  | Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира-E107 |
| 00937 | 03A9 |  | Выключатель заднего левого стеклоподъемника-E52 |
| 00938 | 03AA |  | Выключатель заднего правого стеклоподъемника-E54 |
| 00939 | 03AB |  | Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны водителя-V149 |
| 00940 | 03AC |  | Электродвигатель регулировки положения зеркала со стороны переднего пассажира-V150 |
| 00941 | 03AD |  | Электродвигатель складывания зеркала со стороны водителя-V121 |
| 00942 | 03AE |  | Электродвигатель складывания зеркала со стороны переднего пассажира-V122 |
| 00943 | 03AF |  | Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4 |
| 00944 | 03B0 |  | Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5 |
| 00945 | 03B1 |  | Датчик удара-G190 |
| 00946 | 03B2 |  | Плафон освещения салона-W |
| 00947 | 03B3 |  | Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188 |
| 00948 | 03B4 |  | Сигнал закрытия сдвижного люка в крыше |
| 00949 | 03B5 |  | Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,LOCK |
| 00950 | 03B6 |  | Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53,UNLOCK |
| 00951 | 03B7 |  | Реле дистанционного отпирания крышки багажного отсека-J398 |
| 00952 | 03B8 |  | Сигнал: дверь водителя открыта |
| 00953 | 03B9 |  | Ограничение времени включения света в салоне |
| 00954 | 03BA |  | Реле блокировки стартера-J433 |
| 00955 | 03BB |  | Ключ 1 |
| 00956 | 03BC |  | Ключ 2 |
| 00957 | 03BD |  | Ключ 3 |
| 00958 | 03BE |  | Ключ 4 |
| 00959 | 03BF |  | Контрольная лампа включения режима SAFE центрального замка-K133 |
| 00960 | 03C0 |  | Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59 |
| 00961 | 03C1 |  | Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114 |
| 00962 | 03C2 |  | Аварийный сигнал от датчика крена |
| 00963 | 03C3 |  | Сигнальный провод к датчику крена |
| 00964 | 03C4 |  | Сигнал об открытии двери водителя; плюс |
| 00965 | 03C5 |  | Предохранитель звукового сигнала противоугонной сигнализации-S158 |
| 00966 | 03C6 |  | Предохранитель указателей поворота-S151 |
| 00967 | 03C7 |  | Левые указатели поворота |
| 00968 | 03C8 |  | Правые указатели поворота |
| 00969 | 03C9 |  | Предохранитель нагревательного элемента заднего стекла-S41 |
| 00971 | 03CB |  | Реле нагревательного элемента левой части ветрового стекла-J410 |
| 00972 | 03CC |  | Реле нагревательного элемента правой части ветрового стекла-J411 |
| 00973 | 03CD |  | Выключатель нагревательного элемента заднего стекла-E15 |
| 00974 | 03CE |  | Выключатель нагревательного элемента ветрового стекла-E180 |
| 00975 | 03CF |  | Нагревательный элемент заднего стекла-Z1 |
| 00976 | 03D0 |  | Контрольная лампа нагревательного элемента ветрового стекла-K122 |
| 00977 | 03D1 |  | Левый + правый ближний свет |
| 00978 | 03D2 |  | Лампа левой фары ближнего света-M29 |
| 00979 | 03D3 |  | Лампа правой фары ближнего света-M31 |
| 00980 | 03D4 |  | Предохранитель левой фары ближнего света-S152 |
| 00981 | 03D5 |  | Предохранитель правой фары ближнего света-S153 |
| 00982 | 03D6 |  | Предохранитель левого стояночного огня-S154 |
| 00983 | 03D7 |  | Предохранитель правого стояночного огня-S155 |
| 00984 | 03D8 |  | Лампа заднего левого габаритного огня-M4 |
| 00985 | 03D9 |  | Лампа заднего правого габаритного огня-M2 |
| 00986 | 03DA |  | Предохранитель стоп-сигналов-S156 |
| 00987 | 03DB |  | Лампа левого стоп-сигнала-M9 |
| 00988 | 03DC |  | Лампа правого стоп-сигнала-M10 |
| 00989 | 03DD |  | Предохранитель отключения потребителей-S157 |
| 00990 | 03DE |  | Отключение потребителей |
| 00991 | 03DF |  | Освещение салона |
| 00992 | 03E0 |  | Задействовано отключение потребителей |
| 00993 | 03E1 |  | Отключение потребителей не задействовано |
| 00994 | 03E2 |  | Датчик регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-G215 |
| 00995 | 03E3 |  | Датчик регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-G216 |
| 00996 | 03E4 |  | Датчик регулировки высоты подголовника водительского сиденья-G217 |
| 00997 | 03E5 |  | Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28 |
| 00998 | 03E6 |  | Электродвигатель регулировки положения спинки водительского сиденья-V45 |
| 00999 | 03E7 |  | Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-V29 |
| 01000 | 03E8 |  | Электродвигатель регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-V30 |
| 01001 | 03E9 |  | Электродвигатель регулировки положения подголовника водительского сиденья-V103 |
| 01002 | 03EA |  | Клавиша регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья, вверх-E208 |
| 01003 | 03EB |  | Клавиша регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья, вниз-E209 |
| 01004 | 03EC |  | Клавиша регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья, вверх-E210 |
| 01005 | 03ED |  | Клавиша регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья, вниз-E211 |
| 01006 | 03EE |  | Клавиша регулировки продольного положения водительского сиденья, вперед-E212 |
| 01007 | 03EF |  | Клавиша регулировки продольного положения водительского сиденья, назад-E213 |
| 01008 | 03F0 |  | Примечание: Включен аварийный выключатель! |
| 01009 | 03F1 |  | Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G218 |
| 01010 | 03F2 |  | Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G219 |
| 01011 | 03F3 |  | Клавиша регулировки положения подголовника водительского сиденья, вверх-E214 |
| 01012 | 03F4 |  | Клавиша регулировки положения подголовника водительского сиденья, вниз-E215 |
| 01013 | 03F5 |  | Сигнал нагрузки компрессора кондиционера |
| 01014 | 03F6 |  | Конечная ступень термостата вентилятора |
| 01015 | 03F7 |  | Подача управляющего сигнала на вентилятор радиатора |
| 01016 | 03F8 |  | Клапан сброса давления в пневматической подвеске-N106 |
| 01017 | 03F9 |  | Компрессор пневматической подвески-V65 |
| 01018 | 03FA |  | Вентилятор радиатора-V7 |
| 01019 | 03FB |  | Реле |
| 01020 | 03FC |  | Насос охлаждающей жидкости-V36 |
| 01021 | 03FD |  | Контрольная лампа блокировки дифференциала-K81 |
| 01022 | 03FE |  | Плафон внутреннего освещения, включено изображение в комбинации приборов |
| 01023 | 03FF |  | Зуммер/звуковой сигнализатор-H3 |
| 01024 | 0400 |  | Датчик дождя-G213 |
| 01025 | 0401 |  | Неисправно управление аварийной лампой |
| 01026 | 0402 |  | Вентилятор испарителя, задний-V20 |
| 01027 | 0403 |  | Вентилятор подачи теплого воздуха, задний-V47 |
| 01028 | 0404 |  | Реле вентилятора-J323 |
| 01029 | 0405 |  | Реле климатической установки-J32 |
| 01030 | 0406 |  | Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание |
| 01031 | 0407 |  | Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпирание |
| 01032 | 0408 |  | Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, запирание |
| 01033 | 0409 |  | Клавиша блокировки центрального замка на стороне переднего пассажира, отпирание |
| 01034 | 040A |  | Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне водителя |
| 01035 | 040B |  | Включен термопредохранитель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира |
| 01036 | 040C |  | Включен термопредохранитель заднего левого стеклоподъемника |
| 01037 | 040D |  | Включен термопредохранитель заднего правого стеклоподъемника |
| 01038 | 040E |  | Термопредохранитель центрального замка |
| 01039 | 040F |  | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2 |
| 01040 | 0410 |  | Электрическое соединение 2 ABS и коробки передач |
| 01041 | 0411 |  | Недостоверная информация о работе системы ASR |
| 01042 | 0412 |  | Блок управления не кодирован |
| 01043 | 0413 |  | Блок управления: неправильная версия ПО |
| 01044 | 0414 |  | Неправильно кодирован блок управления |
| 01045 | 0415 |  | Переключатель Tiptronic-F189 |
| 01046 | 0416 |  | Контрольная лампа предельного износа тормозных колодок-K32 |
| 01047 | 0417 |  | Контрольная лампа двухконтурной тормозной системы и ручного тормоза-K7 |
| 01048 | 0418 |  | Контрольная лампа электроники дизельного двигателя-K104 |
| 01049 | 0419 |  | Напряжение бортовой сети, клемма 50 |
| 01050 | 041A |  | Контроль свечей накаливания |
| 01051 | 041B |  | Исполнительный электродвигатель системы регулирования количества подаваемого топлива-V117 |
| 01052 | 041C |  | Потенциометр сигнала нагрузки-G157 |
| 01053 | 041D |  | Клапан управления опережением впрыска-N182 |
| 01054 | 041E |  | Реле электропитания клеммы 30-J317 |
| 01055 | 041F |  | Датчик начала подачи топлива-G158 |
| 01056 | 0420 |  | Назначение: уравнительная зарядка |
| 01057 | 0421 |  | Назначение: зарядка при постоянном напряжении |
| 01058 | 0422 |  | Назначение: зарядка при постоянном токе |
| 01059 | 0423 |  | Датчик положения ротора-G159 |
| 01060 | 0424 |  | Датчик температуры обмотки в основании паза-G160 |
| 01061 | 0425 |  | Датчик температуры лобовой части обмотки-G161 |
| 01062 | 0426 |  | Сигнал снижения тока от аккумуляторной батареи |
| 01063 | 0427 |  | Датчик распознавания положения Е селектора АКП-F271 |
| 01064 | 0428 |  | Клемма 58d - Регулирование яркости освещения салона |
| 01065 | 0429 |  | Соединение RNS с усилителем телевизионной антенны |
| 01066 | 042A |  | Движение, несмотря на установку селектора АКП в положение N |
| 01067 | 042B |  | Клапан отключения теплообменника 2-N317 |
| 01068 | 042C |  | Реле гидравлического насоса привода сцепления-J498 |
| 01069 | 042D |  | Пневматическая система усилителя тормозов |
| 01070 | 042E |  | Реле стартера-J53 |
| 01071 | 042F |  | Датчик хода сцепления-G162 |
| 01072 | 0430 |  | Вакуумный клапан привода сцепления-N183 |
| 01073 | 0431 |  | Пневматическая система сцепления |
| 01074 | 0432 |  | Вентиляционный клапан привода сцепления-N184 |
| 01075 | 0433 |  | Реле вакуумного насоса-J318 |
| 01076 | 0434 |  | Реле гидравлического насоса фрикционной муфты-J319 |
| 01077 | 0435 |  | Датчик разряжения усилителя тормозов-F190 |
| 01078 | 0436 |  | Выключатель включения передачи-F191 |
| 01079 | 0437 |  | Реле насоса гидроусилителя рулевого управления-J320 |
| 01080 | 0438 |  | Выключатель усилителя руля-F192 |
| 01081 | 0439 |  | Клапан приоритетного включения-N185 |
| 01082 | 043A |  | Контрольная лампа резервного запаса топлива-K105 |
| 01083 | 043B |  | Контрольная лампа низкого уровня воды в бачке стеклоомывателя-K106 |
| 01084 | 043C |  | Контрольная лампа предупреждения о температуре 0°C-K107 |
| 01085 | 043D |  | Контрольная лампа предупреждения о температуре 4°C-K108 |
| 01086 | 043E |  | Датчик спидометра-G22 |
| 01087 | 043F |  | Не выполнены базовые установки |
| 01088 | 0440 |  | Адаптация смеси 2 |
| 01089 | 0441 |  | Выключатель защелок (крыша сложена)-F204 |
| 01090 | 0442 |  | Выключатель защелок (крыша поднята)-F203 |
| 01091 | 0443 |  | Выключатель складной крыши, передний-F202 |
| 01092 | 0444 |  | Выключатель складной крыши (сложена)-F171 |
| 01093 | 0445 |  | Выключатель крышки короба складной крыши, верхний-F201 |
| 01094 | 0446 |  | Выключатель 3 крышки короба складной крыши, левый-F195 |
| 01095 | 0447 |  | Выключатель 2 крышки короба складной крыши, левый-F197 |
| 01096 | 0448 |  | Выключатель 1 крышки короба складной крыши, левый-F199 |
| 01097 | 0449 |  | Датчик блокировки крыши-F172 |
| 01098 | 044A |  | Выключатель закрытия задней двери-F206 |
| 01099 | 044B |  | Блокирован выключатель багажного отсека |
| 01100 | 044C |  | Разблокирован выключатель багажного отсека |
| 01101 | 044D |  | Выключатель блокировки отпирания складной крыши-F205 |
| 01102 | 044E |  | Выключатель 3 крышки короба складной крыши, правый-F196 |
| 01103 | 044F |  | Выключатель 2 крышки короба складной крыши, правый-F198 |
| 01104 | 0450 |  | Выключатель 1 крышки короба складной крыши, правый-F200 |
| 01105 | 0451 |  | Электромагнитный клапан 8-N186 |
| 01106 | 0452 |  | Реле опускания стекол-J291 |
| 01107 | 0453 |  | Контрольная лампа складного верха-K98 |
| 01108 | 0454 |  | Реле подъема стекол-J292 |
| 01109 | 0455 |  | Реле гидравлического насоса привода складной крыши-J321 |
| 01110 | 0456 |  | Электромагнит блокировки открывания складной крыши-N187 |
| 01111 | 0457 |  | Исполнительный электродвигатель 1 замка багажного отсека |
| 01112 | 0458 |  | Электропитание исполнительного электродвигателя 1 и 2 |
| 01113 | 0459 |  | Исполнительный электродвигатель 2 замка багажного отсека |
| 01114 | 045A |  | Датчик контроля стояночной тормозной системы-F9 |
| 01115 | 045B |  | (Три пробела) |
| 01116 | 045C |  | Исполнительный электродвигатель разблокирования замка складного верха |
| 01117 | 045D |  | Сигнал нагрузки на клемме генератора DF |
| 01118 | 045E |  | Предпусковой прогрев двигателя |
| 01119 | 045F |  | Сигнал определения передачи |
| 01120 | 0460 |  | Регулятор фаз газораспределения 1 |
| 01121 | 0461 |  | Регулятор фаз газораспределения 2 |
| 01122 | 0462 |  | Датчик Холла 2-G163 |
| 01123 | 0463 |  | Сбой подачи сигнала управления |
| 01124 | 0464 |  | Контроль времени заряда |
| 01125 | 0465 |  | Изменение геометрии впускного коллектора |
| 01126 | 0466 |  | Сигнал частоты вращения коленвала |
| 01127 | 0467 |  | Контрольная лампа резервного запаса топлива-K16 |
| 01128 | 0468 |  | Считывающая катушка иммобилайзера-D2 |
| 01129 | 0469 |  | Контакт S -H15 |
| 01130 | 046A |  | Режим ABS |
| 01131 | 046B |  | Подача управляющего сигнала на указатели поворота |
| 01132 | 046C |  | Инфракрасный датчик, передний-G166 |
| 01133 | 046D |  | Инфракрасный датчик, задний-G167 |
| 01134 | 046E |  | Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 |
| 01135 | 046F |  | Датчики охраны салона |
| 01136 | 0470 |  | Прерыватель пуска стартера |
| 01137 | 0471 |  | Выключатель центрального замка; блокирующие контакты |
| 01138 | 0472 |  | Выключатель центрального замка; отпирание водительской двери |
| 01139 | 0473 |  | Выключатель центрального замка; отпирание двери переднего пассажира |
| 01140 | 0474 |  | Выключатель центрального замка; отпирание крышки багажного отсека |
| 01141 | 0475 |  | Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165 |
| 01142 | 0476 |  | Электродвигатели центрального замка; запереть дверь водителя и лючок топливного бака |
| 01143 | 0477 |  | Электродвигатели центрального замка; отпереть дверь водителя и лючок топливного бака |
| 01144 | 0478 |  | Электродвигатель центрального замка; отпереть дверь переднего пассажира |
| 01145 | 0479 |  | Электродвигатели центрального замка; отпереть задние двери |
| 01146 | 047A |  | Электродвигатели центрального замка; запереть дверь переднего пассажира и задние двери |
| 01147 | 047B |  | Электродвигатель блокировки задней двери-V120 |
| 01148 | 047C |  | Включение режима SAFE блокировки дверей |
| 01149 | 047D |  | Отключение режима SAFE блокировки дверей |
| 01150 | 047E |  | Аналоговые указатели |
| 01151 | 047F |  | Выключатель блокировки пуска дизеля-F207 |
| 01152 | 0480 |  | Датчик контроля включенной передачи-F209 |
| 01153 | 0481 |  | Выключатель системы Ecomatic-E163 |
| 01154 | 0482 |  | Датчик давления в приводе сцепления-F210 |
| 01155 | 0483 |  | Сцепление |
| 01156 | 0484 |  | Датчик определения включенной передачи-F208 |
| 01157 | 0485 |  | Напряжение питания на звуковом сигнале противоугонной сигнализации |
| 01158 | 0486 |  | Напряжение питания на указателях поворота |
| 01159 | 0487 |  | Кабели режима SAFE блокировки дверей |
| 01160 | 0488 |  | Реле нагревательных элементов ОЖ-J325 |
| 01161 | 0489 |  | Конечная ступень управляющего клапана при регулировке фаз газораспределения |
| 01162 | 048A |  | Пропуск воспламенения |
| 01163 | 048B |  | Пробой зажигания |
| 01164 | 048C |  | Режим ESP |
| 01165 | 048D |  | Блок дроссельной заслонки-J338 |
| 01166 | 048E |  | Сигнал крутящего момента двигателя |
| 01167 | 048F |  | Клапан ограничителя максимальной подачи топлива на режиме полной нагрузки-N194 |
| 01168 | 0490 |  | Клапан увеличения оборотов холостого хода-N177 |
| 01169 | 0491 |  | Концевой выключатель двери со стороны водителя-F2 |
| 01170 | 0492 |  | Датчик продолжительности впрыска топлива-G175 |
| 01171 | 0493 |  | Датчик температуры сиденья переднего пассажира-G60 |
| 01172 | 0494 |  | Датчик температуры сиденья водителя-G59 |
| 01173 | 0495 |  | Электродвигатель регулировки продольного положения водительского сиденья-V28 |
| 01174 | 0496 |  | Электродвигатель регулировки высоты сиденья водителя-V138 |
| 01175 | 0497 |  | Регулятор обогрева водительского сиденья-E94 |
| 01176 | 0498 |  | Ключ |
| 01177 | 0499 |  | Блок управления двигателя |
| 01178 | 049A |  | Шина данных-привод, состояние покоя |
| 01179 | 049B |  | Неправильное программирование ключа |
| 01180 | 049C |  | Двигатель/Электрическое соединение для отключения компрессора кондиционера |
| 01181 | 049D |  | Инициализация: запрограммированы только 2 ключа |
| 01182 | 049E |  | Адаптация высоты |
| 01183 | 049F |  | Контрольная лампа катализатора-K72 |
| 01184 | 04A0 |  | Датчик температуры заднего дефлектора-G174 |
| 01185 | 04A1 |  | Приточный вентилятор, задний-V80 |
| 01186 | 04A2 |  | Исполнительный электродвигатель распределения воздуха, задний-V136 |
| 01187 | 04A3 |  | Исполнительный электродвигатель задней заслонки управления температурой воздуха-V137 |
| 01188 | 04A4 |  | Электрическое соединение между блоком управления и электромагнитной муфтой |
| 01189 | 04A5 |  | исполнительный электродвигатель распределения воздуха, передний-V145 |
| 01190 | 04A6 |  | Электрическое соединение между блоком управления и исполнительными электродвигателями |
| 01191 | 04A7 |  | Электродвигатели регулировки сидений |
| 01192 | 04A8 |  | Муфта блокировки гидротрансформатора |
| 01193 | 04A9 |  | Реле малой мощности нагрева-J359 |
| 01194 | 04AA |  | Реле большой мощности нагрева-J360 |
| 01195 | 04AB |  | КОНЕЦ |
| 01196 | 04AC |  | Шина данных двигателя и коробки передач |
| 01197 | 04AD |  | Шина данных-привод: неправильная версия ПО |
| 01198 | 04AE |  | Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО |
| 01199 | 04AF |  | Электрическое соединение двигателя и ABS |
| 01200 | 04B0 |  | Напряжение питания клапанов ABS |
| 01201 | 04B1 |  | Напряжение питания насоса ABS |
| 01202 | 04B2 |  | Диагностический кабель |
| 01203 | 04B3 |  | Электрическое соединение ABS и комбинации приборов |
| 01204 | 04B4 |  | Датчик температуры двигателя-G27 |
| 01205 | 04B5 |  | Реле Climatronic-J254 |
| 01206 | 04B6 |  | Нет сигнала момента зажигания |
| 01207 | 04B7 |  | Блок управления дополнительного отопителя-J364 |
| 01208 | 04B8 |  | Изменены данные в блоке управления |
| 01209 | 04B9 |  | Сигнал частоты вращения от клеммы W генератора |
| 01210 | 04BA |  | Программируется диапазон регулировок блока управления |
| 01211 | 04BB |  | Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196 |
| 01212 | 04BC |  | Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N197 |
| 01213 | 04BD |  | Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего центрального сиденья-N198 |
| 01214 | 04BE |  | Сохранены данные об ударе для натяжителей ремней безопасности |
| 01215 | 04BF |  | Датчик занятости заднего сиденья со стороны водителя-G177 |
| 01216 | 04C0 |  | Датчик занятости заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G178 |
| 01217 | 04C1 |  | Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 |
| 01218 | 04C2 |  | Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 |
| 01219 | 04C3 |  | Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201 |
| 01220 | 04C4 |  | Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N202 |
| 01221 | 04C5 |  | Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 |
| 01222 | 04C6 |  | Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 |
| 01223 | 04C7 |  | Сигнал разблокирования центрального замка |
| 01224 | 04C8 |  | Блок управления не соответствует автомобилю |
| 01225 | 04C9 |  | Устройство приема радиосигнала автономного отопителя-R64 |
| 01226 | 04CA |  | Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя |
| 01227 | 04CB |  | Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности переднего пассажира |
| 01228 | 04CC |  | Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224 |
| 01229 | 04CD |  | Датчик влажности воздуха климатической установки-G260 |
| 01230 | 04CE |  | Датчик температуры дефлектора пространства для ног слева-G261 |
| 01231 | 04CF |  | Датчик температуры дефлектора пространства для ног справа-G262 |
| 01232 | 04D0 |  | Регулировочный клапан компрессора климатической установки-N280 |
| 01233 | 04D1 |  | Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя-N279 |
| 01234 | 04D2 |  | Блок управления обогрева ветрового стекла-J505 |
| 01235 | 04D3 |  | Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112 |
| 01236 | 04D4 |  | Электромагнит блокировки селектора-N110 |
| 01237 | 04D5 |  | Клапан отключения подачи топлива-N109 |
| 01238 | 04D6 |  | Регулировка угла опережения зажигания |
| 01239 | 04D7 |  | Вентиляционный клапан регулятора дроссельной заслонки-N97 |
| 01240 | 04D8 |  | Клапан вентиляции в регуляторе дроссельной заслонки-N117 |
| 01241 | 04D9 |  | Электромагнитный клапан 2 абсорбера-N115 |
| 01242 | 04DA |  | Выходные каскады в блоке управления |
| 01243 | 04DB |  | Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156 |
| 01244 | 04DC |  | Блок управления нагревом лямбда-зонда-J208 |
| 01245 | 04DD |  | Регулятор управляющего давления-N73 |
| 01246 | 04DE |  | Реле предварительного подогрева впускного коллектора-J81 |
| 01247 | 04DF |  | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80 |
| 01248 | 04E0 |  | 2-ходовой клапан обогащения при полной нагрузке-N54 |
| 01249 | 04E1 |  | Форсунка цилиндра 1-N30 |
| 01250 | 04E2 |  | Форсунка цилиндра 2-N31 |
| 01251 | 04E3 |  | Форсунка цилиндра 3-N32 |
| 01252 | 04E4 |  | Форсунка цилиндра 4-N33 |
| 01253 | 04E5 |  | Форсунка цилиндра 5-N83 |
| 01254 | 04E6 |  | Форсунка цилиндра 6-N84 |
| 01255 | 04E7 |  | Форсунка цилиндра 7-N85 |
| 01256 | 04E8 |  | Форсунка цилиндра 8-N86 |
| 01257 | 04E9 |  | Клапан стабилизации холостого хода-N71 |
| 01258 | 04EA |  | Регулятор воздушной заслонки-V63 |
| 01259 | 04EB |  | Реле топливного насоса-J17 |
| 01260 | 04EC |  | Клапан принудительного холостого хода-N65 |
| 01261 | 04ED |  | Тактовый клапан для лямбда-регулирования-N7 |
| 01262 | 04EE |  | Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75 |
| 01263 | 04EF |  | Пусковая форсунка-N17 |
| 01264 | 04F0 |  | Реле насоса вторичного воздуха-J299 |
| 01265 | 04F1 |  | Клапан рециркуляции ОГ-N18 |
| 01266 | 04F2 |  | Реле свечей накаливания-J52 |
| 01267 | 04F3 |  | Блок управления свечей накаливания-J179 |
| 01268 | 04F4 |  | Дозатор топливоподающего насоса-N146 |
| 01269 | 04F5 |  | Клапан управления опережением впрыска-N108 |
| 01270 | 04F6 |  | Электромагнитная муфта компрессора климатической установки-N25 |
| 01271 | 04F7 |  | Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 |
| 01272 | 04F8 |  | Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70 |
| 01273 | 04F9 |  | Приточный вентилятор-V2 |
| 01274 | 04FA |  | Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 |
| 01275 | 04FB |  | Выключатель с замком для отключения задних боковых подушек безопасности-E280 |
| 01276 | 04FC |  | Гидравлический насос ABS-V64 |
| 01277 | 04FD |  | Реле гидравлического насоса ABS-J185 |
| 01278 | 04FE |  | Реле отключения EDS-J263 |
| 01279 | 04FF |  | Датчик продольного ускорения-G251 |
| 01280 | 0500 |  | Отключена фронтальная подушка безопасности переднего пассажира |
| 01281 | 0501 |  | Отключена фронтальная подушка безопасности водителя |
| 01282 | 0502 |  | Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239 |
| 01283 | 0503 |  | Электродвигатель привода впускной заслонки-V157 |
| 01284 | 0504 |  | Отключена боковая подушка безопасности на стороне водителя |
| 01285 | 0505 |  | Отключена боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира |
| 01286 | 0506 |  | Отключен натяжитель ремня безопасности водителя |
| 01287 | 0507 |  | Отключен натяжитель ремня безопасности переднего пассажира |
| 01288 | 0508 |  | Клемма 30 усилителя руля |
| 01289 | 0509 |  | Клемма 15 усилителя руля |
| 01290 | 050A |  | Опорное напряжение на усилителе руля |
| 01291 | 050B |  | Выключатель задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-E295 |
| 01292 | 050C |  | Выключатель задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-E296 |
| 01293 | 050D |  | Контрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-K167 |
| 01294 | 050E |  | Контрольная лампа отключения задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-K168 |
| 01295 | 050F |  | Неправильно кодирован блок управления в комбинации приборов |
| 01296 | 0510 |  | Датчик температуры центрального дефлектора-G191 |
| 01297 | 0511 |  | Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192 |
| 01298 | 0512 |  | Проверка контрольных ламп в комбинации приборов |
| 01299 | 0513 |  | Диагностический интерфейс шин данных-J533 |
| 01300 | 0514 |  | Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401 |
| 01301 | 0515 |  | Блок управления системы ввода голосовых команд-J507 |
| 01302 | 0516 |  | Блок управления системы Telematik-J499 |
| 01303 | 0517 |  | Приемо-передающее устройство телефона-R36 |
| 01304 | 0518 |  | Магнитола |
| 01305 | 0519 |  | Шина данных информационно-командной системы Infotainment |
| 01306 | 051A |  | быстродействующая шина данных дисплея |
| 01307 | 051B |  | Дисплей оптоволоконной шины данных |
| 01308 | 051C |  | Блок управления электроникой крыши-J528 |
| 01309 | 051D |  | Блок управления усилителя руля-J500 |
| 01310 | 051E |  | Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197 |
| 01311 | 051F |  | Информация шины данных |
| 01312 | 0520 |  | Шина данных-привод |
| 01313 | 0521 |  | Шина данных-привод работает в аварийном режиме |
| 01314 | 0522 |  | Блок управления двигателя |
| 01315 | 0523 |  | Блок управления коробки передач |
| 01316 | 0524 |  | Блок управления тормозов |
| 01317 | 0525 |  | Блок управления в комбинации приборов-J285 |
| 01318 | 0526 |  | Блок управления топливного насоса-J399 |
| 01319 | 0527 |  | Блок управления адаптивного круиз-контроля-J428 |
| 01320 | 0528 |  | Блок управления Climatronic-J255 |
| 01321 | 0529 |  | Блок управления подушек безопасности-J234 |
| 01322 | 052A |  | Блок управления многофункционального блока (ЦЗ)-J501 |
| 01323 | 052B |  | Блок управления автоматического сцепления-J439 |
| 01324 | 052C |  | Блок управления полного привода-J492 |
| 01325 | 052D |  | Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502 |
| 01326 | 052E |  | Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453 |
| 01327 | 052F |  | Блок управления парковочного ассистента-J446 |
| 01328 | 0530 |  | Шина данных-комфорт |
| 01329 | 0531 |  | Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме |
| 01330 | 0532 |  | Центральный блок управления систем комфорта-J393 |
| 01331 | 0533 |  | Блок управления двери водителя-J386 |
| 01332 | 0534 |  | Блок управления передней пассажирской двери-J387 |
| 01333 | 0535 |  | Блок управления задней левой двери-J388 |
| 01334 | 0536 |  | Блок управления задней правой двери-J389 |
| 01335 | 0537 |  | Блок управления регулировки положения водительского сиденья и зеркала со стороны водителя-J543 |
| 01336 | 0538 |  | Шина данных-комфорт (для всего концерна) |
| 01337 | 0539 |  | Подсветка внутренних ручек дверей |
| 01338 | 053A |  | Сигнал: двери не закрыты |
| 01339 | 053B |  | Предупреждающий фонарь подсветки дверного проема кузова |
| 01340 | 053C |  | Регулятор положения зеркал заднего вида |
| 01341 | 053D |  | Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285 |
| 01342 | 053E |  | Блок управления двигателя 2 (Slave 1) |
| 01343 | 053F |  | Блок управления двигателя 3 (Slave 2) |
| 01344 | 0540 |  | Газоразрядная лампа |
| 01345 | 0541 |  | Блок зажигания газоразрядной лампы-N195 |
| 01346 | 0542 |  | Провод к блоку зажигания |
| 01347 | 0543 |  | Провод газоразрядной лампы |
| 01348 | 0544 |  | Контрольная лампа выключателя системы охраны салона-K162 |
| 01349 | 0545 |  | Аварийный сигнал от переднего датчика DWA |
| 01350 | 0546 |  | Аварийный сигнал от заднего датчика DWA |
| 01351 | 0547 |  | Коммуникационный провод на массе |
| 01352 | 0548 |  | Провод тактового сигнала, передний, уровень 5В |
| 01353 | 0549 |  | Провод тактового сигнала, задний, уровень 5В |
| 01354 | 054A |  | Сигнал разблокирования иммобилайзера |
| 01355 | 054B |  | Сигнал: открыть все окна |
| 01356 | 054C |  | Сигнал: закрыть все окна и люк в крыше |
| 01357 | 054D |  | Электродвигатель блокировки замка лючка бензобака-V155 |
| 01358 | 054E |  | Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150 |
| 01359 | 054F |  | Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198 |
| 01360 | 0550 |  | Выключатель противоугонной сигнализации (откр.) |
| 01361 | 0551 |  | Выключатель противоугонной сигнализации (закр.) |
| 01362 | 0552 |  | Концевой выключатель замка двери багажного отсека (закр.)-F124 |
| 01363 | 0553 |  | Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59 |
| 01364 | 0554 |  | Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114 |
| 01365 | 0555 |  | Переключатель LOCK/UNLOCK/внутренние клавиши блокировки |
| 01366 | 0556 |  | Открытие из-за поступления сигнала удара |
| 01367 | 0557 |  | Отключение насоса блокировки центрального замка |
| 01368 | 0558 |  | Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека |
| 01369 | 0559 |  | Аварийный сигнал от концевого выключателя капота |
| 01370 | 055A |  | Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона |
| 01371 | 055B |  | Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя |
| 01372 | 055C |  | Аварийный сигнал от концевого выключателя задней двери/ двери на стороне переднего пассажира |
| 01373 | 055D |  | Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы |
| 01374 | 055E |  | Аварийный сигнал от клеммы 15 |
| 01375 | 055F |  | Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1 |
| 01376 | 0560 |  | Сигнал частоты вращения для топливного насоса |
| 01377 | 0561 |  | Ультразвуковой датчик противоугонной системы, левый-G170 |
| 01378 | 0562 |  | Ультразвуковой датчик противоугонной системы, правый-G171 |
| 01379 | 0563 |  | Выключатель отключения системы охраны салона-E183 |
| 01380 | 0564 |  | Аварийный сигнал от заднего левого датчика противоугонной системы |
| 01381 | 0565 |  | Аварийный сигнал от заднего правого датчика противоугонной системы |
| 01382 | 0566 |  | Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы |
| 01383 | 0567 |  | Аварийный сигнал от переднего правого датчика противоугонной системы |
| 01384 | 0568 |  | Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла |
| 01385 | 0569 |  | Контрольная лампа противоугонной сигнализации-K95 |
| 01386 | 056A |  | Вызвать срабатывание сигнализации |
| 01387 | 056B |  | Кабель подачи электропитания |
| 01388 | 056C |  | Провод тактового сигнала |
| 01389 | 056D |  | Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124 |
| 01390 | 056E |  | Включить систему охраны салона |
| 01391 | 056F |  | Симуляция сигнала удара |
| 01392 | 0570 |  | Включить следующий исполнительный механизм |
| 01393 | 0571 |  | Датчик регулировки дорожного просвета-G84 |
| 01394 | 0572 |  | Контрольная лампа системы регулирования дорожного просвета-K134 |
| 01395 | 0573 |  | Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета-V66 |
| 01396 | 0574 |  | Клапаны задних амортизаторных стоек-N150/151 |
| 01397 | 0575 |  | Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-N111 |
| 01398 | 0576 |  | Сигнальный провод центрального замка: двери открыты |
| 01399 | 0577 |  | Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета-J403 |
| 01400 | 0578 |  | Система регулирования дорожного просвета |
| 01401 | 0579 |  |  |
| 01402 | 057A |  | Провод передачи данных системы навигации |
| 01403 | 057B |  | Датчики разбивания стекла, задние |
| 01404 | 057C |  | Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 2 |
| 01405 | 057D |  | Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213 |
| 01406 | 057E |  | Нет образования пламени |
| 01407 | 057F |  | Затухание пламени |
| 01408 | 0580 |  | Отключение из-за падения напряжения (фиксированная величина) |
| 01409 | 0581 |  | Повторное затухание пламени |
| 01410 | 0582 |  | Перегрев отопителя |
| 01411 | 0583 |  | Датчик температуры-G18 |
| 01412 | 0584 |  | Свеча накаливания с датчиком пламени-Q8 |
| 01413 | 0585 |  | Дозирующий насос-V54 |
| 01414 | 0586 |  | Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 |
| 01415 | 0587 |  | Циркуляционный насос-V55 |
| 01416 | 0588 |  | Сигнал управления приточным вентилятором |
| 01417 | 0589 |  | Сигнал управления жидкостным отопителем |
| 01418 | 058A |  | Переключающий клапан 1 ESP-N225 |
| 01419 | 058B |  | Переключающий клапан 2 ESP-N226 |
| 01420 | 058C |  | Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 1 ESP-N227 |
| 01421 | 058D |  | Клапан подачи жидкости к насосу (клапан высокого давления) 2 ESP-N228 |
| 01422 | 058E |  | Гидронасос системы ESP-V156 |
| 01423 | 058F |  | Датчик поперечного ускорения-G200 |
| 01424 | 0590 |  | Датчик скорости поворота-G202, провод опорного сигнала |
| 01425 | 0591 |  | Датчик скорости поворота-G202, провод передачи сигнала |
| 01426 | 0592 |  | Панель управления на рулевом колесе-E221 |
| 01427 | 0593 |  | Увеличить громкость магнитолы |
| 01428 | 0594 |  | Уменьшить громкость магнитолы |
| 01429 | 0595 |  | Поиск радиостанций, вперед |
| 01430 | 0596 |  | Поиск радиостанций, назад |
| 01431 | 0597 |  | Память телефона |
| 01432 | 0598 |  | следующая ячейка памяти телефона |
| 01433 | 0599 |  | Динамик телефона/системы навигации-R39 |
| 01434 | 059A |  | Реле выключения стоп-сигнала ESP-J508 |
| 01435 | 059B |  | Датчик давления 1 в тормозной системе-G201 |
| 01436 | 059C |  | Слишком низкий уровень тормозной жидкости |
| 01437 | 059D |  | Регулируемое положение не запрограммировано |
| 01438 | 059E |  | Автомобиль поднимается |
| 01439 | 059F |  | Проверить наклон |
| 01440 | 05A0 |  | Сигнал уровня топлива в баке |
| 01441 | 05A1 |  | Датчик низкого уровня топлива-G210 |
| 01442 | 05A2 |  | Сбой вследствие нехватки топлива |
| 01443 | 05A3 |  | Адаптация аккумуляторной батареи не выполнена |
| 01444 | 05A4 |  | Автоматическое отключение из-за падения напряжения |
| 01445 | 05A5 |  | Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G227 |
| 01446 | 05A6 |  | Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G230 |
| 01447 | 05A7 |  | Датчик регулировки высоты водительского сиденья-G231 |
| 01448 | 05A8 |  | Датчик регулировки угла наклона подушки водительского сиденья-G232 |
| 01449 | 05A9 |  | Клавиша регулировки наклона подушки сиденья водителя-E222, назад |
| 01450 | 05AA |  | Клавиша регулировки наклона подушки сиденья водителя-E222, вперед |
| 01451 | 05AB |  | Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вверх |
| 01452 | 05AC |  | Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вниз |
| 01453 | 05AD |  | Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, вперед |
| 01454 | 05AE |  | Выключатель регулировки продольного положения и высоты водительского сиденья-E61, назад |
| 01455 | 05AF |  | Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, вперед |
| 01456 | 05B0 |  | Клавиша регулировки наклона спинки водительского сиденья-E96, назад |
| 01457 | 05B1 |  | Сигнал положения зеркал заднего вида |
| 01458 | 05B2 |  | Сигнал от центрального замка |
| 01459 | 05B3 |  | Клавиша регулировок для водителя 1/сиденье с функцией памяти-E218 |
| 01460 | 05B4 |  | Клавиша регулировок для водителя 2/сиденье с функцией памяти-E219 |
| 01461 | 05B5 |  | Клавиша регулировок для водителя 3/сиденье с функцией памяти-E220 |
| 01462 | 05B6 |  | Ультразвуковой датчик противоугонной системы-G209 |
| 01463 | 05B7 |  | Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы |
| 01464 | 05B8 |  | Датчик давления в тормозной системе / датчик поперечного ускорения |
| 01465 | 05B9 |  | Сигнальный провод от комбинации приборов |
| 01466 | 05BA |  | Сигнальный провод к комбинации приборов |
| 01467 | 05BB |  | Датчик давления в шине переднего левого колеса-G222 |
| 01468 | 05BC |  | Датчик давления в шине переднего правого колеса-G223 |
| 01469 | 05BD |  | Датчик давления в шине заднего левого колеса-G224 |
| 01470 | 05BE |  | Датчик в шине заднего правого колеса-G225 |
| 01471 | 05BF |  | Датчик давления в шине запасного колеса-G226 |
| 01472 | 05C0 |  | Антенна контроля давления в шине переднего левого колеса-R59 |
| 01473 | 05C1 |  | Антенна контроля давления в шине переднего правого колеса-R60 |
| 01474 | 05C2 |  | Антенна контроля давления в шине заднего левого колеса-R61 |
| 01475 | 05C3 |  | Антенна контроля давления в шине заднего правого колеса-R62 |
| 01476 | 05C4 |  | Антенна контроля давления в шине запасного колеса-R63 |
| 01477 | 05C5 |  | Система отключена |
| 01478 | 05C6 |  | Отключена система контроля запасного колеса |
| 01479 | 05C7 |  | Датчик регулировки положения подголовника-G129 |
| 01480 | 05C8 |  | Переключатель регулировки положения подголовника-E155, вверх |
| 01481 | 05C9 |  | Переключатель регулировки положения подголовника-E155, вниз |
| 01482 | 05CA |  | Электродвигатели центрального замка |
| 01483 | 05CB |  | Подача сигнала управления для дистанционного разблокирования крышки багажника |
| 01484 | 05CC |  | Клавиша блокировки центрального замка - запирание |
| 01485 | 05CD |  | Клавиша блокировки центрального замка - отпирание |
| 01486 | 05CE |  | Запущена функциональная проверка системы |
| 01487 | 05CF |  | Функциональная проверка системы |
| 01488 | 05D0 |  | Датчик температуры охлаждающей жидкости для отопителя-G241 |
| 01489 | 05D1 |  | Датчик перегрева-G189 |
| 01490 | 05D2 |  | Датчик пламени-G64 |
| 01491 | 05D3 |  | Свеча накаливания отопителя-Q9 |
| 01492 | 05D4 |  | Блокировка функции |
| 01493 | 05D5 |  | Лампа переднего левого указателя поворота-M5 |
| 01494 | 05D6 |  | Лампа левого стояночного огня-M1 |
| 01495 | 05D7 |  | Лампа левой фары дальнего света-M30 |
| 01496 | 05D8 |  | Лампа левой противотуманной фары-L22 |
| 01497 | 05D9 |  | Лампа переднего правого указателя поворота-M7 |
| 01498 | 05DA |  | Лампа правого стояночного огня-M3 |
| 01499 | 05DB |  | Лампа правой фары дальнего света-M32 |
| 01500 | 05DC |  | Лампа правой противотуманной фары-L23 |
| 01501 | 05DD |  | Лампа заднего левого указателя поворота-M6 |
| 01502 | 05DE |  | Лампа левого противотуманного фонаря-L46 |
| 01503 | 05DF |  | Лампа верхнего стоп-сигнала-M25 |
| 01504 | 05E0 |  | Подсветка номерного знака-X |
| 01505 | 05E1 |  | Лампа заднего правого указателя поворота-M8 |
| 01506 | 05E2 |  | Лампа правого противотуманного фонаря-L47 |
| 01507 | 05E3 |  | Инициализация не выполнена |
| 01508 | 05E4 |  | Отключение вследствие недостижения конечного положения |
| 01509 | 05E5 |  | Спойлер не выдвигается при скорости, большей, чем скорость порога предупреждения |
| 01510 | 05E6 |  | Спойлер не выдвигается на скорости, большей, чем скорость порога тревоги |
| 01511 | 05E7 |  | Заедание кнопки управления задним спойлером |
| 01512 | 05E8 |  | Блок управления сдвижного люка |
| 01513 | 05E9 |  | Подъемно-сдвижной люк не может опуститься |
| 01514 | 05EA |  | Регулятор положения сдвижного люка в крыше |
| 01515 | 05EB |  | Разрешающий сигнал от систем комфорта |
| 01516 | 05EC |  | Клемма 30, левая |
| 01517 | 05ED |  | Блок управления распознавания прицепа-J345 |
| 01518 | 05EE |  | Лампа левого фонаря заднего хода-M16 |
| 01519 | 05EF |  | Лампа правого фонаря заднего хода-M17 |
| 01520 | 05F0 |  | Датчик дождя и освещенности-G397 |
| 01521 | 05F1 |  | Датчик давления воздуха в шине |
| 01522 | 05F2 |  | Телефонная трубка-R37 |
| 01523 | 05F3 |  | Микрофон телефона-R38 |
| 01524 | 05F4 |  | Антенна телефона |
| 01525 | 05F5 |  | Телефонная карта системы Telematik |
| 01526 | 05F6 |  | Кнопка аварийного вызова-E276 |
| 01527 | 05F7 |  | Кнопка вызова техпомощи-E275 |
| 01528 | 05F8 |  | Дополнительная антенна системы Telematik-R90 |
| 01529 | 05F9 |  | Дополнительный динамик Telematik-R91 |
| 01530 | 05FA |  | Выключение магнитолы на время разговора по телефону |
| 01531 | 05FB |  | Аварийный аккумулятор |
| 01532 | 05FC |  | Сигнальный провод к комбинации приборов |
| 01533 | 05FD |  | Клемма 56 (свет фар) |
| 01534 | 05FE |  | Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора левой фары-V48 |
| 01535 | 05FF |  | Подача сигнала управления на исполнительный электродвигатель корректора правой фары-V49 |
| 01536 | 0600 |  | Автомобиль опускается |
| 01537 | 0601 |  | Датчики дорожного просвета-напряжение питания |
| 01538 | 0602 |  | Исполнительные электродвигатели корректора фар-V48/V49 |
| 01539 | 0603 |  | Фары не отрегулированы |
| 01540 | 0604 |  | Фары опускаются |
| 01541 | 0605 |  | Фары поднимаются |
| 01542 | 0606 |  | Датчик скорости поворота-G202 |
| 01543 | 0607 |  | Предупредительный зуммер парковочного ассистента, задний-H15 |
| 01544 | 0608 |  | Контрольная лампа парковочного ассистента-K136 |
| 01545 | 0609 |  | Задний левый датчик парковочного ассистента-G203 |
| 01546 | 060A |  | Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204 |
| 01547 | 060B |  | Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205 |
| 01548 | 060C |  | Задний правый датчик парковочного ассистента-G206 |
| 01549 | 060D |  | Напряжение питания на датчиках парковочного ассистента |
| 01550 | 060E |  | Сигнал заднего хода |
| 01551 | 060F |  | Сигнал запирания центрального замка |
| 01552 | 0610 |  | Электродвигатель центрального замка в водительской двери-V56,LOCK |
| 01553 | 0611 |  | Электродвигатель центрального замка в двери переднего пассажира-V57,LOCK |
| 01554 | 0612 |  | Электродвигатели центрального замка в задних дверях,LOCK |
| 01555 | 0613 |  | Электродвигатели центрального замка,SAVE |
| 01556 | 0614 |  | Электродвигатели центрального замка,UNLOCK |
| 01557 | 0615 |  | Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (откр.) |
| 01558 | 0616 |  | Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (закр.) |
| 01559 | 0617 |  | Водительская дверь |
| 01560 | 0618 |  | Передняя пассажирская дверь |
| 01561 | 0619 |  | Задняя левая дверь |
| 01562 | 061A |  | Задняя правая дверь |
| 01563 | 061B |  | Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,LOCK |
| 01564 | 061C |  | Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150,UNLOCK |
| 01565 | 061D |  | Плафон освещения багажного отсека-W3 |
| 01566 | 061E |  | Сигнал включения системы охраны салона |
| 01567 | 061F |  | Концевой выключатель противоугонной системы-F120 |
| 01568 | 0620 |  | Сигнал комфортного открывания |
| 01569 | 0621 |  | Сигнал комфортного закрывания |
| 01570 | 0622 |  | Таймер задержки выключения, клемма 15 |
| 01571 | 0623 |  | Сигнал для функции памяти сидений |
| 01572 | 0624 |  | Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира |
| 01573 | 0625 |  | Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери |
| 01574 | 0626 |  | Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери |
| 01575 | 0627 |  | Регулятор выключен |
| 01576 | 0628 |  | Термозащита двигателя спойлера |
| 01577 | 0629 |  | Отключение вследствие перегрева |
| 01578 | 062A |  | Контрольная лампа подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл.-K145 |
| 01579 | 062B |  | Датчик занятости сиденья переднего пассажира-G128 |
| 01580 | 062C |  | Датчик установки детского сиденья со стороны переднего пассажира-G211 |
| 01581 | 062D |  | неправильно распознан узел |
| 01582 | 062E |  | Сигнал температуры охлаждающей жидкости |
| 01583 | 062F |  | Выявлена утечка в системе |
| 01584 | 0630 |  | Чрезмерное уменьшение дорожного просвета, включены подъемные насосы |
| 01585 | 0631 |  | Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (откр.) |
| 01586 | 0632 |  | Концевой выключатель в личинке замка двери переднего пассажира-F242, (закр.) |
| 01587 | 0633 |  | Пиропатрон 2 подушки безопасности водителя-N250 |
| 01588 | 0634 |  | Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251 |
| 01589 | 0635 |  | Пиропатрон верхней подушки безопасности переднего пассажира-N252 |
| 01590 | 0636 |  | Пиропатрон отключения АКБ-N253 |
| 01591 | 0637 |  | Контрольная лампа отключения подушки безопасности со стороны водителя-K144 |
| 01592 | 0638 |  | Датчик загрязнения воздуха-G238 |
| 01593 | 0639 |  | Нагревательный элемент ветрового стекла-Z2 |
| 01594 | 063A |  | Реле подключения генератора-J442 |
| 01595 | 063B |  | Клавиша контроля давления воздуха в шинах-E226 |
| 01596 | 063C |  | Исполнительный электродвигатель заслонки приточного воздуха и заслонки рециркуляции воздуха-V154 |
| 01597 | 063D |  | Контур подзарядки аккумуляторной батареи |
| 01598 | 063E |  | Напряжение тяговой аккумуляторной батареи |
| 01599 | 063F |  | Главное реле электропривода-J437 |
| 01600 | 0640 |  | Сигнал к дроссельной заслонке от блока управления двигателя |
| 01601 | 0641 |  | Датчик положения ротора электродвигателя |
| 01602 | 0642 |  | Тяговый двигатель электропривода-V141 |
| 01603 | 0643 |  | Статический преобразователь частоты-C21 |
| 01604 | 0644 |  | Потенциометр 1 для определения передачи-G239 |
| 01605 | 0645 |  | Потенциометр 2 для определения передачи-G240 |
| 01606 | 0646 |  | Сигнал контроля аккумуляторной батареи. |
| 01607 | 0647 |  | Автоматическое выключение тока при перегрузке |
| 01608 | 0648 |  | Проверка контрольных ламп |
| 01609 | 0649 |  | Вентилятор на блоке управления |
| 01610 | 064A |  | Переключатель вида привода-E228 |
| 01611 | 064B |  | Установить переключатель типа привода в положение ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
| 01612 | 064C |  | Клапан привода сцепления-N255 |
| 01613 | 064D |  | Реле насоса системы охлаждения топлива-J445 |
| 01614 | 064E |  | Потеря емкости аккумуляторной батареи |
| 01615 | 064F |  | Выключатель дистанционного отпирания лючка бензобака-E204 |
| 01616 | 0650 |  | Сигнальный провод системы охраны салона |
| 01617 | 0651 |  | Опросить память неисправностей системы охраны салона |
| 01618 | 0652 |  | Клапан автоматической складной крыши-N272 |
| 01619 | 0653 |  | Электродвигатели задних вещевых ящиков |
| 01620 | 0654 |  | Клавиша управления складной крышей-E137 |
| 01621 | 0655 |  | Сетевой разъем не вставлен в держатель |
| 01622 | 0656 |  | Преобразователь напряжения (264В/12В)-A13 |
| 01623 | 0657 |  | Сигнал зарядки генератора |
| 01624 | 0658 |  | Переключатель вида привода-E228, задатчик пуска |
| 01625 | 0659 |  | Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, передний-H22 |
| 01626 | 065A |  | Передний правый датчик парковочного ассистента-G252 |
| 01627 | 065B |  | Датчик парковочного ассистента, передний центральный правый-G253 |
| 01628 | 065C |  | Датчик парковочного ассистента, передний центральный левый-G254 |
| 01629 | 065D |  | Датчик парковочного ассистента, передний левый-G255 |
| 01630 | 065E |  | Пиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны водителя-N277 |
| 01631 | 065F |  | Пиропатрон подушки безопасности в стойке В со стороны переднего пассажира-N278 |
| 01632 | 0660 |  | Уменьшение способности отдачи больших токов |
| 01633 | 0661 |  | Отказ системы терморегулирования |
| 01634 | 0662 |  | Пиропатрон отключения аккумуляторной батареи, отключен |
| 01635 | 0663 |  | Сохранены данные об ударе для пиропатрона отключения аккумуляторной батареи |
| 01636 | 0664 |  | Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны водителя-N196 |
| 01637 | 0665 |  | Пиропатрон преднатяжителя ремня заднего сиденья со стороны переднего пассажира-N198 |
| 01638 | 0666 |  | Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя-G256 |
| 01639 | 0667 |  | Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира-G257 |
| 01640 | 0668 |  | Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны водителя-E258 |
| 01641 | 0669 |  | Выключатель замка заднего ремня безопасности со стороны переднего пассажира-E259 |
| 01642 | 066A |  | Датчик занятости заднего сиденья на стороне водителя-G177 |
| 01643 | 066B |  | Датчик занятости заднего сиденья на стороне переднего пассажира-G178 |
| 01644 | 066C |  | Отключена задняя боковая подушка безопасности на стороне водителя |
| 01645 | 066D |  | Отключена задняя боковая подушка безопасности на стороне переднего пассажира |
| 01646 | 066E |  | Отключена верхняя подушка безопасности водителя |
| 01647 | 066F |  | Отключена верхняя подушка безопасности переднего пассажира |
| 01648 | 0670 |  | Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне водителя |
| 01649 | 0671 |  | Отключен натяжитель ремня заднего сиденья на стороне переднего пассажира |
| 01650 | 0672 |  | Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне водителя |
| 01651 | 0673 |  | Блокированы данные об ударе для задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира |
| 01652 | 0674 |  | Переключатель подушки безопасности водителя |
| 01653 | 0675 |  | Предупредительная лампа отключения подушки безопасности водителя |
| 01654 | 0676 |  | Сигнальная лампа пристегивания ремней безопасности |
| 01655 | 0677 |  | Выключатель детского сиденья |
| 01656 | 0678 |  | Сигнал удара |
| 01657 | 0679 |  | Датчик распознавания детского сиденья, левый-F263 |
| 01658 | 067A |  | Датчик распознавания детского сиденья, правый-F264 |
| 01659 | 067B |  | Превышен порог срабатывания натяжителей ремней |
| 01660 | 067C |  | Превышен порог срабатывания подушки безопасности по стандарту США |
| 01661 | 067D |  | Превышен порог срабатывания подушки безопасности RDW |
| 01662 | 067E |  | Выключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажира-E198,LOCK |
| 01663 | 067F |  | Выключатель внутренней блокировки дверей, со стороны переднего пассажира-E198,UNLOCK |
| 01664 | 0680 |  | Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,LOCK |
| 01665 | 0681 |  | Выключатель внутренней блокировки задней левой двери-E273,UNLOCK |
| 01666 | 0682 |  | Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274, LOCK |
| 01667 | 0683 |  | Выключатель внутренней блокировки задней правой двери-E274,UNLOCK |
| 01668 | 0684 |  | Клавиша регулировок для водителя 4/сиденье с функцией памяти-E282 |
| 01669 | 0685 |  | Клавиша для водительского сиденья с функцией памяти-E283 |
| 01670 | 0686 |  | Сигнальный провод от блока управления открыванием ворот гаража-E284 |
| 01671 | 0687 |  | Датчик адаптивного круиз-контроля, левый-G258 |
| 01672 | 0688 |  | Датчик адаптивного круиз-контроля, правый-G259 |
| 01673 | 0689 |  | Потенциометр настройки хода мембраны усилителя тормозов |
| 01674 | 068A |  | Выключатель ADR на усилителе тормозного привода |
| 01675 | 068B |  | Выключатель ADR/потенциометр хода мембраны |
| 01676 | 068C |  | Выключатель ADR/давление в усилителе тормозов |
| 01677 | 068D |  | Клапан вмешательства ADR при торможении |
| 01678 | 068E |  | Переключатель выбора дистанции системы ADR-E260 |
| 01679 | 068F |  | Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего левого колеса |
| 01680 | 0690 |  | Сигнал частоты вращения от датчика ABS для переднего правого колеса |
| 01681 | 0691 |  | Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего левого колеса |
| 01682 | 0692 |  | Сигнал частоты вращения от датчика ABS для заднего правого колеса |
| 01683 | 0693 |  | Сигналы частоты вращения колес/скорости |
| 01684 | 0694 |  | Блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного топлива-J494 |
| 01685 | 0695 |  | Расходомер воздуха 2-G246 |
| 01686 | 0696 |  | Блок управления задержкой выключения вентиляторов радиатора-J138 |
| 01687 | 0697 |  | Электромагнитный клапан 2 ограничения давления наддува-N274 |
| 01688 | 0698 |  | Реле насоса ОЖ-J235 |
| 01689 | 0699 |  | Электромагнитные клапаны управления демпферами подвески КП |
| 01690 | 069A |  | Датчик давления топлива-G247 |
| 01691 | 069B |  | Регулятор давления топлива-N276 |
| 01692 | 069C |  | Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496 |
| 01693 | 069D |  | Клапан управления дроссельной заслонкой-N211 |
| 01694 | 069E |  | Сигнальный провод от подушки безопасности |
| 01695 | 069F |  | Датчик 2 температуры топлива-G248 |
| 01696 | 06A0 |  | Лампа подсветки пространства для ног, задняя левая-W45 |
| 01697 | 06A1 |  | Лампа подсветки пространства для ног, задняя правая-W46 |
| 01698 | 06A2 |  | Сигнал разблокирования стеклоподъемников |
| 01699 | 06A3 |  | Электродвигатель центрального замка в крышке багажного отсека-V53 |
| 01700 | 06A4 |  | Звуковой сигнал противоугонной системы-H8 |
| 01701 | 06A5 |  | Яркость освещения салона |
| 01702 | 06A6 |  | Лампа подсветки пространства для ног, левая-W9 |
| 01703 | 06A7 |  | Лампа подсветки пространства для ног, правая-W10 |
| 01704 | 06A8 |  | Контакт 58 (Регулирование яркости освещения) |
| 01705 | 06A9 |  | Переключатель наружных зеркал-E48 |
| 01706 | 06AA |  | Кнопка регулятора положения наружных зеркал-E43 |
| 01707 | 06AB |  | Концевой выключатель двери со стороны переднего пассажира-F3 |
| 01708 | 06AC |  | Концевой выключатель задней левой двери-F10 |
| 01709 | 06AD |  | Концевой выключатель задней правой двери-F11 |
| 01710 | 06AE |  | Электродвигатели центрального замка на стороне водителя |
| 01711 | 06AF |  | Электродвигатели центрального замка на стороне переднего пассажира |
| 01712 | 06B0 |  | Электродвигатели центрального замка задней левой двери |
| 01713 | 06B1 |  | Электродвигатели центрального замка задней правой двери |
| 01714 | 06B2 |  | Переключатель Аудио/Телефон |
| 01715 | 06B3 |  | Телефон, голосовая функция |
| 01716 | 06B4 |  | Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля - возврат к сохраненной скорости/разгон |
| 01717 | 06B5 |  | Подача управляющего сигнала в систему круиз-контроля - сохранить/уменьшить |
| 01718 | 06B6 |  | Подача сигнала управления в систему круиз-контроля - выключить |
| 01719 | 06B7 |  | Датчик регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-G278 |
| 01720 | 06B8 |  | Датчик регулировки положения спинки сиденья переднего пассажира-G279 |
| 01721 | 06B9 |  | Датчик регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-G280 |
| 01722 | 06BA |  | Датчик регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-G281 |
| 01723 | 06BB |  | Датчик регулировки высоты подголовника сиденья переднего пассажира-G282 |
| 01724 | 06BC |  | Выключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-E64, вперед |
| 01725 | 06BD |  | Выключатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-E64, назад |
| 01726 | 06BE |  | Клавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, вперед |
| 01727 | 06BF |  | Клавиша регулировки наклона спинки переднего пассажира-E98, назад |
| 01728 | 06C0 |  | Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вверх |
| 01729 | 06C1 |  | Выключатель регулировки высоты задней части подушки сиденья переднего пассажира-E66, вниз |
| 01730 | 06C2 |  | Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вверх |
| 01731 | 06C3 |  | Выключатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-E65, вниз |
| 01732 | 06C4 |  | Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажира-E170, вверх |
| 01733 | 06C5 |  | Выключатель регулировки положения подголовника сиденья переднего пассажира-E170, вниз |
| 01734 | 06C6 |  | Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по горизонтали |
| 01735 | 06C7 |  | Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по горизонтали |
| 01736 | 06C8 |  | Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне водителя по вертикали |
| 01737 | 06C9 |  | Потенциометр настройки положения наружного зеркала на стороне переднего пассажира по вертикали |
| 01738 | 06CA |  | Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283 |
| 01739 | 06CB |  | Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284 |
| 01740 | 06CC |  | Пиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны водителя-N297 |
| 01741 | 06CD |  | Пиропатрон преднатяжителя ремня 2 со стороны переднего пассажира-N298 |
| 01742 | 06CE |  | Пиропатрон подушки безопасности для ног водителя-N295 |
| 01743 | 06CF |  | Пиропатрон подушки безопасности для ног переднего пассажира-N296 |
| 01744 | 06D0 |  | Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р) |
| 01745 | 06D1 |  | Клавиша рации-E76 |
| 01746 | 06D2 |  | Выключатель противоугонной сигнализации-E75 |
| 01747 | 06D3 |  | Датчик нагревательного элемента рулевого колеса-Z36 |
| 01748 | 06D4 |  | Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - повышение передачи-E438 |
| 01749 | 06D5 |  | Переключатель Tiptronic на рулевом колесе - понижение передачи-E439 |
| 01750 | 06D6 |  | Многофункциональные клавиши на рулевом колесе слева-E440 |
| 01751 | 06D7 |  | Многофункциональные клавиши на рулевом колесе справа-E441 |
| 01752 | 06D8 |  | нагревательный элемент рулевого колеса-Z36 |
| 01753 | 06D9 |  | Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 1 |
| 01754 | 06DA |  | Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 2 |
| 01755 | 06DB |  | Переключатель освещения, стояночные огни |
| 01756 | 06DC |  | Выключатель противотуманных фар и противотуманного фонаря-E23, противотуманные фары |
| 01757 | 06DD |  | Электродвигатель насоса омывателя фар-V11 |
| 01758 | 06DE |  | Лампы стоп-сигнала |
| 01759 | 06DF |  | Реле двухтонового звукового сигнала |
| 01760 | 06E0 |  | Блок управления усилителя рулевого управления-J500 - отсутствует коммуникация с блоком управления двигателя |
| 01761 | 06E1 |  | Электромагнит дуги безопасности со стороны водителя-N309 |
| 01762 | 06E2 |  | Электромагнит дуги безопасности со стороны переднего пассажира-N310 |
| 01763 | 06E3 |  | Дуга безопасности - слишком много срабатываний. |
| 01764 | 06E4 |  | Внимание: Складная крыша должна быть опущена. Выдвигается дуга безопасности. |
| 01765 | 06E5 |  | Блок управления двигателя - диапазон регулирования |
| 01766 | 06E6 |  | Блок управления тормозами - диапазон регулирования |
| 01767 | 06E7 |  | Левые датчики дорожного просвета-напряжение питания |
| 01768 | 06E8 |  | Правые датчики дорожного просвета-напряжение питания |
| 01769 | 06E9 |  | Передний правый датчик дорожного просвета-G289 |
| 01770 | 06EA |  | Датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290 |
| 01771 | 06EB |  | Блок управления корректора фар-J431 |
| 01772 | 06EC |  | Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 |
| 01773 | 06ED |  | Клапан ресивера регулятора дорожного просвета-N311 |
| 01774 | 06EE |  | Блок управления корректора фар-J431, напряжение питания |
| 01775 | 06EF |  | Сигнальный провод к блоку управления корректора фар-J431 |
| 01776 | 06F0 |  | Панель управления для регулирования дорожного просвета-E281 |
| 01777 | 06F1 |  | Резервный путь сигнала от панели управления дорожным просветом-E281 |
| 01778 | 06F2 |  | Сигнал прицепа |
| 01779 | 06F3 |  | Сигнал противоугонной сигнализации: включена система охраны салона |
| 01780 | 06F4 |  | Датчики дорожного просвета |
| 01781 | 06F5 |  | экстремальный наклон автомобиля |
| 01782 | 06F6 |  | Устанавливается нормальный дорожный просвет |
| 01783 | 06F7 |  | Подача сигнала управления на светодиоды на панели управления регулятора дорожного просвета |
| 01784 | 06F8 |  | Опускается передняя левая часть автомобиля |
| 01785 | 06F9 |  | Опускается передняя правая часть автомобиля |
| 01786 | 06FA |  | Опускается задняя левая часть автомобиля |
| 01787 | 06FB |  | Опускается задняя правая часть автомобиля |
| 01788 | 06FC |  | Производится наполнение и опорожнение ресивера |
| 01789 | 06FD |  | Тест: в норме |
| 01790 | 06FE |  | Тест: не в норме |
| 01791 | 06FF |  | Вакуумный насос-V22 |
| 01792 | 0700 |  | Вакуумный насос-V22, подача управляющего сигнала на плюс |
| 01793 | 0701 |  | Вакуумный насос-V22, подача управляющего сигнала на минус |
| 01794 | 0702 |  | Неправильно введен номер шасси в блок управления |
| 01795 | 0703 |  | Вакуумная система тормозов |
| 01796 | 0704 |  | SIM-карта системы Telematik |
| 01797 | 0705 |  | Гидравлический клапан усилителя рулевого управления-N315 |
| 01798 | 0706 |  | Выключатель внутренней блокировки задней центральной двери-E286, LOCK |
| 01799 | 0707 |  | Выключатель внутренней блокировки задней центральной двери-E286, UNLOCK |
| 01800 | 0708 |  | Переключатель освещения-E1 |
| 01801 | 0709 |  | Предупредительная лампа в двери водителя-W30 |
| 01802 | 070A |  | Предупредительная лампа в двери переднего пассажира-W36 |
| 01803 | 070B |  | Предупредительная лампа в задней левой двери-W37 |
| 01804 | 070C |  | Предупредительная лампа в задней правой двери-W38 |
| 01805 | 070D |  | Лампа подсветки порога двери водителя |
| 01806 | 070E |  | Лампа подсветки порога двери переднего пассажира |
| 01807 | 070F |  | Лампа подсветки порога задней левой двери-W33 |
| 01808 | 0710 |  | Лампа подсветки порога задней правой двери-W34 |
| 01809 | 0711 |  | Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 |
| 01810 | 0712 |  | Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159 |
| 01811 | 0713 |  | Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386 |
| 01812 | 0714 |  | Напряжение питания на блоке управления двери переднего пассажира-J387 |
| 01813 | 0715 |  | Напряжение питания на блоке управления задней левой двери-J388 |
| 01814 | 0716 |  | Напряжение питания на блоке управления задней правой двери-J389 |
| 01815 | 0717 |  | Выключатель противоугонной сигнализации выкл.-E217 |
| 01816 | 0718 |  | Выключатель наружной ручки водительской двери-F272 |
| 01817 | 0719 |  | Выключатель наружной ручки двери переднего пассажира-F273 |
| 01818 | 071A |  | Выключатель наружной ручки задней левой двери-F274 |
| 01819 | 071B |  | Выключатель наружной ручки задней правой двери-F275 |
| 01820 | 071C |  | Выключатель внутренней ручки двери водителя-F276 |
| 01821 | 071D |  | Выключатель внутренней ручки двери переднего пассажира-F277 |
| 01822 | 071E |  | Выключатель внутренней ручки задней левой двери-F278 |
| 01823 | 071F |  | Выключатель внутренней ручки задней правой двери-F279 |
| 01824 | 0720 |  | Контрольная лампа отключения задних подушек безопасности-K164 |
| 01825 | 0721 |  | Выполняется проверка ресивера |
| 01826 | 0722 |  | Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 |
| 01827 | 0723 |  | Блок управления комбинации приборов-J285, недостоверная длина окружности колеса |
| 01828 | 0724 |  | Лампа заднего левого габаритного фонаря |
| 01829 | 0725 |  | Лампа заднего правого габаритного фонаря |
| 01830 | 0726 |  | Лампы противотуманных фонарей |
| 01831 | 0727 |  | Выключатели стеклоподъемников, передних и задних-E154 |
| 01832 | 0728 |  | Антенна системы контроля давления в шинах, передняя-R95 |
| 01833 | 0729 |  | Антенна системы контроля давления в шинах, задняя-R96 |
| 01834 | 072A |  | Лампа бокового повторителя левого указателя поворота-M18 |
| 01835 | 072B |  | Лампа бокового повторителя правого указателя поворота-M19 |
| 01836 | 072C |  | Компрессор выключен |
| 01837 | 072D |  | Устройство считывания флеш-карт-R99 |
| 01838 | 072E |  | Приемо-передающий модуль 2 охраны салона-G305 |
| 01839 | 072F |  | Приемо-передающий модуль 1 охраны салона-G303 |
| 01840 | 0730 |  | Антенны контроля давления воздуха в шинах |
| 01841 | 0731 |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220 |
| 01842 | 0732 |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221 |
| 01843 | 0733 |  | Солнечные батареи-C20 |
| 01844 | 0734 |  | Блок управления приточного вентилятора-J126 |
| 01845 | 0735 |  | Выключатель привода задней шторки-E149 |
| 01846 | 0736 |  | Питание датчика дождя и освещенности |
| 01847 | 0737 |  | Нагревательный элемент подушки заднего левого сиденья-Z10 |
| 01848 | 0738 |  | Нагревательный элемент подушки заднего правого сиденья-Z12 |
| 01849 | 0739 |  | Датчик температуры заднего левого сиденья-G94 |
| 01850 | 073A |  | Датчик температуры заднего правого сиденья-G95 |
| 01851 | 073B |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди справа -G317 |
| 01852 | 073C |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя и дефлектора спереди слева-G318 |
| 01853 | 073D |  | Нагревательный элемент подушки переднего левого сиденья-Z45 |
| 01854 | 073E |  | Нагревательный элемент подушки переднего правого сиденья-Z46 |
| 01855 | 073F |  | Датчик температуры переднего левого сиденья-G344 |
| 01856 | 0740 |  | Датчик температуры переднего правого сиденья-G345 |
| 01857 | 0741 |  | Датчик центрального левого дефлектора-G347 |
| 01858 | 0742 |  | Датчик центрального правого дефлектора-G348 |
| 01859 | 0743 |  | Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне водителя |
| 01860 | 0744 |  | Отключена задняя верхняя подушка безопасности на стороне переднего пассажира |
| 01861 | 0745 |  | Контрольная лампа телефонной связи заднего левого пассажира-K172 |
| 01862 | 0746 |  | Контрольная лампа телефонной связи заднего правого пассажира-K173 |
| 01863 | 0747 |  | Исп. электродвигатель заднего левого дефлектора |
| 01864 | 0748 |  | Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V219 |
| 01865 | 0749 |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний левый-G349 |
| 01866 | 074A |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя дефлектора, задний правый-G350 |
| 01867 | 074B |  | Исполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-V220 |
| 01868 | 074C |  | Исполнительный электродвигатель заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-V221 |
| 01869 | 074D |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего левого дефлектора-G351 |
| 01870 | 074E |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного воздуха заднего правого дефлектора-G352 |
| 01871 | 074F |  | Переключатель Tiptronic на рулевом колесе-E389 |
| 01872 | 0750 |  | Панель управления водительского сиденья с функцией памяти-E97 |
| 01873 | 0751 |  | Панель управления сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E277 |
| 01874 | 0752 |  | Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вверх |
| 01875 | 0753 |  | Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332,вниз |
| 01876 | 0754 |  | Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вверх |
| 01877 | 0755 |  | Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333,вниз |
| 01878 | 0756 |  | Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, вперед |
| 01879 | 0757 |  | Кнопка регулировки наклона подушки сиденья переднего пассажира-E334, назад |
| 01880 | 0758 |  | Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вверх |
| 01881 | 0759 |  | Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335,вниз |
| 01882 | 075A |  | Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,вперед |
| 01883 | 075B |  | Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336,назад |
| 01884 | 075C |  | Клавиша включения функции массажа-E337 |
| 01885 | 075D |  | Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E338 |
| 01886 | 075E |  | Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4-E339 |
| 01887 | 075F |  | Клавиша сиденья переднего пассажира с функцией памяти-E340 |
| 01888 | 0760 |  | Управление вентилятором подушки сиденья |
| 01889 | 0761 |  | Напряжение питания вентиляторов в подушках сидений |
| 01890 | 0762 |  | Подача управляющего сигнала на вентилятор в спинке сиденья |
| 01891 | 0763 |  | Напряжение питания вентилятора в спинке сиденья |
| 01892 | 0764 |  | Датчик температуры в спинке сиденья-G371 |
| 01893 | 0765 |  | Потенциометр настройки высоты ремня безопасности-G372 |
| 01894 | 0766 |  | Потенциометр настройки высоты поясничного подпора-G373 |
| 01895 | 0767 |  | Электродвигатель регулировки высоты рулевой колонки-V123 |
| 01896 | 0768 |  | Электродвигатель регулировки длины рулевой колонки-V124 |
| 01897 | 0769 |  | Датчик регулировки высоты рулевой колонки-G357 |
| 01898 | 076A |  | Датчик регулировки длины рулевой колонки-G358 |
| 01899 | 076B |  | Напряжение питания на датчике положения рулевой колонки |
| 01900 | 076C |  | Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья переднего пассажира-V31 |
| 01901 | 076D |  | Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора-V229 |
| 01902 | 076E |  | Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора-V230 |
| 01903 | 076F |  | Электродвигатель регулировки угла наклона подушки сиденья-V231 |
| 01904 | 0770 |  | Электродвигатель регулировки наклона спинки сиденья переднего пассажира-V46 |
| 01905 | 0771 |  | Нагревательный элемент спинки водительского сиденья-Z7 |
| 01906 | 0772 |  | Нагревательный элемент спинки сиденья переднего пассажира-Z9 |
| 01907 | 0773 |  | Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья водителя-Z31 |
| 01908 | 0774 |  | Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья водителя-Z32 |
| 01909 | 0775 |  | Нагревательный элемент боковой поддержки подушки сиденья переднего пассажира-Z33 |
| 01910 | 0776 |  | Нагревательный элемент боковой поддержки спинки сиденья переднего пассажира-Z34 |
| 01911 | 0777 |  | Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья-V232 |
| 01912 | 0778 |  | Электродвигатель регулировки положения подголовника водительского сиденья-V103 |
| 01913 | 0779 |  | Электродвигатель регулировки высоты ремней безопасности-V233 |
| 01914 | 077A |  | Датчик регулировки угла наклона подушки сиденья переднего пассажира-G359 |
| 01915 | 077B |  | Датчик регулировки высоты поясничного подпора-G374 |
| 01916 | 077C |  | Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора-G375 |
| 01917 | 077D |  | Напряжение питания выключателя регулировки положения заднего сиденья |
| 01918 | 077E |  | Выключатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E145, вперед |
| 01919 | 077F |  | Выключатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E145, назад |
| 01920 | 0780 |  | Выключатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E147, вперед |
| 01921 | 0781 |  | Выключатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E147, назад |
| 01922 | 0782 |  | Клавиша регулировки наклона подушки заднего левого сиденья-E341, вверх |
| 01923 | 0783 |  | Клавиша регулировки наклона подушки заднего левого сиденья-E341, вниз |
| 01924 | 0784 |  | Клавиша регулировки наклона подушки заднего правого сиденья-E342, вверх |
| 01925 | 0785 |  | Клавиша регулировки наклона подушки заднего правого сиденья-E342, вниз |
| 01926 | 0786 |  | Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E171,вверх |
| 01927 | 0787 |  | Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E171,вниз |
| 01928 | 0788 |  | Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E172,вверх |
| 01929 | 0789 |  | Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E172,вниз |
| 01930 | 078A |  | Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343,вверх |
| 01931 | 078B |  | Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343,вниз |
| 01932 | 078C |  | Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344,вверх |
| 01933 | 078D |  | Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344,вниз |
| 01934 | 078E |  | Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-E345,назад |
| 01935 | 078F |  | Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-E346,назад |
| 01936 | 0790 |  | Кнопка восстановления настроек задних сидений-E347 |
| 01937 | 0791 |  | Клавиша заднего левого сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E348 |
| 01938 | 0792 |  | Клавиша заднего правого сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2-E349 |
| 01939 | 0793 |  | Подача управляющего сигнала на вентилятор заднего левого сиденья |
| 01940 | 0794 |  | Напряжение питания вентилятора заднего левого сиденья |
| 01941 | 0795 |  | Подача управляющего сигнала на вентилятор заднего правого сиденья |
| 01942 | 0796 |  | Напряжение питания вентилятора заднего правого сиденья |
| 01943 | 0797 |  | Электродвигатель регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-V133 |
| 01944 | 0798 |  | Электродвигатель регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-V134 |
| 01945 | 0799 |  | Датчик для регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-G360 |
| 01946 | 079A |  | Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-G361 |
| 01947 | 079B |  | Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-G362 |
| 01948 | 079C |  | Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-G363 |
| 01949 | 079D |  | Датчик регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-G364 |
| 01950 | 079E |  | Электродвигатель регулировки продольного положения заднего левого сиденья-V87 |
| 01951 | 079F |  | Электродвигатель регулировки продольного положения заднего правого сиденья-V88 |
| 01952 | 07A0 |  | Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-V127 |
| 01953 | 07A1 |  | Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-V128 |
| 01954 | 07A2 |  | Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-V225 |
| 01955 | 07A3 |  | Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-V226 |
| 01956 | 07A4 |  | Электродвигатель регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-V227 |
| 01957 | 07A5 |  | Электродвигатель регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-V228 |
| 01958 | 07A6 |  | Датчик регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-G365 |
| 01959 | 07A7 |  | Датчик регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-G366 |
| 01960 | 07A8 |  | Датчик регулировки продольного положения заднего левого сиденья-G367 |
| 01961 | 07A9 |  | Датчик регулировки продольного положения заднего правого сиденья-G368 |
| 01962 | 07AA |  | Датчик регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-G369 |
| 01963 | 07AB |  | Датчик регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-G370 |
| 01964 | 07AC |  | Блок управления для регулировки положения сиденья и рулевой колонки с функцией памяти-J136 |
| 01965 | 07AD |  | Переключатель регулировки высоты со стороны водителя-E289,вверх |
| 01966 | 07AE |  | Переключатель регулировки высоты со стороны водителя-E289,вниз |
| 01967 | 07AF |  | Переключатель регулировки высоты со стороны переднего пассажира-E290,вверх |
| 01968 | 07B0 |  | Переключатель регулировки высоты со стороны переднего пассажира-E290,вниз |
| 01969 | 07B1 |  | Клавиша регулировки глубины сиденья-E350,вперед |
| 01970 | 07B2 |  | Клавиша регулировки глубины сиденья-E350,назад |
| 01971 | 07B3 |  | Регулятор вентиляции/обогрева сидений-E399 |
| 01972 | 07B4 |  | Питание потенциометра вентиляции и обогрева сиденья/регулировки ремня безопасности по высоте |
| 01973 | 07B5 |  | Датчик регулировки глубины сиденья-G378 |
| 01974 | 07B6 |  | Датчик регулировки верхней части спинки сиденья-G376 |
| 01975 | 07B7 |  | Электродвигатель изменения высоты сиденья переднего пассажира-V191 |
| 01976 | 07B8 |  | Электродвигатель регулировки глубины сиденья-V234 |
| 01977 | 07B9 |  | Подсветка заднего косметического зеркала-L135 |
| 01978 | 07BA |  | Клавиша дистанционного управления сиденьем переднего пассажира-E351 |
| 01979 | 07BB |  | Напряжение питания на датчике занятости заднего сиденья |
| 01980 | 07BC |  | Регулятор обогрева/вентиляции заднего правого сиденья-E414 |
| 01981 | 07BD |  | Регулятор обогрева/вентиляции заднего левого сиденья-E413 |
| 01982 | 07BE |  | Датчик регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-G381 |
| 01983 | 07BF |  | Реле 2 гидравлического насоса привода складной крыши-J588 |
| 01984 | 07C0 |  | Клапан 2 автоматической складной крыши-N341 |
| 01985 | 07C1 |  | Клапан 3 автоматической складной крыши-N342 |
| 01986 | 07C2 |  | Датчик положения фиксатора складной крыши-G356 |
| 01987 | 07C3 |  | Кнопка управления складным верхом-E137, откр. |
| 01988 | 07C4 |  | Кнопка управления складным верхом-E137, закр. |
| 01989 | 07C5 |  | Датчик распознавания наличия жесткой крыши кузова хардтоп-F255 |
| 01990 | 07C6 |  | Выключатели крышки короба складной крыши (короб закрыт)-F200/F199 |
| 01991 | 07C7 |  | Выключатели крышки короба складной крыши-F290/F291 |
| 01992 | 07C8 |  | Выключатель закрытия крышки короба складной крыши (короб открыт)-F293 |
| 01993 | 07C9 |  | Электродвигатель блокировки короба складной крыши-V222 |
| 01994 | 07CA |  | Датчик позиционирования поддона короба складной крыши--F292 |
| 01995 | 07CB |  | Выключатель блокировки складной крыши (закр.)-F295 |
| 01996 | 07CC |  | Выключатель блокировки складной крыши (откр.)-F294 |
| 01997 | 07CD |  | Электродвигатель блокировки складной крыши-V223 |
| 01998 | 07CE |  | Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего левого сиденья-Z48 |
| 01999 | 07CF |  | Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего правого сиденья-Z49 |
| 02000 | 07D0 |  | Положение переключателя |
| 02001 | 07D1 |  | Шина данных адаптивного круиз-контроля |
| 02002 | 07D2 |  | Нагревательный элемент датчика адаптивного круиз-контроля-Z47 |
| 02003 | 07D3 |  | Блок управления идентификации водителя-J589 |
| 02004 | 07D4 |  | Клавиша окончания разговора, Telematik для США-E331 |
| 02005 | 07D5 |  | Кодирующий контакт |
| 02006 | 07D6 |  | Электродвигатель запирания замка вещевого ящика-V224 |
| 02007 | 07D7 |  | Датчик распознавания багажника на крыше-F296 |
| 02008 | 07D8 |  | Включена аварийная световая сигнализация |
| 02009 | 07D9 |  | Контрольная лампа системы Telematik-K186 |
| 02010 | 07DA |  | Блок управления системы облегчения посадки со стороны водителя-J572 |
| 02011 | 07DB |  | Блок управления системы облегчения посадки со стороны переднего пассажира-J573 |
| 02012 | 07DC |  | Аварийное отключение ADR |
| 02013 | 07DD |  | Выключатель блокировки спинки водительского сиденья-F211 |
| 02014 | 07DE |  | Выключатель блокировки спинки сиденья переднего пассажира-F212 |
| 02015 | 07DF |  | Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, вперед |
| 02016 | 07E0 |  | Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, назад |
| 02017 | 07E1 |  | Клавиша облегчения посадки со стороны переднего пассажира-E359, вперед |
| 02018 | 07E2 |  | Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E359, назад |
| 02019 | 07E3 |  | Напряжение питания на блоке управления нагревательным элементом ветрового стекла |
| 02020 | 07E4 |  | Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней левой части автомобиля |
| 02021 | 07E5 |  | Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней правой части автомобиля |
| 02022 | 07E6 |  | Напряжение питания на блоке управления приточного вентилятора |
| 02023 | 07E7 |  | Клемма 87 |
| 02024 | 07E8 |  | Выполнить адаптацию |
| 02025 | 07E9 |  | Напряжение питания внешних компонентов |
| 02026 | 07EA |  | Напряжение питания 2 внешних компонентов |
| 02027 | 07EB |  | Пользователь 1 |
| 02028 | 07EC |  | Пользователь 2 |
| 02029 | 07ED |  | Пользователь 3 |
| 02030 | 07EE |  | Пользователь 4 |
| 02031 | 07EF |  | Переключатель регулятора положения рулевой колонки-E167 |
| 02032 | 07F0 |  | Клавиша системы информирования водителя-E450 |
| 02033 | 07F1 |  | Потенциометр 2 раздаточной коробки-G482 |
| 02034 | 07F2 |  | Напряжение питания электродвигателя |
| 02035 | 07F3 |  | Датчик Холла 1 |
| 02036 | 07F4 |  | Датчик Холла 2 |
| 02037 | 07F5 |  | Датчики раздаточной коробки |
| 02038 | 07F6 |  | Напряжение питания датчиков |
| 02039 | 07F7 |  | Потенциометр раздаточной коробки-G398 |
| 02040 | 07F8 |  | Электродвигатель раздаточной коробки, плюсовой контакт |
| 02041 | 07F9 |  | Электродвигатель раздаточной коробки, минусовой контакт |
| 02042 | 07FA |  | Подача управляющего сигнала на электродвигатель раздаточной коробки |
| 02043 | 07FB |  | Электродвигатель раздаточной коробки |
| 02044 | 07FC |  | Слишком длительное время переключения раздаточной коробки |
| 02045 | 07FD |  | Светодиод включения нормального режима на панели управления раздаточной коробки |
| 02046 | 07FE |  | Светодиод включения понижающей передачи на панели управления раздаточной коробки |
| 02047 | 07FF |  | Светодиод включения блокировки межосевого дифференциала на панели управления раздаточной коробки |
| 02048 | 0800 |  | Светодиод включения блокировки заднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки |
| 02049 | 0801 |  | Светодиод включения блокировки переднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки |
| 02050 | 0802 |  | Раздаточная коробка |
| 02051 | 0803 |  | Несоответствие версии программного обеспечения коробки передач. |
| 02052 | 0804 |  | Отключение функции вследствие перегрева блока управления |
| 02053 | 0805 |  | Блок управления раздаточной коробки-J646 |
| 02054 | 0806 |  | Блок управления блокировки межколесного дифференциала-J647 |
| 02055 | 0807 |  | Электродвигатель системы блокировки межколесного дифференциала, плюсовой контакт |
| 02056 | 0808 |  | Электродвигатель механизма блокировки межколесного дифференциала, отрицательный контакт |
| 02057 | 0809 |  | Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, плюсовой контакт |
| 02058 | 080A |  | Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, отрицательный контакт |
| 02059 | 080B |  | Датчик температуры двигателя-G407 |
| 02060 | 080C |  | Напряжение питания на датчике температуры двигателя |
| 02061 | 080D |  | Датчик температуры масла |
| 02062 | 080E |  | Блокировка межколесного дифференциала |
| 02063 | 080F |  | Электромагнит дуги безопасности на стороне водителя отключен |
| 02064 | 0810 |  | Электромагнит дуги безопасности на стороне переднего пассажира отключен |
| 02065 | 0811 |  | Блок управления голосового усилителя-J656 |
| 02066 | 0812 |  | Слишком сильное затухание сигнала в оптической шине данных |
| 02067 | 0813 |  | Оптическая шина данных - несанкционированный запрос активации |
| 02068 | 0814 |  | Оптическая шина данных – система отключена |
| 02069 | 0815 |  | Датчик парковочного ассистента, передний |
| 02070 | 0816 |  | Датчик парковочного ассистента, задний |
| 02071 | 0817 |  | Локальная шина данных |
| 02072 | 0818 |  | Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 |
| 02073 | 0819 |  | Оптическая шина данных: блок управления запуском системы неисправен |
| 02074 | 081A |  | Блок управления задней левой панели управления, индикации и выдачи информации-J648 |
| 02075 | 081B |  | Блок управления задней правой панели управления, индикации и выдачи информации-J648 |
| 02076 | 081C |  | Мультимедийный проигрыватель, положение 1-R118 |
| 02077 | 081D |  | Мультимедийный проигрыватель, положение 2-R119 |
| 02078 | 081E |  | Мультимедийный проигрыватель, положение 3-R120 |
| 02079 | 081F |  | Мультимедийный проигрыватель, положение 4-R121 |
| 02080 | 0820 |  | Проверка регулировки |
| 02081 | 0821 |  | Регулировка по горизонтали |
| 02082 | 0822 |  | Регулировка по вертикали |
| 02083 | 0823 |  | Сообщение для запроса замедления |
| 02084 | 0824 |  | Защита компонентов |
| 02085 | 0825 |  | установлен неправильный блок управления |
| 02086 | 0826 |  | Лампа левой фары системы адаптивного освещения-L148 |
| 02087 | 0827 |  | Лампа правой фары системы адаптивного освещения-L149 |
| 02088 | 0828 |  | Дополнительные лампы дальнего света |
| 02089 | 0829 |  | Контрольная лампа аварийной световой сигнализации/фактич.требование от ходовой части или переключающего реле аккумуляторной батареи |
| 02090 | 082A |  | Реле очистителя фар (SRA) или подачи напряжения на датчик дождя |
| 02091 | 082B |  | Насос омывателя заднего стекла-V13 |
| 02092 | 082C |  | Разблокировка обогрева сидений |
| 02093 | 082D |  | Сигнал аварийного пуска |
| 02094 | 082E |  | Клавиша центрального выключения освещения салона-E390 |
| 02095 | 082F |  | Включена защита компонентов |
| 02096 | 0830 |  | Диагностика разрыва цепи |
| 02097 | 0831 |  | демпфированная диагностика разрыва цепи |
| 02098 | 0832 |  | Подача сигнала управления на левый вентилятор усилителя |
| 02099 | 0833 |  | Подача сигнала управления на правый вентилятор усилителя |
| 02100 | 0834 |  | Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног-V261 |
| 02101 | 0835 |  | Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора-V262 |
| 02102 | 0836 |  | Датчик системы защиты от защемления крышкой багажного отсека-G408 |
| 02103 | 0837 |  | Блок управления 2 бортовой сети-J520 |
| 02104 | 0838 |  | Датчик освещенности-G399 |
| 02105 | 0839 |  | Электропитание датчика освещенности |
| 02106 | 083A |  | Электродвигатель задней шторки-V91 |
| 02107 | 083B |  | Электродвигатель открывания двери багажного отсека-V254 |
| 02108 | 083C |  | Подача управляющего сигнала на вентилятор левого переднего сиденья |
| 02109 | 083D |  | Подача управляющего сигнала на вентилятор правого переднего сиденья |
| 02110 | 083E |  | Выключатель стеклоподъемника |
| 02111 | 083F |  | Электродвигатель стеклоподъемника |
| 02112 | 0840 |  | Включена тепловая защита стеклоподъемников |
| 02113 | 0841 |  | Выключатель блокировки дверей из салона |
| 02114 | 0842 |  | Клавиша с замком для центрального замка-E391 |
| 02115 | 0843 |  | Привод центрального замка |
| 02116 | 0844 |  | Электродвигатель регулирования положения зеркала |
| 02117 | 0845 |  | Электродвигатель складывания зеркала |
| 02118 | 0846 |  | Потенциометр настройки положения зеркала по горизонтали |
| 02119 | 0847 |  | Потенциометр настройки положения зеркала по вертикали |
| 02120 | 0848 |  | Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2 |
| 02121 | 0849 |  | Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4 |
| 02122 | 084A |  | Клавиша восстановления настроек |
| 02123 | 084B |  | Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога |
| 02124 | 084C |  | Переключатель на ручке двери снаружи |
| 02125 | 084D |  | Переключатель на ручке двери изнутри |
| 02126 | 084E |  | Кнопка центрального замка, наружная ручка двери |
| 02127 | 084F |  | Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала |
| 02128 | 0850 |  | Блок управления доводчика двери-J657 |
| 02129 | 0851 |  | Наружное зеркало с автоматическим затемнением |
| 02130 | 0852 |  | Внутренняя подсветка дверей |
| 02131 | 0853 |  | Электродвигатель блокировки случайного открывания дверей изнутри |
| 02132 | 0854 |  | Подсветка переднего левого косметического зеркала |
| 02133 | 0855 |  | Подсветка переднего правого косметического зеркала |
| 02134 | 0856 |  | Подсветка заднего левого косметического зеркала |
| 02135 | 0857 |  | Подсветка заднего правого косметического зеркала |
| 02136 | 0858 |  | Плафоны для чтения |
| 02137 | 0859 |  | Реле отключения аккумулятора-J655 |
| 02138 | 085A |  | Подача управляющего сигнала на передние правые лампы внутреннего освещения |
| 02139 | 085B |  | Подача управляющего сигнала на передние левые лампы внутреннего освещения |
| 02140 | 085C |  | Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего левого косметического зеркала |
| 02141 | 085D |  | Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего правого косметического зеркала |
| 02142 | 085E |  | Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего левого косметического зеркала |
| 02143 | 085F |  | Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего правого косметического зеркала |
| 02144 | 0860 |  | Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВКЛ. |
| 02145 | 0861 |  | Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, AUTO |
| 02146 | 0862 |  | Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВЫКЛ. |
| 02147 | 0863 |  | Кнопка включения плафона для чтения-E328, левая |
| 02148 | 0864 |  | Кнопка включения плафона для чтения-E328, правая |
| 02149 | 0865 |  | Клавиша 1 открывания ворот гаража-E392 |
| 02150 | 0866 |  | Клавиша 2 открывания ворот гаража-E393 |
| 02151 | 0867 |  | Клавиша 3 открывания ворот гаража-E394 |
| 02152 | 0868 |  | Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, откр. |
| 02153 | 0869 |  | Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, закр. |
| 02154 | 086A |  | Напряжение питания на переключателе сдвижного люка в крыше |
| 02155 | 086B |  | Клавиша управления задней левой боковой шторкой-E383 |
| 02156 | 086C |  | Клавиша управления задней правой боковой шторкой-E384 |
| 02157 | 086D |  | Напряжение питания на внутреннем зеркале заднего вида / датчике освещенности |
| 02158 | 086E |  | Напряжение питания на датчике регулировки сиденья |
| 02159 | 086F |  | Задний выключатель задней шторки-E385 |
| 02160 | 0870 |  | Лампа подсветки выключателя сдвижного люка-L65 |
| 02161 | 0871 |  | Подсветка кнопок заднего потолочного модуля |
| 02162 | 0872 |  | Контрольная лампа выключателя задних плафонов освещения салона-K190 |
| 02163 | 0873 |  | Клавиша внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-E386 |
| 02164 | 0874 |  | Контрольная лампа внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-K187 |
| 02165 | 0875 |  | Сигнал температуры ветрового стекла |
| 02166 | 0876 |  | Опорный сигнал для сигнала температуры ветрового стекла |
| 02167 | 0877 |  | Блок управления защиты от несанкционированной буксировки и противоугонной системы-J529 |
| 02168 | 0878 |  | Передний левый микрофон-R140 |
| 02169 | 0879 |  | Передний правый микрофон-R141 |
| 02170 | 087A |  | Левый центральный микрофон-R142 |
| 02171 | 087B |  | Правый центральный микрофон-R143 |
| 02172 | 087C |  | Задний левый микрофон-R144 |
| 02173 | 087D |  | Задний правый микрофон-R145 |
| 02174 | 087E |  | Аналоговые/цифровые часы |
| 02175 | 087F |  | Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора водительского сиденья-V125 |
| 02176 | 0880 |  | Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V126 |
| 02177 | 0881 |  | Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора водительского сиденья-V129 |
| 02178 | 0882 |  | Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V130 |
| 02179 | 0883 |  | Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-V32 |
| 02180 | 0884 |  | Электродвигатель регулировки глубины водительского сиденья-V256 |
| 02181 | 0885 |  | Электродвигатель регулировки глубины сиденья переднего пассажира-V257 |
| 02182 | 0886 |  | Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки водительского сиденья-V258 |
| 02183 | 0887 |  | Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья переднего пассажира-V259 |
| 02184 | 0888 |  | Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности водителя-V74/V75 |
| 02185 | 0889 |  | Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности переднего пассажира-V74/V75 |
| 02186 | 088A |  | Интерфейс двигатель- ADR |
| 02187 | 088B |  | Нарушен радиолокационный прием |
| 02188 | 088C |  | Освещение |
| 02189 | 088D |  | Проверка работы зеркал заднего вида |
| 02190 | 088E |  | Наружная подсветка а/м |
| 02191 | 088F |  | Опустить стекла |
| 02192 | 0890 |  | Поднять стекла |
| 02193 | 0891 |  | Электропитание регулятора приточного вентилятора |
| 02194 | 0892 |  | Электропитание регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха |
| 02195 | 0893 |  | Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20 |
| 02196 | 0894 |  | Предохранитель блока управления бортовой сети на АКБ-S287 |
| 02197 | 0895 |  | Регулятор подсветки пространства для ног-E398 |
| 02198 | 0896 |  | Лампа левого габаритного огня 2-M49 |
| 02199 | 0897 |  | Лампа правого габаритного огня 2-M50 |
| 02200 | 0898 |  | Коммуникационный кабель к задним габаритным фонарям |
| 02201 | 0899 |  | Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (откр.)-F332 |
| 02202 | 089A |  | Концевой выключатель доводчика двери багажного отсека (закр.)-F333 |
| 02203 | 089B |  | Аудио/видеовход 1 |
| 02204 | 089C |  | Аудио/видеовход 2 |
| 02205 | 089D |  | Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья-V266 |
| 02206 | 089E |  | Клавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, вперед-E401 |
| 02207 | 089F |  | Клавиша регулировки верхней части спинки заднего левого сиденья, назад-E402 |
| 02208 | 08A0 |  | Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего левого сиденья-G413 |
| 02209 | 08A1 |  | Электродвигатель регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья-V267 |
| 02210 | 08A2 |  | Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, вперед-E403 |
| 02211 | 08A3 |  | Клавиша регулировки верхней части спинки заднего правого сиденья, назад-E404 |
| 02212 | 08A4 |  | Потенциометр настройки положения верхней части спинки заднего правого сиденья-G414 |
| 02213 | 08A5 |  | Отключение функции по температуре тормозов |
| 02214 | 08A6 |  | Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах |
| 02215 | 08A7 |  | Подача управляющего сигнала для разблокирования запасного колеса |
| 02216 | 08A8 |  | Кнопка разблокирования замка запасного колеса-E405 |
| 02217 | 08A9 |  | Дуга безопасности |
| 02218 | 08AA |  | Спутниковый приемник-R146 |
| 02219 | 08AB |  | Управляющий провод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов, несанкц.включение |
| 02220 | 08AC |  | Приглушенное освещение салона |
| 02221 | 08AD |  | Контрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, лев. |
| 02222 | 08AE |  | Контрольная лампа блокировки случайного открывания дверей изнутри, прав. |
| 02223 | 08AF |  | Контрольная лампа охраны салона |
| 02224 | 08B0 |  | Контрольная лампа датчика крена |
| 02225 | 08B1 |  | Контрольная лампа центрального замка |
| 02226 | 08B2 |  | Блок управления двигателя 2, не выполнена адаптация данных иммобилайзера |
| 02227 | 08B3 |  | Блок управления двигателя 3, не выполнена адаптация данных иммобилайзера |
| 02228 | 08B4 |  | Блок управления двигателя 4, не выполнена адаптация данных иммобилайзера |
| 02229 | 08B5 |  | Блок управления коробки передач, не выполнена адаптация данных иммобилайзера |
| 02230 | 08B6 |  | Цифровая магнитола с тюнером |
| 02231 | 08B7 |  | Запрос стоп-сигнала блоком управления ABS |
| 02232 | 08B8 |  | Задействовано положение для транспортировки |
| 02233 | 08B9 |  | Блок питания левой фары-J667 |
| 02234 | 08BA |  | Блок питания правой фары-J668 |
| 02235 | 08BB |  | Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M51 |
| 02236 | 08BC |  | Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M52 |
| 02237 | 08BD |  | Неподвижные фары адаптивного освещения |
| 02238 | 08BE |  | Шаговые двигатели корректора фар |
| 02239 | 08BF |  | Аудио/видеовыход 1 |
| 02240 | 08C0 |  | Аудио/видеовыход 2 |
| 02241 | 08C1 |  | Блок управления двигателя, не выполнена адаптация данных иммобилайзера |
| 02242 | 08C2 |  | Клавиша закрывания задней двери в багажном отсеке-E406 |
| 02243 | 08C3 |  | Панель управления и индикации дополнительного отопителя-E407 |
| 02244 | 08C4 |  | Заедание клавиши на панели управления |
| 02245 | 08C5 |  | Соединение дистанционного радиоуправления |
| 02246 | 08C6 |  | Динамики, центральные |
| 02247 | 08C7 |  | Сабвуфер-R148 |
| 02248 | 08C8 |  | Клапан управления, отвечающий за степень размыкания муфты-N373 |
| 02249 | 08C9 |  | Датчик давления и температуры масла-G437 |
| 02250 | 08CA |  | Отключение функции продолжительности включения клапанов |
| 02251 | 08CB |  | Отопитель блокирован |
| 02252 | 08CC |  | Генератор |
| 02253 | 08CD |  | Генератор, отключение по высокой температуре |
| 02254 | 08CE |  | Интерфейс генератора |
| 02255 | 08CF |  | Провод измерения напряжения от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи |
| 02256 | 08D0 |  | Ток покоя |
| 02257 | 08D1 |  | Устройство приема сигнала дистанционного управления |
| 02258 | 08D2 |  | Передатчик системы открывания ворот гаража |
| 02259 | 08D3 |  | Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации-J685 |
| 02260 | 08D4 |  | Индикатор сбоя температуры |
| 02261 | 08D5 |  | Носитель данных-R118 |
| 02262 | 08D6 |  | Вывести дисплей |
| 02263 | 08D7 |  | Убрать дисплей |
| 02264 | 08D8 |  | Servotronic: полное усиление рулевого привода |
| 02265 | 08D9 |  | Servotroniс: нет усиления рулевого привода |
| 02266 | 08DA |  | Подача сигнала управления на реле насоса омывателей фар |
| 02267 | 08DB |  | Подача сигнала управления на реле подогревателя воды в бачке стеклоомывателя |
| 02268 | 08DC |  | Кнопка выдвигания дисплея |
| 02269 | 08DD |  | Прекращение выдвигания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва |
| 02270 | 08DE |  | Прекращение убирания дисплея по достижении конечного положения-нет отзыва |
| 02271 | 08DF |  | Показать / спрятать блок индикации двигателя, включен термопредохранитель |
| 02272 | 08E0 |  | Ток покоя, режим 1 |
| 02273 | 08E1 |  | Ток покоя, режим 2 |
| 02274 | 08E2 |  | Ток покоя, режим 3 |
| 02275 | 08E3 |  | Ток покоя, режим 4 |
| 02276 | 08E4 |  | Ток покоя, режим 5 |
| 02277 | 08E5 |  | Ток покоя, режим 6 |
| 02278 | 08E6 |  | Приглушенное освещение задней части салона |
| 02279 | 08E7 |  | Внутреннее зеркало с автоматическим затемнением-Y7, коэффициент затемнения |
| 02280 | 08E8 |  | Соединение электродвигателя сдвижного люка с обтекателем/шторкой |
| 02281 | 08E9 |  | Электродвигатель привода обтекателя люка в крыше, включен термопредохранитель |
| 02282 | 08EA |  | Электропривод крышки сдвижного люка, распознавание блокировки |
| 02283 | 08EB |  | Видеовыход для подключения к конечному устройству |
| 02284 | 08EC |  | Датчик топлива автономного отопителя-G421 |
| 02285 | 08ED |  | Датчик ОГ автономного отопителя-G422 |
| 02286 | 08EE |  | Запорный клапан подачи топлива на автономный отопитель-N375 |
| 02287 | 08EF |  | Подача топлива на автономный отопитель |
| 02289 | 08F1 |  | Блок управления вентиляции водительского сиденья-J672 |
| 02290 | 08F2 |  | Блок управления вентиляции сиденья переднего пассажира-J673 |
| 02291 | 08F3 |  | Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны водителя-J674 |
| 02292 | 08F4 |  | Блок управления вентиляции сидений в пассажирском салоне со стороны переднего пассажира-J675 |
| 02293 | 08F5 |  | Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции водительского сиденья |
| 02294 | 08F6 |  | Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции сиденья переднего пассажира |
| 02295 | 08F7 |  | Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя |
| 02296 | 08F8 |  | Напряжение бортовой сети на кл. 30 блока управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира |
| 02297 | 08F9 |  | Напряжение питания на блоке управления вентиляции водительского сиденья |
| 02298 | 08FA |  | Напряжение питания на блоке управления вентиляции сиденья переднего пассажира |
| 02299 | 08FB |  | Напряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны водителя |
| 02300 | 08FC |  | Напряжение питания на блоке управления вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира |
| 02301 | 08FD |  | Нагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z52 |
| 02302 | 08FE |  | Нагревательный элемент подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z53 |
| 02303 | 08FF |  | Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны водителя-Z54 |
| 02304 | 0900 |  | Нагревательный элемент боковой поддержки подушки заднего сиденья со стороны переднего пассажира-Z55 |
| 02305 | 0901 |  | Датчик температуры заднего сиденья со стороны водителя-G426 |
| 02306 | 0902 |  | Датчик температуры заднего сиденья со стороны переднего пассажира-G427 |
| 02307 | 0903 |  | Подача управляющего сигнала в систему вентиляции водительского сиденья |
| 02308 | 0904 |  | Подача управляющего сигнала в систему вентиляции сиденья переднего пассажира |
| 02309 | 0905 |  | Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны водителя |
| 02310 | 0906 |  | Подача управляющего сигнала в систему вентиляции заднего сиденья со стороны переднего пассажира |
| 02312 | 0908 |  | Клавиша включения функции массажа заднего левого сиденья-E409 |
| 02313 | 0909 |  | Клавиша включения функции массажа заднего правого сиденья-E410 |
| 02314 | 090A |  | Переключатель регулятора высоты ремня безопасности водителя-E169 |
| 02315 | 090B |  | Переключатель регулятора высоты ремня безопасности переднего пассажира-E178 |
| 02318 | 090E |  | Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего левого сиденья-G424 |
| 02319 | 090F |  | Потенциометр регулировки высоты поясничного подпора с функцией массажа для заднего правого сиденья-G425 |
| 02320 | 0910 |  | Клавиша уменьшения высоты подголовников в задней части салона-E411 |
| 02321 | 0911 |  | Клавиша на центральной консоли для уменьшения высоты подголовников-E412 |
| 02322 | 0912 |  | Клавиша регулировки глубины сиденья-E350 |
| 02323 | 0913 |  | Напряжение питания на панели управления |
| 02324 | 0914 |  | Клавиша регулировки продольного положения сиденья-E418 |
| 02325 | 0915 |  | Клавиша регулировки высоты передней части сиденья-E451 |
| 02326 | 0916 |  | Клавиша регулировки высоты задней части сиденья-E452 |
| 02327 | 0917 |  | Датчик регулировки высоты передних сидений-G438 |
| 02328 | 0918 |  | Датчик регулировки высоты задних сидений-G439 |
| 02329 | 0919 |  | Электродвигатель регулировки высоты переднего сиденья-V296 |
| 02330 | 091A |  | Электродвигатель регулировки высоты заднего сиденья-V285 |
| 02331 | 091B |  | Клавиша регулировки положения спинки сиденья-E425 |
| 02332 | 091C |  | Датчик регулировки спинки сиденья-G440 |
| 02333 | 091D |  | Электродвигатель регулировки спинки сиденья-V286 |
| 02334 | 091E |  | Клавиша регулировки положения верхней части спинки сиденья-E332 |
| 02335 | 091F |  | Клавиша регулировки высоты поясничного подпора-E335 |
| 02336 | 0920 |  | Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора-E336 |
| 02337 | 0921 |  | Клавиша регулировки ремня безопасности по высоте-E333 |
| 02338 | 0922 |  | Кнопка регулирования подголовника-E155 |
| 02339 | 0923 |  | Электродвигатель регулировки положения подголовника-V287 |
| 02340 | 0924 |  | Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья-V288 |
| 02341 | 0925 |  | Датчик регулировки продольного положения сиденья-G441 |
| 02342 | 0926 |  | Клавиша быстрой регулировки сиденья-E445 |
| 02343 | 0927 |  | Выключатель блокировки спинки сиденья-E446 |
| 02344 | 0928 |  | Клавиша запоминания положения сиденья-E447 |
| 02345 | 0929 |  | Клавиша для сиденья с функцией памяти 1-E218 |
| 02346 | 092A |  | Клавиша для сиденья с функцией памяти 2-E219 |
| 02347 | 092B |  | Клавиша для сиденья с функцией памяти 3-E220 |
| 02348 | 092C |  | Клавиша для сиденья с функцией памяти 4-E282 |
| 02349 | 092D |  | Выключатель стояночного тормоза-F321 |
| 02350 | 092E |  | Сдвижная дверь открывается |
| 02351 | 092F |  | Сдвижная дверь закрывается |
| 02352 | 0930 |  | Доводчик двери, закрывание |
| 02353 | 0931 |  | Доводчик двери, открывание |
| 02354 | 0932 |  | Выдвигается подножка |
| 02355 | 0933 |  | Сигнальный провод к центральному блоку управления систем комфорта |
| 02356 | 0934 |  | Передача данных на сдвижную дверь |
| 02357 | 0935 |  | Клавиша отключения подножки-E444 |
| 02358 | 0936 |  | Клавиша управления сдвижной двери-E442 |
| 02359 | 0937 |  | Подсветка клавиши управления сдвижной двери |
| 02360 | 0938 |  | Клавиша отключения сдвижной двери-E443 |
| 02361 | 0939 |  | Подсветка клавиши отключения сдвижной двери |
| 02362 | 093A |  | автоматическая подножка |
| 02363 | 093B |  | Электродвигатель открывания сдвижной двери-V293 |
| 02364 | 093C |  | Доводчик двери |
| 02365 | 093D |  | Электродвигатель доводчика сдвижной двери-V324 |
| 02366 | 093E |  | Система защиты от защемления |
| 02367 | 093F |  | Включен нагревательный элемент дополнительного отопителя |
| 02368 | 0940 |  | Выключен нагревательный элемент дополнительного отопителя |
| 02369 | 0941 |  | Датчик температуры на блоке управления |
| 02370 | 0942 |  | Электропривод крышки сдвижного люка, инициализация не выполняется |
| 02371 | 0943 |  | Датчик тока 1A на блоке управления |
| 02372 | 0944 |  | Датчик тока 100A на блоке управления |
| 02373 | 0945 |  | Датчик тока -500A..100A на блоке управления |
| 02374 | 0946 |  | Генератор, номинальное значение напряжения генератора, 15.0 В |
| 02375 | 0947 |  | Генератор, номинальное значение напряжения генератора, 13.5 В |
| 02376 | 0948 |  | Генератор, номинальное значение напряжения генератора 0.0 В (без возбуждения) |
| 02377 | 0949 |  | Верхняя точка поворота стеклоочистителей |
| 02378 | 094A |  | Нижняя точка поворота стекоочистителей |
| 02379 | 094B |  | Исполнительный электродвигатель левого бокового дефлектора-V299 |
| 02380 | 094C |  | Исполнительный электродвигатель правого бокового дефлектора-V300 |
| 02381 | 094D |  | Перегрузка двигателя стеклоочистителей |
| 02382 | 094E |  | Датчик освещенности-G399 |
| 02383 | 094F |  | Двигатель стеклоочистителей – ограничение работы из-за слишком низкого напряжения |
| 02384 | 0950 |  | Двигатель стеклоочистителей - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения |
| 02385 | 0951 |  | Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком низкого напряжения |
| 02386 | 0952 |  | Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения |
| 02387 | 0953 |  | Держатель телефона-R126 |
| 02388 | 0954 |  | Убирается подножка |
| 02389 | 0955 |  | Разрешающий сигнал коробки передач, положение P/N |
| 02390 | 0956 |  | Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400 |
| 02391 | 0957 |  | Клемма 30 Отзыв |
| 02392 | 0958 |  | Клемма 31 Отзыв |
| 02393 | 0959 |  | Подача сигнала управления на генератор |
| 02394 | 095A |  | Лампа переднего левого стояночного огня-M1 |
| 02395 | 095B |  | Лампа переднего правого стояночного огня-M3 |
| 02396 | 095C |  | Лампа заднего левого габаритного огня-M4 |
| 02397 | 095D |  | Лампа заднего правого габаритного огня-M2 |
| 02398 | 095E |  | Подача управляющего сигнала на насос стеклоомывателя заднего стекла |
| 02399 | 095F |  | Подача управляющего сигнала на клемму 30 системы внутреннего освещения |
| 02400 | 0960 |  | Подача управляющего сигнала на обогреватель наружных зеркал |
| 02401 | 0961 |  | Клемма 75х |
| 02402 | 0962 |  | Подача сигнала управления на клемму 15 системы внутреннего освещения |
| 02403 | 0963 |  | Клемма 15 системы освещения салона |
| 02404 | 0964 |  | Наружное освещение автомобиля |
| 02405 | 0965 |  | Заслонки фар ближнего света |
| 02406 | 0966 |  | Приемо-передающий модуль 3 охраны салона-G444 |
| 02407 | 0967 |  | Приемо-передающий модуль 4 охраны салона-G445 |
| 02408 | 0968 |  | Катушка электормагнита системы блокировки межколесного дифференциала передних колес-N383 |
| 02409 | 0969 |  | Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала |
| 02410 | 096A |  | Механизм блокировки дифференциала передних колес |
| 02411 | 096B |  | Механизм блокировки межколесного дифференциала |
| 02412 | 096C |  | Механизм блокировки дифференциала задних колес |
| 02413 | 096D |  | Выключатель селектора АКП (рычаг заблокирован в положении P)- F319 |
| 02414 | 096E |  | Модуль разблокирования заднего стекла |
| 02415 | 096F |  | Программирование флэш-памяти выполнено некорректно |
| 02416 | 0970 |  | Освещение включено |
| 02417 | 0971 |  | Освещение выключено |
| 02418 | 0972 |  | Светодиоды включены |
| 02419 | 0973 |  | Светодиоды выключены |
| 02420 | 0974 |  | Нормирование расположения люка в крыше |
| 02421 | 0975 |  | Передатчик в колесной нише, система контроля давления, переднее левое колесо-G431 |
| 02422 | 0976 |  | Передатчик в колесной нише, система контроля давления, переднее правое колесо-G432 |
| 02423 | 0977 |  | Передатчик в колесной нише, система контроля давления, заднее левое колесо-G433 |
| 02424 | 0978 |  | Передатчик в колесной нише, система контроля давления, заднее правое колесо-G434 |
| 02425 | 0979 |  | Передатчик в колесной нише, система контроля давления в шинах |
| 02426 | 097A |  | Нет касания с задним левым тормозным диском. |
| 02427 | 097B |  | Нет касания с задним правым тормозным диском. |
| 02428 | 097C |  | Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно-V282 |
| 02429 | 097D |  | Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, правый, усилие недостаточно-V283 |
| 02430 | 097E |  | Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282 |
| 02431 | 097F |  | Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283 |
| 02432 | 0980 |  | Электропитание левого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V282 |
| 02433 | 0981 |  | Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283 |
| 02434 | 0982 |  | Блок управления, левый канал, напряжение питания |
| 02435 | 0983 |  | Блок управления, правый канал, напряжение питания |
| 02436 | 0984 |  | Блок управления, левый канал |
| 02437 | 0985 |  | Блок управления, правый канал |
| 02438 | 0986 |  | Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, левый |
| 02439 | 0987 |  | Датчик Холла исполнительного электродвигателя стояночного тормоза, правый |
| 02440 | 0988 |  | Указатель включения в комбинации приборов (P) |
| 02441 | 0989 |  | Желтая аварийная лампа в комбинации приборов |
| 02442 | 098A |  | Контрольная лампа на панели управления |
| 02443 | 098B |  | Панель управления |
| 02444 | 098C |  | Ошибка загрузки/открытия привода |
| 02445 | 098D |  | Ошибка инициализации привода |
| 02446 | 098E |  | Привод диска, механическое повреждение |
| 02447 | 098F |  | Приемник GPS |
| 02448 | 0990 |  | Датчик угла поворота |
| 02449 | 0991 |  | Клемма 58 |
| 02450 | 0992 |  | Электромагнитный выключатель ксеноновых фар ближнего и дальнего света (Bi-Xenon), затемнение-F320 |
| 02451 | 0993 |  | Доводчик замка крышки багажника |
| 02452 | 0994 |  | Дисплей мультимедийной системы, задний левый-Y22 |
| 02453 | 0995 |  | Дисплей мультимедийной системы, задний правый-Y23 |
| 02454 | 0996 |  | Микрофонный блок в переднем потолочном модуле-R164 |
| 02455 | 0997 |  | Настроить радиостанции |
| 02456 | 0998 |  | Наполнение контура |
| 02457 | 0999 |  | Динамики в задней полке-R150 |
| 02458 | 099A |  | Реле 2 стартера-J695 |
| 02459 | 099B |  | Включить блок питания вентилятора |
| 02460 | 099C |  | Датчик крышки короба складной крыши, левый-G442 |
| 02461 | 099D |  | Датчик крышки короба складной крыши, правый-G443 |
| 02462 | 099E |  | Электродвигатель крышки короба складной крыши, левый-V289 |
| 02463 | 099F |  | Электродвигатель крышки короба складной крыши, правый-V290 |
| 02464 | 09A0 |  | Выключатель блокировки складной крыши, левый (откр.)-F323 |
| 02465 | 09A1 |  | Выключатель блокировки складной крыши, левый (закр.)-F324 |
| 02466 | 09A2 |  | Выключатель блокировки складной крыши, правый (откр.)-F325 |
| 02467 | 09A3 |  | Выключатель блокировки складной крыши, правый (закр.)-F326 |
| 02468 | 09A4 |  | Левый электродвигатель блокировки складной крыши-V291 |
| 02469 | 09A5 |  | Правый электродвигатель блокировки складной крыши-V292 |
| 02470 | 09A6 |  | Клавиша опускания стекла-E448 |
| 02471 | 09A7 |  | Клавиша подъема стекла-E449 |
| 02472 | 09A8 |  | Датчик брезентовой крыши-F328 |
| 02473 | 09A9 |  | Наушник и линия передачи данных с подтверждением приема |
| 02474 | 09AA |  | Мигают светодиоды SOS |
| 02475 | 09AB |  | Мигает сервисный индикатор |
| 02476 | 09AC |  | Зарядное устройство для телефона, заднее-R151 |
| 02477 | 09AD |  | Телефонная антенна Bluetooth-R152 |
| 02478 | 09AE |  | Проверка системы GPS |
| 02479 | 09AF |  | Задействовано частичное отключение потребителей |
| 02480 | 09B0 |  | Считать историю |
| 02481 | 09B1 |  | Аварийный аккумулятор отключен |
| 02482 | 09B2 |  | Управляющий привод включения диагностического интерфейса/комбинации приборов |
| 02483 | 09B3 |  | Привод центрального замка в крышке багажного отсека-F327 |
| 02484 | 09B4 |  | Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего левого сиденья-E343 |
| 02485 | 09B5 |  | Привод мини-дисков-R153 |
| 02486 | 09B6 |  | Дальний свет |
| 02487 | 09B7 |  | Клавиша регулировки высоты поясничного подпора заднего правого сиденья-E344 |
| 02488 | 09B8 |  | Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего левого сиденья-E345 |
| 02489 | 09B9 |  | Клавиша регулировки продольного положения поясничного подпора заднего правого сиденья-E346 |
| 02490 | 09BA |  | Клавиша регулировки положения подголовника заднего левого сиденья-E416 |
| 02491 | 09BB |  | Клавиша регулировки положения подголовника заднего правого сиденья-E417 |
| 02492 | 09BC |  | Клавиша регулировки продольного положения заднего левого сиденья-E419 |
| 02493 | 09BD |  | Клавиша регулировки продольного положения заднего правого сиденья-E420 |
| 02495 | 09BF |  | Клавиша регулировки угла наклона подушки заднего левого сиденья-E422 |
| 02496 | 09C0 |  | Клавиша регулировки угла наклона подушки заднего правого сиденья-E423 |
| 02497 | 09C1 |  | Клавиша регулировки высоты сиденья-E424 |
| 02498 | 09C2 |  | Заслонка ближнего света левой фары-V294 |
| 02499 | 09C3 |  | Заслонка ближнего света правой фары-V295 |
| 02500 | 09C4 |  | Установить переключатель антенн на аварийную антенну |
| 02501 | 09C5 |  | Установить переключатель антенн на главную антенну |
| 02502 | 09C6 |  | Сигнал включения телефона |
| 02503 | 09C7 |  | Выходной кабель к магнитоле |
| 02504 | 09C8 |  | Клавиша управления солнцезащитной шторкой и сдвижным люком-E437 |
| 02505 | 09C9 |  | Напряжение питания вентиляторов в подушке и спинке сиденья |
| 02506 | 09CA |  | Напряжение питания вентиляторов в задних сиденьях |
| 02507 | 09CB |  | Подача управляющего сигнала на насос охлаждающей жидкости |
| 02508 | 09CC |  | Датчик температуры хладагента-G454 |
| 02509 | 09CD |  | Заедает кнопка пульта дистанционного управления |
| 02510 | 09CE |  | Регулировка рулевой колонки |
| 02511 | 09CF |  | Блок управления распознавания занятости сиденья-J706 |
| 02512 | 09D0 |  | Датчик давления распознавания занятости сиденья-G452 |
| 02513 | 09D1 |  | Датчик усилия на ремне безопасности для определения занятости сиденья-G453 |
| 02514 | 09D2 |  | Убрать тягово-сцепное устройство |
| 02515 | 09D3 |  | Выдвинуть тягово-сцепное устройство |
| 02516 | 09D4 |  | Подсветка кнопки откидного тягово-сцепного устройства |
| 02517 | 09D5 |  | Контрольная лампа «Убрать тягово-сцепное устройство» |
| 02518 | 09D6 |  | Контрольная лампа «Выдвинуть тягово-сцепное устройство» |
| 02519 | 09D7 |  | Дисплей на потолке-J702 |
| 02520 | 09D8 |  | Указатель давления наддува-G30 |
| 02521 | 09D9 |  | Лампа подсветки клавиши электронной системы поддержания курсовой устойчивости (ESP)-L115 |
| 02522 | 09DA |  | Люк открывается |
| 02523 | 09DB |  | Люк закрывается |
| 02524 | 09DC |  | Задний сдвижной люк открывается |
| 02525 | 09DD |  | Задний сдвижной люк закрывается |
| 02526 | 09DE |  | Шторка сдвижного люка открывается |
| 02527 | 09DF |  | Шторка сдвижного люка закрывается |
| 02528 | 09E0 |  | Управление давлением наддува Ряд 1 |
| 02529 | 09E1 |  | Управление давлением наддува Ряд 2 |
| 02530 | 09E2 |  | Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 1-го ряда цилиндров закрывает ее |
| 02531 | 09E3 |  | Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-го ряда цилиндров закрывает ее |
| 02532 | 09E4 |  | Подача сигнала управления на свечи накаливания 1-го ряда цилиндров |
| 02533 | 09E5 |  | Подача сигнала управления на свечи накаливания 2-го ряда цилиндров |
| 02534 | 09E6 |  | Подача управляющего сигнала на вентилятор 1 радиатора |
| 02535 | 09E7 |  | Подача управляющего сигнала на вентилятор 2 радиатора |
| 02536 | 09E8 |  | Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345 |
| 02537 | 09E9 |  | Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381 |
| 02538 | 09EA |  | Ограничение функции вследствие перегрузки |
| 02539 | 09EB |  | Клемма 30 от блока управления |
| 02540 | 09EC |  | Неисправен или загрязнен датчик идентификации водителя-G455 |
| 02541 | 09ED |  | Модуль очистки воздуха-J707 |
| 02542 | 09EE |  | Реле электродвигателя регулировки продольного положения сиденья-J739 |
| 02543 | 09EF |  | Вакуумный датчик в усилителе тормозов-G483 |
| 02544 | 09F0 |  | Потенциометр переднего левого дефлектора-G387 |
| 02545 | 09F1 |  | Потенциометр переднего правого дефлектора-G388 |
| 02546 | 09F2 |  | Упор рулевого механизма |
| 02547 | 09F3 |  | Контрольная лампа включения передачи, на панели управления раздаточной коробки-K210 |
| 02548 | 09F4 |  | Датчик отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси-G484 |
| 02549 | 09F5 |  | Датчик отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси-G485 |
| 02550 | 09F6 |  | Датчик давления гидравлического блока отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-G486 |
| 02551 | 09F7 |  | Клавиша отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-E484 |
| 02552 | 09F8 |  | Контрольная лампа отключения стабилизаторов поперечной устойчивости-K221 |
| 02553 | 09F9 |  | Клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, в гидравлическом блоке-N399 |
| 02554 | 09FA |  | Клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, в гидравлическом блоке-N400 |
| 02555 | 09FB |  | Электродвигатель насоса системы отключения стабилизаторов поперечной устойчивости, в гидравлическом блоке-V326 |
| 02556 | 09FC |  | Напряжение питания электродвигателя насоса системы отключения стабилизаторов поперечной устойчивости, в гидравлическом блоке |
| 02557 | 09FD |  | Монтажное положение датчика угла поворота рулевого колеса |
| 02558 | 09FE |  | Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний левый-R159 |
| 02559 | 09FF |  | Двухполосный динамик (средне- и низкочастотный), задний правый-R160 |
| 02560 | 0A00 |  | Двухполосный динамик (средне- и высокочастотный), передний левый-R26 |
| 02561 | 0A01 |  | Двухполосный динамик (средне- и высокочастотный), передний правый-R27 |
| 02562 | 0A02 |  | Лампы стоп-сигнала прицепа |
| 02563 | 0A03 |  | Лампа правого габаритного огня прицепа-M61 |
| 02564 | 0A04 |  | Лампа левого габаритного огня прицепа-M60 |
| 02565 | 0A05 |  | Правые указатели поворота прицепа-M63 |
| 02566 | 0A06 |  | Левые указатели поворота прицепа-M62 |
| 02567 | 0A07 |  | Лампа противотуманных фонарей прицепа-M64 |
| 02569 | 0A09 |  | Блок управления функции массажа-J740 |
| 02570 | 0A0A |  | Выход питания ламп внутреннего освещения |
| 02571 | 0A0B |  | Вход регулятора яркости света в салоне |
| 02572 | 0A0C |  | Вход регулятора яркости света в грузовом отсеке/багажнике |
| 02573 | 0A0D |  | Включить левый исполнительный механизм |
| 02574 | 0A0E |  | Подача сигнала управления на лампу дисплея и контрольную лампу |
| 02575 | 0A0F |  | Включить правый исполнительный механизм |
| 02576 | 0A10 |  | Разомкнуть исполнительный(е) механизм(ы) |
| 02577 | 0A11 |  | Выход сигнала управления тормозами |
| 02578 | 0A12 |  | Инициализация блока управления прицепом |
| 02579 | 0A13 |  | Лампы левого стоп-сигнала прицепа-M65 |
| 02580 | 0A14 |  | Лампы правого стоп-сигнала прицепа-M66 |
| 02581 | 0A15 |  | Насос массажной функции поясничныхо подпоров |
| 02582 | 0A16 |  | Датчик регулировки высоты сиденья-G503 |
| 02583 | 0A17 |  | Ограничение функции вследствие недостаточной температуры |
| 02584 | 0A18 |  | Клавиша лампы для чтения со стороны водителя-E457 |
| 02585 | 0A19 |  | Клавиша лампы для чтения со стороны переднего пассажира-E458 |
| 02586 | 0A1A |  | Клавиша задней левой лампы для чтения-E454 |
| 02587 | 0A1B |  | Клавиша задней правой лампы для чтения-E455 |
| 02588 | 0A1C |  | Откидное тягово-сцепное устройство |
| 02589 | 0A1D |  | Лампа левой дополнительной фары дальнего света-M67 |
| 02590 | 0A1E |  | Лампа правой дополнительной фары дальнего света-M68 |
| 02591 | 0A1F |  | Концевой выключатель капота-F266 |
| 02592 | 0A20 |  | Сохранены данные об ударе задней части автомобиля |
| 02593 | 0A21 |  | Отключен натяжитель ремня безопасности в центре заднего сиденья |
| 02594 | 0A22 |  | Отключена подушка безопасности для ног водителя |
| 02595 | 0A23 |  | Отключена подушка безопасности для ног переднего пассажира |
| 02596 | 0A24 |  | Изношены задние тормозные накладки |
| 02597 | 0A25 |  | Исполнительный электродвигатель заднего левого дефлектора-V315 |
| 02598 | 0A26 |  | Исполнительный электродвигатель заднего правого дефлектора-V316 |
| 02599 | 0A27 |  | Исполнительный электродвигатель задней левой заслонки управления температурой воздуха-V313 |
| 02600 | 0A28 |  | Исполнительный электродвигатель задней правой заслонки управления температурой воздуха-V314 |
| 02601 | 0A29 |  | Лампа подсветки пространства для ног со стороны водителя-W9 |
| 02602 | 0A2A |  | Лампа подсветки пространства для ног со стороны переднего пассажира-W10 |
| 02603 | 0A2B |  | Сообщение «Напряжение тяговой АКБ» от блока управления усилителя рулевого управления |
| 02604 | 0A2C |  | Сообщение «Слишком низкое напряжение питания» от блока управления усилителя рулевого управления |
| 02605 | 0A2D |  | Блок управления боковых шторок-J719 |
| 02606 | 0A2E |  | Подача сигнала управления на вентилятор усилителя |
| 02607 | 0A2F |  | Блок управления дополнительного жидкостного отопителя-J737 |
| 02608 | 0A30 |  | Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости передней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке |
| 02609 | 0A31 |  | Переключающий клапан отключения стабилизатора поперечной устойчивости задней оси, шаговое управление в гидравлическом блоке |
| 02610 | 0A32 |  | Переключающие клапаны в гидравлическом блоке для отключения стабилизаторов передней и задней осей |
| 02611 | 0A33 |  | Включить двигатель |
| 02612 | 0A34 |  | Комплект адаптеров аудиокабеля |
| 02613 | 0A35 |  | Блок управления стабилизаторов-J736 |
| 02614 | 0A36 |  | Рулевой механизм |
| 02615 | 0A37 |  | Заблокировать крышку топливного бака |
| 02616 | 0A38 |  | Разблокировать крышку топливного бака |
| 02617 | 0A39 |  | Спутниковая антенна-R170 |
| 02618 | 0A3A |  | Цифровой TV-тюнер |
| 02619 | 0A3B |  | Коммуникационный кабель комплекта адаптеров |
| 02620 | 0A3C |  | Подача сигнала управления на блок управления массажной функцией |
| 02621 | 0A3D |  | Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Наружу |
| 02622 | 0A3E |  | Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Внутрь |
| 02623 | 0A3F |  | Динамич. фара адаптивного освещения; установить в позицию Центр |
| 02624 | 0A40 |  | Динамич. фара адаптивного освещения; установить в надлежащее положение (в зависимости от угла поворота рулевого колеса) |
| 02625 | 0A41 |  | Установить корректор фар в положение для транспортировки |
| 02626 | 0A42 |  | Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения правой фары-V319 |
| 02627 | 0A43 |  | Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения левой фары-V318 |
| 02628 | 0A44 |  | Датчик положения поворотного модуля, правый |
| 02629 | 0A45 |  | Датчик положения поворотного модуля, левый |
| 02630 | 0A46 |  | Электропитание датчика положения поворотного модуля, правого |
| 02631 | 0A47 |  | Электропитание датчика положения поворотного модуля, левого |
| 02632 | 0A48 |  | Корректор фар; установить в надлежащее положение |
| 02633 | 0A49 |  | Антенна спутникового тюнера |
| 02634 | 0A4A |  | Слишком низкая напряженность электрического поля |
| 02635 | 0A4B |  | Тюнер не включен или не активирован |
| 02636 | 0A4C |  | настроить доступную радиостанцию, начиная с нижней границы диапазона |
| 02637 | 0A4D |  | Функция затребована тормозной системой |
| 02638 | 0A4E |  | Снятие блокировки рулевой колонки |
| 02639 | 0A4F |  | Блок считывания информации с антенн системы доступа без ключа |
| 02640 | 0A50 |  | Задающий ротор датчика частоты вращения выходного вала коробки передач |
| 02641 | 0A51 |  | Клавиша управления откидным тягово-сцепным устройством с электроприводом-E474 |
| 02642 | 0A52 |  | Электродвигатель доводчика двери |
| 02643 | 0A53 |  | Напряжение питания на датчике давления |
| 02644 | 0A54 |  | Напряжение питания на датчиках ускорения |
| 02645 | 0A55 |  | Клапаны регулирования дорожного просвета |
| 02646 | 0A56 |  | Достоверность информации от регулятора дорожного просвета |
| 02647 | 0A57 |  | Датчик изменения положения верхней части спинки заднего левого сиденья |
| 02648 | 0A58 |  | Датчик изменения положения верхней части спинки заднего правого сиденья |
| 02649 | 0A59 |  | цифровой радиотюнер |
| 02650 | 0A5A |  | Сигнал удара на CAN-шине |
| 02651 | 0A5B |  | Направление сигнала удара в систему Telematik |
| 02652 | 0A5C |  | Блок переключения панели управления и индикации-J728 |
| 02653 | 0A5D |  | Антенна приема дорожной информации-R173 |
| 02654 | 0A5E |  | Подача сигнала управления на реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
| 02655 | 0A5F |  | Замер микрофонов |
| 02656 | 0A60 |  | Не кодирован блок питания левой фары-J667 |
| 02657 | 0A61 |  | Не кодирован блок питания правой фары-J668 |
| 02658 | 0A62 |  | Неправильно кодирован блок питания левой фары-J667 |
| 02659 | 0A63 |  | Неправильно кодирован блок питания правой фары-J668 |
| 02660 | 0A64 |  | Пульт дистанционного радиоуправления не запрограммирован |
| 02661 | 0A65 |  | Провод передачи сигнала скорости |
| 02662 | 0A66 |  | Подача сигнала управления в систему комфортного открывания сдвижного люка в крыше |
| 02663 | 0A67 |  | Подача сигнала управления в систему комфортного закрывания сдвижного люка в крыше |
| 02664 | 0A68 |  | Подсветка знака на крыше |
| 02665 | 0A69 |  | Аварийный знак на крыше |
| 02666 | 0A6A |  | Включение системы громкой связи |
| 02667 | 0A6B |  | Питание радиоприемника 1 |
| 02668 | 0A6C |  | Питание радиоприемника 2 |
| 02669 | 0A6D |  | Задние проблесковые маячки |
| 02670 | 0A6E |  | Дополнительный указатель поворота, левый |
| 02671 | 0A6F |  | Дополнительный указатель поворота, правый |
| 02672 | 0A70 |  | Разблокирование оружейного ящика |
| 02673 | 0A71 |  | Включить сирену |
| 02674 | 0A72 |  | Подача сигнала управления на передний левый стеклоподъемник - подъем стекла |
| 02675 | 0A73 |  | Подача сигнала управления на передний левый стеклоподъемник - опускание стекла |
| 02676 | 0A74 |  | Подача сигнала управления на передний правый стеклоподъемник - подъем стекла |
| 02677 | 0A75 |  | Подача сигнала управления на передний правый стеклоподъемник - опускание стекла |
| 02678 | 0A76 |  | Подача сигнала управления на задний левый стеклоподъемник - подъем стекла |
| 02679 | 0A77 |  | Подача сигнала управления на задний левый стеклоподъемник - опускание стекла |
| 02680 | 0A78 |  | Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник - подъем стекла |
| 02681 | 0A79 |  | Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник - опускание стекла |
| 02682 | 0A7A |  | Дымоотвод |
| 02683 | 0A7B |  | Переговорное устройство |
| 02684 | 0A7C |  | Основное радиоуправляемое включение |
| 02685 | 0A7D |  | Сирена |
| 02686 | 0A7E |  | Синий свет |
| 02687 | 0A7F |  | Центральный замок |
| 02688 | 0A80 |  | Не откалиброван блок управления определения занятости сиденья-J706 |
| 02689 | 0A81 |  | Кнопка включения пассивного режима аварийного сигнала такси |
| 02690 | 0A82 |  | Клавиша включения аварийного сигнала такси |
| 02691 | 0A83 |  | Клавиша отключения аварийного сигнала такси |
| 02692 | 0A84 |  | Кнопка включения отличительного знака такси |
| 02693 | 0A85 |  | Кнопка громкой радиосвязи |
| 02694 | 0A86 |  | Устройство приема аварийного радиосигнала такси |
| 02695 | 0A87 |  | Кнопка оружейного ящика |
| 02696 | 0A88 |  | Кнопка продолжения работы двигателя |
| 02697 | 0A89 |  | Кнопка питания рации |
| 02698 | 0A8A |  | Включатель привода педали со стороны переднего пассажира |
| 02699 | 0A8B |  | Кнопка предупредительного зуммера |
| 02700 | 0A8C |  | Клавиша включения подсветки пространства для ног |
| 02701 | 0A8D |  | Кнопка пуска двигателя |
| 02702 | 0A8E |  | Клавиша переднего левого стеклоподъемника - опускание |
| 02703 | 0A8F |  | Клавиша переднего левого стеклоподъемника - подъем |
| 02704 | 0A90 |  | Клавиша переднего правого стеклоподъемника - опускание. |
| 02705 | 0A91 |  | Клавиша переднего правого стеклоподъемника - подъем. |
| 02706 | 0A92 |  | Кнопка переговорного устройства со стороны водителя |
| 02707 | 0A93 |  | Кнопка переговорного устройства со стороны переднего пассажира |
| 02708 | 0A94 |  | Клавиша включения синего проблескового маячка |
| 02709 | 0A95 |  | Кнопка специального сигнала |
| 02710 | 0A96 |  | Кнопка дымоудаления |
| 02711 | 0A97 |  | Устройство приема радиосигнала для разблокирования замков автомобиля |
| 02712 | 0A98 |  | Контрольная лампа нажатия кнопки отличительного знака такси |
| 02713 | 0A99 |  | Питание 1 отличительного знака такси |
| 02714 | 0A9A |  | Питание 2 отличительного знака такси |
| 02715 | 0A9B |  | Контрольная лампа нажатия клавиши освещения салона |
| 02716 | 0A9C |  | Задействовать последовательность звуков сигнальной системы |
| 02717 | 0A9D |  | Подача сигнала управления на оружейный ящик |
| 02718 | 0A9E |  | Контрольная лампа кнопки продолжения работы двигателя |
| 02719 | 0A9F |  | Контрольная лампа нажатия кнопки питания рации |
| 02720 | 0AA0 |  | Контрольная лампа нажатия клавиши подсветки пространства для ног |
| 02721 | 0AA1 |  | Контрольная лампа нажатия кнопки предупредительного зуммера |
| 02722 | 0AA2 |  | Статус закрытия двери со стороны водителя |
| 02723 | 0AA3 |  | Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл. 50 |
| 02724 | 0AA4 |  | Активирована контрольная лампа подчиненного устройства шины |
| 02725 | 0AA5 |  | Контрольная лампа переговорного устройства |
| 02726 | 0AA6 |  | Контрольная лампа, сигнализирующая о незаблокированных дверных замках |
| 02727 | 0AA7 |  | Питание пульта дистанционного управления на рулевом колесе |
| 02728 | 0AA8 |  | Подача сигнала управления на реле топливного насоса |
| 02729 | 0AA9 |  | Провод сигнала разблокирования люка |
| 02730 | 0AAA |  | Лампа подсветки клавиш управления водительской двери |
| 02731 | 0AAB |  | Ошибка чтения компакт-диска |
| 02732 | 0AAC |  | Кнопка включения дистанционного управления |
| 02733 | 0AAD |  | Блок управления на шине LIN |
| 02734 | 0AAE |  | Лампа левого габаритного огня 3 |
| 02735 | 0AAF |  | Лампа правого габаритного огня 3 |
| 02736 | 0AB0 |  | Лампа левого габаритного огня и противотуманного фонаря |
| 02737 | 0AB1 |  | Лампа правого габаритного огня и противотуманного фонаря |
| 02738 | 0AB2 |  | Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня |
| 02739 | 0AB3 |  | Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня |
| 02740 | 0AB4 |  | Лампа левого стоп-сигнала и габаритного огня 2 |
| 02741 | 0AB5 |  | Лампа правого стоп-сигнала и габаритного огня 2 |
| 02742 | 0AB6 |  | Лампа левого стоп-сигнала и указателя поворота |
| 02743 | 0AB7 |  | Лампа правого стоп-сигнала и указателя поворота |
| 02744 | 0AB8 |  | Опорное напряжение панели управления климатической установки в задней части салона |
| 02745 | 0AB9 |  | Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время |
| 02746 | 0ABA |  | Лампа правой фары системы освещения для движения в дневное время |
| 02747 | 0ABB |  | Электромагнитный выключатель правой ксеноновой фары ближнего и дальнего света (Bi-Xenon) |
| 02748 | 0ABC |  | Электромагнитный выключатель левой ксеноновой фары ближнего и дальнего света (Bi-Xenon) |
| 02749 | 0ABD |  | Блок управления панели управления телефона-J738 |
| 02750 | 0ABE |  | Клавиша дисплея |
| 02751 | 0ABF |  | Блок управления адаптивного освещения и корректора фар-J745 |
| 02752 | 0AC0 |  | Электродвигатель отпирания замка вещевого ящика-V327 |
| 02753 | 0AC1 |  | Внутренний микрофон-R74 |
| 02754 | 0AC2 |  | Нагревательный элемент предварительного подогрева топлива-Z66 |
| 02755 | 0AC3 |  | Подача сигнала управления на клапан отключения стабилизаторов передней и задней оси |
| 02756 | 0AC4 |  | Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира-E224 |
| 02757 | 0AC5 |  | Запрограммировать давление воздуха в шинах |
| 02758 | 0AC6 |  | Установить тормозные накладки |
| 02759 | 0AC7 |  | Управляющие клавиши в комбинации приборов |
| 02760 | 0AC8 |  | Контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости (слишком холодная)-K43 |
| 02761 | 0AC9 |  | Указатель мощности |
| 02762 | 0ACA |  | Сброс системы |
| 02763 | 0ACB |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки равномерного распределения воздушных потоков-G330 |
| 02764 | 0ACC |  | Клавиша доступа и разрешения пуска двигателя |
| 02765 | 0ACD |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки холодного воздуха, передний-G315 |
| 02766 | 0ACE |  | Продолжительность обращения к компат-диску |
| 02767 | 0ACF |  | Включение калибровки |
| 02768 | 0AD0 |  | Подача управляющего сигнала на блокиратор рулевой колонки |
| 02769 | 0AD1 |  | Поворотный модуль, левый |
| 02770 | 0AD2 |  | Поворотный модуль, правый |
| 02771 | 0AD3 |  | Лампа левого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M69 |
| 02772 | 0AD4 |  | Лампа правого стоп-сигнала, габаритного огня и указателя поворота-M70 |
| 02773 | 0AD5 |  | Питание рации 1, подача сигнала управления на плюс |
| 02774 | 0AD6 |  | Питание радиоприемника 1, подача сигнала управления на массу |
| 02775 | 0AD7 |  | Питание рации 2, подача сигнала управления на плюс |
| 02776 | 0AD8 |  | Питание рации 2, подача сигнала управления на массу |
| 02777 | 0AD9 |  | Концевой выключатель в ручке-F354 |
| 02778 | 0ADA |  | Концевой выключатель на стопорном пальце-F355 |
| 02779 | 0ADB |  | Шина данных электрического стояночного тормоза |
| 02780 | 0ADC |  | Включена система EDS |
| 02781 | 0ADD |  | Клавиша ASR/ESP-Е256 |
| 02783 | 0ADF |  | Внутренний приемник GPS |
| 02784 | 0AE0 |  | Потенциометр переднего левого дефлектора-G387 |
| 02785 | 0AE1 |  | Потенциометр переднего правого дефлектора-G388 |
| 02786 | 0AE2 |  | Блок управления 2 крышки багажного отсека-J756 |
| 02787 | 0AE3 |  | Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, задний |
| 02788 | 0AE4 |  | Внутренняя ошибка коммуникации |
| 02789 | 0AE5 |  | Личная трубка |
| 02790 | 0AE6 |  | Зарядное напряжение телефона |
| 02791 | 0AE7 |  | Держатель телефона-R126 |
| 02792 | 0AE8 |  | Найти устройство Bluetooth |
| 02793 | 0AE9 |  | Подключить устройство Bluetooth |
| 02794 | 0AEA |  | Панель управления комплекта для подключения мобильного телефона-E508 |
| 02795 | 0AEB |  | Электродвигатель для создания вибрации на рулевом колесе-V331 |
| 02796 | 0AEC |  | Клавиша включения ассистента движения по полосе-E517 |
| 02797 | 0AED |  | Блок управления ассистента движения по полосе-J759 |
| 02798 | 0AEE |  | Контрольная лампа режима полной нагрузки-K228 |
| 02799 | 0AEF |  | Контрольная лампа режима частичной нагрузки-K229 |
| 02800 | 0AF0 |  | Контрольная лампа контроля давления воздуха в шинах-K230 |
| 02801 | 0AF1 |  | жесткое предупреждение 1 |
| 02802 | 0AF2 |  | Отмена жесткого предупреждения |
| 02803 | 0AF3 |  | мягкое предупреждение |
| 02804 | 0AF4 |  | Отмена мягкого предупреждения |
| 02805 | 0AF5 |  | Системный сбой |
| 02806 | 0AF6 |  | Отмена предупреждения о системном сбое |
| 02807 | 0AF7 |  | Радиопомехи |
| 02808 | 0AF8 |  | Отмена предупреждения о радиопомехах |
| 02809 | 0AF9 |  | Выбран режим полной нагрузки |
| 02810 | 0AFA |  | Выбран режим частичной нагрузки |
| 02811 | 0AFB |  | Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764 |
| 02812 | 0AFC |  | Напряжение питания в системе блокирования рулевой колонки, кл.30 |
| 02813 | 0AFD |  | Ограничение работы ELV вследствие слишком низкого напряжения |
| 02814 | 0AFE |  | Ограничение работы ELV вследствие слишком высокого напряжения |
| 02815 | 0AFF |  | Напряжение питания электродвигателя системы блокирования рулевой колонки |
| 02816 | 0B00 |  | Провод разблокирования рулевой колонки от диагностического интерфейса |
| 02817 | 0B01 |  | Провод разблокирования рулевой колонки от электронного блока рулевого колеса |
| 02818 | 0B02 |  | Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания |
| 02819 | 0B03 |  | Коммуникация между системой разблокирования рулевой колонки и электронным замком зажигания |
| 02820 | 0B04 |  | Не запрограммирована электронная блокировка рулевой колонки |
| 02821 | 0B05 |  | Автоматическое отключение электронной системы блокирования рулевой колонки |
| 02822 | 0B06 |  | Неправильно установлена электронная блокировка рулевой колонки |
| 02823 | 0B07 |  | Не выполнены условия блокирования ELV |
| 02824 | 0B08 |  | Заблокирована работа блокировки рулевой колонки |
| 02825 | 0B09 |  | Напряжение питания электродвигателя ELV |
| 02826 | 0B0A |  | Электродвигатель ELV (блокирования рулевой колонки)-V334 |
| 02827 | 0B0B |  | Запрос активации от ESP |
| 02828 | 0B0C |  | Сигнал разблокирования ELV от диагностического интерфейса |
| 02829 | 0B0D |  | Сигнал разблокирования ELV от электронного блока рулевого колеса |
| 02830 | 0B0E |  | Подача сигнала управления на устройство отключения систем поддержки водителя (ассистентов) от шины CAN |
| 02831 | 0B0F |  | Блок управления доводчика двери водителя-J760 |
| 02832 | 0B10 |  | Блок управления доводчика двери переднего пассажира-J761 |
| 02833 | 0B11 |  | Блок управления доводчика задней левой двери-J762 |
| 02834 | 0B12 |  | Блок управления доводчика задней правой двери-J763 |
| 02835 | 0B13 |  | Связь ELV и систем комфорта |
| 02836 | 0B14 |  | Блок управления шторки заднего левого бокового стекла-J765 |
| 02837 | 0B15 |  | Блок управления шторки заднего правого бокового стекла-J766 |
| 02838 | 0B16 |  | Электромагнитный клапан Servotronic-N119 |
| 02839 | 0B17 |  | Пробуждающий провод от блока управления электромеханического стояночного тормоза |
| 02840 | 0B18 |  | Пробуждающий провод от блока управления систем комфорта |
| 02841 | 0B19 |  | Гидравлический блок |
| 02842 | 0B1A |  | колеса не установлены в положение ПРЯМО |
| 02843 | 0B1B |  | подан сигнал управления на лампы стоп-сигнала |
| 02844 | 0B1C |  | Лампа работы автоматической парковки |
| 02845 | 0B1D |  | Указатель функций в комбинации приборов (!) |
| 02846 | 0B1E |  | Кнопка контроля давления воздуха в шинах-E492 |
| 02847 | 0B1F |  | Датчик давления переднего левого тормоза |
| 02848 | 0B20 |  | Датчик давления переднего правого тормоза |
| 02849 | 0B21 |  | Блок управления ассистента смены полосы движения-J769 |
| 02850 | 0B22 |  | Блок управления 2 ассистента смены полосы движения-J770 |
| 02851 | 0B23 |  | Клавиша ассистента смены полосы движения-E530 |
| 02852 | 0B24 |  | Контрольная лампа ассистента смены полосы движения-K232 |
| 02853 | 0B25 |  | Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны водителя-K233 |
| 02854 | 0B26 |  | Контрольная лампа ассистента смены полосы движения в наружном зеркале со стороны переднего пассажира-K234 |
| 02855 | 0B27 |  | Блокированы датчики блока управления 1 |
| 02856 | 0B28 |  | Блокированы датчики блока управления 2 |
| 02857 | 0B29 |  | Напряжение питания блока управления 2 ассистента смены полосы движения |
| 02858 | 0B2A |  | Нагревательный элемент ветрового стекла для ассистента движения по полосе-Z67 |
| 02859 | 0B2B |  | Блок управления ассистента движения по полосе, ограниченная видимость |
| 02860 | 0B2C |  | Система включена |
| 02861 | 0B2D |  | Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки |
| 02862 | 0B2E |  | Аудиовход |
| 02863 | 0B2F |  | Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери водителя |
| 02864 | 0B30 |  | Неправильно установлен датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира |
| 02865 | 0B31 |  | Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней левой двери |
| 02866 | 0B32 |  | Неправильно установлен датчик касания наружной ручки задней правой двери |
| 02867 | 0B33 |  | Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке справа |
| 02868 | 0B34 |  | Антенна управления доступом и правом запуска двигателя в багажном отсеке слева |
| 02869 | 0B35 |  | Датчик оборотов электродвигателя усилителя рулевого управления |
| 02870 | 0B36 |  | Ограничение работы вследствие повреждения блока данных |
| 02871 | 0B37 |  | Активирована функция экстренного торможения |
| 02872 | 0B38 |  | Контрольная лампа сажевого фильтра-K231 |
| 02873 | 0B39 |  | Блок управления видеокамеры заднего хода-J772 |
| 02874 | 0B3A |  | Центральный блок управления 2 систем комфорта-J773 |
| 02875 | 0B3B |  | Краткая проверка CD и DVD |
| 02876 | 0B3C |  | Случайная проверка CD и DVD |
| 02877 | 0B3D |  | Антенна цифровой магнитолы-R183 |
| 02878 | 0B3E |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки в стойке В и пространстве для ног, правый-G328 |
| 02879 | 0B3F |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки в стойке В и пространстве для ног, левый-G329 |
| 02880 | 0B40 |  | Потенциометр задней левой заслонки регулирования подачи воздуха-G389 |
| 02881 | 0B41 |  | Потенциометр задней правой заслонки регулирования подачи воздуха-G390 |
| 02882 | 0B42 |  | Потенциометр задней левой заслонки управления температурой воздуха-G391 |
| 02883 | 0B43 |  | Потенциометр для задней правой заслонки управления температурой воздуха-G392 |
| 02884 | 0B44 |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заднего левого дефлектора-G521 |
| 02885 | 0B45 |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя заднего правого дефлектора-G522 |
| 02886 | 0B46 |  | Блок управления заднего приточного вентилятора-J391 |
| 02887 | 0B47 |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя левого бокового дефлектора-G164 |
| 02888 | 0B48 |  | Потенциометр исполнительного электродвигателя правого бокового дефлектора-G523 |
| 02889 | 0B49 |  | Клавиша переключения спецсигналов-E505 |
| 02890 | 0B4A |  | Подача сигнала управления для переключения спецсигнала |
| 02891 | 0B4B |  | Диагностический провод, сигнализирующий об обрыве цепи |
| 02892 | 0B4C |  | Шина данных ходовой части |
| 02893 | 0B4D |  | Клавиша парковочного ассистента-E536 |
| 02894 | 0B4E |  | Контрольная лампа парковочного ассистента-K159 |
| 02895 | 0B4F |  | Питание левого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней |
| 02896 | 0B50 |  | Подача сигнала управления на левый модуль светодиодов дневного освещения и стояночных огней |
| 02897 | 0B51 |  | Питание правого модуля светодиодов дневного освещения и стояночных огней |
| 02898 | 0B52 |  | Подача сигнала управления на правый модуль светодиодов дневного освещения и стояночных огней |
| 02899 | 0B53 |  | Комфортное открывание |
| 02900 | 0B54 |  | Комфортное закрывание |
| 02901 | 0B55 |  | Лампа левого стоп-сигнала, указателя поворота и габаритного огня 2-M72 |
| 02902 | 0B56 |  | Лампа правого стоп-сигнала, указателя поворота и габаритного огня 2-M73 |
| 02903 | 0B57 |  | жесткое предупреждение 2 |
| 02904 | 0B58 |  | жесткое предупреждение 3 |
| 02905 | 0B59 |  | жесткое предупреждение 4 |
| 02906 | 0B5A |  | Блок управления заднего сдвижного люка-J392 |
| 02907 | 0B5B |  | Блок управления шторки люка-J394 |
| 02908 | 0B5C |  | Включен термопредохранитель блока управления сдвижного люка |
| 02909 | 0B5D |  | Включен термопредохранитель блока управления заднего подъемного люка |
| 02910 | 0B5E |  | Включен термопредохранитель блока управления шторки люка |
| 02911 | 0B5F |  | Лампа заднего левого бокового габаритного фонаря-M37 |
| 02912 | 0B60 |  | Лампа заднего правого бокового габаритного фонаря-M38 |
| 02913 | 0B61 |  | Лампы подсветки грузового отсека и задней части салона |
| 02914 | 0B62 |  | Датчик 1 крышки багажного отсека (крышка закрыта)-G525 |
| 02915 | 0B63 |  | Датчик 2 крышки багажного отсека (крышка закрыта)-G526 |
| 02916 | 0B64 |  | Нормирование положения переднего сдвижного люка |
| 02917 | 0B65 |  | Нормирование положения заднего подъемного люка |
| 02918 | 0B66 |  | Нормирование положения шторки люка |
| 02919 | 0B67 |  | Поднять/открыть передний сдвижной люк |
| 02920 | 0B68 |  | Закрыть/опустить передний сдвижной люк |
| 02921 | 0B69 |  | Поднять задний подъемный люк |
| 02922 | 0B6A |  | Опустить задний подъемный люк |
| 02923 | 0B6B |  | Открыть шторку люка |
| 02924 | 0B6C |  | Закрыть шторку люка |
| 02925 | 0B6D |  | Клавиша обогрева рулевого колеса-E522 |
| 02926 | 0B6E |  | Время обращения к DVD-диску |
| 02927 | 0B6F |  | Ошибка чтения DVD-диска |
| 02928 | 0B70 |  | Запрос функции заднего спойлера |
| 02929 | 0B71 |  | Исполнительный электродвигатель воздушной заслонки потолка и боковых стекол-V341 |
| 02930 | 0B72 |  | Подача сигнала управления на лампу правого бокового стоп-сигнала |
| 02931 | 0B73 |  | Подача сигнала управления на лампу левого бокового стоп-сигнала |
| 02932 | 0B74 |  | Подача сигнала управления на лампу стоп-сигнала в правой части крышки багажного отсека |
| 02933 | 0B75 |  | Подача сигнала управления на лампу стоп-сигнала в левой части крышки багажного отсека |
| 02934 | 0B76 |  | Подача сигнала управления на лампу заднего левого габаритного фонаря |
| 02935 | 0B77 |  | Подача сигнала управления на лампу заднего правого габаритного фонаря |
| 02936 | 0B78 |  | Функциональная проверка видео и аудио соединений |
| 02937 | 0B79 |  | Левая фара опускается |
| 02938 | 0B7A |  | Левая фара поднимается |
| 02939 | 0B7B |  | Правая фара опускается |
| 02940 | 0B7C |  | Правая фара поднимается |
| 02941 | 0B7D |  | Фары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются влево |
| 02942 | 0B7E |  | Фары системы динамического адаптивного освещения поворачиваются вправо |
| 02943 | 0B7F |  | Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево |
| 02944 | 0B80 |  | Левая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо |
| 02945 | 0B81 |  | Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается влево |
| 02946 | 0B82 |  | Правая динамич. фара адаптивного освещения поворачивается вправо |
| 02947 | 0B83 |  | Увеличить яркость левой статической фары адаптивного освещения |
| 02948 | 0B84 |  | Уменьшить яркость левой статической фары адаптивного освещения |
| 02949 | 0B85 |  | Увеличить яркость правой статической фары адаптивного освещения |
| 02950 | 0B86 |  | Уменьшить яркость правой статической фары адаптивного освещения |
| 02951 | 0B87 |  | Подача сигнала управления на контрольную лампу корректора фар |
| 02952 | 0B88 |  | Подача сигнала управления на контрольную лампу адаптивного освещения |
| 02953 | 0B89 |  | Свободный ход муфт |
| 02954 | 0B8A |  | Подача сигнала управления на муфты |
| 02955 | 0B8B |  | Очистка муфт |
| 02956 | 0B8C |  | Лампа в левой части крышки багажного отсека |
| 02957 | 0B8D |  | Лампа в правой части крышки багажного отсека |
| 02958 | 0B8E |  | Лампа в задней части левой боковины |
| 02959 | 0B8F |  | Лампа в задней части правой боковины |
| 02960 | 0B90 |  | Лампа в заднем бампере слева |
| 02961 | 0B91 |  | Лампа в заднем бампере справа |
| 02962 | 0B92 |  | Клапан приточной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла |
| 02963 | 0B93 |  | Клапан обратной магистрали для установки нормальной высоты антикрыла |
| 02964 | 0B94 |  | Клапан приточной магистрали для выдвигания антикрыла |
| 02965 | 0B95 |  | Клапан обратной магистрали для выдвигания антикрыла |
| 02966 | 0B96 |  | Клапан приточной магистрали для убирания антикрыла |
| 02967 | 0B97 |  | Клапан обратной магистрали для убирания антикрыла |
| 02968 | 0B98 |  | Клапан приточной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла |
| 02969 | 0B99 |  | Клапан обратной магистрали для увеличения угла атаки антикрыла |
| 02970 | 0B9A |  | Клапан приточной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла |
| 02971 | 0B9B |  | Клапан обратной магистрали для уменьшения угла атаки антикрыла |
| 02972 | 0B9C |  | Клапан 3/2 (3 штуцера, 2 положения) выравнивания давления |
| 02973 | 0B9D |  | Клапан регулировки положения антикрыла |
| 02974 | 0B9E |  | Датчик 1 регулировки угла атаки антикрыла |
| 02975 | 0B9F |  | Датчик 2 регулировки угла атаки антикрыла |
| 02976 | 0BA0 |  | Датчик 1 регулировки высоты антикрыла |
| 02977 | 0BA1 |  | Датчик 2 регулировки высоты антикрыла |
| 02978 | 0BA2 |  | Датчик давления в приточной магистрали гидросистемы |
| 02979 | 0BA3 |  | Датчик давления в гидросистеме |
| 02980 | 0BA4 |  | Датчик уровня масла в бачке |
| 02981 | 0BA5 |  | Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 1 |
| 02982 | 0BA6 |  | Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 2 |
| 02983 | 0BA7 |  | Соединение трансформатора сопротивления 1 и антенны на стекле |
| 02984 | 0BA8 |  | Соединение трансформатора сопротивления 2 и антенны на стекле |
| 02985 | 0BA9 |  | Отказ блока управления заднего подъемного люка-J392 |
| 02986 | 0BAA |  | Отказ блока управления шторки люка-J394 |
| 02987 | 0BAB |  | Отказ блока управления сдвижного люка-J245 |
| 02988 | 0BAC |  | Включена корректировка фар для езды в условиях левостороннего/правостороннего движения |
| 02989 | 0BAD |  | Снижение скорости работы приточного вентилятора из-за падения напряжения бортовой сети |
| 02990 | 0BAE |  | Передний левый датчик дорожного просвета, напряжение питания |
| 02991 | 0BAF |  | Передний правый датчик дорожного просвета, напряжение питания |
| 02992 | 0BB0 |  | Задний левый датчик дорожного просвета, напряжение питания |
| 02993 | 0BB1 |  | Задний правый датчик дорожного просвета, напряжение питания |
| 02994 | 0BB2 |  | Задний линейный выход |
| 02995 | 0BB3 |  | Денормирование положения переднего сдвижного люка |
| 02996 | 0BB4 |  | Денормирование положения заднего подъемного люка |
| 02997 | 0BB5 |  | Денормирование положения роликовой шторки люка |
| 02998 | 0BB6 |  | Оптический привод |
| 02999 | 0BB7 |  | Жесткий диск (винчестер) |
| 03000 | 0BB8 |  | Усилитель цифровой аудиосистемы-R184 |
| 03003 | 0BBB |  | Отключение ближнего света блоком управления адаптивного освещения |
| 16344 | 3FD8 |  | Блок управления |
| 16345 | 3FD9 |  | Блок управления |
| 16346 | 3FDA |  | Блок управления |
| 16347 | 3FDB |  | Блок управления |
| 16348 | 3FDC |  | Блок управления |
| 16349 | 3FDD |  | Блок управления |
| 16350 | 3FDE |  | Блок управления |
| 16351 | 3FDF |  | Блок управления |
| 16352 | 3FE0 |  | Блок управления |
| 16353 | 3FE1 |  | Блок управления |
| 16354 | 3FE2 |  | Блок управления |
| 16355 | 3FE3 |  | Блок управления |
| 16356 | 3FE4 |  | Блок управления |
| 16357 | 3FE5 |  | Блок управления |
| 16358 | 3FE6 |  | Блок управления |
| 16359 | 3FE7 |  | Блок управления |
| 16360 | 3FE8 |  | Блок управления |
| 16361 | 3FE9 |  | Блок управления |
| 16362 | 3FEA |  | Блок управления |
| 16363 | 3FEB |  | Блок управления |
| 16364 | 3FEC |  | Блок управления |
| 16365 | 3FED |  | Блок управления |
| 16366 | 3FEE |  | Блок управления |
| 16367 | 3FEF |  | Блок управления |
| 16368 | 3FF0 |  | Блок управления |
| 16369 | 3FF1 |  | Блок управления |
| 16394 | 400A | P0010 | Ряд 1: сбой в работе регулятора фаз газораспределения |
| 16395 | 400B | P0011 | Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 16396 | 400C | P0012 | Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 16397 | 400D | P0013 | Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения |
| 16398 | 400E | P0014 | Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 16399 | 400F | P0015 | Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 16400 | 4010 | P0016 | Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов |
| 16401 | 4011 | P0017 | Ряд 1, датчик положения распредвала.-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов |
| 16402 | 4012 | P0018 | Ряд 2, датчик положения распредвала.-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов |
| 16403 | 4013 | P0019 | Ряд 2, датчик положения распредвала.-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов |
| 16404 | 4014 | P0020 | Ряд 2: сбой в работе регулятора фаз газораспределения |
| 16405 | 4015 | P0021 | Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 16406 | 4016 | P0022 | Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 16407 | 4017 | P0023 | Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сбой в работе регулятора фаз газораспределения |
| 16408 | 4018 | P0024 | Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 16409 | 4019 | P0025 | Ряд 2, распределительный вал выпускных клапанов: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 16414 | 401E | P0030 | Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева |
| 16415 | 401F | P0031 | Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева |
| 16416 | 4020 | P0032 | Ряд 1-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева |
| 16417 | 4021 | P0033 | Перепускной клапан турбонагнетателя Сбой в электрической цепи |
| 16418 | 4022 | P0034 | Перепускной клапан турбонагнетателя: короткое замыкание на массу |
| 16419 | 4023 | P0035 | Перепускной клапан турбонагнетателя |
| 16420 | 4024 | P0036 | Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева |
| 16421 | 4025 | P0037 | Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу |
| 16422 | 4026 | P0038 | Ряд 1-зонд 2, короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева |
| 16423 | 4027 | P0039 | Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: недостоверный сигнал |
| 16424 | 4028 | P0040 | Перепутан ряд 1-зонд 1 и Ряд 2-зонд 1 |
| 16425 | 4029 | P0041 | Перепутан ряд 1-зонд 2 и Ряд 2-зонд 2 |
| 16426 | 402A | P0042 | Ряд 1-зонд 3: обрыв электрической цепи подогрева |
| 16427 | 402B | P0043 | Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева |
| 16428 | 402C | P0044 | Ряд 1-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева |
| 16434 | 4032 | P0050 | Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева |
| 16435 | 4033 | P0051 | Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева |
| 16436 | 4034 | P0052 | Ряд 2-зонд 1: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева |
| 16440 | 4038 | P0056 | Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева |
| 16441 | 4039 | P0057 | Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на массу электрической цепи подогрева |
| 16442 | 403A | P0058 | Ряд 2-зонд 2: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева |
| 16448 | 4040 | P0064 | Ряд 2-зонд 3: короткое замыкание на плюс электрической цепи подогрева |
| 16449 | 4041 | P0065 | Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: недостоверный сигнал |
| 16450 | 4042 | P0066 | Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на массу |
| 16451 | 4043 | P0067 | Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на плюс |
| 16452 | 4044 | P0068 | Давление на впуске/масса воздуха <-> отклонение угла положения дроссельной заслонки |
| 16453 | 4045 | P0069 | Давление воздуха на впуске <-> давление воздуха: неправильное соотношение |
| 16455 | 4047 | P0071 | Датчик температуры наружного воздуха-G17 |
| 16456 | 4048 | P0072 | Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком низкий уровень сигнала |
| 16457 | 4049 | P0073 | Датчик температуры наружного воздуха-G17: слишком высокий уровень сигнала |
| 16458 | 404A | P0074 | Датчик температуры наружного воздуха-G17: обрыв цепи |
| 16473 | 4059 | P0089 | Клапан дозирования топлива: недостоверный сигнал |
| 16474 | 405A | P0090 | Клапан дозирования топлива: сбой в электрической цепи |
| 16475 | 405B | P0091 | Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на массу |
| 16476 | 405C | P0092 | Клапан дозирования топлива: короткое замыкание на плюс |
| 16481 | 4061 | P0097 | Датчик -2- температуры воздуха на впуске G299: слишком низкий уровень сигнала |
| 16482 | 4062 | P0098 | Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: слишком высокий уровень сигнала |
| 16483 | 4063 | P0099 | Датчик -2- температуры воздуха на впуске-G299: нет сигнала |
| 16485 | 4065 | P0101 | Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал |
| 16486 | 4066 | P0102 | Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала |
| 16487 | 4067 | P0103 | Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала |
| 16488 | 4068 | P0104 | Расходомер воздуха-G70: нет сигнала |
| 16489 | 4069 | P0105 | Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания |
| 16490 | 406A | P0106 | Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал |
| 16491 | 406B | P0107 | Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком низкий уровень сигнала |
| 16492 | 406C | P0108 | Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: слишком высокий уровень сигнала |
| 16495 | 406F | P0111 | Датчик температуры воздуха на впуске-G42: недостоверный сигнал |
| 16496 | 4070 | P0112 | Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала |
| 16497 | 4071 | P0113 | Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала |
| 16498 | 4072 | P0114 | Датчик температуры воздуха на впуске-G42: нет сигнала |
| 16500 | 4074 | P0116 | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал |
| 16501 | 4075 | P0117 | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала |
| 16502 | 4076 | P0118 | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала |
| 16504 | 4078 | P0120 | Потенциометр дроссельной заслонки-G69, неисправность в электрической цепи |
| 16505 | 4079 | P0121 | Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал |
| 16506 | 407A | P0122 | Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком низкий уровень сигнала |
| 16507 | 407B | P0123 | Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала |
| 16509 | 407D | P0125 | Не достигнута температура охлаждающей жидкости для лямбда-регулирования |
| 16512 | 4080 | P0128 | Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: температура ниже диапазона регулирования |
| 16514 | 4082 | P0130 | Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи |
| 16515 | 4083 | P0131 | Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение |
| 16516 | 4084 | P0132 | Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение |
| 16517 | 4085 | P0133 | Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико |
| 16518 | 4086 | P0134 | Ряд 1-зонд 1: нет активности |
| 16519 | 4087 | P0135 | Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева |
| 16520 | 4088 | P0136 | Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи |
| 16521 | 4089 | P0137 | Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение |
| 16522 | 408A | P0138 | Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение |
| 16523 | 408B | P0139 | Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала |
| 16524 | 408C | P0140 | Ряд 1-зонд 2: нет активности |
| 16525 | 408D | P0141 | Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева |
| 16526 | 408E | P0142 | Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи |
| 16527 | 408F | P0143 | Ряд 1-зонд 3: слишком низкое напряжение |
| 16528 | 4090 | P0144 | Ряд 1-зонд 3: слишком высокое напряжение |
| 16529 | 4091 | P0145 | Ряд 1-зонд 3: время реакции слишком велико |
| 16530 | 4092 | P0146 | Ряд 1-зонд 3: нет активности |
| 16531 | 4093 | P0147 | Ряд 1-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева |
| 16533 | 4095 | P0149 | Система определения параметров топливо-возд.смеси(ряд 1): отклонение времени впрыска |
| 16534 | 4096 | P0150 | Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи |
| 16535 | 4097 | P0151 | Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение |
| 16536 | 4098 | P0152 | Ряд 2-зонд 1: слишком высокое напряжение |
| 16537 | 4099 | P0153 | Ряд 2-зонд 1: время реакции слишком велико |
| 16538 | 409A | P0154 | Ряд 2-зонд 1: нет активности |
| 16539 | 409B | P0155 | Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева |
| 16540 | 409C | P0156 | Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи |
| 16541 | 409D | P0157 | Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение |
| 16542 | 409E | P0158 | Ряд 2-зонд 2: слишком высокое напряжение |
| 16543 | 409F | P0159 | Ряд 2-зонд 2: время реакции слишком велико |
| 16544 | 40A0 | P0160 | Ряд 2-зонд 2: нет активности |
| 16545 | 40A1 | P0161 | Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева |
| 16546 | 40A2 | P0162 | Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи |
| 16547 | 40A3 | P0163 | Ряд 2-зонд 3: слишком низкое напряжение |
| 16548 | 40A4 | P0164 | Ряд 2-зонд 3: слишком высокое напряжение |
| 16549 | 40A5 | P0165 | Ряд 2-зонд 3: время реакции слишком велико |
| 16550 | 40A6 | P0166 | Ряд 2-зонд 3: нет активности |
| 16551 | 40A7 | P0167 | Ряд 2-зонд 3: сбой в электрической цепи подогрева |
| 16554 | 40AA | P0170 | Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси |
| 16555 | 40AB | P0171 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная |
| 16556 | 40AC | P0172 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая |
| 16557 | 40AD | P0173 | Ряд 2: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси |
| 16558 | 40AE | P0174 | Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная |
| 16559 | 40AF | P0175 | Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая |
| 16561 | 40B1 | P0177 | Датчик качества топлива G446: недостоверный сигнал |
| 16562 | 40B2 | P0178 | Датчик качества топлива G446: пройдено нижнее предельное значение |
| 16563 | 40B3 | P0179 | Датчик качества топлива G446: превышено верхнее предельное значение |
| 16565 | 40B5 | P0181 | Датчик температуры топлива-G81: недостоверный сигнал |
| 16566 | 40B6 | P0182 | Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу |
| 16567 | 40B7 | P0183 | Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 16570 | 40BA | P0186 | Датчик 2 температуры топлива-G248: недостоверный сигнал |
| 16571 | 40BB | P0187 | Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на массу |
| 16572 | 40BC | P0188 | Датчик 2 температуры топлива-G248: короткое замыкание на плюс |
| 16574 | 40BE | P0190 | Датчик давления топлива-G247: сбой в электрической цепи |
| 16575 | 40BF | P0191 | Датчик давления топлива-G247: недостоверный сигнал |
| 16576 | 40C0 | P0192 | Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на массу |
| 16577 | 40C1 | P0193 | Датчик давления топлива-G247: короткое замыкание на плюс |
| 16578 | 40C2 | P0194 | Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи |
| 16580 | 40C4 | P0196 | Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал |
| 16581 | 40C5 | P0197 | Датчик температуры масла-G8: слишком низкий уровень сигнала |
| 16582 | 40C6 | P0198 | Датчик температуры масла-G8: слишком высокий уровень сигнала |
| 16584 | 40C8 | P0200 | Форсунки: сбой в электрической цепи |
| 16585 | 40C9 | P0201 | Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи |
| 16586 | 40CA | P0202 | Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи |
| 16587 | 40CB | P0203 | Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи |
| 16588 | 40CC | P0204 | Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи |
| 16589 | 40CD | P0205 | Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи |
| 16590 | 40CE | P0206 | Форсунка цилиндра 6-N84, сбой в электрической цепи |
| 16591 | 40CF | P0207 | Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи |
| 16592 | 40D0 | P0208 | Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи |
| 16593 | 40D1 | P0209 | Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи |
| 16594 | 40D2 | P0210 | Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи |
| 16595 | 40D3 | P0211 | Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи |
| 16596 | 40D4 | P0212 | Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи |
| 16599 | 40D7 | P0215 | Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе |
| 16600 | 40D8 | P0216 | Клапан управления опережением впрыска-N108: сбой в работе |
| 16603 | 40DB | P0219 | Превышена максимальная частота вращения вала двигателя |
| 16605 | 40DD | P0221 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал |
| 16606 | 40DE | P0222 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала |
| 16607 | 40DF | P0223 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала |
| 16609 | 40E1 | P0225 | Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания |
| 16610 | 40E2 | P0226 | Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал |
| 16611 | 40E3 | P0227 | Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала |
| 16612 | 40E4 | P0228 | Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала |
| 16614 | 40E6 | P0230 | Реле топливного насоса-J17, сбой в электрической цепи |
| 16618 | 40EA | P0234 | Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 16619 | 40EB | P0235 | Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 16620 | 40EC | P0236 | Датчик давления наддува: недостоверный сигнал |
| 16621 | 40ED | P0237 | Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала |
| 16622 | 40EE | P0238 | Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала |
| 16624 | 40F0 | P0240 | Датчик 2 давления наддува-G447: недостоверный сигнал |
| 16625 | 40F1 | P0241 | Датчик 2 давления наддува-G447: слишком низкий уровень сигнала |
| 16626 | 40F2 | P0242 | Датчик 2 давления наддува-G447, слишком высокий уровень сигнала |
| 16627 | 40F3 | P0243 | Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 16629 | 40F5 | P0245 | Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на массу |
| 16630 | 40F6 | P0246 | Электромагн. клапан огранич. давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс |
| 16633 | 40F9 | P0249 | Электромагн. клапан 2 огранич. давления наддува-N774: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 16634 | 40FA | P0250 | Электромагн. клапан 2 огранич. давления наддува-N774: короткое замыкание на плюс |
| 16635 | 40FB | P0251 | Неисправен насос высокого давления |
| 16636 | 40FC | P0252 | Регулирование начала впрыска, диапазон регулирования |
| 16645 | 4105 | P0261 | Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу |
| 16646 | 4106 | P0262 | Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс |
| 16647 | 4107 | P0263 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 1 |
| 16648 | 4108 | P0264 | Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу |
| 16649 | 4109 | P0265 | Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс |
| 16650 | 410A | P0266 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 2 |
| 16651 | 410B | P0267 | Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу |
| 16652 | 410C | P0268 | Форсунка цилиндра 3-N32, короткое замыкание на плюс |
| 16653 | 410D | P0269 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 3 |
| 16654 | 410E | P0270 | Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу |
| 16655 | 410F | P0271 | Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс |
| 16656 | 4110 | P0272 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 4 |
| 16657 | 4111 | P0273 | Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на массу |
| 16658 | 4112 | P0274 | Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на плюс |
| 16659 | 4113 | P0275 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 5 |
| 16660 | 4114 | P0276 | Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу |
| 16661 | 4115 | P0277 | Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на плюс |
| 16662 | 4116 | P0278 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 6 |
| 16663 | 4117 | P0279 | Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на массу |
| 16664 | 4118 | P0280 | Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на плюс |
| 16665 | 4119 | P0281 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 7 |
| 16666 | 411A | P0282 | Форсунка цилиндра 8-N865: короткое замыкание на массу |
| 16667 | 411B | P0283 | Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на плюс |
| 16668 | 411C | P0284 | Отклонение количества впрыскиваемого топлива на цилиндре 8 |
| 16669 | 411D | P0285 | Форсунка цилиндра 9-299: короткое замыкание на массу |
| 16670 | 411E | P0286 | Форсунка цилиндра 9-299: короткое замыкание на плюс |
| 16672 | 4120 | P0288 | Форсунка цилиндра 10-N300: короткое замыкание на массу |
| 16673 | 4121 | P0289 | Форсунка цилиндра 10-N300: короткое замыкание на плюс |
| 16675 | 4123 | P0291 | Форсунка цилиндра 11-N301: короткое замыкание на массу |
| 16676 | 4124 | P0292 | Форсунка цилиндра 11-N301: короткое замыкание на плюс |
| 16678 | 4126 | P0294 | Форсунка цилиндра 12-N302: короткое замыкание на массу |
| 16679 | 4127 | P0295 | Форсунка цилиндра 12-N302: короткое замыкание на плюс |
| 16683 | 412B | P0299 | Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 16684 | 412C | P0300 | Обнаружен пропуск воспламенения |
| 16685 | 412D | P0301 | Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения |
| 16686 | 412E | P0302 | Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения |
| 16687 | 412F | P0303 | Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения |
| 16688 | 4130 | P0304 | Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения |
| 16689 | 4131 | P0305 | Цилиндр 5: обнаружен пропуск воспламенения |
| 16690 | 4132 | P0306 | Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения |
| 16691 | 4133 | P0307 | Цилиндр 7: обнаружен пропуск воспламенения |
| 16692 | 4134 | P0308 | Цилиндр 8: обнаружен пропуск воспламенения |
| 16693 | 4135 | P0309 | Цилиндр 9: обнаружен пропуск воспламенения |
| 16694 | 4136 | P0310 | Цилиндр 10: обнаружен пропуск воспламенения |
| 16695 | 4137 | P0311 | Цилиндр 11: обнаружен пропуск воспламенения |
| 16696 | 4138 | P0312 | Цилиндр 12: обнаружен пропуск воспламенения |
| 16697 | 4139 | P0313 | Обнаружен пропуск воспламенения, причина: недостаток топлива |
| 16698 | 413A | P0314 | Пропуск воспламенения в отдельных цилиндрах |
| 16702 | 413E | P0318 | Информ. о плохой дороге/ заданный момент двиг. от блока упр. ABS: сбой в электрической цепи |
| 16705 | 4141 | P0321 | Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал |
| 16706 | 4142 | P0322 | Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала |
| 16708 | 4144 | P0324 | Ошибка регулирования по детонации |
| 16709 | 4145 | P0325 | Датчик детонации 1-G61: сбой в электрической цепи |
| 16710 | 4146 | P0326 | Датчик детонации 1-G61: недостоверный сигнал |
| 16711 | 4147 | P0327 | Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала |
| 16712 | 4148 | P0328 | Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала |
| 16715 | 414B | P0331 | Датчик детонации 2-G66: недостоверный сигнал |
| 16716 | 414C | P0332 | Датчик детонации 2-G66: слишком низкий уровень сигнала |
| 16717 | 414D | P0333 | Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала |
| 16719 | 414F | P0335 | Датчик оборотов двигателя-G28: сбой в работе |
| 16720 | 4150 | P0336 | Датчик оборотов двигателя-G28: нет зубца |
| 16721 | 4151 | P0337 | Датчик положения коленвала=>датчик-G4, слишком низкий уровень сигнала |
| 16724 | 4154 | P0340 | Датчик положения распредвала: сбой в работе |
| 16725 | 4155 | P0341 | Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал |
| 16726 | 4156 | P0342 | Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала |
| 16727 | 4157 | P0343 | Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала |
| 16729 | 4159 | P0345 | Датчик положения распредвала=>датчик-G163: сбой в электрической цепи |
| 16730 | 415A | P0346 | Датчик положения распредвала=>датчик-G163: недостоверный сигнал |
| 16731 | 415B | P0347 | Датчик положения распредвала=>датчик-G163: короткое замыкание на массу |
| 16732 | 415C | P0348 | Датчик положения распредвала=>датчик-G163: короткое замыкание на плюс |
| 16735 | 415F | P0351 | Управление зажиганием, цилиндр 1: сбой в работе |
| 16736 | 4160 | P0352 | Управление зажиганием, цилиндр 2: сбой в работе |
| 16737 | 4161 | P0353 | Управление зажиганием, цилиндр 3: сбой в работе |
| 16738 | 4162 | P0354 | Управление зажиганием, цилиндр 4: сбой в работе |
| 16739 | 4163 | P0355 | Управление зажиганием, цилиндр 5: сбой в работе |
| 16740 | 4164 | P0356 | Управление зажиганием, цилиндр 6: сбой в работе |
| 16741 | 4165 | P0357 | Управление зажиганием, цилиндр 7: сбой в работе |
| 16742 | 4166 | P0358 | Управление зажиганием, цилиндр 8: сбой в работе |
| 16743 | 4167 | P0359 | Управление зажиганием, цилиндр 9: сбой в работе |
| 16744 | 4168 | P0360 | Управление зажиганием, цилиндр 10: сбой в работе |
| 16745 | 4169 | P0361 | Управление зажиганием, цилиндр 11: сбой в работе |
| 16746 | 416A | P0362 | Управление зажиганием, цилиндр 12: сбой в работе |
| 16749 | 416D | P0365 | Датчик положения распредвала=>датчик-G300: сбой в работе |
| 16750 | 416E | P0366 | Датчик положения распредвала=>датчик-G300: недостоверный сигнал |
| 16751 | 416F | P0367 | Датчик положения распредвала=>датчик-G300: слишком низкий уровень сигнала |
| 16752 | 4170 | P0368 | Датчик положения распредвала=>датчик-G300: слишком высокий уровень сигнала |
| 16764 | 417C | P0380 | Свеча накаливания-Q6: сбой в электрической цепи |
| 16774 | 4186 | P0390 | Датчик положения распредвала=>датчик-G301: сбой в работе |
| 16775 | 4187 | P0391 | Датчик положения распредвала=>датчик-G301: недостоверный сигнал |
| 16776 | 4188 | P0392 | Датчик положения распредвала=>датчик-G301: слишком низкий уровень сигнала |
| 16777 | 4189 | P0393 | Датчик положения распредвала=>датчик-G301: слишком высокий уровень сигнала |
| 16784 | 4190 | P0400 | Система рециркуляции ОГ: сбой в работе |
| 16785 | 4191 | P0401 | Система рециркуляции ОГ: слишком низкая пропускная способность |
| 16786 | 4192 | P0402 | Система рециркуляции ОГ: слишком высокая пропускная способность |
| 16787 | 4193 | P0403 | Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в работе |
| 16788 | 4194 | P0404 | Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования |
| 16789 | 4195 | P0405 | Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала |
| 16790 | 4196 | P0406 | Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала |
| 16791 | 4197 | P0407 | Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала |
| 16792 | 4198 | P0408 | Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала |
| 16794 | 419A | P0410 | Система подачи вторичного воздуха: сбой в работе |
| 16795 | 419B | P0411 | Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности |
| 16796 | 419C | P0412 | Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи |
| 16797 | 419D | P0413 | Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи |
| 16798 | 419E | P0414 | Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание |
| 16799 | 419F | P0415 | Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: сбой в электрической цепи |
| 16800 | 41A0 | P0416 | Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: обрыв цепи |
| 16801 | 41A1 | P0417 | Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание |
| 16802 | 41A2 | P0418 | Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в работе |
| 16803 | 41A3 | P0419 | Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: сбой в работе |
| 16804 | 41A4 | P0420 | Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности |
| 16805 | 41A5 | P0421 | Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности |
| 16806 | 41A6 | P0422 | Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности |
| 16811 | 41AB | P0427 | Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на массу |
| 16812 | 41AC | P0428 | Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на плюс |
| 16814 | 41AE | P0430 | Система катализаторов, ряд 2: снижение эффективности |
| 16815 | 41AF | P0431 | Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности |
| 16816 | 41B0 | P0432 | Ряд 2, основной катализатор: снижение эффективности |
| 16820 | 41B4 | P0436 | Датчик температуры 2 катализатора-G132, недостоверный сигнал |
| 16821 | 41B5 | P0437 | Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на массу |
| 16822 | 41B6 | P0438 | Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на плюс |
| 16824 | 41B8 | P0440 | Система вентиляции топливного бака: сбой в работе |
| 16825 | 41B9 | P0441 | Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности |
| 16826 | 41BA | P0442 | Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка |
| 16827 | 41BB | P0443 | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: сбой в электрической цепи |
| 16828 | 41BC | P0444 | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи |
| 16829 | 41BD | P0445 | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание |
| 16833 | 41C1 | P0449 | Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: сбой в электрической цепи |
| 16836 | 41C4 | P0452 | Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком низкий уровень сигнала |
| 16837 | 41C5 | P0453 | Датчик давления в контуре системы вентиляции топл. бака: слишком высокий уровень сигнала |
| 16839 | 41C7 | P0455 | Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка |
| 16840 | 41C8 | P0456 | Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка |
| 16842 | 41CA | P0458 | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу |
| 16843 | 41CB | P0459 | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на плюс |
| 16845 | 41CD | P0461 | Сигнал уровня топлива в баке: недостоверный сигнал |
| 16846 | 41CE | P0462 | Датчик запаса топлива-G: слишком низкий уровень сигнала |
| 16847 | 41CF | P0463 | Датчик запаса топлива-G: слишком высокий уровень сигнала |
| 16854 | 41D6 | P0470 | Датчик 1 давления ОГ-G450: обрыв цепи |
| 16855 | 41D7 | P0471 | Датчик 1 давления ОГ-G450: недостоверный сигнал |
| 16856 | 41D8 | P0472 | Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на массу |
| 16857 | 41D9 | P0473 | Датчик 1 давления ОГ-G450: короткое замыкание на плюс |
| 16864 | 41E0 | P0480 | Управление вентилятором радиатора 1: сбой в электрической цепи |
| 16865 | 41E1 | P0481 | Управление вентилятором радиатора 2: сбой в электрической цепи |
| 16873 | 41E9 | P0489 | Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на массу |
| 16874 | 41EA | P0490 | Управление рециркуляцией ОГ: короткое замыкание на плюс |
| 16875 | 41EB | P0491 | Система подачи вторичного воздуха, ряд 1: снижение пропускной способности |
| 16876 | 41EC | P0492 | Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: сбой в работе |
| 16882 | 41F2 | P0498 | Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком низкий уровень сигнала |
| 16883 | 41F3 | P0499 | Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: слишком высокий уровень сигнала |
| 16885 | 41F5 | P0501 | Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал |
| 16886 | 41F6 | P0502 | Датчик скорости движения автомобиля: слишком низкий уровень сигнала |
| 16887 | 41F7 | P0503 | Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала |
| 16889 | 41F9 | P0505 | Система регулирования холостого хода: сбой в работе |
| 16890 | 41FA | P0506 | Система регулирования холостого хода: обороты ниже номинального значения |
| 16891 | 41FB | P0507 | Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения |
| 16894 | 41FE | P0510 | Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель, срабатывающий при установке ДЗ в положение, соответствующее ХХ)-F60: сбой в работе |
| 16897 | 4201 | P0513 | Неверный код иммобилайзера |
| 16915 | 4213 | P0531 | Сигнал нагрузки от компрессора кондиционера: недостоверный сигнал |
| 16916 | 4214 | P0532 | Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком низкий уровень сигнала |
| 16917 | 4215 | P0533 | Датчик давления в контуре кондиционера-G65: слишком высокий уровень сигнала |
| 16928 | 4220 | P0544 | Датчик температуры ОГ 1-G235: сбой в электрической цепи |
| 16929 | 4221 | P0545 | Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу |
| 16930 | 4222 | P0546 | Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на плюс |
| 16931 | 4223 | P0547 | Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: сбой в электрической цепи |
| 16932 | 4224 | P0548 | Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на массу |
| 16933 | 4225 | P0549 | Датчик температуры ОГ 1, ряд 2-G236: короткое замыкание на плюс |
| 16934 | 4226 | P0550 | Регулятор давления на гидроусилителе рулевого управления: сбой в электрической цепи |
| 16935 | 4227 | P0551 | Реле давления в контуре усилителя рулевого управления-F88: недостоверный сигнал |
| 16944 | 4230 | P0560 | Электропитание: недостоверный сигнал |
| 16945 | 4231 | P0561 | Нестабильно напряжение питания |
| 16946 | 4232 | P0562 | Электропитание: слишком низкий уровень напряжения |
| 16947 | 4233 | P0563 | Электропитание: слишком высокий уровень напряжения |
| 16952 | 4238 | P0568 | Переключатель управления круиз-контролем: недостоверный сигнал |
| 16955 | 423B | P0571 | Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал |
| 16981 | 4255 | P0597 | Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи |
| 16982 | 4256 | P0598 | Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу |
| 16983 | 4257 | P0599 | Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на плюс |
| 16984 | 4258 | P0600 | Шина данных-привод: нет сообщения |
| 16985 | 4259 | P0601 | Неисправен блок управления |
| 16986 | 425A | P0602 | Программирование блоков управления, сбой в работе |
| 16987 | 425B | P0603 | Неисправен блок управления |
| 16988 | 425C | P0604 | Неисправен блок управления |
| 16989 | 425D | P0605 | Неисправен блок управления |
| 16990 | 425E | P0606 | Неисправен блок управления |
| 16991 | 425F | P0607 | Управляющий модуль: недостоверные данные |
| 16992 | 4260 | P0608 | Напряжение питания на датчиках и исполнит. механизмах |
| 16993 | 4261 | P0609 | Напряжение питания 2 на датчиках и исполнит. механизмах |
| 16994 | 4262 | P0610 | Блок управления двигателя: неправильное кодирование |
| 16997 | 4265 | P0613 | Неисправен процессор блока управления коробки передач |
| 16998 | 4266 | P0614 | Блок управления коробки передач: неправильная версия ПО |
| 16999 | 4267 | P0615 | Подача сигнала управления на реле стартера, обрыв цепи |
| 17000 | 4268 | P0616 | Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на массу |
| 17001 | 4269 | P0617 | Подача сигнала управления на реле стартера: короткое замыкание на плюс |
| 17011 | 4273 | P0627 | Реле электрического топливного насоса 1: сбой в электрической цепи/обрыв цепи |
| 17012 | 4274 | P0628 | Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на массу |
| 17013 | 4275 | P0629 | Реле электрического топливного насоса 1: короткое замыкание на плюс |
| 17018 | 427A | P0634 | Блок управления: отключение по температуре |
| 17022 | 427E | P0638 | Блок дроссельной заслонки-J338: недостоверный сигнал |
| 17023 | 427F | P0639 | Блок дроссельной заслонки 2-J544: недостоверный сигнал |
| 17025 | 4281 | P0641 | Опорное напряжение датчика -A- обрыв цепи |
| 17026 | 4282 | P0642 | Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое |
| 17027 | 4283 | P0643 | Опорное напряжение датчика -A- слишком высокое |
| 17029 | 4285 | P0645 | Климатическая установка Вход/выход |
| 17034 | 428A | P0650 | Контрольная лампа самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи |
| 17035 | 428B | P0651 | Опорное напряжение датчика -В- обрыв цепи |
| 17036 | 428C | P0652 | Опорное напряжение датчика -В- слишком низкое |
| 17037 | 428D | P0653 | Опорное напряжение датчика -В- слишком высокое |
| 17038 | 428E | P0654 | Выходной сигнал оборотов двигателя: сбой в электрической цепи |
| 17040 | 4290 | P0656 | Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи |
| 17041 | 4291 | P0657 | Питание компонентов двигателя: обрыв цепи |
| 17042 | 4292 | P0658 | Питание компонентов двигателя: слишком низкий уровень |
| 17043 | 4293 | P0659 | Питание компонентов двигателя: слишком высокий уровень |
| 17044 | 4294 | P0660 | Изменение геометрии впускного коллектора, сбой в электрической цепи |
| 17045 | 4295 | P0661 | Изменение геометрии впускного коллектора, короткое замыкание на массу |
| 17046 | 4296 | P0662 | Изменение геометрии впускного коллектора, короткое замыкание на плюс |
| 17051 | 429B | P0667 | Внутренний датчик температуры: недостоверный сигнал |
| 17052 | 429C | P0668 | Внутренний датчик температуры: напряжение слишком низкое |
| 17053 | 429D | P0669 | Внутренний датчик температуры: напряжение слишком высокое |
| 17054 | 429E | P0670 | Блок управления свечей накаливания 1, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи |
| 17055 | 429F | P0671 | Свеча накаливания цилиндра 1-Q10: сбой в электрической цепи |
| 17056 | 42A0 | P0672 | Свеча накаливания цилиндра 2-Q11: сбой в электрической цепи |
| 17057 | 42A1 | P0673 | Свеча накаливания цилиндра 3-Q12: сбой в электрической цепи |
| 17058 | 42A2 | P0674 | Свеча накаливания цилиндра 4-Q13, сбой в электрической цепи |
| 17059 | 42A3 | P0675 | Свеча накаливания цилиндра 5-Q14: сбой в электрической цепи |
| 17060 | 42A4 | P0676 | Свеча накаливания цилиндра 6-Q15: сбой в электрической цепи |
| 17061 | 42A5 | P0677 | Свеча накаливания цилиндра 7-Q16: сбой в электрической цепи |
| 17062 | 42A6 | P0678 | Свеча накаливания цилиндра 8-Q17: сбой в электрической цепи |
| 17063 | 42A7 | P0679 | Свеча накаливания цилиндра 9-Q18: сбой в электрической цепи |
| 17064 | 42A8 | P0680 | Свеча накаливания цилиндра 10-Q19: сбой в электрической цепи |
| 17065 | 42A9 | P0681 | Свеча накаливания цилиндра 11-Q20: сбой в электрической цепи |
| 17066 | 42AA | P0682 | Свеча накаливания цилиндра 12-Q21: сбой в электрической цепи |
| 17068 | 42AC | P0684 | Блок управления свечей накаливания 1=>-J179: недостоверный сигнал |
| 17069 | 42AD | P0685 | Основное реле=>-J271: обрыв цепи |
| 17070 | 42AE | P0686 | Основное реле=>-J271: короткое замыкание на массу |
| 17071 | 42AF | P0687 | Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс |
| 17072 | 42B0 | P0688 | Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи |
| 17075 | 42B3 | P0691 | Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу |
| 17076 | 42B4 | P0692 | Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс |
| 17077 | 42B5 | P0693 | Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу |
| 17078 | 42B6 | P0694 | Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс |
| 17081 | 42B9 | P0697 | Опорное напряжение датчика -С- обрыв цепи |
| 17082 | 42BA | P0698 | Опорное напряжение датчика -С- слишком низкое |
| 17083 | 42BB | P0699 | Опорное напряжение датчика -С- слишком высокое |
| 17084 | 42BC | P0700 | Неисправен блок управления |
| 17085 | 42BD | P0701 | Неисправен блок управления |
| 17086 | 42BE | P0702 | Неисправен блок управления |
| 17087 | 42BF | P0703 | Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи |
| 17088 | 42C0 | P0704 | Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал |
| 17089 | 42C1 | P0705 | Датчик включенной передачи=>-F125: сбой в электрической цепи |
| 17090 | 42C2 | P0706 | Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал |
| 17091 | 42C3 | P0707 | Датчик включенной передачи=>-F125: слишком низкий уровень сигнала |
| 17092 | 42C4 | P0708 | Датчик включенной передачи=>-F125: слишком высокий уровень сигнала |
| 17094 | 42C6 | P0710 | Датчик температуры масла КП-G93, сбой в электрической цепи |
| 17095 | 42C7 | P0711 | Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал |
| 17096 | 42C8 | P0712 | Датчик температуры масла КП-G93: слишком низкий уровень сигнала |
| 17097 | 42C9 | P0713 | Датчик температуры масла КП-G93: слишком высокий уровень сигнала |
| 17098 | 42CA | P0714 | Датчик температуры масла КП-G93: обрыв цепи |
| 17099 | 42CB | P0715 | Датчик частоты вращения входного вала-G182: сбой в электрической цепи |
| 17100 | 42CC | P0716 | Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал |
| 17101 | 42CD | P0717 | Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала |
| 17104 | 42D0 | P0720 | Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: сбой в электрической цепи |
| 17105 | 42D1 | P0721 | Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: недостоверный сигнал |
| 17106 | 42D2 | P0722 | Датчик частоты вращения выходного вала КП-G195: нет сигнала |
| 17109 | 42D5 | P0725 | Датчик частоты вращения от блока управления двигателя: сбой в электрической цепи |
| 17110 | 42D6 | P0726 | Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: недостоверный сигнал |
| 17111 | 42D7 | P0727 | Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала |
| 17113 | 42D9 | P0729 | 6. передача: неправильное передаточное отношение |
| 17114 | 42DA | P0730 | Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение |
| 17115 | 42DB | P0731 | 1. передача: неправильное передаточное отношение |
| 17116 | 42DC | P0732 | 2. передача: неправильное передаточное отношение |
| 17117 | 42DD | P0733 | 3. передача: неправильное передаточное отношение |
| 17118 | 42DE | P0734 | 4. передача: неправильное передаточное отношение |
| 17119 | 42DF | P0735 | 5. передача: неправильное передаточное отношение |
| 17120 | 42E0 | P0736 | Задний ход: неправильное передаточное отношение |
| 17124 | 42E4 | P0740 | Муфта блокировки гидротрансформатора: механическое повреждение |
| 17125 | 42E5 | P0741 | Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента |
| 17127 | 42E7 | P0743 | Муфта блокировки гидротрансформатора: сбой в электрической цепи |
| 17130 | 42EA | P0746 | Регулятор давления 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17131 | 42EB | P0747 | Регулятор давления 1: короткое замыкание на плюс |
| 17132 | 42EC | P0748 | Регулятор давления 1, сбой в электрической цепи |
| 17133 | 42ED | P0749 | Регулятор давления 1: обрыв цепи |
| 17134 | 42EE | P0750 | Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в работе |
| 17135 | 42EF | P0751 | Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17136 | 42F0 | P0752 | Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: короткое замыкание на плюс |
| 17137 | 42F1 | P0753 | Переключающий клапан 1=>электромагнитный клапан 1-N88: сбой в электрической цепи |
| 17140 | 42F4 | P0756 | Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17141 | 42F5 | P0757 | Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: короткое замыкание на плюс |
| 17142 | 42F6 | P0758 | Переключающий клапан 2=>электромагнитный клапан 2-N89: сбой в электрической цепи |
| 17145 | 42F9 | P0761 | Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17146 | 42FA | P0762 | Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: короткое замыкание на плюс |
| 17147 | 42FB | P0763 | Переключающий клапан 3=>электромагнитный клапан 3-N90: сбой в электрической цепи |
| 17150 | 42FE | P0766 | Переключающий клапан 4=>электромагнитный клапан 4-N91: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17152 | 4300 | P0768 | Переключающий клапан 4=>электромагнитный клапан 4-N91: сбой в электрической цепи |
| 17155 | 4303 | P0771 | Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5-N92: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17157 | 4305 | P0773 | Переключающий клапан 5=>электромагнитный клапан 5-N92: сбой в электрической цепи |
| 17160 | 4308 | P0776 | Регулятор давления 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17161 | 4309 | P0777 | Регулятор давления 2: короткое замыкание на плюс |
| 17162 | 430A | P0778 | Регулятор давления 2: сбой в электрической цепи |
| 17163 | 430B | P0779 | Регулятор давления 2: обрыв цепи |
| 17164 | 430C | P0780 | Контроль переключения передач |
| 17165 | 430D | P0781 | Контроль переключения передач 1-2 |
| 17166 | 430E | P0782 | Контроль переключения передач 2-3 |
| 17167 | 430F | P0783 | Контроль переключения передач 3-4 |
| 17168 | 4310 | P0784 | Контроль переключения передач 4-5 |
| 17169 | 4311 | P0785 | Время переключения электромагнита |
| 17174 | 4316 | P0790 | Переключатель программ-E122: сбой в электрической цепи |
| 17175 | 4317 | P0791 | Датчик оборотов ""A"" промежуточного вала: сбой в электрической цепи |
| 17180 | 431C | P0796 | Регулятор давления 3: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17181 | 431D | P0797 | Регулятор давления 3: короткое замыкание на плюс |
| 17182 | 431E | P0798 | Регулятор давления 3: сбой в электрической цепи |
| 17183 | 431F | P0799 | Регулятор давления 3: обрыв цепи |
| 17195 | 432B | P0811 | сильное проскальзывание сцепления/муфты |
| 17199 | 432F | P0815 | Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189: сбой в электрической цепи |
| 17200 | 4330 | P0816 | Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: сбой в электрической цепи |
| 17201 | 4331 | P0817 | Сигнал блокировки стартера |
| 17204 | 4334 | P0820 | Сообщение от селектора АКП: работа в аварийном режиме |
| 17213 | 433D | P0829 | Контроль переключения передач 5-6 |
| 17224 | 4348 | P0840 | Датчик 1 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической цепи |
| 17225 | 4349 | P0841 | Датчик 1 давления в гидросистеме КП: недостоверный сигнал |
| 17226 | 434A | P0842 | Датчик 1 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на массу |
| 17227 | 434B | P0843 | Датчик 1 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на плюс |
| 17228 | 434C | P0844 | Датчик 1 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи |
| 17229 | 434D | P0845 | Датчик 2 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической сети |
| 17230 | 434E | P0846 | Датчик 2 давления в гидросистеме КП: недостоверный сигнал |
| 17231 | 434F | P0847 | Датчик 2 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на массу |
| 17232 | 4350 | P0848 | Датчик 2 давления в гидросистеме КП: короткое замыкание на плюс |
| 17233 | 4351 | P0849 | Датчик 2 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи |
| 17234 | 4352 | P0850 | Сигнал блокировки стартера (P/N), обрыв цепи |
| 17235 | 4353 | P0851 | Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на массу |
| 17236 | 4354 | P0852 | Сигнал блокировки стартера (P/N): короткое замыкание на плюс |
| 17247 | 435F | P0863 | Коммуникация с блоком управления КП: сбой в электрической цепи |
| 17248 | 4360 | P0864 | Коммуникация с блоком управления КП: недостоверный сигнал |
| 17249 | 4361 | P0865 | Коммуникация с блоком управления КП: короткое замыкание на массу |
| 17252 | 4364 | P0868 | Давление в коробке передач: адаптация на пределе |
| 17268 | 4374 | P0884 | Подача напряжения на блок управления КП: обрыв цепи/плохой контакт |
| 17270 | 4376 | P0886 | Подача сигнала управления на реле подачи напряжения на блок управления КП: короткое замыкание на массу |
| 17271 | 4377 | P0887 | Подача сигнала управления на реле подачи напряжения на блок управления КП: короткое замыкание на плюс |
| 17273 | 4379 | P0889 | Электропитание электромагнитного клапана: недостоверный сигнал |
| 17274 | 437A | P0890 | Электропитание электромагнитного клапана: короткое замыкание на массу |
| 17275 | 437B | P0891 | Электропитание электромагнитного клапана: короткое замыкание на плюс |
| 17276 | 437C | P0892 | Электропитание электромагнитного клапана, обрыв цепи |
| 17281 | 4381 | P0897 | Ухудшение состояния трансмиссионного масла |
| 17288 | 4388 | P0904 | Переключатель Tiptronic-F189: сбой в электрической цепи |
| 17289 | 4389 | P0905 | Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал |
| 17290 | 438A | P0906 | Переключатель Tiptronic-F189: короткое замыкание на массу |
| 17298 | 4392 | P0914 | Селектор АКП: сбой в электрической цепи |
| 17303 | 4397 | P0919 | Селектор АКП: ошибка |
| 17313 | 43A1 | P0929 | Электромагнит блокировки селектора АКП: недостоверный сигнал |
| 17314 | 43A2 | P0930 | Электромагнит блокировки селектора АКП: короткое замыкание на массу |
| 17315 | 43A3 | P0931 | Электромагнит блокировки селектора АКП: короткое замыкание на плюс |
| 17408 | 4400 | P1000 | Форсунка цилиндра 9-N299: сбой в электрической цепи |
| 17409 | 4401 | P1001 | Форсунка цилиндра 10-N300: сбой в электрической цепи |
| 17410 | 4402 | P1002 | Форсунка цилиндра 11-N301: сбой в электрической цепи |
| 17411 | 4403 | P1003 | Форсунка цилиндра 12-N302: сбой в электрической цепи |
| 17412 | 4404 | P1004 | Разница моментов цил. 1: превышено предельное значение |
| 17413 | 4405 | P1005 | Разница моментов цил. 2: превышено предельное значение |
| 17414 | 4406 | P1006 | Разница моментов цил. 3: превышено предельное значение |
| 17415 | 4407 | P1007 | Разница моментов цил. 4: превышено предельное значение |
| 17416 | 4408 | P1008 | Расходомеры воздуха 1/2: недостоверный сигнал |
| 17417 | 4409 | P1009 | Расходомеры воздуха 1/2: недостоверный сигнал измерения нагрузки |
| 17418 | 440A | P1010 | Форсунка цилиндра 9-N299: обрыв цепи |
| 17419 | 440B | P1011 | Форсунка цилиндра 10-N300: обрыв цепи |
| 17420 | 440C | P1012 | Форсунка цилиндра 11-N301: обрыв цепи |
| 17421 | 440D | P1013 | Форсунка цилиндра 12-N302: обрыв цепи |
| 17422 | 440E | P1014 | Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на плюс |
| 17423 | 440F | P1015 | Клапан перепускной заслонки воздушного фильтра-N275: короткое замыкание на массу |
| 17424 | 4410 | P1016 | Перепускной клапан воздушного фильтра-N275: обрыв цепи |
| 17425 | 4411 | P1017 | Заслонки 2 впускных каналов, не достигнут верхний предел |
| 17426 | 4412 | P1018 | Заслонки 2 впускных каналов: не достигнут нижний предел |
| 17427 | 4413 | P1019 | Датчик NOx-G295: время реакции слишком велико |
| 17428 | 4414 | P1020 | Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 17429 | 4415 | P1021 | Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 17430 | 4416 | P1022 | Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 17431 | 4417 | P1023 | Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу |
| 17432 | 4418 | P1024 | Регулятор давления топлива: обрыв цепи |
| 17433 | 4419 | P1025 | Регулятор давления топлива: механическое повреждение |
| 17434 | 441A | P1026 | Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: короткое замыкание на плюс |
| 17435 | 441B | P1027 | Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: короткое замыкание на массу |
| 17436 | 441C | P1028 | Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: обрыв цепи |
| 17437 | 441D | P1029 | Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнут верхний предел |
| 17438 | 441E | P1030 | Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнут нижний предел |
| 17439 | 441F | P1031 | Клапан заслонок впускных каналов-N316: не достигнуто номинальное значение |
| 17440 | 4420 | P1032 | Датчик NOx-G295: слишком высокий уровень сигнала |
| 17441 | 4421 | P1033 | Датчик NOx-G295: слишком низкий уровень сигнала |
| 17442 | 4422 | P1034 | Датчик NOx-G295: сигнал за пределами допуска |
| 17443 | 4423 | P1035 | Датчик NOx-G295: недостоверный сигнал |
| 17444 | 4424 | P1036 | Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на плюс |
| 17445 | 4425 | P1037 | Подача сигнала управления на нагревательный элемент датчика NOx: короткое замыкание на массу |
| 17446 | 4426 | P1038 | Подача управляющего сигнала на нагревательный элемент датчика NOx: обрыв цепи |
| 17447 | 4427 | P1039 | Питание форсунки(-ок) А короткое замыкание. |
| 17448 | 4428 | P1040 | Питание форсунки(-ок) А: сбой в электрической цепи |
| 17449 | 4429 | P1041 | Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание |
| 17450 | 442A | P1042 | Питание форсунки(-ок) В: сбой в электрической цепи |
| 17451 | 442B | P1043 | Питание форсунки(-ок) С: короткое замыкание |
| 17452 | 442C | P1044 | Питание форсунки(-ок) С: сбой в электрической цепи |
| 17453 | 442D | P1045 | Питание форсунки(-ок) D: короткое замыкание |
| 17454 | 442E | P1046 | Питание форсунки(-ок) D: сбой в электрической цепи |
| 17455 | 442F | P1047 | Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318, сбой в электрической цепи |
| 17456 | 4430 | P1048 | Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: короткое замыкание на плюс |
| 17457 | 4431 | P1049 | Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: короткое замыкание на массу |
| 17458 | 4432 | P1050 | Ряд 1, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N318: обрыв цепи |
| 17459 | 4433 | P1051 | Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: сбой в электрической цепи |
| 17460 | 4434 | P1052 | Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: короткое замыкание на плюс |
| 17461 | 4435 | P1053 | Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: короткое замыкание на массу |
| 17462 | 4436 | P1054 | Ряд 2, клапан регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов-N319: обрыв цепи |
| 17463 | 4437 | P1055 | Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс |
| 17464 | 4438 | P1056 | Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу |
| 17465 | 4439 | P1057 | Ряд 1, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи |
| 17466 | 443A | P1058 | Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на плюс |
| 17467 | 443B | P1059 | Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: короткое замыкание на массу |
| 17468 | 443C | P1060 | Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи |
| 17469 | 443D | P1061 | Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 17470 | 443E | P1062 | Ряд 2: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение |
| 17471 | 443F | P1063 | Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 17472 | 4440 | P1064 | Система регулирования давления топлива: механическое повреждение |
| 17473 | 4441 | P1065 | Диапазон регулирования давления топлива |
| 17474 | 4442 | P1066 | Переключающий клапан впуска воздуха-N335: короткое замыкание на плюс |
| 17475 | 4443 | P1067 | Переключающий клапан впуска воздуха-N335: короткое замыкание на массу |
| 17476 | 4444 | P1068 | Переключающий клапан впуска воздуха-N335: обрыв цепи |
| 17477 | 4445 | P1069 | Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на массу |
| 17478 | 4446 | P1070 | Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: короткое замыкание на плюс |
| 17479 | 4447 | P1071 | Датчик NOx-G295 сигнал контроля нагрева: недостоверный сигнал |
| 17480 | 4448 | P1072 | Датчик NOx-G295, сигнал контроля нагрева: сбой в электрической цепи |
| 17481 | 4449 | P1073 | Расходомер воздуха 2-G246: слишком низкий уровень сигнала |
| 17482 | 444A | P1074 | Расходомер воздуха 2-G246: слишком высокий уровень сигнала |
| 17483 | 444B | P1075 | Лямбда-регулирование Ряд 3: переобеднение смеси в системе |
| 17484 | 444C | P1076 | Лямбда-регулирование Ряд 3: переобогащение смеси в системе |
| 17485 | 444D | P1077 | Лямбда-регулирование Ряд 4, переобеднение смеси в системе |
| 17486 | 444E | P1078 | Лямбда-регулирование Ряд 4: переобогащение смеси в системе |
| 17487 | 444F | P1079 | Лямбда-регулирование Ряд 3: недостоверное значение регулирующего параметра |
| 17488 | 4450 | P1080 | Лямбда-регулирование Ряд 4: недостоверное значение регулирующего параметра |
| 17489 | 4451 | P1081 | Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси |
| 17490 | 4452 | P1082 | Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси |
| 17491 | 4453 | P1083 | Ряд 3: адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси |
| 17492 | 4454 | P1084 | Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси |
| 17493 | 4455 | P1085 | Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси |
| 17494 | 4456 | P1086 | Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси |
| 17495 | 4457 | P1087 | Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси |
| 17496 | 4458 | P1088 | Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси |
| 17497 | 4459 | P1089 | Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси |
| 17498 | 445A | P1090 | Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси |
| 17499 | 445B | P1091 | Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси |
| 17500 | 445C | P1092 | Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси |
| 17501 | 445D | P1093 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе |
| 17502 | 445E | P1094 | Ряд 2, система определения параметров топливо-возд.смеси 2: сбой в работе |
| 17503 | 445F | P1095 | Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: короткое замыкание на плюс |
| 17504 | 4460 | P1096 | Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: короткое замыкание на массу |
| 17505 | 4461 | P1097 | Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: обрыв цепи |
| 17506 | 4462 | P1098 | Датчик положения заслонок впускных каналов (потенциометр)-G336: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 17507 | 4463 | P1099 | Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи |
| 17508 | 4464 | P1100 | Ряд 1-зонд 2: электрическая цепь подогрева, слишком малая мощность |
| 17509 | 4465 | P1101 | Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность |
| 17510 | 4466 | P1102 | Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
| 17511 | 4467 | P1103 | Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность |
| 17512 | 4468 | P1104 | Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность |
| 17513 | 4469 | P1105 | Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
| 17514 | 446A | P1106 | Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность |
| 17515 | 446B | P1107 | Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
| 17516 | 446C | P1108 | Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность |
| 17517 | 446D | P1109 | Ряд 2-зонд 2: слишком низкое напряжение/негерметичность |
| 17518 | 446E | P1110 | Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
| 17519 | 446F | P1111 | Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе |
| 17520 | 4470 | P1112 | Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобогащение смеси в системе |
| 17521 | 4471 | P1113 | Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико |
| 17522 | 4472 | P1114 | Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико |
| 17523 | 4473 | P1115 | Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу |
| 17524 | 4474 | P1116 | Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева |
| 17525 | 4475 | P1117 | Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу |
| 17526 | 4476 | P1118 | Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева |
| 17527 | 4477 | P1119 | Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу |
| 17528 | 4478 | P1120 | Ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева |
| 17529 | 4479 | P1121 | Ряд 2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу |
| 17530 | 447A | P1122 | Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева |
| 17531 | 447B | P1123 | Ряд 1, адаптация смеси, воздух (add.): переобогащение смеси в системе |
| 17532 | 447C | P1124 | Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобеднение смеси в системе |
| 17533 | 447D | P1125 | Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобогащение смеси в системе |
| 17534 | 447E | P1126 | Ряд 2, адаптация смеси, воздух (add.): переобеднение смеси в системе |
| 17535 | 447F | P1127 | Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе |
| 17536 | 4480 | P1128 | Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе |
| 17537 | 4481 | P1129 | Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе |
| 17538 | 4482 | P1130 | Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе |
| 17539 | 4483 | P1131 | Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико |
| 17540 | 4484 | P1132 | Ряд 1+2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
| 17541 | 4485 | P1133 | Ряд 1+2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева |
| 17542 | 4486 | P1134 | Ряд 1+2-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
| 17543 | 4487 | P1135 | Ряд 1+2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева |
| 17544 | 4488 | P1136 | Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе |
| 17545 | 4489 | P1137 | Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе |
| 17546 | 448A | P1138 | Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе |
| 17547 | 448B | P1139 | Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе |
| 17548 | 448C | P1140 | Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико |
| 17549 | 448D | P1141 | Недостоверные данные учета нагрузки |
| 17550 | 448E | P1142 | Учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение |
| 17551 | 448F | P1143 | Учет нагрузки: превышено верхнее пороговое значение |
| 17552 | 4490 | P1144 | Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу |
| 17553 | 4491 | P1145 | Расходомер воздуха-G70: короткое замыкание на плюс |
| 17554 | 4492 | P1146 | Расходомер воздуха-G70: напряжение питания |
| 17555 | 4493 | P1147 | Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобеднение смеси в системе |
| 17556 | 4494 | P1148 | Лямбда-регулирование (Ряд 2): переобогащение смеси в системе |
| 17557 | 4495 | P1149 | Лямбда-регулирование-ряд 1: недостоверное значение параметра регулирования |
| 17558 | 4496 | P1150 | Лямбда-регулирование-ряд 2: недостоверное значение параметра регулирования |
| 17559 | 4497 | P1151 | Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси |
| 17560 | 4498 | P1152 | Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси |
| 17561 | 4499 | P1153 | Перепутаны лямбда-зонды после катализатора |
| 17562 | 449A | P1154 | Система изменения геометрии впускного коллектора: сбой в работе |
| 17563 | 449B | P1155 | Датчик давления во впускном коллекторе-G71: короткое замыкание на плюс |
| 17564 | 449C | P1156 | Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 17565 | 449D | P1157 | Датчик давления во впускном коллекторе-G71: напряжение питания |
| 17566 | 449E | P1158 | Датчик давления во впускном коллекторе-G71: недостоверный сигнал |
| 17567 | 449F | P1159 | Сигнал расходомера воздуха 1/расходомера воздуха 2: недостоверное соотношение |
| 17568 | 44A0 | P1160 | Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: короткое замыкание на массу |
| 17569 | 44A1 | P1161 | Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 17570 | 44A2 | P1162 | Датчик температуры топлива-G81: короткое замыкание на массу |
| 17571 | 44A3 | P1163 | Датчик температуры топлива-G81: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 17572 | 44A4 | P1164 | Датчик температуры топлива-G81, недостоверный сигнал |
| 17573 | 44A5 | P1165 | Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси |
| 17574 | 44A6 | P1166 | Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобогащение смеси |
| 17575 | 44A7 | P1167 | Расходомер воздуха 2-G246: недостоверный сигнал |
| 17576 | 44A8 | P1168 | Расходомер воздуха 2-G246: обрыв цепи/замыкание на массу |
| 17577 | 44A9 | P1169 | Расходомер воздуха 2-G246: короткое замыкание на плюс |
| 17578 | 44AA | P1170 | Расходомер воздуха 2-G246: напряжение питания |
| 17579 | 44AB | P1171 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал |
| 17580 | 44AC | P1172 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала |
| 17581 | 44AD | P1173 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала |
| 17582 | 44AE | P1174 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: отклонение времени впрыска |
| 17583 | 44AF | P1175 | Предварительный впрыск отключен |
| 17584 | 44B0 | P1176 | Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования |
| 17585 | 44B1 | P1177 | Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования |
| 17586 | 44B2 | P1178 | Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: обрыв цепи |
| 17587 | 44B3 | P1179 | Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: короткое замыкание на массу |
| 17588 | 44B4 | P1180 | Линейный лямбда-зонд/ток сигнала: короткое замыкание на плюс |
| 17589 | 44B5 | P1181 | Линейный лямбда-зонд /опорное напряжение: обрыв цепи |
| 17590 | 44B6 | P1182 | Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на массу |
| 17591 | 44B7 | P1183 | Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс |
| 17592 | 44B8 | P1184 | Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: обрыв цепи |
| 17593 | 44B9 | P1185 | Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на массу |
| 17594 | 44BA | P1186 | Линейный лямбда-зонд/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс |
| 17595 | 44BB | P1187 | Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: обрыв цепи |
| 17596 | 44BC | P1188 | Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: короткое замыкание на массу |
| 17597 | 44BD | P1189 | Линейный лямбда-зонд/компенс. сопротивление: короткое замыкание на плюс |
| 17598 | 44BE | P1190 | Линейный лямбда-зонд/опорное напряжение недостоверно |
| 17599 | 44BF | P1191 | Перепутаны линейные лямбда-зонды перед катализатором |
| 17600 | 44C0 | P1192 | Датчик давления топлива-G247: напряжение питания |
| 17601 | 44C1 | P1193 | Датчик давления топлива-G247: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 17602 | 44C2 | P1194 | Клапан регулятора давления топлива-N276: короткое замыкание на плюс |
| 17603 | 44C3 | P1195 | Клапан регулятора давления топлива-N276: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17604 | 44C4 | P1196 | Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева |
| 17605 | 44C5 | P1197 | Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева |
| 17606 | 44C6 | P1198 | Ряд 1-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева |
| 17607 | 44C7 | P1199 | Ряд 2-зонд 2: сбой в электрической цепи подогрева |
| 17608 | 44C8 | P1200 | Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: механическое повреждение |
| 17609 | 44C9 | P1201 | Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи |
| 17610 | 44CA | P1202 | Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи |
| 17611 | 44CB | P1203 | Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи |
| 17612 | 44CC | P1204 | Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи |
| 17613 | 44CD | P1205 | Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи |
| 17614 | 44CE | P1206 | Форсунка цилиндра 6-N84: сбой в электрической цепи |
| 17615 | 44CF | P1207 | Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи |
| 17616 | 44D0 | P1208 | Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи |
| 17617 | 44D1 | P1209 | Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу |
| 17618 | 44D2 | P1210 | Впускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на плюс |
| 17619 | 44D3 | P1211 | Впускные клапаны для отключения цилиндров: обрыв цепи |
| 17620 | 44D4 | P1212 | Отключение цилиндров, ряд 1 |
| 17621 | 44D5 | P1213 | Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на плюс |
| 17622 | 44D6 | P1214 | Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на плюс |
| 17623 | 44D7 | P1215 | Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на плюс |
| 17624 | 44D8 | P1216 | Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на плюс |
| 17625 | 44D9 | P1217 | Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на плюс |
| 17626 | 44DA | P1218 | Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на плюс |
| 17627 | 44DB | P1219 | Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на плюс |
| 17628 | 44DC | P1220 | Форсунка цилиндра 8-N86: короткое замыкание на плюс |
| 17629 | 44DD | P1221 | Выпускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на массу |
| 17630 | 44DE | P1222 | Выпускные клапаны для отключения цилиндров: короткое замыкание на плюс |
| 17631 | 44DF | P1223 | Выпускные клапаны для отключения цилиндров: обрыв цепи |
| 17632 | 44E0 | P1224 | Отключение цилиндров, ряд 2 |
| 17633 | 44E1 | P1225 | Форсунка цилиндра 1-N30: короткое замыкание на массу |
| 17634 | 44E2 | P1226 | Форсунка цилиндра 2-N31: короткое замыкание на массу |
| 17635 | 44E3 | P1227 | Форсунка цилиндра 3-N32: короткое замыкание на массу |
| 17636 | 44E4 | P1228 | Форсунка цилиндра 4-N33: короткое замыкание на массу |
| 17637 | 44E5 | P1229 | Форсунка цилиндра 5-N83: короткое замыкание на массу |
| 17638 | 44E6 | P1230 | Форсунка цилиндра 6-N84: короткое замыкание на массу |
| 17639 | 44E7 | P1231 | Форсунка цилиндра 7-N85: короткое замыкание на массу |
| 17640 | 44E8 | P1232 | Форсунка цилиндра 8-N865: короткое замыкание на массу |
| 17641 | 44E9 | P1233 | Ошибка учета нагрузки |
| 17642 | 44EA | P1234 | Ошибка при подаче топлива по нагнетательной магистрали |
| 17643 | 44EB | P1235 | Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования |
| 17644 | 44EC | P1236 | ОГ, ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования |
| 17645 | 44ED | P1237 | Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи |
| 17646 | 44EE | P1238 | Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи |
| 17647 | 44EF | P1239 | Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи |
| 17648 | 44F0 | P1240 | Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи |
| 17649 | 44F1 | P1241 | Форсунка цилиндра 5-N83: обрыв цепи |
| 17650 | 44F2 | P1242 | Форсунка цилиндра 6-N84: обрыв цепи |
| 17651 | 44F3 | P1243 | Форсунка цилиндра 7-N85: обрыв цепи |
| 17652 | 44F4 | P1244 | Форсунка цилиндра 8-N86: обрыв цепи |
| 17653 | 44F5 | P1245 | Датчик хода иглы-G80: короткое замыкание на массу |
| 17654 | 44F6 | P1246 | Датчик хода иглы-G80: недостоверный сигнал |
| 17655 | 44F7 | P1247 | Датчик хода иглы-G80: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 17656 | 44F8 | P1248 | Регулирование опережения впрыска, диапазон регулирования |
| 17657 | 44F9 | P1249 | Сигнал расхода топлива: сбой в электрической цепи |
| 17658 | 44FA | P1250 | Слишком низкий уровень топлива в баке |
| 17659 | 44FB | P1251 | Клапан управления опережением впрыска-N108: короткое замыкание на плюс |
| 17660 | 44FC | P1252 | Клапан управления опережением впрыска-N108: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17661 | 44FD | P1253 | Сигнал расхода топлива: короткое замыкание на массу |
| 17662 | 44FE | P1254 | Сигнал расхода топлива: короткое замыкание на плюс |
| 17663 | 44FF | P1255 | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: короткое замыкание на массу |
| 17664 | 4500 | P1256 | Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 17665 | 4501 | P1257 | Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: обрыв цепи |
| 17666 | 4502 | P1258 | Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: короткое замыкание на плюс |
| 17667 | 4503 | P1259 | Клапан в контуре циркуляции охлаждающей жидкости-N214: короткое замыкание на плюс |
| 17668 | 4504 | P1260 | Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: недостоверный сигнал |
| 17669 | 4505 | P1261 | Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 17670 | 4506 | P1262 | Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 17671 | 4507 | P1263 | Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: недостоверный сигнал |
| 17672 | 4508 | P1264 | Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 17673 | 4509 | P1265 | Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 17674 | 450A | P1266 | Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, недостоверный сигнал |
| 17675 | 450B | P1267 | Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 17676 | 450C | P1268 | Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 17677 | 450D | P1269 | Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: недостоверный сигнал |
| 17678 | 450E | P1270 | Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 17679 | 450F | P1271 | Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 17680 | 4510 | P1272 | Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: недостоверный сигнал |
| 17681 | 4511 | P1273 | Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 17682 | 4512 | P1274 | Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 17683 | 4513 | P1275 | Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: недостоверный сигнал |
| 17684 | 4514 | P1276 | Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 17685 | 4515 | P1277 | Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 17686 | 4516 | P1278 | Клапан дозирования топлива-N290: короткое замыкание на плюс |
| 17687 | 4517 | P1279 | Клапан дозирования топлива-N290: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17688 | 4518 | P1280 | Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: недостаточная пропускная способность |
| 17689 | 4519 | P1281 | Клапан дозирования топлива-N290: короткое замыкание на массу |
| 17690 | 451A | P1282 | Клапан дозирования топлива-N290: обрыв цепи |
| 17691 | 451B | P1283 | Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: сбой в электрической цепи |
| 17692 | 451C | P1284 | Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: обрыв цепи |
| 17693 | 451D | P1285 | Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на массу |
| 17694 | 451E | P1286 | Пневматический управляющий клапан форсунок-N212: короткое замыкание на плюс |
| 17695 | 451F | P1287 | Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: обрыв цепи |
| 17696 | 4520 | P1288 | Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на плюс |
| 17697 | 4521 | P1289 | Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу |
| 17698 | 4522 | P1290 | Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала |
| 17699 | 4523 | P1291 | Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком низкий уровень сигнала |
| 17700 | 4524 | P1292 | Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи |
| 17701 | 4525 | P1293 | Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, короткое замыкание на плюс |
| 17702 | 4526 | P1294 | Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265: короткое замыкание на массу |
| 17703 | 4527 | P1295 | Обходной канал турбонагнетателя: снижение пропускной способности |
| 17704 | 4528 | P1296 | Неисправность системы охлаждения |
| 17705 | 4529 | P1297 | Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. |
| 17706 | 452A | P1298 | Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: недостоверный сигнал |
| 17707 | 452B | P1299 | Клапан дозирования топлива-N290: сбой в работе |
| 17708 | 452C | P1300 | Обнаружен пропуск воспламенения, причина: нехватка топлива |
| 17709 | 452D | P1301 | Регулирование по детонации цил. 9: достигнут предел регулирования |
| 17710 | 452E | P1302 | Регулирование по детонации цил. 10: достигнут предел регулирования |
| 17711 | 452F | P1303 | Регулирование по детонации цил. 11: достигнут предел регулирования |
| 17712 | 4530 | P1304 | Регулирование по детонации цил. 12: достигнут предел регулирования |
| 17713 | 4531 | P1305 | Управление зажиганием, цил. 9: обрыв цепи |
| 17714 | 4532 | P1306 | Управление зажиганием, цил. 9: короткое замыкание на плюс |
| 17715 | 4533 | P1307 | Управление зажиганием, цил. 9: короткое замыкание на массу |
| 17716 | 4534 | P1308 | Управление зажиганием, цил. 10: обрыв цепи |
| 17717 | 4535 | P1309 | Управление зажиганием, цил. 10: короткое замыкание на плюс |
| 17718 | 4536 | P1310 | Управление зажиганием, цил. 10: короткое замыкание на массу |
| 17719 | 4537 | P1311 | Управление зажиганием, цил. 11: обрыв цепи |
| 17720 | 4538 | P1312 | Управление зажиганием, цил. 11: короткое замыкание на плюс |
| 17721 | 4539 | P1313 | Управление зажиганием, цил. 11: короткое замыкание на массу |
| 17722 | 453A | P1314 | Управление зажиганием, цил. 12: обрыв цепи |
| 17723 | 453B | P1315 | Управление зажиганием, цил. 12: короткое замыкание на плюс |
| 17724 | 453C | P1316 | Управление зажиганием, цил. 12: короткое замыкание на массу |
| 17725 | 453D | P1317 | Регулирование по детонации цил. 13: достигнут предел регулирования |
| 17726 | 453E | P1318 | Регулирование по детонации цил. 14: достигнут предел регулирования |
| 17727 | 453F | P1319 | Датчик детонации 1-G61: короткое замыкание на массу |
| 17728 | 4540 | P1320 | Датчик детонации 2-G66: короткое замыкание на массу |
| 17729 | 4541 | P1321 | Датчик детонации 3-G198: слишком низкий уровень сигнала |
| 17730 | 4542 | P1322 | Датчик детонации 3-G198: слишком высокий уровень сигнала |
| 17731 | 4543 | P1323 | Датчик детонации 4-G199: слишком низкий уровень сигнала |
| 17732 | 4544 | P1324 | Датчик детонации 4-G199: слишком высокий уровень сигнала |
| 17733 | 4545 | P1325 | Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования |
| 17734 | 4546 | P1326 | Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования |
| 17735 | 4547 | P1327 | Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования |
| 17736 | 4548 | P1328 | Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования |
| 17737 | 4549 | P1329 | Регулирование по детонации цил. 5: достигнут предел регулирования |
| 17738 | 454A | P1330 | Регулирование по детонации цил. 6: достигнут предел регулирования |
| 17739 | 454B | P1331 | Регулирование по детонации цил. 7: достигнут предел регулирования |
| 17740 | 454C | P1332 | Регулирование по детонации цил. 8: достигнут предел регулирования |
| 17741 | 454D | P1333 | Регулирование по детонации цил. 15: достигнут предел регулирования |
| 17742 | 454E | P1334 | Регулирование по детонации цил. 16: достигнут предел регулирования |
| 17743 | 454F | P1335 | Контроль крутящего момента 2: превышен предел регулирования |
| 17744 | 4550 | P1336 | Контроль крутящего момента: превышен предел регулирования |
| 17745 | 4551 | P1337 | Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: короткое замыкание на массу |
| 17746 | 4552 | P1338 | Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 17747 | 4553 | P1339 | Перепутаны датчики положения коленчатого вала и оборотов двигателя |
| 17748 | 4554 | P1340 | Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов |
| 17749 | 4555 | P1341 | Вывод зажигания 1: короткое замыкание на массу |
| 17750 | 4556 | P1342 | Вывод зажигания 1: короткое замыкание на плюс |
| 17751 | 4557 | P1343 | Вывод зажигания 2: короткое замыкание на массу |
| 17752 | 4558 | P1344 | Вывод зажигания 2: короткое замыкание на плюс |
| 17753 | 4559 | P1345 | Вывод зажигания 3: короткое замыкание на массу |
| 17754 | 455A | P1346 | Вывод зажигания 3: короткое замыкание на плюс |
| 17755 | 455B | P1347 | Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов |
| 17756 | 455C | P1348 | Вывод зажигания 1: обрыв цепи |
| 17757 | 455D | P1349 | Вывод зажигания 2: обрыв цепи |
| 17758 | 455E | P1350 | Вывод зажигания 3: обрыв цепи |
| 17759 | 455F | P1351 | Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: недостоверный сигнал при пуске |
| 17760 | 4560 | P1352 | Ряд 1, регулятор фаз газораспределения: не достигнуто номинальное положение |
| 17762 | 4562 | P1354 | Датчик перемещения регулировочного золотника-G149: сбой в электрической цепи |
| 17763 | 4563 | P1355 | Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи |
| 17764 | 4564 | P1356 | Управление зажиганием, цил. 1, короткое замыкание на плюс |
| 17765 | 4565 | P1357 | Управление зажиганием, цил. 1: короткое замыкание на массу |
| 17766 | 4566 | P1358 | Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи |
| 17767 | 4567 | P1359 | Управление зажиганием, цил. 2: короткое замыкание на плюс |
| 17768 | 4568 | P1360 | Управление зажиганием, цил. 2: короткое замыкание на массу |
| 17769 | 4569 | P1361 | Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи |
| 17770 | 456A | P1362 | Управление зажиганием, цил. 3: короткое замыкание на плюс |
| 17771 | 456B | P1363 | Управление зажиганием, цил. 3: короткое замыкание на массу |
| 17772 | 456C | P1364 | Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи |
| 17773 | 456D | P1365 | Управление зажиганием, цил. 4: короткое замыкание на плюс |
| 17774 | 456E | P1366 | Управление зажиганием, цил. 4: короткое замыкание на массу |
| 17775 | 456F | P1367 | Управление зажиганием, цил. 5: обрыв цепи |
| 17776 | 4570 | P1368 | Управление зажиганием, цил. 5: короткое замыкание на плюс |
| 17777 | 4571 | P1369 | Управление зажиганием, цил. 5: короткое замыкание на массу |
| 17778 | 4572 | P1370 | Управление зажиганием, цил. 6: обрыв цепи |
| 17779 | 4573 | P1371 | Управление зажиганием, цил. 6: короткое замыкание на плюс |
| 17780 | 4574 | P1372 | Управление зажиганием, цил. 6: короткое замыкание на массу |
| 17781 | 4575 | P1373 | Управление зажиганием, цил. 7: обрыв цепи |
| 17782 | 4576 | P1374 | Управление зажиганием, цил. 7: короткое замыкание на плюс |
| 17783 | 4577 | P1375 | Управление зажиганием, цил. 7: короткое замыкание на массу |
| 17784 | 4578 | P1376 | Управление зажиганием, цил. 8: обрыв цепи |
| 17785 | 4579 | P1377 | Управление зажиганием, цил. 8: короткое замыкание на плюс |
| 17786 | 457A | P1378 | Управление зажиганием, цил. 8: короткое замыкание на массу |
| 17787 | 457B | P1379 | Цилиндр 13: Обнаружен пропуск воспламенения |
| 17788 | 457C | P1380 | Цилиндр 14: Обнаружен пропуск воспламенения |
| 17789 | 457D | P1381 | Цилиндр 15: Обнаружен пропуск воспламенения |
| 17790 | 457E | P1382 | Цилиндр 16: Обнаружен пропуск воспламенения |
| 17792 | 4580 | P1384 | Неисправен блок управления 2 |
| 17793 | 4581 | P1385 | Неисправен блок управления |
| 17794 | 4582 | P1386 | Неисправен блок управления |
| 17795 | 4583 | P1387 | Неисправен блок управления |
| 17796 | 4584 | P1388 | Неисправен блок управления |
| 17797 | 4585 | P1389 | Поврежден блок управления 2 системы непосредственного впрыска дизельного топлива-J494 |
| 17799 | 4587 | P1391 | Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: короткое замыкание на массу |
| 17800 | 4588 | P1392 | Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 17801 | 4589 | P1393 | Вывод зажигания 1: сбой в электрической цепи |
| 17802 | 458A | P1394 | Вывод зажигания 2: сбой в электрической цепи |
| 17803 | 458B | P1395 | Вывод зажигания 3: сбой в электрической цепи |
| 17804 | 458C | P1396 | Датчик числа оборотов двигателя-G28: отсутствует зуб |
| 17805 | 458D | P1397 | Зубчатый диск датчика числа оборотов коленвала, достигнут предел адаптации |
| 17806 | 458E | P1398 | Сигнал оборотов двигателя, TD: короткое замыкание на массу |
| 17807 | 458F | P1399 | Сигнал оборотов двигателя, TD: короткое замыкание на плюс |
| 17808 | 4590 | P1400 | Клапан рециркуляции ОГ-N18: сбой в электрической цепи |
| 17809 | 4591 | P1401 | Клапан рециркуляции ОГ-N18: короткое замыкание на массу |
| 17810 | 4592 | P1402 | Клапан рециркуляции ОГ-N18: короткое замыкание на плюс |
| 17811 | 4593 | P1403 | Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования |
| 17812 | 4594 | P1404 | Система рециркуляции ОГ: не выполнены базовые установки |
| 17813 | 4595 | P1405 | Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: сбой в работе |
| 17814 | 4596 | P1406 | Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: недостоверный сигнал |
| 17815 | 4597 | P1407 | Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала |
| 17816 | 4598 | P1408 | Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком высокий уровень сигнала |
| 17817 | 4599 | P1409 | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: сбой в электрической цепи |
| 17818 | 459A | P1410 | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80, короткое замыкание на плюс |
| 17819 | 459B | P1411 | Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность |
| 17820 | 459C | P1412 | Датчик давления в системе рециркуляции ОГ: слишком низкий уровень сигнала |
| 17821 | 459D | P1413 | Датчик давления в системе рециркуляции ОГ: слишком высокий уровень сигнала |
| 17822 | 459E | P1414 | Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка |
| 17823 | 459F | P1415 | Клапан рециркуляции ОГ-N18, адаптация характеристик: превышено нижнее предельное значение |
| 17824 | 45A0 | P1416 | Клапан рециркуляции ОГ-N18: адаптация характеристик: превышено верхнее предельное значение |
| 17825 | 45A1 | P1417 | Датчик запаса топлива-G: слишком низкий уровень сигнала |
| 17826 | 45A2 | P1418 | Датчик запаса топлива-G: слишком высокий уровень сигнала |
| 17827 | 45A3 | P1419 | Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381: короткое замыкание на плюс |
| 17828 | 45A4 | P1420 | Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи |
| 17829 | 45A5 | P1421 | Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу |
| 17830 | 45A6 | P1422 | Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на плюс |
| 17831 | 45A7 | P1423 | Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность |
| 17832 | 45A8 | P1424 | Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: обнаружена утечка |
| 17833 | 45A9 | P1425 | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу |
| 17834 | 45AA | P1426 | Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи |
| 17835 | 45AB | P1427 | Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на плюс |
| 17836 | 45AC | P1428 | Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на массу |
| 17837 | 45AD | P1429 | Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи |
| 17838 | 45AE | P1430 | Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 17839 | 45AF | P1431 | Подача управляющего сигнала на вакуумный насос усилителя тормозов: короткое замыкание на массу |
| 17840 | 45B0 | P1432 | Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: обрыв цепи |
| 17841 | 45B1 | P1433 | Реле насоса вторичного воздуха-J299: обрыв цепи |
| 17842 | 45B2 | P1434 | Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс |
| 17843 | 45B3 | P1435 | Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу |
| 17844 | 45B4 | P1436 | Реле насоса вторичного воздуха-J299: сбой в электрической цепи |
| 17845 | 45B5 | P1437 | Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: короткое замыкание на плюс |
| 17846 | 45B6 | P1438 | Клапан 2 управления рециркуляцией ОГ-N213: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17847 | 45B7 | P1439 | Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: ошибка базовой настройки |
| 17848 | 45B8 | P1440 | Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи |
| 17849 | 45B9 | P1441 | Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17850 | 45BA | P1442 | Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком высокий уровень сигнала |
| 17851 | 45BB | P1443 | Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: слишком низкий уровень сигнала |
| 17852 | 45BC | P1444 | Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212: недостоверный сигнал |
| 17853 | 45BD | P1445 | Датчик температуры 2 катализатора-G132: недостоверный сигнал |
| 17854 | 45BE | P1446 | Датчик температуры 1 катализатора-G20: короткое замыкание на массу |
| 17855 | 45BF | P1447 | Датчик температуры 1 катализатора-G20: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 17856 | 45C0 | P1448 | Датчик температуры 2 катализатора-G132: короткое замыкание на массу |
| 17857 | 45C1 | P1449 | Датчик температуры 2 катализатора-G132: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 17858 | 45C2 | P1450 | Система подачи вторичного воздуха: короткое замыкание на плюс |
| 17859 | 45C3 | P1451 | Система подачи вторичного воздуха: короткое замыкание на массу |
| 17860 | 45C4 | P1452 | Система подачи вторичного воздуха: обрыв цепи |
| 17861 | 45C5 | P1453 | Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 17862 | 45C6 | P1454 | Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на массу |
| 17863 | 45C7 | P1455 | Датчик температуры ОГ 1-G235: недостоверный сигнал |
| 17864 | 45C8 | P1456 | Регулятор температуры ОГ, ряд 1: достигнут предел регулирования |
| 17865 | 45C9 | P1457 | Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 17866 | 45CA | P1458 | Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: короткое замыкание на массу |
| 17867 | 45CB | P1459 | Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал |
| 17868 | 45CC | P1460 | Регулирование температуры ОГ, ряд 2: достигнут предел регулирования |
| 17869 | 45CD | P1461 | Регулирование температуры ОГ, ряд 1: недостоверный сигнал |
| 17870 | 45CE | P1462 | Регулирование температуры ОГ, ряд 2: недостоверный сигнал |
| 17871 | 45CF | P1463 | Система подачи вторичного воздуха, ряд 3: сбой в работе |
| 17872 | 45D0 | P1464 | Система подачи вторичного воздуха, ряд 4: сбой в работе |
| 17873 | 45D1 | P1465 | Насос подачи присадки к топливу для работы сажевого фильтра-V135: короткое замыкание на плюс |
| 17874 | 45D2 | P1466 | Насос подачи присадки к топливу для работы сажевого фильтра-V135: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17875 | 45D3 | P1467 | Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: короткое замыкание на плюс |
| 17876 | 45D4 | P1468 | Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: короткое замыкание на массу |
| 17877 | 45D5 | P1469 | Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: обрыв цепи |
| 17878 | 45D6 | P1470 | Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в электрической цепи |
| 17879 | 45D7 | P1471 | Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: короткое замыкание на плюс |
| 17880 | 45D8 | P1472 | Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: короткое замыкание на массу |
| 17881 | 45D9 | P1473 | Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи |
| 17882 | 45DA | P1474 | Электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: сбой в электрической цепи |
| 17883 | 45DB | P1475 | Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/нет сигнала |
| 17884 | 45DC | P1476 | Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе/недостаточное разрежение |
| 17885 | 45DD | P1477 | Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: сбой в работе |
| 17886 | 45DE | P1478 | Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обнаружен засоренный шланг |
| 17887 | 45DF | P1479 | Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность |
| 17888 | 45E0 | P1480 | Вакуумный насос тормозной системы |
| 17889 | 45E1 | P1481 | Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: обрыв цепи |
| 17890 | 45E2 | P1482 | Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: короткое замыкание на плюс |
| 17891 | 45E3 | P1483 | Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: короткое замыкание на массу |
| 17892 | 45E4 | P1484 | Реле насоса вторичного воздуха 2-J545: сбой в электрической цепи |
| 17893 | 45E5 | P1485 | Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: обрыв цепи |
| 17894 | 45E6 | P1486 | Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: сбой в электрической цепи |
| 17895 | 45E7 | P1487 | Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание на массу |
| 17896 | 45E8 | P1488 | Клапан 2 управления подачей вторичного воздуха-N320: короткое замыкание на плюс |
| 17897 | 45E9 | P1489 | Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: короткое замыкание на плюс |
| 17898 | 45EA | P1490 | Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: короткое замыкание на массу |
| 17899 | 45EB | P1491 | Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: обрыв цепи |
| 17900 | 45EC | P1492 | Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N333: сбой в электрической цепи |
| 17901 | 45ED | P1493 | Вакуумный насос тормозной системы: недостаточная мощность |
| 17902 | 45EE | P1494 | Система вентиляции топливного бака 2: снижение пропускной способности |
| 17903 | 45EF | P1495 | Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17904 | 45F0 | P1496 | Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ-N345: короткое замыкание на плюс |
| 17905 | 45F1 | P1497 | Система подачи вторичного воздуха, ряд 3: снижение пропускной способности |
| 17906 | 45F2 | P1498 | Система подачи вторичного воздуха, ряд 4: снижение пропускной способности |
| 17907 | 45F3 | P1499 | Переключающий клапан 2 радиатора системы рециркуляции ОГ-N381: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17908 | 45F4 | P1500 | Реле топливного насоса-J17: сбой в электрической цепи |
| 17909 | 45F5 | P1501 | Реле топливного насоса-J17: короткое замыкание на массу |
| 17910 | 45F6 | P1502 | Реле топливного насоса-J17: короткое замыкание на плюс |
| 17911 | 45F7 | P1503 | Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал |
| 17912 | 45F8 | P1504 | Система забора воздуха: обнаружена негерметичность |
| 17913 | 45F9 | P1505 | Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не замыкается/обрыв цепи |
| 17914 | 45FA | P1506 | Датчик положения дроссельной заслонки (выключатель)-F60: не размыкается / Короткое замыкание на массу |
| 17915 | 45FB | P1507 | Система холостого хода - программируемое значение: достигнут нижний предел |
| 17916 | 45FC | P1508 | Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел |
| 17917 | 45FD | P1509 | Клапан поддержания оборотов холостого хода-N71: сбой в электрической цепи |
| 17918 | 45FE | P1510 | Клапан поддержания оборотов холостого хода-N71: короткое замыкание на плюс |
| 17919 | 45FF | P1511 | Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: сбой в электрической цепи |
| 17920 | 4600 | P1512 | Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на плюс |
| 17921 | 4601 | P1513 | Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: короткое замыкание на плюс |
| 17922 | 4602 | P1514 | Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: короткое замыкание на массу |
| 17923 | 4603 | P1515 | Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: короткое замыкание на массу |
| 17924 | 4604 | P1516 | Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи |
| 17925 | 4605 | P1517 | Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи |
| 17926 | 4606 | P1518 | Основное реле=>-J271: короткое замыкание на плюс |
| 17927 | 4607 | P1519 | Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения |
| 17928 | 4608 | P1520 | Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: обрыв цепи |
| 17929 | 4609 | P1521 | Клапан 2 системы изменения геометрии впускного коллектора-N261: сбой в электрической цепи |
| 17930 | 460A | P1522 | Ряд 2, сбой в работе регулятора фаз газораспределения |
| 17931 | 460B | P1523 | Сигнал удара от блока управления подушками безопасности: недостоверный сигнал |
| 17932 | 460C | P1524 | Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17933 | 460D | P1525 | Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: сбой в электрической цепи |
| 17934 | 460E | P1526 | Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на плюс |
| 17935 | 460F | P1527 | Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: короткое замыкание на массу |
| 17936 | 4610 | P1528 | Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: обрыв цепи |
| 17937 | 4611 | P1529 | Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на плюс |
| 17938 | 4612 | P1530 | Регулятор фаз газораспределения: короткое замыкание на массу |
| 17939 | 4613 | P1531 | Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи |
| 17940 | 4614 | P1532 | Регулирование холостого хода при работе на обедненной смеси: обороты ниже номинального значения |
| 17941 | 4615 | P1533 | Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: сбой в электрической цепи |
| 17942 | 4616 | P1534 | Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на плюс |
| 17943 | 4617 | P1535 | Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на массу |
| 17944 | 4618 | P1536 | Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: обрыв цепи |
| 17945 | 4619 | P1537 | Клапан отключения подачи топлива-N109: сбой в работе |
| 17946 | 461A | P1538 | Клапан отключения подачи-N109: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17947 | 461B | P1539 | Датчик педали сцепления-F36: недостоверный сигнал |
| 17948 | 461C | P1540 | Датчик скорости движения автомобиля: слишком высокий уровень сигнала |
| 17949 | 461D | P1541 | Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи |
| 17950 | 461E | P1542 | Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал |
| 17951 | 461F | P1543 | Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала |
| 17952 | 4620 | P1544 | Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала |
| 17953 | 4621 | P1545 | Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе |
| 17954 | 4622 | P1546 | Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на плюс |
| 17955 | 4623 | P1547 | Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: короткое замыкание на массу |
| 17956 | 4624 | P1548 | Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи |
| 17957 | 4625 | P1549 | Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 17958 | 4626 | P1550 | Диапазон регулирования давления наддува |
| 17959 | 4627 | P1551 | Датчик высоты-F96: короткое замыкание на плюс |
| 17960 | 4628 | P1552 | Датчик высоты-F96: обрыв цепи/замыкание на массу |
| 17961 | 4629 | P1553 | Сигнал датчика высоты/давление во впускном коллекторе: недостоверное соотношение |
| 17962 | 462A | P1554 | Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнены условия базовой установки |
| 17963 | 462B | P1555 | Превышено максимальное давление наддува |
| 17964 | 462C | P1556 | Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 17965 | 462D | P1557 | Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 17966 | 462E | P1558 | Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи |
| 17967 | 462F | P1559 | Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки |
| 17968 | 4630 | P1560 | Превышены максимальные обороты двигателя |
| 17969 | 4631 | P1561 | Дозатор топливоподающего насоса-N146: диапазон регулирования |
| 17970 | 4632 | P1562 | Дозатор топливоподающего насоса-N146: верхний предел |
| 17971 | 4633 | P1563 | Дозатор топливоподающего насоса-N146: нижний предел |
| 17972 | 4634 | P1564 | Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки |
| 17973 | 4635 | P1565 | Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел |
| 17974 | 4636 | P1566 | Сигнал нагрузки от климатической установки: недостоверный сигнал |
| 17975 | 4637 | P1567 | Сигнал нагрузки от компрессора климатической установки: нет сигнала |
| 17976 | 4638 | P1568 | Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение |
| 17977 | 4639 | P1569 | Переключатель управления круиз-контролем-E45: недостоверный сигнал |
| 17978 | 463A | P1570 | Блокирован блок управления двигателя |
| 17979 | 463B | P1571 | Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на плюс |
| 17980 | 463C | P1572 | Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: короткое замыкание на массу |
| 17981 | 463D | P1573 | Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: обрыв цепи |
| 17982 | 463E | P1574 | Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя-N144: сбой в электрической цепи |
| 17983 | 463F | P1575 | Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое замыкание на плюс |
| 17984 | 4640 | P1576 | Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: короткое замыкание на массу |
| 17985 | 4641 | P1577 | Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: обрыв цепи |
| 17986 | 4642 | P1578 | Электромагнитный клапан правой электрогидравлической опоры двигателя-N145: сбой в электрической цепи |
| 17987 | 4643 | P1579 | Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация |
| 17988 | 4644 | P1580 | Электропривод дроссельной заслонки 1 ряда цилиндров: сбой в работе |
| 17989 | 4645 | P1581 | Блок дроссельной заслонки-J338: не выполнена базовая настройка |
| 17990 | 4646 | P1582 | Регулирование холостого хода: достигнут предел адаптации |
| 17991 | 4647 | P1583 | Клапаны опор КП-N262/263: короткое замыкание на плюс |
| 17992 | 4648 | P1584 | Клапаны опор КП-N262/263: короткое замыкание на массу |
| 17993 | 4649 | P1585 | Клапаны опор КП-N262/263: обрыв цепи |
| 17994 | 464A | P1586 | Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на плюс |
| 17995 | 464B | P1587 | Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: короткое замыкание на массу |
| 17996 | 464C | P1588 | Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145: обрыв цепи |
| 17997 | 464D | P1589 | Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: короткое замыкание на массу |
| 17998 | 464E | P1590 | Потенциометр поворотной рукоятки регулировки температуры-G267: обрыв цепи |
| 17999 | 464F | P1591 | Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75: не работает |
| 18000 | 4650 | P1592 | Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува: недостоверное соотношение |
| 18001 | 4651 | P1593 | Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска |
| 18002 | 4652 | P1594 | Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: короткое замыкание на плюс |
| 18003 | 4653 | P1595 | Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: короткое замыкание на массу |
| 18004 | 4654 | P1596 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета-J197 |
| 18005 | 4655 | P1597 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета-J197 |
| 18006 | 4656 | P1598 | Датчик температуры масла системы регулирования фаз газораспределения-G277: недостоверный сигнал |
| 18007 | 4657 | P1599 | Регулирование холостого хода при работе на обедненной смеси: обороты двигателя выше номинального значения |
| 18008 | 4658 | P1600 | Напряжение питания на кл. 15: напряжение слишком низкое |
| 18009 | 4659 | P1601 | Реле электропитания клеммы 30-J317: недостоверный сигнал |
| 18010 | 465A | P1602 | Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое |
| 18011 | 465B | P1603 | Неисправен блок управления |
| 18012 | 465C | P1604 | Неисправен блок управления |
| 18013 | 465D | P1605 | Датчик бездорожья/датчик ускорения: сбой в электрической цепи |
| 18014 | 465E | P1606 | Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи |
| 18015 | 465F | P1607 | Сигнал скорости: сообщение об ошибке от комбинации приборов |
| 18016 | 4660 | P1608 | Сигнал угла поворота: сообщение об ошибке от датчика угла поворота рулевого колеса |
| 18017 | 4661 | P1609 | Сработала система отключения при ударе |
| 18018 | 4662 | P1610 | Неисправен блок управления |
| 18019 | 4663 | P1611 | Запрос включения аварийной лампы: короткое замыкание на массу |
| 18020 | 4664 | P1612 | Неправильно кодирован блок управления двигателя |
| 18021 | 4665 | P1613 | Запрос включения аварийной лампы: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 18022 | 4666 | P1614 | Запрос включения аварийной лампы: недостоверный сигнал |
| 18023 | 4667 | P1615 | Датчик температуры масла-G8: недостоверный сигнал |
| 18024 | 4668 | P1616 | Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: короткое замыкание на плюс |
| 18025 | 4669 | P1617 | Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18026 | 466A | P1618 | Реле включения свечей накаливания-J52: короткое замыкание на плюс |
| 18027 | 466B | P1619 | Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18028 | 466C | P1620 | Сигнал температуры охлаждающей жидкости: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 18029 | 466D | P1621 | Сигнал температуры охлаждающей жидкости: короткое замыкание на массу |
| 18030 | 466E | P1622 | Сигнал температуры охлаждающей жидкости Недостоверный сигнал |
| 18031 | 466F | P1623 | Шина данных-привод: нет связи |
| 18032 | 4670 | P1624 | Запрос включения аварийной лампы: активен |
| 18033 | 4671 | P1625 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления КП |
| 18034 | 4672 | P1626 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП |
| 18035 | 4673 | P1627 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ТНВД |
| 18036 | 4674 | P1628 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса |
| 18037 | 4675 | P1629 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления адаптивного круиз-контроля |
| 18038 | 4676 | P1630 | Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала |
| 18039 | 4677 | P1631 | Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала |
| 18040 | 4678 | P1632 | Датчик положения педали акселератора-G79: напряжение питания |
| 18041 | 4679 | P1633 | Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала |
| 18042 | 467A | P1634 | Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала |
| 18043 | 467B | P1635 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления климатической установки |
| 18044 | 467C | P1636 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления подушек безопасности |
| 18045 | 467D | P1637 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока |
| 18046 | 467E | P1638 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления сцепления/муфты |
| 18047 | 467F | P1639 | Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал |
| 18048 | 4680 | P1640 | Неисправен блок управления |
| 18049 | 4681 | P1641 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки |
| 18050 | 4682 | P1642 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления подушек безопасности |
| 18051 | 4683 | P1643 | Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока |
| 18052 | 4684 | P1644 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления сцепления/муфты |
| 18053 | 4685 | P1645 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода |
| 18054 | 4686 | P1646 | Считать данные из памяти неисправностей электронной системы полного привода |
| 18055 | 4687 | P1647 | Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии |
| 18056 | 4688 | P1648 | Повреждена шина данных-привод |
| 18057 | 4689 | P1649 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS |
| 18058 | 468A | P1650 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов |
| 18059 | 468B | P1651 | Шина данных-привод: нет сообщений |
| 18060 | 468C | P1652 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления КП |
| 18061 | 468D | P1653 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS |
| 18062 | 468E | P1654 | Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов |
| 18063 | 468F | P1655 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круиз-контроля |
| 18064 | 4690 | P1656 | Климатическая установка вход/выход: короткое замыкание на массу |
| 18065 | 4691 | P1657 | Климатическая установка вход/выход: короткое замыкание на плюс |
| 18066 | 4692 | P1658 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления адаптивного круиз-контроля |
| 18067 | 4693 | P1659 | Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на плюс |
| 18068 | 4694 | P1660 | Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу |
| 18069 | 4695 | P1661 | Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на плюс |
| 18070 | 4696 | P1662 | Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу |
| 18071 | 4697 | P1663 | Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс |
| 18072 | 4698 | P1664 | Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи |
| 18073 | 4699 | P1665 | Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок: механическое повреждение |
| 18074 | 469A | P1666 | Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: сбой в электрической цепи |
| 18075 | 469B | P1667 | Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: сбой в электрической цепи |
| 18076 | 469C | P1668 | Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: сбой в электрической цепи |
| 18077 | 469D | P1669 | Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: сбой в электрической цепи |
| 18078 | 469E | P1670 | Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244: сбой в электрической цепи |
| 18079 | 469F | P1671 | Клапан насос-форсунки цилиндра 6-N245: сбой в электрической цепи |
| 18080 | 46A0 | P1672 | Управление вентилятором радиатора 1: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18081 | 46A1 | P1673 | Сигнал скорости: сообщение об ошибке от блока управления ABS |
| 18082 | 46A2 | P1674 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от комбинации приборов |
| 18083 | 46A3 | P1675 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ТНВД |
| 18084 | 46A4 | P1676 | Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: сбой в электрической цепи |
| 18085 | 46A5 | P1677 | Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: короткое замыкание на плюс |
| 18086 | 46A6 | P1678 | Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: короткое замыкание на массу |
| 18087 | 46A7 | P1679 | Аварийная лампа электропривода дроссельной заслонки-K132: обрыв цепи |
| 18088 | 46A8 | P1680 | Включен устойчивый от сброса аварийный режим |
| 18089 | 46A9 | P1681 | Программирование блоков управления: программирование не завершено |
| 18090 | 46AA | P1682 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS |
| 18091 | 46AB | P1683 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления подушек безопасности |
| 18092 | 46AC | P1684 | Программирование блоков управления: ошибка передачи данных |
| 18093 | 46AD | P1685 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от датчика угла поворота рулевого колеса |
| 18094 | 46AE | P1686 | Неисправность блока управления: ошибка программирования |
| 18095 | 46AF | P1687 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления климатической установки |
| 18096 | 46B0 | P1688 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от электронной системы полного привода |
| 18097 | 46B1 | P1689 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от центрального коммутационного блока |
| 18098 | 46B2 | P1690 | Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: сбой в электрической цепи |
| 18099 | 46B3 | P1691 | Аварийная лампа системы самодиагностики-K83: обрыв цепи |
| 18100 | 46B4 | P1692 | Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на массу |
| 18101 | 46B5 | P1693 | Аварийная лампа самодиагностики-K83: короткое замыкание на плюс |
| 18102 | 46B6 | P1694 | Аварийная лампа самодиагностики-K83: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18104 | 46B8 | P1696 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления рулевой колонки |
| 18105 | 46B9 | P1697 | Считать данные из памяти неисправностей датчика угла поворота рулевого колеса |
| 18106 | 46BA | P1698 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки |
| 18107 | 46BB | P1699 | Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки |
| 18108 | 46BC | P1700 | Датчик давления в тормозной системе-F270: недостоверный сигнал. |
| 18109 | 46BD | P1701 | Блок управления коробки передач заблокирован |
| 18110 | 46BE | P1702 | Ошибка не может активировать функцию замены блока управления, поскольку имеется ошибка с равнозначным приоритетом |
| 18111 | 46BF | P1703 | Работа в аварийном режиме по причине перезагрузки блока управления |
| 18112 | 46C0 | P1704 | Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сбой в электрической цепи |
| 18113 | 46C1 | P1705 | Контроль включения передачи и передаточного числа: достигнут предел адаптации |
| 18114 | 46C2 | P1706 | Повреждена коробка передач |
| 18115 | 46C3 | P1707 | Помехи в работе блока Mechatronik |
| 18119 | 46C7 | P1711 | Сигнал частоты вращения колеса 1=>передний левый датчик-G47: недостоверный сигнал |
| 18124 | 46CC | P1716 | Сигнал частоты вращения колеса 2=>передний правый датчик-G45: недостоверный сигнал |
| 18129 | 46D1 | P1721 | Сигнал частоты вращения колеса 3=>задний левый датчик-G46: недостоверный сигнал |
| 18131 | 46D3 | P1723 | Сигнал блокировки пуска: обрыв цепи |
| 18132 | 46D4 | P1724 | Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на массу |
| 18134 | 46D6 | P1726 | Сигнал частоты вращения колеса 4=>задний правый датчик-G44: недостоверный сигнал |
| 18136 | 46D8 | P1728 | Различные частоты вращения колес: недостоверный сигнал |
| 18137 | 46D9 | P1729 | Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на плюс |
| 18141 | 46DD | P1733 | Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: короткое замыкание на массу |
| 18145 | 46E1 | P1737 | Датчик 1 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 18146 | 46E2 | P1738 | Датчик 2 давления в гидросистеме КП: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 18147 | 46E3 | P1739 | Переключатель Tiptronic, повышение передачи-F189: короткое замыкание на массу |
| 18148 | 46E4 | P1740 | Система контроля температуры муфты |
| 18149 | 46E5 | P1741 | Адаптация давления сцепления: достигнут предел адаптации |
| 18150 | 46E6 | P1742 | Адаптация момента замыкания муфты: достигнут предел адаптации |
| 18151 | 46E7 | P1743 | Сигнализатор пробуксовки муфты: слишком высокий уровень сигнала |
| 18152 | 46E8 | P1744 | Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: короткое замыкание на массу |
| 18153 | 46E9 | P1745 | Подача напряжения на электромагнитные клапаны: короткое замыкание на плюс |
| 18154 | 46EA | P1746 | Подача напряжения на электромагнитные клапаны: сбой в электрической цепи |
| 18155 | 46EB | P1747 | Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18156 | 46EC | P1748 | Неисправен блок управления |
| 18157 | 46ED | P1749 | Неправильно кодирован блок управления АКП |
| 18158 | 46EE | P1750 | Электропитание: слишком низкий уровень напряжения |
| 18159 | 46EF | P1751 | Электропитание: слишком высокий уровень напряжения |
| 18160 | 46F0 | P1752 | Электропитание: недостоверный сигнал |
| 18161 | 46F1 | P1753 | Переключатель Tiptronic-F189: недостоверный сигнал |
| 18162 | 46F2 | P1754 | Переключатель Tiptronic-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 18163 | 46F3 | P1755 | Переключатель Tiptronic, понижение передачи-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 18164 | 46F4 | P1756 | Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 18165 | 46F5 | P1757 | Электропитание: обрыв цепи |
| 18166 | 46F6 | P1758 | Электропитание кл. 15: обрыв цепи |
| 18167 | 46F7 | P1759 | Температура масла КП: многократно превышена |
| 18168 | 46F8 | P1760 | Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: сбой в электрической цепи |
| 18169 | 46F9 | P1761 | Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на массу |
| 18170 | 46FA | P1762 | Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на плюс |
| 18171 | 46FB | P1763 | Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: обрыв цепи |
| 18172 | 46FC | P1764 | Система контроля температуры КП |
| 18173 | 46FD | P1765 | Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: достигнут предел адаптации |
| 18174 | 46FE | P1766 | Сигнал дроссельной заслонке от блока управления двигателя: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 18175 | 46FF | P1767 | Сигнал дроссельной заслонке от блока управления двигателя: короткое замыкание на массу |
| 18176 | 4700 | P1768 | Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: слишком высокий уровень сигнала |
| 18177 | 4701 | P1769 | Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: слишком низкий уровень сигнала |
| 18178 | 4702 | P1770 | Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: недостоверный сигнал |
| 18179 | 4703 | P1771 | Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 18180 | 4704 | P1772 | Сигнал нагрузки от блока управления двигателя: короткое замыкание на массу |
| 18181 | 4705 | P1773 | Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком высокий уровень сигнала |
| 18182 | 4706 | P1774 | Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: слишком низкий уровень сигнала |
| 18183 | 4707 | P1775 | Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: достигнут предел адаптации |
| 18184 | 4708 | P1776 | Датчик давления в гидросистеме 1 для АКП-G193: недостоверный сигнал |
| 18185 | 4709 | P1777 | Датчик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194: недостоверный сигнал |
| 18186 | 470A | P1778 | Клапан 7: сбой в электрической цепи |
| 18188 | 470C | P1780 | Ошибка уменьшения момента |
| 18189 | 470D | P1781 | Сигнал снижения крутящего момента: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 18190 | 470E | P1782 | Сигнал снижения крутящего момента: короткое замыкание на плюс |
| 18191 | 470F | P1783 | Адаптация момента замыкания муфты 2: достигнут предел адаптации |
| 18192 | 4710 | P1784 | Провод повышения/понижения передачи: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18193 | 4711 | P1785 | Провод повышения/понижения передачи: короткое замыкание на плюс |
| 18194 | 4712 | P1786 | Сигнал света заднего хода: обрыв цепи |
| 18195 | 4713 | P1787 | Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на массу |
| 18196 | 4714 | P1788 | Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на плюс |
| 18197 | 4715 | P1789 | Регулирование оборотов холостого хода: сообщение об ошибке от блока управления двигателя |
| 18198 | 4716 | P1790 | Сигнал указателя включенной передачи: обрыв цепи |
| 18199 | 4717 | P1791 | Сигнал указателя включенной передачи: короткое замыкание на массу |
| 18200 | 4718 | P1792 | Сигнал указателя включенной передачи: короткое замыкание на плюс |
| 18201 | 4719 | P1793 | Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: нет сигнала |
| 18203 | 471B | P1795 | Сигнал скорости движения: обрыв цепи |
| 18204 | 471C | P1796 | Сигнал скорости движения: короткое замыкание на массу |
| 18205 | 471D | P1797 | Сигнал скорости движения: короткое замыкание на плюс |
| 18206 | 471E | P1798 | Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: недостоверный сигнал |
| 18207 | 471F | P1799 | Датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196: слишком большая частота вращения |
| 18208 | 4720 | P1800 | Клапан исполнительного гидропривода-N331: сбой в электрической цепи |
| 18209 | 4721 | P1801 | Включение звукового сигнала: короткое замыкание на плюс |
| 18210 | 4722 | P1802 | Датчик педали сцепления-F194: недостоверный сигнал |
| 18211 | 4723 | P1803 | Планетарный демультипликатор: механическое повреждение |
| 18212 | 4724 | P1804 | Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: сбой в электрической цепи |
| 18213 | 4725 | P1805 | Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: превышено верхнее предельное значение |
| 18214 | 4726 | P1806 | Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: пройдено нижнее предельное значение |
| 18215 | 4727 | P1807 | Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: базовая установка/адаптация не выполнена или выполнена неверно |
| 18216 | 4728 | P1808 | Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: недостоверный сигнал |
| 18217 | 4729 | P1809 | Гидронасос демультипликатора-V190: сбой в электрической цепи |
| 18221 | 472D | P1813 | Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: сбой в электрической цепи |
| 18222 | 472E | P1814 | Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18223 | 472F | P1815 | Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: короткое замыкание на плюс |
| 18226 | 4732 | P1818 | Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: сбой в электрической цепи |
| 18227 | 4733 | P1819 | Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18228 | 4734 | P1820 | Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: короткое замыкание на плюс |
| 18231 | 4737 | P1823 | Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: сбой в электрической цепи |
| 18232 | 4738 | P1824 | Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18233 | 4739 | P1825 | Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: короткое замыкание на плюс |
| 18236 | 473C | P1828 | Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: сбой в электрической цепи |
| 18237 | 473D | P1829 | Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18238 | 473E | P1830 | Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: короткое замыкание на плюс |
| 18241 | 4741 | P1833 | Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: сбой в электрической цепи |
| 18242 | 4742 | P1834 | Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18243 | 4743 | P1835 | Клапан регулировки давления 5 для АКП-N233: короткое замыкание на плюс |
| 18246 | 4746 | P1838 | Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: сбой в электрической цепи |
| 18247 | 4747 | P1839 | Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18248 | 4748 | P1840 | Клапан регулировки давления 6 для АКП-N371: короткое замыкание на плюс |
| 18249 | 4749 | P1841 | Не совместимы модификации блоков управления двигателя и коробки передач |
| 18250 | 474A | P1842 | Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов |
| 18251 | 474B | P1843 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления адаптивного круиз-контроля |
| 18252 | 474C | P1844 | Считать данные из памяти неисправностей центрального коммутационного блока |
| 18253 | 474D | P1845 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления рулевой колонки-J527 |
| 18255 | 474F | P1847 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления ABS |
| 18256 | 4750 | P1848 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя |
| 18257 | 4751 | P1849 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления коробки передач |
| 18258 | 4752 | P1850 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя |
| 18259 | 4753 | P1851 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS |
| 18260 | 4754 | P1852 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления двигателя |
| 18261 | 4755 | P1853 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления ABS |
| 18262 | 4756 | P1854 | Шина данных-привод: повреждение оборудования |
| 18263 | 4757 | P1855 | Шина данных-привод: контроль актуальности программы |
| 18264 | 4758 | P1856 | Потенциометр дроссельной заслонки-G69: сообщение об ошибке от блока управления двигателя |
| 18265 | 4759 | P1857 | Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя |
| 18266 | 475A | P1858 | Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя: сообщение об ошибке от блока управления двигателя |
| 18267 | 475B | P1859 | Выключатель стоп-сигнала-F: сообщение об ошибке от блока управления двигателя |
| 18268 | 475C | P1860 | Включатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F8: сообщение об ошибке от блока управления двигателя |
| 18269 | 475D | P1861 | Датчик положения педали акселератора-G79: сообщение об ошибке от блока управления двигателя |
| 18270 | 475E | P1862 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов |
| 18271 | 475F | P1863 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса |
| 18272 | 4760 | P1864 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ADR |
| 18273 | 4761 | P1865 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от центрального коммутационного блока |
| 18274 | 4762 | P1866 | Шина данных-привод: нет сообщений |
| 18275 | 4763 | P1867 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления рулевой колонки-J527 |
| 18276 | 4764 | P1868 | Клапан левой опоры КП-N262: короткое замыкание на плюс |
| 18277 | 4765 | P1869 | Клапан левой опоры КП-N262: короткое замыкание на массу |
| 18278 | 4766 | P1870 | Клапан левой опоры КП-N262: обрыв цепи |
| 18279 | 4767 | P1871 | Клапан правой опоры КП-N263: короткое замыкание на плюс |
| 18280 | 4768 | P1872 | Клапан правой опоры КП-N263: короткое замыкание на массу |
| 18281 | 4769 | P1873 | Клапан правой опоры КП-N263: обрыв цепи |
| 18282 | 476A | P1874 | Клапан передней опоры силового агрегата: короткое замыкание на плюс |
| 18283 | 476B | P1875 | Клапан передней опоры силового агрегата: короткое замыкание на массу |
| 18284 | 476C | P1876 | Клапан передней опоры силового агрегата: обрыв цепи |
| 18285 | 476D | P1877 | Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: обрыв цепи |
| 18286 | 476E | P1878 | Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: короткое замыкание на плюс |
| 18287 | 476F | P1879 | Подача сигнала управления на контур охлаждения КП-J696: короткое замыкание на массу |
| 18288 | 4770 | P1880 | Шина данных: отсутствие сообщения от блока управления диагностическим интерфейсом шин данных |
| 18289 | 4771 | P1881 | Сигнал надлежащего ускорения: нет сообщения |
| 18290 | 4772 | P1882 | Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления электромеханического стояночного тормоза |
| 18291 | 4773 | P1883 | Сигнал блокировки стартера (P/N): недостоверный сигнал |
| 18292 | 4774 | P1884 | Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на массу |
| 18293 | 4775 | P1885 | Сигнал света заднего хода: короткое замыкание на плюс |
| 18294 | 4776 | P1886 | Сигнал света заднего хода: обрыв цепи |
| 18295 | 4777 | P1887 | Сигнал скорости: частота вращения колес от блока управления тормозов: недостоверный сигнал |
| 18296 | 4778 | P1888 | Запорный клапан системы охлаждения-N82: короткое замыкание на плюс |
| 18297 | 4779 | P1889 | Запорный клапан системы охлаждения-N82: короткое замыкание на массу/обрыв цепи |
| 18308 | 4784 | P1900 | Управление вентилятором радиатора 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18309 | 4785 | P1901 | Блок управления работы вентиляторов радиатора после выкл. двигателя-J138: короткое замыкание на плюс |
| 18310 | 4786 | P1902 | Блок управления работы вентиляторов радиатора после выкл. двигателя-J138: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18311 | 4787 | P1903 | Клапан вентилятора радиатора-N313: короткое замыкание на плюс |
| 18312 | 4788 | P1904 | Клапан вентилятора радиатора-N313: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18313 | 4789 | P1905 | Реле насоса системы охлаждения наддувочного воздуха-J536: короткое замыкание на плюс |
| 18314 | 478A | P1906 | Реле насоса системы охлаждения наддувочного воздуха-J536: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18315 | 478B | P1907 | Неисправность шины данных двигатель/двигатель |
| 18316 | 478C | P1908 | Шина данных двигатель/двигатель: контроль актуальности ПО |
| 18317 | 478D | P1909 | Шина данных двигатель/двигатель: отсутствие сообщения от блока управления двигателя 1 |
| 18318 | 478E | P1910 | Шина данных двигатель/двигатель: отсутствие сообщения от блока управления двигателя 2 |
| 18319 | 478F | P1911 | Провод синхронизации двигатель/двигатель: сбой в электрической цепи |
| 18320 | 4790 | P1912 | Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс |
| 18321 | 4791 | P1913 | Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на массу |
| 18322 | 4792 | P1914 | Датчик давления для усилителя тормозов-G294: недостоверный сигнал |
| 18323 | 4793 | P1915 | Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: короткое замыкание на плюс |
| 18324 | 4794 | P1916 | Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: короткое замыкание на массу |
| 18325 | 4795 | P1917 | Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151: обрыв цепи |
| 18326 | 4796 | P1918 | Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 18327 | 4797 | P1919 | Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF: короткое замыкание на массу |
| 18328 | 4798 | P1920 | Электромагнитные клапаны электрогидравлической опоры двигателя-N144/145: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18329 | 4799 | P1921 | Датчик температуры наружного воздуха 2-G249: короткое замыкание на массу |
| 18330 | 479A | P1922 | Датчик температуры наружного воздуха 2-G249: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 18331 | 479B | P1923 | Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя 2 |
| 18332 | 479C | P1924 | Кодирование контактов блоков управления: недостоверный сигнал |
| 18333 | 479D | P1925 | Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: короткое замыкание на плюс |
| 18334 | 479E | P1926 | Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: короткое замыкание на массу |
| 18335 | 479F | P1927 | Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: обрыв цепи |
| 18336 | 47A0 | P1928 | Запрос иммобилайзера не выполнялся |
| 18337 | 47A1 | P1929 | Вентилятор системы охлаждения-V7: обрыв цепи |
| 18338 | 47A2 | P1930 | Вентилятор радиатора 2-V177: обрыв цепи |
| 18339 | 47A3 | P1931 | Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе |
| 18340 | 47A4 | P1932 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления доступа и разрешения пуска двигателя |
| 18341 | 47A5 | P1933 | Управление дроссельной заслонкой 2: сбой в работе |
| 18342 | 47A6 | P1934 | Датчик температуры контура привода вентилятора радиатора-G382: слишком низкий уровень сигнала |
| 18343 | 47A7 | P1935 | Датчик температуры контура привода вентилятора радиатора-G382: слишком высокий уровень сигнала |
| 18344 | 47A8 | P1936 | Отключение генератора: обрыв цепи /короткое замыкание на массу |
| 18345 | 47A9 | P1937 | Отключение генератора: короткое замыкание на плюс |
| 18346 | 47AA | P1938 | Реле дополнительного насоса системы охлаждения-J496: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 18347 | 47AB | P1939 | Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления доступа и разрешения пуска двигателя |
| 18348 | 47AC | P1940 | Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления контроля АКБ |
| 18349 | 47AD | P1941 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления контроля АКБ |
| 18350 | 47AE | P1942 | Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления системы регулирования дорожного просвета |
| 18351 | 47AF | P1943 | Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования дорожного просвета |
| 18352 | 47B0 | P1944 | Блок управления 1 вентилятора радиатора: превышение температуры |
| 18353 | 47B1 | P1945 | Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание |
| 18354 | 47B2 | P1946 | Неисправность блока управления вентилятора радиатора 1 |
| 18355 | 47B3 | P1947 | Блок управления 2 вентилятора радиатора: превышение температуры |
| 18356 | 47B4 | P1948 | Блок управления 2 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание |
| 18357 | 47B5 | P1949 | Неисправность блока управления вентилятора радиатора 2 |
| 18358 | 47B6 | P1950 | Вентилятор системы охлаждения-V7: затруднен ход/блокирован |
| 18359 | 47B7 | P1951 | Вентилятор 2 системы охлаждения-V177: затруднен ход/блокирован |
| 18360 | 47B8 | P1952 | Неисправность блока управления 1 турбонагнетателя |
| 18361 | 47B9 | P1953 | Неисправность блока управления 2 турбонагнетателя |
| 18362 | 47BA | P1954 | Блок управления свечей накаливания 2, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи |
| 18363 | 47BB | P1955 | Блок управления свечей накаливания 2-J703: недостоверный сигнал |
| 18364 | 47BC | P1956 | Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: сбой в электрической цепи |
| 18365 | 47BD | P1957 | Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: короткое замыкание на массу |
| 18366 | 47BE | P1958 | Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: короткое замыкание на плюс |
| 18367 | 47BF | P1959 | Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448: недостоверный сигнал |
| 18368 | 47C0 | P1960 | Регулирование температуры ОГ, 3 ряд цилиндров: превышен верхний предел регулирования |
| 18369 | 47C1 | P1961 | Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: сбой в электрической цепи |
| 18370 | 47C2 | P1962 | Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: короткое замыкание на массу |
| 18371 | 47C3 | P1963 | Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: короткое замыкание на плюс |
| 18372 | 47C4 | P1964 | Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G449: недостоверный сигнал |
| 18373 | 47C5 | P1965 | Регулирование температуры ОГ, 4 ряд цилиндров: превышен верхний предел регулирования |
| 18374 | 47C6 | P1966 | Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: обрыв цепи |
| 18375 | 47C7 | P1967 | Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: короткое замыкание на плюс |
| 18376 | 47C8 | P1968 | Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: короткое замыкание на массу |
| 18377 | 47C9 | P1969 | Реле насоса вторичного воздуха 3-J704: сбой в электрической цепи |
| 18378 | 47CA | P1970 | Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: обрыв цепи |
| 18379 | 47CB | P1971 | Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: короткое замыкание на плюс |
| 18380 | 47CC | P1972 | Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: короткое замыкание на массу |
| 18381 | 47CD | P1973 | Реле насоса вторичного воздуха 4-J705: сбой в электрической цепи |
| 18382 | 47CE | P1974 | Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: сбой в электрической цепи |
| 18383 | 47CF | P1975 | Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: короткое замыкание на массу |
| 18384 | 47D0 | P1976 | Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: короткое замыкание на плюс |
| 18385 | 47D1 | P1977 | Клапан управления подачей вторичного воздуха 3-N384: обрыв цепи |
| 18386 | 47D2 | P1978 | Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: сбой в электрической цепи |
| 18387 | 47D3 | P1979 | Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: короткое замыкание на массу |
| 18388 | 47D4 | P1980 | Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: короткое замыкание на плюс |
| 18389 | 47D5 | P1981 | Клапан управления подачей вторичного воздуха 4-N385: обрыв цепи |
| 18390 | 47D6 | P1982 | Регулирование температуры ОГ, 3 ряд цилиндров: недостоверные данные |
| 18391 | 47D7 | P1983 | Регулирование температуры ОГ, 4 ряд цилиндров: недостоверные данные |
| 18392 | 47D8 | P1984 | Вентилятор радиатора 3-V284: вращение затруднено/застопорен |
| 18393 | 47D9 | P1985 | Блок управления 2 вентилятора радиатора-J671: сбой в работе |
| 18394 | 47DA | P1986 | Блок управления 3 вентилятора радиатора, включение вентилятора: короткое замыкание |
| 18395 | 47DB | P1987 | Ограничение функции по температуре тормозов |
| 18396 | 47DC | P1988 | Реле вентилятора радиатора 3-J752: обрыв цепи |
| 18397 | 47DD | P1989 | Реле вентилятора радиатора 3-J752: короткое замыкание на плюс |
| 18398 | 47DE | P1990 | Реле вентилятора радиатора 3-J752: короткое замыкание на массу |
| 18399 | 47DF | P1991 | Неисправен блок управления |
| 18400 | 47E0 | P1992 | Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: ошибка базовой установки |
| 18401 | 47E1 | P1993 | Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: слишком высокий уровень сигнала |
| 18402 | 47E2 | P1994 | Потенциометр 2 системы рециркуляции ОГ-G466: слишком низкий уровень сигнала |
| 18403 | 47E3 | P1995 | Не опознан сигнал открытой двери |
| 18404 | 47E4 | P1996 | Трение слишком велико: код Е1 |
| 18405 | 47E5 | P1997 | Трение слишком велико: код А1 |
| 18406 | 47E6 | P1998 | Трение слишком велико: код Е2 |
| 18407 | 47E7 | P1999 | Трение слишком велико: код Е2 |
| 18434 | 4802 | P2002 | Сажевый фильтр 1 ряда цилиндров: сбой в работе |
| 18435 | 4803 | P2003 | Сажевый фильтр 2 ряда цилиндров: сбой в работе |
| 18436 | 4804 | P2004 | Не закрываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров |
| 18437 | 4805 | P2005 | Не закрываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров |
| 18438 | 4806 | P2006 | Не открываются заслонки впускных каналов 1 ряда цилиндров |
| 18439 | 4807 | P2007 | Не открываются заслонки впускных каналов 2 ряда цилиндров |
| 18440 | 4808 | P2008 | Заслонки впускных каналов: сбой в электрической цепи |
| 18441 | 4809 | P2009 | Заслонки впускных каналов: короткое замыкание на массу |
| 18442 | 480A | P2010 | Заслонки впускных каналов: короткое замыкание на плюс |
| 18443 | 480B | P2011 | Заслонки 2 впускных каналов: сбой в электрической цепи |
| 18444 | 480C | P2012 | Заслонки 2 впускных каналов: короткое замыкание на массу |
| 18445 | 480D | P2013 | Заслонки 2 впускных каналов: короткое замыкание на плюс |
| 18446 | 480E | P2014 | Датчик положения заслонок впускных каналов: сбой в электрической цепи |
| 18447 | 480F | P2015 | Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал |
| 18448 | 4810 | P2016 | Датчик положения заслонок впускных каналов: короткое замыкание на массу |
| 18449 | 4811 | P2017 | Датчик положения заслонок впускных каналов: короткое замыкание на плюс |
| 18451 | 4813 | P2019 | Датчик положения заслонок впускных каналов 2: сбой в электрической цепи |
| 18452 | 4814 | P2020 | Датчик положения заслонок впускных каналов 2: недостоверный сигнал |
| 18453 | 4815 | P2021 | Датчик положения заслонок впускных каналов 2: короткое замыкание на массу |
| 18454 | 4816 | P2022 | Датчик положения заслонок впускных каналов 2: короткое замыкание на плюс |
| 18463 | 481F | P2031 | Датчик 2 температуры ОГ: сбой в электрической цепи |
| 18464 | 4820 | P2032 | Датчик 2 температуры ОГ: короткое замыкание на массу |
| 18465 | 4821 | P2033 | Датчик 2 температуры ОГ: короткое замыкание на плюс |
| 18466 | 4822 | P2034 | Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: сбой в электрической цепи |
| 18467 | 4823 | P2035 | Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу |
| 18468 | 4824 | P2036 | Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс |
| 18502 | 4846 | P2070 | Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не закрывается |
| 18503 | 4847 | P2071 | Впускной коллектор с изменяемой геометрией: заслонка не открывается |
| 18507 | 484B | P2075 | Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: сбой в электрической цепи |
| 18508 | 484C | P2076 | Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: недостоверный сигнал |
| 18509 | 484D | P2077 | Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на массу |
| 18510 | 484E | P2078 | Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на плюс |
| 18511 | 484F | P2079 | Датчик положения заслонки изменения геометрии впускного коллектора: обрыв цепи |
| 18512 | 4850 | P2080 | Датчик температуры ОГ 1-G235: недостоверный сигнал |
| 18514 | 4852 | P2082 | Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал |
| 18516 | 4854 | P2084 | Датчик температуры ОГ 2: недостоверный сигнал |
| 18518 | 4856 | P2086 | Датчик температуры ОГ 2 для 2 ряда цилиндров-G236: недостоверный сигнал |
| 18520 | 4858 | P2088 | Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу |
| 18521 | 4859 | P2089 | Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс |
| 18522 | 485A | P2090 | Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на массу |
| 18523 | 485B | P2091 | Регулятор фаз газораспределения 1 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на плюс |
| 18524 | 485C | P2092 | Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на массу |
| 18525 | 485D | P2093 | Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров: короткое замыкание на плюс |
| 18526 | 485E | P2094 | Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на массу |
| 18527 | 485F | P2095 | Регулятор фаз газораспределения 2 ряда цилиндров, выпуск: короткое замыкание на плюс |
| 18528 | 4860 | P2096 | Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси |
| 18529 | 4861 | P2097 | Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси |
| 18530 | 4862 | P2098 | Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси |
| 18531 | 4863 | P2099 | Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси |
| 18554 | 487A | P2122 | Датчик положения педали акселератора-G79: слишком низкий уровень сигнала |
| 18555 | 487B | P2123 | Датчик положения педали акселератора-G79: слишком высокий уровень сигнала |
| 18559 | 487F | P2127 | Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком низкий уровень сигнала |
| 18560 | 4880 | P2128 | Датчик 2 положения педали акселератора-G185: слишком высокий уровень сигнала |
| 18570 | 488A | P2138 | Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал |
| 18578 | 4892 | P2146 | Питание форсунки(-ок) А: обрыв цепи |
| 18579 | 4893 | P2147 | Питание форсунки(-ок) А: короткое замыкание на массу |
| 18580 | 4894 | P2148 | Питание форсунки(-ок) А: короткое замыкание на плюс |
| 18581 | 4895 | P2149 | Питание форсунки(-ок) В: обрыв цепи |
| 18582 | 4896 | P2150 | Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание на массу |
| 18583 | 4897 | P2151 | Питание форсунки(-ок) В: короткое замыкание на плюс |
| 18609 | 48B1 | P2177 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода |
| 18610 | 48B2 | P2178 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах выше холостого хода |
| 18611 | 48B3 | P2179 | Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах выше холостого хода |
| 18612 | 48B4 | P2180 | Ряд 2 система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах выше холостого хода |
| 18613 | 48B5 | P2181 | Неисправность системы охлаждения |
| 18615 | 48B7 | P2183 | Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: недостоверный сигнал |
| 18616 | 48B8 | P2184 | Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83, слишком низкий уровень сигнала |
| 18617 | 48B9 | P2185 | Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83: слишком высокий уровень сигнала |
| 18619 | 48BB | P2187 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода |
| 18620 | 48BC | P2188 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах холостого хода |
| 18621 | 48BD | P2189 | Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе на оборотах холостого хода |
| 18622 | 48BE | P2190 | Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе на оборотах холостого хода |
| 18623 | 48BF | P2191 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке |
| 18624 | 48C0 | P2192 | Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе при полной нагрузке |
| 18625 | 48C1 | P2193 | Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком бедная смесь в системе при полной нагрузке |
| 18626 | 48C2 | P2194 | Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси: слишком богатая смесь в системе при полной нагрузке |
| 18627 | 48C3 | P2195 | Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком бедной смеси |
| 18628 | 48C4 | P2196 | Лямбда-зонд 1-ряд 1: сигнал слишком богатой смеси |
| 18629 | 48C5 | P2197 | Лямбда-зонд 1-ряд 2: сигнал слишком бедной смеси |
| 18630 | 48C6 | P2198 | Лямбда-зонд 1-ряд 2: сигнал слишком богатой смеси |
| 18631 | 48C7 | P2199 | Датчики температуры воздуха на впуске 1<>2: отклонение |
| 18663 | 48E7 | P2231 | Лямбда-зонд 1-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева |
| 18664 | 48E8 | P2232 | Лямбда-зонд 2-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева |
| 18665 | 48E9 | P2233 | Лямбда-зонд 3-ряд 1: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева |
| 18666 | 48EA | P2234 | Лямбда-зонд 1-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева |
| 18667 | 48EB | P2235 | Лямбда-зонд 2-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева |
| 18668 | 48EC | P2236 | Лямбда-зонд 3-ряд 2: короткое замыкание на электрическую цепь подогрева |
| 18669 | 48ED | P2237 | Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: обрыв цепи |
| 18670 | 48EE | P2238 | Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на массу |
| 18671 | 48EF | P2239 | Лямбда-зонд 1-ряд 1, ток сигнала: короткое замыкание на плюс |
| 18672 | 48F0 | P2240 | Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: обрыв цепи |
| 18673 | 48F1 | P2241 | Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: короткое замыкание на массу |
| 18674 | 48F2 | P2242 | Лямбда-зонд 1-ряд 2, ток сигнала: короткое замыкание на плюс |
| 18675 | 48F3 | P2243 | Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: обрыв цепи |
| 18676 | 48F4 | P2244 | Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: недостоверный сигнал |
| 18677 | 48F5 | P2245 | Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: короткое замыкание на массу |
| 18678 | 48F6 | P2246 | Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение: короткое замыкание на плюс |
| 18679 | 48F7 | P2247 | Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: обрыв цепи |
| 18680 | 48F8 | P2248 | Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: недостоверный сигнал |
| 18681 | 48F9 | P2249 | Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: короткое замыкание на массу |
| 18682 | 48FA | P2250 | Лямбда-зонд 1-ряд 2, опорное напряжение: короткое замыкание на плюс |
| 18683 | 48FB | P2251 | Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: обрыв цепи |
| 18684 | 48FC | P2252 | Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: короткое замыкание на массу |
| 18685 | 48FD | P2253 | Лямбда-зонд 1-ряд 1, кабель массы: короткое замыкание на плюс |
| 18686 | 48FE | P2254 | Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: обрыв цепи |
| 18687 | 48FF | P2255 | Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: короткое замыкание на массу |
| 18688 | 4900 | P2256 | Лямбда-зонд 1-ряд 2, кабель массы: короткое замыкание на плюс |
| 18689 | 4901 | P2257 | Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу |
| 18690 | 4902 | P2258 | Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на плюс |
| 18693 | 4905 | P2261 | Перепускной клапан турбонагнетателя-N249, механическое повреждение |
| 18702 | 490E | P2270 | Лямбда-зонд 2- Ряд 1: сигнал слишком бедной смеси |
| 18703 | 490F | P2271 | Лямбда-зонд 2- Ряд 1: сигнал слишком богатой смеси |
| 18704 | 4910 | P2272 | Лямбда-зонд 2- Ряд 2: сигнал слишком бедной смеси |
| 18705 | 4911 | P2273 | Лямбда-зонд 2- Ряд 2: сигнал слишком богатой смеси |
| 18706 | 4912 | P2274 | Лямбда-зонд 3- Ряд 1: сигнал слишком бедной смеси |
| 18707 | 4913 | P2275 | Лямбда-зонд 3- Ряд 1: сигнал слишком богатой смеси |
| 18708 | 4914 | P2276 | Лямбда-зонд 3- Ряд 2: сигнал слишком бедной смеси |
| 18709 | 4915 | P2277 | Лямбда-зонд 3- Ряд 2: сигнал слишком богатой смеси |
| 18711 | 4917 | P2279 | Негерметичность в системе впуска |
| 18725 | 4925 | P2293 | Регулятор давления топлива: механическое повреждение |
| 18726 | 4926 | P2294 | Регулятор давления топлива: обрыв цепи |
| 18727 | 4927 | P2295 | Регулятор давления топлива: короткое замыкание на массу |
| 18728 | 4928 | P2296 | Регулятор давления топлива: короткое замыкание на плюс |
| 18729 | 4929 | P2297 | Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ: превышен предел регулирования |
| 18730 | 492A | P2298 | Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда, напряжение в режиме принудительного ХХ: превышен предел регулирования |
| 18732 | 492C | P2300 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 1: короткое замыкание на массу |
| 18733 | 492D | P2301 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 1: короткое замыкание на плюс |
| 18734 | 492E | P2302 | Вторичный контур катушки зажигания 1: сбой в работе |
| 18735 | 492F | P2303 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 2: короткое замыкание на массу |
| 18736 | 4930 | P2304 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 2: короткое замыкание на плюс |
| 18737 | 4931 | P2305 | Вторичный контур катушки зажигания 2: сбой в работе |
| 18738 | 4932 | P2306 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 3: короткое замыкание на массу |
| 18739 | 4933 | P2307 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 3: короткое замыкание на плюс |
| 18740 | 4934 | P2308 | Вторичный контур катушки зажигания 3: сбой в работе |
| 18741 | 4935 | P2309 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 4: короткое замыкание на массу |
| 18742 | 4936 | P2310 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 4: короткое замыкание на плюс |
| 18743 | 4937 | P2311 | Вторичный контур катушки зажигания 4: сбой в работе |
| 18744 | 4938 | P2312 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 5: короткое замыкание на массу |
| 18745 | 4939 | P2313 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 5: короткое замыкание на плюс |
| 18746 | 493A | P2314 | Вторичный контур катушки зажигания 5: сбой в работе |
| 18747 | 493B | P2315 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 6: короткое замыкание на массу |
| 18748 | 493C | P2316 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 6: короткое замыкание на плюс |
| 18749 | 493D | P2317 | Вторичный контур катушки зажигания 6: сбой в работе |
| 18750 | 493E | P2318 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 7: короткое замыкание на массу |
| 18751 | 493F | P2319 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 7: короткое замыкание на плюс |
| 18752 | 4940 | P2320 | Вторичный контур катушки зажигания 7: сбой в работе |
| 18753 | 4941 | P2321 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 8: короткое замыкание на массу |
| 18754 | 4942 | P2322 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 8: короткое замыкание на плюс |
| 18755 | 4943 | P2323 | Вторичный контур катушки зажигания 8: сбой в работе |
| 18756 | 4944 | P2324 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 9: короткое замыкание на массу |
| 18757 | 4945 | P2325 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 9: короткое замыкание на плюс |
| 18758 | 4946 | P2326 | Вторичный контур катушки зажигания 9: сбой в работе |
| 18759 | 4947 | P2327 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 10: короткое замыкание на массу |
| 18760 | 4948 | P2328 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 10: короткое замыкание на плюс |
| 18761 | 4949 | P2329 | Вторичный контур катушки зажигания 10: сбой в работе |
| 18762 | 494A | P2330 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 11: короткое замыкание на массу |
| 18763 | 494B | P2331 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 11: короткое замыкание на плюс |
| 18764 | 494C | P2332 | Вторичный контур катушки зажигания 11: сбой в работе |
| 18765 | 494D | P2333 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 12: короткое замыкание на массу |
| 18766 | 494E | P2334 | Подача сигнала управления на катушку зажигания 12: короткое замыкание на плюс |
| 18767 | 494F | P2335 | Вторичный контур катушки зажигания 12: сбой в работе |
| 18768 | 4950 | P2336 | Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования |
| 18769 | 4951 | P2337 | Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования |
| 18770 | 4952 | P2338 | Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования |
| 18771 | 4953 | P2339 | Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования |
| 18772 | 4954 | P2340 | Регулирование по детонации цил. 5: достигнут предел регулирования |
| 18773 | 4955 | P2341 | Регулирование по детонации цил. 6: достигнут предел регулирования |
| 18774 | 4956 | P2342 | Регулирование по детонации цил. 7: достигнут предел регулирования |
| 18775 | 4957 | P2343 | Регулирование по детонации цил. 8: достигнут предел регулирования |
| 18776 | 4958 | P2344 | Регулирование по детонации цил. 9: достигнут предел регулирования |
| 18777 | 4959 | P2345 | Регулирование по детонации цил. 10: достигнут предел регулирования |
| 18778 | 495A | P2346 | Регулирование по детонации цил. 11: достигнут предел регулирования |
| 18779 | 495B | P2347 | Регулирование по детонации цил. 12: достигнут предел регулирования |
| 18832 | 4990 | P2400 | Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: сбой в электрической цепи/обрыв цепи |
| 18833 | 4991 | P2401 | Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: короткое замыкание на массу |
| 18834 | 4992 | P2402 | Система вентиляции топливного бака, подача сигнала управления на насос диагностики утечек топлива: короткое замыкание на плюс |
| 18835 | 4993 | P2403 | Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива: сбой в электрической цепи/обрыв цепи |
| 18836 | 4994 | P2404 | Система вентиляции топливного бака, датчик насоса диагностики утечек топлива: недостоверный сигнал |
| 18845 | 499D | P2413 | Ошибка в системе рециркуляции ОГ |
| 18846 | 499E | P2414 | Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность |
| 18847 | 499F | P2415 | Ряд 2-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность |
| 18848 | 49A0 | P2416 | Ряд 1: перепутаны лямбда-зонды до и после основного катализатора |
| 18849 | 49A1 | P2417 | Ряд 2: перепутаны лямбда-зонды до и после основного катализатора |
| 18853 | 49A5 | P2420 | Система вентиляции топливного бака, электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: постоянно открыт |
| 18854 | 49A6 | P2421 | Система вентиляции топливного бака, электромагнитный клапан 2 абсорбера с активированным углем-N115: постоянно закрыт |
| 18857 | 49A9 | P2425 | Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: обрыв цепи |
| 18858 | 49AA | P2426 | Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: короткое замыкание на массу |
| 18859 | 49AB | P2427 | Клапан охлаждения системы рециркуляции ОГ: короткое замыкание на плюс |
| 18884 | 49C4 | P2452 | Сажевый фильтр, датчик разности давлений: сбой в электрической цепи |
| 18885 | 49C5 | P2453 | Сажевый фильтр, датчик разности давлений: недостоверный сигнал |
| 18886 | 49C6 | P2454 | Сажевый фильтр, датчик разности давлений: короткое замыкание на массу |
| 18887 | 49C7 | P2455 | Сажевый фильтр, датчик разности давлений: короткое замыкание на плюс |
| 18965 | 4A15 | P2533 | Электрическая цепь замка зажигания: короткое замыкание на массу/обрыв цепи |
| 18967 | 4A17 | P2535 | Электрическая цепь замка зажигания: короткое замыкание на плюс |
| 18971 | 4A1B | P2539 | Датчик давления топлива, низкое давление-G410: обрыв цепи |
| 18972 | 4A1C | P2540 | Датчик давления топлива, низкое давление-G410: недостоверный сигнал |
| 18973 | 4A1D | P2541 | Датчик давления топлива, низкое давление-G410: короткое замыкание на массу |
| 18974 | 4A1E | P2542 | Датчик давления топлива, низкое давление-G410: короткое замыкание на плюс |
| 18975 | 4A1F | P2543 | Датчик давления топлива, низкое давление-G410: пульсация сигнала |
| 18995 | 4A33 | P2563 | Датчик положения регулятора давления наддува: недостоверный сигнал |
| 18996 | 4A34 | P2564 | Датчик положения регулятора давления наддува: слишком низкий уровень сигнала |
| 18997 | 4A35 | P2565 | Датчик положения регулятора давления наддува: слишком высокий уровень сигнала |
| 18998 | 4A36 | P2566 | Датчик положения регулятора давления наддува: нет сигнала |
| 19032 | 4A58 | P2600 | Насос системы охлаждения: обрыв цепи |
| 19033 | 4A59 | P2601 | Насос системы охлаждения: недостоверный сигнал |
| 19034 | 4A5A | P2602 | Насос системы охлаждения: короткое замыкание на массу |
| 19035 | 4A5B | P2603 | Насос системы охлаждения: короткое замыкание на плюс |
| 19058 | 4A72 | P2626 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи |
| 19061 | 4A75 | P2629 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи |
| 19064 | 4A78 | P2632 | Реле электрического топливного насоса 2-J49: обрыв цепи |
| 19065 | 4A79 | P2633 | Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на массу |
| 19066 | 4A7A | P2634 | Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на плюс |
| 19069 | 4A7D | P2637 | Сигнал крутящего момента двигателя A |
| 19140 | 4AC4 | P2708 | Переключающий клапан 6=>электромагнитный клапан 6-N93: короткое замыкание на плюс |
| 19143 | 4AC7 | P2711 | Недостоверные данные процесса переключения передач |
| 19146 | 4ACA | P2714 | Регулятор давления 4: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19147 | 4ACB | P2715 | Регулятор давления 4: короткое замыкание на плюс |
| 19148 | 4ACC | P2716 | Регулятор давления 4: сбой в электрической цепи |
| 19149 | 4ACD | P2717 | Регулятор давления 4: обрыв цепи |
| 19155 | 4AD3 | P2723 | Регулятор давления 5: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19156 | 4AD4 | P2724 | Регулятор давления 5: короткое замыкание на плюс |
| 19157 | 4AD5 | P2725 | Регулятор давления 5: сбой в электрической цепи |
| 19158 | 4AD6 | P2726 | Регулятор давления 5: обрыв цепи |
| 19164 | 4ADC | P2732 | Регулятор давления 6: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19165 | 4ADD | P2733 | Регулятор давления 6: короткое замыкание на плюс |
| 19166 | 4ADE | P2734 | Регулятор давления 6: сбой в электрической цепи |
| 19167 | 4ADF | P2735 | Регулятор давления 6: обрыв цепи |
| 19219 | 4B13 | P2787 | Перегрев муфты |
| 19221 | 4B15 | P2789 | Адаптация муфты на пределе |
| 19456 | 4C00 | P3000 | Контрольная лампа прогрева камеры сгорания свечами накаливания-K29: сообщение об ошибке от комбинации приборов |
| 19457 | 4C01 | P3001 | Диапазон регулирования рабочей частоты вращения |
| 19458 | 4C02 | P3002 | Выключатель режима интенсивного разгона (Kick-Down)-F86: недостоверный сигнал |
| 19459 | 4C03 | P3003 | Реле малой мощности нагрева-J359: короткое замыкание на плюс |
| 19460 | 4C04 | P3004 | Реле малой мощности нагрева-J359: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19461 | 4C05 | P3005 | Реле большой мощности нагрева-J359: короткое замыкание на плюс |
| 19462 | 4C06 | P3006 | Реле большой мощности нагрева-J360: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19463 | 4C07 | P3007 | Датчик положения распредвала-G40: нет сигнала |
| 19464 | 4C08 | P3008 | Датчик положения распредвала-G40: сигнал за пределами допуска |
| 19465 | 4C09 | P3009 | Реле насоса системы охлаждения топлива-J445: короткое замыкание на плюс |
| 19466 | 4C0A | P3010 | Реле насоса системы охлаждения топлива-J445: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19467 | 4C0B | P3011 | Реле электрического топливного насоса 2-J49: короткое замыкание на плюс |
| 19468 | 4C0C | P3012 | Реле электрического топливного насоса 2-J49: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19469 | 4C0D | P3013 | Электромагнитный клапан 2 ограничения давления наддува-N274: короткое замыкание на плюс |
| 19470 | 4C0E | P3014 | Клапан 2 ограничения давления наддува-N274: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19471 | 4C0F | P3015 | Клапан обходного канала подачи топлива-N312: короткое замыкание на плюс |
| 19472 | 4C10 | P3016 | Клапан обходного канала подачи топлива-N312: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19473 | 4C11 | P3017 | Клапан заслонки ОГ 1-N321: короткое замыкание на плюс |
| 19474 | 4C12 | P3018 | Клапан заслонки ОГ 1-N321: короткое замыкание на массу |
| 19475 | 4C13 | P3019 | Клапан заслонки ОГ 1-N321: обрыв цепи |
| 19476 | 4C14 | P3020 | Клапан заслонки ОГ 1-N321: сбой в электрической цепи |
| 19477 | 4C15 | P3021 | Клапан заслонки ОГ 2-N322: короткое замыкание на плюс |
| 19478 | 4C16 | P3022 | Клапан заслонки ОГ 2-N322: короткое замыкание на массу |
| 19479 | 4C17 | P3023 | Клапан заслонки ОГ 2-N322: обрыв цепи |
| 19480 | 4C18 | P3024 | Клапан заслонки ОГ 2-N322: сбой в электрической цепи |
| 19481 | 4C19 | P3025 | Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: недостоверный сигнал |
| 19482 | 4C1A | P3026 | Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: слишком низкий уровень сигнала |
| 19483 | 4C1B | P3027 | Датчик угла поворота 1 привода дроссельной заслонки 2-G297: слишком высокий уровень сигнала |
| 19484 | 4C1C | P3028 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: недостоверный сигнал |
| 19485 | 4C1D | P3029 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: слишком низкий уровень сигнала |
| 19486 | 4C1E | P3030 | Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки 2-G298: слишком высокий уровень сигнала |
| 19487 | 4C1F | P3031 | Электропривод дроссельной заслонки 2-G296: сбой в электрической цепи |
| 19488 | 4C20 | P3032 | Блок дроссельной заслонки 2-J544: ошибка базовой установки |
| 19489 | 4C21 | P3033 | Датчик температуры воздуха на впуске 2-G299: слишком низкий уровень сигнала |
| 19490 | 4C22 | P3034 | Датчик температуры воздуха на впуске 2-G299, слишком высокий уровень сигнала |
| 19491 | 4C23 | P3035 | Блок дроссельной заслонки 2-J544: механическое повреждение |
| 19492 | 4C24 | P3036 | Блок дроссельной заслонки 2-J544: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки |
| 19493 | 4C25 | P3037 | Блок дроссельной заслонки 2-J544: адаптация не начата |
| 19494 | 4C26 | P3038 | Блок дроссельной заслонки 2-J544: не достигается нижний предел |
| 19495 | 4C27 | P3039 | Запрос коробки передач, уменьшение момента: недостоверное значение |
| 19496 | 4C28 | P3040 | Передаточное отношение коробки передач: недостоверное значение |
| 19497 | 4C29 | P3041 | Шина данных-привод: недостоверный сигнал температуры двигателя от комбинации приборов |
| 19498 | 4C2A | P3042 | Регулятор отопителя: недостоверный сигнал |
| 19499 | 4C2B | P3043 | Топливный насос: механическое повреждение |
| 19500 | 4C2C | P3044 | Топливный насос: короткое замыкание |
| 19501 | 4C2D | P3045 | Неисправна электронная система топливного насоса |
| 19502 | 4C2E | P3046 | Реле стартера 1: сбой в электрической цепи (реле заедает/не переключается) |
| 19503 | 4C2F | P3047 | Подача сигнала управления на реле стартера 2: короткое замыкание на плюс |
| 19504 | 4C30 | P3048 | Подача сигнала управления на реле стартера 2: короткое замыкание на массу |
| 19505 | 4C31 | P3049 | Подача сигнала управления на реле стартера 2: обрыв цепи |
| 19506 | 4C32 | P3050 | Реле стартера 2: сбой в электрической цепи (реле заедает/не переключается) |
| 19507 | 4C33 | P3051 | Включение стартера, отзыв кл. 50: недостоверный сигнал |
| 19508 | 4C34 | P3052 | Включение стартера, отзыв кл. 50: короткое замыкание на плюс |
| 19509 | 4C35 | P3053 | Включение стартера, отзыв кл. 50: короткое замыкание на массу/обрыв цепи |
| 19510 | 4C36 | P3054 | Стартер не проворачивается: механическое блокирование или сбой в электрической цепи |
| 19511 | 4C37 | P3055 | Датчик 2 давления ОГ: обрыв цепи |
| 19512 | 4C38 | P3056 | Датчик 2 давления ОГ: короткое замыкание на массу |
| 19513 | 4C39 | P3057 | Датчик 2 давления ОГ: короткое замыкание на плюс |
| 19514 | 4C3A | P3058 | Система рециркуляции ОГ 2: слишком низкая пропускная способность |
| 19515 | 4C3B | P3059 | Система рециркуляции ОГ 2: слишком высокая пропускная способность |
| 19516 | 4C3C | P3060 | Клапан обходного канала охлаждения, системы рециркуляции ОГ-N386: сбой в электрической цепи |
| 19517 | 4C3D | P3061 | Клапан 2 обходного канала охлаждения, системы рециркуляции ОГ-N387: сбой в электрической цепи |
| 19518 | 4C3E | P3062 | Регулятор 2 давления наддува: слишком большое давление наддува |
| 19519 | 4C3F | P3063 | Регулятор 2 давления наддува: слишком малое давление наддува |
| 19520 | 4C40 | P3064 | Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: сбой в электрической цепи |
| 19521 | 4C41 | P3065 | Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: короткое замыкание на массу |
| 19522 | 4C42 | P3066 | Клапан 3 ограничения давления наддува-N388: короткое замыкание на плюс |
| 19523 | 4C43 | P3067 | Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: сбой в электрической цепи |
| 19524 | 4C44 | P3068 | Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: короткое замыкание на массу |
| 19525 | 4C45 | P3069 | Клапан 4 ограничения давления наддува-N389: короткое замыкание на плюс |
| 19526 | 4C46 | P3070 | Неисправность насоса подачи присадки для работы сажевого фильтра-V135 |
| 19527 | 4C47 | P3071 | Емкость с присадкой для работы сажевого фильтра: пусто |
| 19528 | 4C48 | P3072 | Реле подачи напряжения: сбой в электрической цепи |
| 19529 | 4C49 | P3073 | Топливный насос: сбой в электрической цепи |
| 19530 | 4C4A | P3074 | Топливный насос 2: сбой в электрической цепи |
| 19531 | 4C4B | P3075 | Коррекция турбонагнетателей 1/2: не достигнуты пределы адаптации |
| 19532 | 4C4C | P3076 | Блок управления двигателя: ошибка кодирования |
| 19533 | 4C4D | P3077 | Электронная система топливного насоса, электропитание: сбой в электрической цепи |
| 19534 | 4C4E | P3078 | Блок дроссельной заслонки: недостаточная подача воздуха на холостом ходу |
| 19535 | 4C4F | P3079 | Реле топливного насоса холодного пуска-J748: короткое замыкание на плюс |
| 19536 | 4C50 | P3080 | Реле топливного насоса холодного пуска-J748: короткое замыкание на массу/обрыв цепи |
| 19537 | 4C51 | P3081 | Слишком низкая температура двигателя |
| 19538 | 4C52 | P3082 | Датчик положения муфты/сцепления-G476: недостоверный сигнал |
| 19539 | 4C53 | P3083 | Датчик бачка присадки для сажевого фильтра-G504: сбой в электрической цепи |
| 19540 | 4C54 | P3084 | Перепускной клапан турбонагнетателя, ряд 2: механическое повреждение |
| 19541 | 4C55 | P3085 | Подача сигнала управления на заслонки 2 впускных каналов: сбой в электрической цепи |
| 19542 | 4C56 | P3086 | Заслонки 2 впускных каналов: не выполнены базовые установки |
| 19543 | 4C57 | P3087 | Реле питания компонентов двигателя: сбой в электрической цепи |
| 19544 | 4C58 | P3088 | Реле стартера: сбой в электрической цепи |
| 19545 | 4C59 | P3089 | Электроника топливного насоса, сигнальный провод: сбой в электрической цепи |
| 19546 | 4C5A | P3090 | Не опознан сигнал автономного отопителя |
| 19547 | 4C5B | P3091 | Опознан длительный сигнал автономного отопителя |
| 19548 | 4C5C | P3092 | Неисправен блок управления |
| 19549 | 4C5D | P3093 | Неисправен блок управления |
| 19550 | 4C5E | P3094 | Неисправен блок управления |
| 19551 | 4C5F | P3095 | Неисправен блок управления |
| 19552 | 4C60 | P3096 | Неисправен блок управления |
| 19553 | 4C61 | P3097 | Неисправен блок управления |
| 19554 | 4C62 | P3098 | Неисправен блок управления |
| 19555 | 4C63 | P3099 | Неисправен блок управления |
| 19556 | 4C64 | P3100 | Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: короткое замыкание на плюс |
| 19557 | 4C65 | P3101 | Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19558 | 4C66 | P3102 | Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала |
| 19559 | 4C67 | P3103 | Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора -V157: неисправен |
| 19560 | 4C68 | P3104 | Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: короткое замыкание на плюс |
| 19561 | 4C69 | P3105 | Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19562 | 4C6A | P3106 | Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: недостоверный сигнал |
| 19563 | 4C6B | P3107 | Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 19564 | 4C6C | P3108 | Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 19565 | 4C6D | P3109 | Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: сбой в электрической цепи |
| 19566 | 4C6E | P3110 | Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: недостоверный сигнал |
| 19567 | 4C6F | P3111 | Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 19568 | 4C70 | P3112 | Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 19569 | 4C71 | P3113 | Клапан насос-форсунки цилиндра 8-N304: сбой в электрической цепи |
| 19570 | 4C72 | P3114 | Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: недостоверный сигнал |
| 19571 | 4C73 | P3115 | Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 19572 | 4C74 | P3116 | Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 19573 | 4C75 | P3117 | Клапан насос-форсунки цилиндра 9-N305: сбой в электрической цепи |
| 19574 | 4C76 | P3118 | Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: недостоверный сигнал |
| 19575 | 4C77 | P3119 | Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 19576 | 4C78 | P3120 | Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 19577 | 4C79 | P3121 | Клапан насос-форсунки цилиндра 10-N306: сбой в электрической цепи |
| 19578 | 4C7A | P3122 | Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: недостоверный сигнал |
| 19579 | 4C7B | P3123 | Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 19580 | 4C7C | P3124 | Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 19581 | 4C7D | P3125 | Клапан насос-форсунки цилиндра 11-N307: сбой в электрической цепи |
| 19582 | 4C7E | P3126 | Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: недостоверный сигнал |
| 19583 | 4C7F | P3127 | Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 19584 | 4C80 | P3128 | Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 19585 | 4C81 | P3129 | Клапан насос-форсунки цилиндра 12-N308: сбой в электрической цепи |
| 19586 | 4C82 | P3130 | Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) |
| 19587 | 4C83 | P3131 | Система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) |
| 19588 | 4C84 | P3132 | Блок управления свечей накаливания 2, электрическая цепь свечей накаливания: сбой в электрической цепи |
| 19589 | 4C85 | P3133 | Блок управления свечей накаливания 2-J609: недостоверный сигнал |
| 19590 | 4C86 | P3134 | Заслонки впускных каналов, не достигнут верхний предел |
| 19591 | 4C87 | P3135 | Заслонки впускных каналов: не достигнут нижний предел |
| 19592 | 4C88 | P3136 | Заслонки впускных каналов: не достигнуто номинальное значение |
| 19593 | 4C89 | P3137 | Заслонки впускных каналов: не выполнены базовые установки |
| 19594 | 4C8A | P3138 | Заслонки впускных каналов: диапазон регулирования |
| 19595 | 4C8B | P3139 | Заслонки впускных каналов: сигнал за пределами допуска |
| 19596 | 4C8C | P3140 | Клапан для запуска при пустом баке-Nххх: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19597 | 4C8D | P3141 | Клапан для запуска при пустом баке-Nххх: короткое замыкание на плюс |
| 19598 | 4C8E | P3142 | Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь |
| 19599 | 4C8F | P3143 | Ряд 2, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь |
| 19600 | 4C90 | P3144 | Ряд 3, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь |
| 19601 | 4C91 | P3145 | Ряд 3, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь |
| 19602 | 4C92 | P3146 | Ряд 4, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь |
| 19603 | 4C93 | P3147 | Ряд 4, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь |
| 19604 | 4C94 | P3148 | Ряд 3, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования |
| 19605 | 4C95 | P3149 | Ряд 3, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования |
| 19606 | 4C96 | P3150 | Ряд 4, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования |
| 19607 | 4C97 | P3151 | Ряд 4, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования |
| 19608 | 4C98 | P3152 | Ряд 3, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления |
| 19609 | 4C99 | P3153 | Ряд 4, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления |
| 19610 | 4C9A | P3154 | Ряд 2, зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность |
| 19611 | 4C9B | P3155 | Ряд 3-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность |
| 19612 | 4C9C | P3156 | Ряд 4-зонд 1: слишком низкое напряжение/негерметичность |
| 19613 | 4C9D | P3157 | Ряд 1-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ |
| 19614 | 4C9E | P3158 | Ряд 2-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ |
| 19615 | 4C9F | P3159 | Ряд 3-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ |
| 19616 | 4CA0 | P3160 | Ряд 4-зонд 1, сигнал лямбда-зонда: слишком малое напряжение в режиме принудительного ХХ |
| 19617 | 4CA1 | P3161 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 1/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи |
| 19618 | 4CA2 | P3162 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи |
| 19619 | 4CA3 | P3163 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи |
| 19620 | 4CA4 | P3164 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи |
| 19621 | 4CA5 | P3165 | Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси |
| 19622 | 4CA6 | P3166 | Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси |
| 19623 | 4CA7 | P3167 | Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обеднения смеси |
| 19624 | 4CA8 | P3168 | Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: превышен предел регулирования обогащения смеси |
| 19625 | 4CA9 | P3169 | Ряд 3, основной катализатор: снижение эффективности |
| 19626 | 4CAA | P3170 | Ряд 4, основной катализатор: снижение эффективности |
| 19627 | 4CAB | P3171 | Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси |
| 19628 | 4CAC | P3172 | Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси |
| 19629 | 4CAD | P3173 | Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси |
| 19630 | 4CAE | P3174 | Ряд 2, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси |
| 19631 | 4CAF | P3175 | Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси |
| 19632 | 4CB0 | P3176 | Ряд 3, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси |
| 19633 | 4CB1 | P3177 | Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 3, переобеднение смеси |
| 19634 | 4CB2 | P3178 | Ряд 4, адаптация смеси в диапазоне 3, переобогащение смеси |
| 19635 | 4CB3 | P3179 | Форсунка цил. 13-N390: короткое замыкание на массу |
| 19636 | 4CB4 | P3180 | Форсунка цил. 13-N390: короткое замыкание на плюс |
| 19637 | 4CB5 | P3181 | Форсунка цил. 13-N390: обрыв цепи |
| 19638 | 4CB6 | P3182 | Форсунка цил. 14-N391: короткое замыкание на массу |
| 19639 | 4CB7 | P3183 | Форсунка цил. 14-N391: короткое замыкание на плюс |
| 19640 | 4CB8 | P3184 | Форсунка цил. 14-N391: обрыв цепи |
| 19641 | 4CB9 | P3185 | Форсунка цил. 15-N392: короткое замыкание на массу |
| 19642 | 4CBA | P3186 | Форсунка цил. 15-N392: короткое замыкание на плюс |
| 19643 | 4CBB | P3187 | Форсунка цил. 15-N392: обрыв цепи |
| 19644 | 4CBC | P3188 | Форсунка цил. 16-N393: короткое замыкание на массу |
| 19645 | 4CBD | P3189 | Форсунка цил. 16-N393: короткое замыкание на плюс |
| 19646 | 4CBE | P3190 | Форсунка цил. 16-N393: обрыв цепи |
| 19647 | 4CBF | P3191 | Заслонки впускных каналов: нарушены базовые установки механич. упора в положении ОТКР. |
| 19648 | 4CC0 | P3192 | Заслонки впускных каналов: нарушены базовые установки механич. упора в положении ЗАКР. |
| 19649 | 4CC1 | P3193 | Заслонки впускных каналов: упор в положении ОТКР. за пределами действ. диапазона |
| 19650 | 4CC2 | P3194 | Расходомер воздуха 3-G456: слишком низкий уровень сигнала |
| 19651 | 4CC3 | P3195 | Расходомер воздуха 3-G456: слишком высокий уровень сигнала |
| 19652 | 4CC4 | P3196 | Расходомер воздуха 4-G457: слишком низкий уровень сигнала |
| 19653 | 4CC5 | P3197 | Расходомер воздуха 4-G457: слишком высокий уровень сигнала |
| 19654 | 4CC6 | P3198 | Подача сигнала управления на заслонки впускных каналов: недостоверный сигнал |
| 19655 | 4CC7 | P3199 | Подача сигнала управления на заслонки 2 впускных каналов: недостоверный сигнал |
| 19656 | 4CC8 | P3200 | Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу |
| 19657 | 4CC9 | P3201 | Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
| 19658 | 4CCA | P3202 | Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи |
| 19659 | 4CCB | P3203 | Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи |
| 19660 | 4CCC | P3204 | Ряд 3-зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико |
| 19661 | 4CCD | P3205 | Ряд 3-зонд 1: слишком низкое напряжение |
| 19662 | 4CCE | P3206 | Ряд 3-зонд 1: напряжение слишком велико |
| 19663 | 4CCF | P3207 | Ряд 3-зонд 1, сбой в электрической цепи |
| 19664 | 4CD0 | P3208 | Ряд 3-зонд 1: нет активности |
| 19665 | 4CD1 | P3209 | Ряд 3-зонд 1: время реакции слишком велико |
| 19666 | 4CD2 | P3210 | Ряд 3-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность |
| 19667 | 4CD3 | P3211 | Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева |
| 19668 | 4CD4 | P3212 | Ряд 2-зонд 1: обратная связь цепи подогрева |
| 19669 | 4CD5 | P3213 | Ряд 3-зонд 1: обратная связь цепи подогрева |
| 19670 | 4CD6 | P3214 | Ряд 4-зонд 1: обратная связь цепи подогрева |
| 19671 | 4CD7 | P3215 | Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу |
| 19672 | 4CD8 | P3216 | Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
| 19673 | 4CD9 | P3217 | Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи |
| 19674 | 4CDA | P3218 | Ряд 3-зонд 2, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи |
| 19675 | 4CDB | P3219 | Ряд 3-зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико |
| 19676 | 4CDC | P3220 | Ряд 3-зонд 2: слишком низкое напряжение |
| 19677 | 4CDD | P3221 | Ряд 3-зонд 2: напряжение слишком велико |
| 19678 | 4CDE | P3222 | Ряд 3-зонд 2: сбой в электрической цепи |
| 19679 | 4CDF | P3223 | Ряд 3-зонд 2: нет активности |
| 19680 | 4CE0 | P3224 | Ряд 3-зонд 2: время реакции слишком велико |
| 19681 | 4CE1 | P3225 | Ряд 3, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования |
| 19682 | 4CE2 | P3226 | Ряд 4, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования |
| 19683 | 4CE3 | P3227 | Ряд 1, зонд 1, регулировка отдельных цилиндров: время реакции зонда слишком велико |
| 19684 | 4CE4 | P3228 | Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно бедная смесь |
| 19685 | 4CE5 | P3229 | Ряд 1, зонд 1, сигнал лямбда-зонда: недостоверно богатая смесь |
| 19686 | 4CE6 | P3230 | Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу |
| 19687 | 4CE7 | P3231 | Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
| 19688 | 4CE8 | P3232 | Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи |
| 19689 | 4CE9 | P3233 | Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи |
| 19690 | 4CEA | P3234 | Ряд 4-зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико |
| 19691 | 4CEB | P3235 | Ряд 4-зонд 1: слишком низкое напряжение |
| 19692 | 4CEC | P3236 | Ряд 4-зонд 1: напряжение слишком велико |
| 19693 | 4CED | P3237 | Ряд 4-зонд 1, сбой в электрической цепи |
| 19694 | 4CEE | P3238 | Ряд 4-зонд 1: нет активности |
| 19695 | 4CEF | P3239 | Ряд 4-зонд 1: время реакции слишком велико |
| 19696 | 4CF0 | P3240 | Ряд 4-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность |
| 19697 | 4CF1 | P3241 | Заслонки впускных каналов: слишком высокая температура |
| 19698 | 4CF2 | P3242 | Заслонки впускных каналов 2: слишком высокая температура |
| 19699 | 4CF3 | P3243 | Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки: сбой в электрической цепи |
| 19700 | 4CF4 | P3244 | Подача сигнала управления на блок дроссельной заслонки 2: сбой в электрической цепи |
| 19701 | 4CF5 | P3245 | Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу |
| 19702 | 4CF6 | P3246 | Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс |
| 19703 | 4CF7 | P3247 | Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: обрыв цепи |
| 19704 | 4CF8 | P3248 | Ряд 4-зонд 2, электрическая цепь подогрева: сбой в электрической цепи |
| 19705 | 4CF9 | P3249 | Ряд 4-зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико |
| 19706 | 4CFA | P3250 | Ряд 4-зонд 2: слишком низкое напряжение |
| 19707 | 4CFB | P3251 | Ряд 4-зонд 2: напряжение слишком велико |
| 19708 | 4CFC | P3252 | Ряд 4-зонд 2: сбой в электрической цепи |
| 19709 | 4CFD | P3253 | Ряд 4-зонд 2: нет активности |
| 19710 | 4CFE | P3254 | Ряд 4-зонд 2: время реакции слишком велико |
| 19711 | 4CFF | P3255 | Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования |
| 19712 | 4D00 | P3256 | Ряд 1, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования |
| 19713 | 4D01 | P3257 | Ряд 2, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут верхний предел регулирования |
| 19714 | 4D02 | P3258 | Ряд 2, лямбда-зонд до катализатора, электрическая цепь подогрева: достигнут нижний предел регулирования |
| 19715 | 4D03 | P3259 | Дополнительный топливный насос для пуска двигателя: сбой в работе |
| 19716 | 4D04 | P3260 | Ряд 1/2: перепутаны лямбда-зонды до катализатора |
| 19717 | 4D05 | P3261 | Ряд 3/4: перепутаны лямбда-зонды до катализатора |
| 19718 | 4D06 | P3262 | Ряд 1/2: перепутаны лямбда-зонды после катализатора |
| 19719 | 4D07 | P3263 | Ряд 3/4: перепутаны лямбда-зонды после катализатора |
| 19720 | 4D08 | P3264 | Передний катализатор, ряд 3: недостаточная эффективность. |
| 19721 | 4D09 | P3265 | Передний катализатор, ряд 4: недостаточная эффективность. |
| 19722 | 4D0A | P3266 | Ряд 1, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления |
| 19723 | 4D0B | P3267 | Ряд 2, зонд 1: недостоверное значение внутреннего сопротивления |
| 19724 | 4D0C | P3268 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: обрыв цепи |
| 19725 | 4D0D | P3269 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: короткое замыкание на массу |
| 19726 | 4D0E | P3270 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/ток сигнала: короткое замыкание на плюс |
| 19727 | 4D0F | P3271 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: обрыв цепи |
| 19728 | 4D10 | P3272 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: короткое замыкание на массу |
| 19729 | 4D11 | P3273 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс |
| 19730 | 4D12 | P3274 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/опорное напряжение: недостоверное значение |
| 19731 | 4D13 | P3275 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: обрыв цепи |
| 19732 | 4D14 | P3276 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: короткое замыкание на массу |
| 19733 | 4D15 | P3277 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс |
| 19734 | 4D16 | P3278 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: обрыв цепи |
| 19735 | 4D17 | P3279 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: короткое замыкание на массу |
| 19736 | 4D18 | P3280 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/ток сигнала: короткое замыкание на плюс |
| 19737 | 4D19 | P3281 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: обрыв цепи |
| 19738 | 4D1A | P3282 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: короткое замыкание на массу |
| 19739 | 4D1B | P3283 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс |
| 19740 | 4D1C | P3284 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/опорное напряжение: недостоверное значение |
| 19741 | 4D1D | P3285 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: обрыв цепи |
| 19742 | 4D1E | P3286 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: короткое замыкание на массу |
| 19743 | 4D1F | P3287 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 3/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс |
| 19744 | 4D20 | P3288 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: обрыв цепи |
| 19745 | 4D21 | P3289 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: короткое замыкание на массу |
| 19746 | 4D22 | P3290 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/ток сигнала: короткое замыкание на плюс |
| 19747 | 4D23 | P3291 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: обрыв цепи |
| 19748 | 4D24 | P3292 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: короткое замыкание на массу |
| 19749 | 4D25 | P3293 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: короткое замыкание на плюс |
| 19750 | 4D26 | P3294 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/опорное напряжение: недостоверное значение |
| 19751 | 4D27 | P3295 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: обрыв цепи |
| 19752 | 4D28 | P3296 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: короткое замыкание на массу |
| 19753 | 4D29 | P3297 | Линейный лямбда-зонд, Ряд 4/общий кабель массы: короткое замыкание на плюс |
| 19754 | 4D2A | P3298 | Система катализаторов, Ряд 3: слишком малая эффективность |
| 19755 | 4D2B | P3299 | Система катализаторов, Ряд 4: слишком малая эффективность |
| 19756 | 4D2C | P3300 | Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов=>-G300: короткое замыкание на массу |
| 19757 | 4D2D | P3301 | Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G300: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 19758 | 4D2E | P3302 | Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G301: короткое замыкание на массу |
| 19759 | 4D2F | P3303 | Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G301: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс |
| 19760 | 4D30 | P3304 | Ряд 1, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G300/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов |
| 19761 | 4D31 | P3305 | Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов19762 |
| 19762 | 4D32 | P3306 | Управление зажиганием, цил. 13: короткое замыкание на массу |
| 19763 | 4D33 | P3307 | Управление зажиганием, цил. 13: короткое замыкание на плюс |
| 19764 | 4D34 | P3308 | Управление зажиганием, цил. 13: обрыв цепи |
| 19765 | 4D35 | P3309 | Управление зажиганием, цил. 14: короткое замыкание на массу |
| 19766 | 4D36 | P3310 | Управление зажиганием, цил. 14: короткое замыкание на плюс |
| 19767 | 4D37 | P3311 | Управление зажиганием, цил. 14: обрыв цепи |
| 19768 | 4D38 | P3312 | Управление зажиганием, цил. 15: короткое замыкание на массу |
| 19769 | 4D39 | P3313 | Управление зажиганием, цил. 15: короткое замыкание на плюс |
| 19770 | 4D3A | P3314 | Управление зажиганием, цил. 15: обрыв цепи |
| 19771 | 4D3B | P3315 | Управление зажиганием, цил. 16: короткое замыкание на массу |
| 19772 | 4D3C | P3316 | Управление зажиганием, цил. 16: короткое замыкание на плюс |
| 19773 | 4D3D | P3317 | Управление зажиганием, цил. 16: обрыв цепи |
| 19774 | 4D3E | P3318 | Реле 2 включения свечей накаливания-J495: короткое замыкание на плюс |
| 19775 | 4D3F | P3319 | Реле 2 включения свечей накаливания-J495:обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19776 | 4D40 | P3320 | Подача управляющего сигнала 2 на клапаны насос-форсунок: короткое замыкание на плюс |
| 19777 | 4D41 | P3321 | Подача управляющего сигнала 2 на клапаны насос-форсунок: сбой в электрической цепи |
| 19778 | 4D42 | P3322 | Реле 2 электропитания клеммы 30-J689: недостоверный сигнал |
| 19779 | 4D43 | P3323 | Электропитание кл.15: слишком высокий уровень напряжения |
| 19780 | 4D44 | P3324 | Электропитание кл.15: обрыв цепи |
| 19781 | 4D45 | P3325 | Электропитание кл.15: недостоверные данные |
| 19782 | 4D46 | P3326 | Переключающий клапан заслонки впускного коллектора 2-N239: короткое замыкание на плюс |
| 19783 | 4D47 | P3327 | Переключающий клапан заслонки впускного коллектора 2-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19784 | 4D48 | P3328 | Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: короткое замыкание на плюс |
| 19785 | 4D49 | P3329 | Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19786 | 4D4A | P3330 | Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: нет сигнала |
| 19787 | 4D4B | P3331 | Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора 2-V275: неисправен |
| 19788 | 4D4C | P3332 | Распознавание процесса сгорания в цилиндрах на режиме принудительного холостого хода. |
| 19789 | 4D4D | P3333 | Блок управления 1 турбонагнетателя: сообщение недостоверно |
| 19790 | 4D4E | P3334 | Блок управления 2 турбонагнетателя: сообщение недостоверно |
| 19791 | 4D4F | P3335 | Блок управления 1 турбонагнетателя: нет сообщений |
| 19792 | 4D50 | P3336 | Блок управления 2 турбонагнетателя: нет сообщений |
| 19793 | 4D51 | P3337 | Шина данных двигатель/двигатель: недостоверное сообщение |
| 19794 | 4D52 | P3338 | Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 1: сбой в электрической цепи |
| 19795 | 4D53 | P3339 | Подача сигнала управления на блок управления свечей накаливания 2: сбой в электрической цепи |
| 19796 | 4D54 | P3340 | Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: короткое замыкание на плюс |
| 19797 | 4D55 | P3341 | Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: короткое замыкание на массу |
| 19798 | 4D56 | P3342 | Реле вентилятора охлаждения наддувочного воздуха-J712: обрыв цепи |
| 19799 | 4D57 | P3343 | Блок управления турбокомпрессора 1-J724: слишком высокая температура |
| 19800 | 4D58 | P3344 | Блок управления турбокомпрессора 1-J724: напряжение питания за пределами допустимого диапазона |
| 19801 | 4D59 | P3345 | Блок управления турбокомпрессора 2-J725: слишком высокая температура |
| 19802 | 4D5A | P3346 | Блок управления турбокомпрессора 2-J725: напряжение питания за пределами допустимого диапазона |
| 19803 | 4D5B | P3347 | Реле включения свечей накаливания: сбой в электрической цепи |
| 19804 | 4D5C | P3348 | Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724: сбой в электрической цепи |
| 19805 | 4D5D | P3349 | Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 2-J725: сбой в электрической цепи |
| 19806 | 4D5E | P3350 | Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 1 (меньше минимума) |
| 19807 | 4D5F | P3351 | Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 1 (больше максимума) |
| 19808 | 4D60 | P3352 | Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2 (меньше минимума) |
| 19809 | 4D61 | P3353 | Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 2 (больше максимума) |
| 19810 | 4D62 | P3354 | Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 3 (меньше минимума) |
| 19811 | 4D63 | P3355 | Адаптация газовоздушной смеси: выход за пределы диапазона 3 (больше максимума) |
| 19812 | 4D64 | P3356 | Система катализаторов автомобиля, работающего на газе, ряд 1: слишком малая эффективность |
| 19813 | 4D65 | P3357 | Коррекция лямбда-зонда при работе на газе: достигнут предел регулирования |
| 19814 | 4D66 | P3358 | Зонд 1, ряд 1, работа на газе: время реакции слишком велико |
| 19815 | 4D67 | P3359 | Ряд 1-зонд 1, работа на газе: обратная связь цепи подогрева |
| 19816 | 4D68 | P3360 | Ряд 1-зонд 1, работа на газе: нет активности |
| 19817 | 4D69 | P3361 | Работа на газе: обнаружен пропуск воспламенения |
| 19818 | 4D6A | P3362 | Работа на газе, цил. 1: обнаружен пропуск воспламенения |
| 19819 | 4D6B | P3363 | Работа на газе, цил. 2: обнаружен пропуск воспламенения |
| 19820 | 4D6C | P3364 | Работа на газе, цил. 3: обнаружен пропуск воспламенения |
| 19821 | 4D6D | P3365 | Работа на газе, цил. 4: обнаружен пропуск воспламенения |
| 19822 | 4D6E | P3366 | Слишком высокое давление газа в системе |
| 19823 | 4D6F | P3367 | Слишком низкое давление газа в системе |
| 19824 | 4D70 | P3368 | Лямбда-зонд 1-ряд 3: сигнал слишком бедной смеси |
| 19825 | 4D71 | P3369 | Лямбда-зонд 1-ряд 3: сигнал слишком богатой смеси |
| 19826 | 4D72 | P3370 | Лямбда-зонд 1-ряд 4: сигнал слишком бедной смеси |
| 19827 | 4D73 | P3371 | Лямбда-зонд 1-ряд 4: сигнал слишком богатой смеси |
| 19828 | 4D74 | P3372 | Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора: короткое замыкание на массу |
| 19829 | 4D75 | P3373 | Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19830 | 4D76 | P3374 | Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора 2: короткое замыкание на плюс |
| 19831 | 4D77 | P3375 | Переключающий клапан заслонки изменения геометрии впускного коллектора 2: обрыв цепи/короткое замыкание на массу |
| 19832 | 4D78 | P3376 | Датчик температуры воздуха на впуске 3-G520: слишком низкий уровень сигнала |
| 19833 | 4D79 | P3377 | Датчик температуры воздуха на впуске 3-G520: слишком высокий уровень сигнала |
| 19835 | 4D7B | P3379 | Клапан высокого давления для работы на газе-N372: обрыв цепи |
| 19836 | 4D7C | P3380 | Клапан высокого давления для работы на газе-N372: короткое замыкание на плюс |
| 19837 | 4D7D | P3381 | Клапан высокого давления для работы на газе-N372: короткое замыкание на массу |
| 19838 | 4D7E | P3382 | Датчик контура высокого давления газа-G400: обрыв цепи |
| 19839 | 4D7F | P3383 | Датчик контура высокого давления газа-G400: короткое замыкание на плюс |
| 19840 | 4D80 | P3384 | Датчик контура высокого давления газа-G400: короткое замыкание на массу |
| 19841 | 4D81 | P3385 | Датчик контура низкого давления газа-G401: обрыв цепи |
| 19842 | 4D82 | P3386 | Датчик контура низкого давления газа-G401: короткое замыкание на плюс |
| 19843 | 4D83 | P3387 | Датчик контура низкого давления газа-G401: короткое замыкание на массу |
| 19844 | 4D84 | P3388 | Клапан подачи газа 1-N366: обрыв цепи |
| 19845 | 4D85 | P3389 | Клапан подачи газа 1-N366: короткое замыкание на плюс |
| 19846 | 4D86 | P3390 | Клапан подачи газа 1-N366: короткое замыкание на массу |
| 19847 | 4D87 | P3391 | Клапан подачи газа 2-N367: обрыв цепи |
| 19848 | 4D88 | P3392 | Клапан подачи газа 2-N367: короткое замыкание на плюс |
| 19849 | 4D89 | P3393 | Клапан подачи газа 2-N367: короткое замыкание на массу |
| 19850 | 4D8A | P3394 | Клапан подачи газа 3-N368: обрыв цепи |
| 19851 | 4D8B | P3395 | Клапан подачи газа 3-N368: короткое замыкание на плюс |
| 19852 | 4D8C | P3396 | Клапан подачи газа 3-N368: короткое замыкание на массу |
| 19853 | 4D8D | P3397 | Клапан подачи газа 4-N369: обрыв цепи |
| 19854 | 4D8E | P3398 | Клапан подачи газа 4-N369: короткое замыкание на плюс |
| 19855 | 4D8F | P3399 | Клапан подачи газа 4-N369: короткое замыкание на массу |
| 28673 | 7001 | U0001 | Повреждена шина данных-привод |
| 28700 | 701C | U0028 | Коммуникация шины данных-привод |
| 28772 | 7064 | U0100 | Блок управления двигателя: нет связи |
| 28773 | 7065 | U0101 | Блок управления КП: нет связи |
| 28775 | 7067 | U0103 | Селектор АКП: нет связи |
| 28776 | 7068 | U0104 | Круиз-контроль: нет связи |
| 28783 | 706F | U0111 | Блок управления системы регулирования энергопотребления: нет связи |
| 28787 | 7073 | U0115 | Блок управления двигателя: нет связи |
| 28793 | 7079 | U0121 | Блок управления ABS: нет связи |
| 28795 | 707B | U0123 | Датчик скорости поворота вокруг вертикальной оси: нет связи |
| 28798 | 707E | U0126 | Датчик угла поворота рулевого колеса: нет связи |
| 28800 | 7080 | U0128 | Блок управления электромеханического стояночного тормоза: нет связи |
| 28818 | 7092 | U0146 | Блок управления диагностического интерфейса шин данных: нет связи |
| 28823 | 7097 | U0151 | Блок управления подушек безопасности: нет связи |
| 28827 | 709B | U0155 | Блок управления комбинации приборов: нет связи |
| 28836 | 70A4 | U0164 | Блок управления климатической установки: нет связи |
| 28907 | 70EB | U0235 | Адаптивный круиз-контроль: нет связи |
| 28974 | 712E | U0302 | Блок управления КП: несовместимое ПО |
| 28987 | 713B | U0315 | Блок управления ABS: несовместимое ПО |
| 28989 | 713D | U0317 | Блок управления электромеханического стояночного тормоза: несовместимое ПО |
| 28993 | 7141 | U0321 | Система регулирования дорожного просвета: неправильная версия ПО |
| 29076 | 7194 | U0404 | Селектор АКП: недостоверный сигнал |
| 29077 | 7195 | U0405 | Круиз-контроль: недостоверный сигнал |
| 29087 | 719F | U0415 | Блок управления ABS: недостоверный сигнал |
| 29089 | 71A1 | U0417 | Блок управления электромеханического стояночного тормоза: недостоверное сообщение |
| 29093 | 71A5 | U0421 | Система регулирования дорожного просвета: недостоверный сигнал |
| 29696 | 7400 | U1000 | Центральный блок управления систем комфорта-J393: нет связи |
| 29697 | 7401 | U1001 | Центральный блок управления систем комфорта-J393: недостоверный сигнал |
| 29698 | 7402 | U1002 | Центральный блок управления систем комфорта-J393: Считать данные из памяти неисправностей |
| 29699 | 7403 | U1003 | Блок управления распознавания прицепа-J345: нет связи |
| 29700 | 7404 | U1004 | Блок управления распознавания прицепа-J345: недостоверный сигнал |
| 29701 | 7405 | U1005 | Блок управления распознавания прицепа-J345: Считать данные из памяти неисправностей |
| 29702 | 7406 | U1006 | Датчик NOX 1 Ряд 1: нет связи |
| 29703 | 7407 | U1007 | Блок управления контроля аккумуляторной батареи: Считать данные из памяти неисправностей |
| 29704 | 7408 | U1008 | Диагностический интерфейс шин данных-J533: Считать данные из памяти неисправностей |
| 29705 | 7409 | U1009 | Диагностический интерфейс шин данных-J533: недостоверное сообщение |
| 29706 | 740A | U1010 | Блок управления электромеханического стояночного тормоза: Считать данные из памяти неисправностей |
| 65280 | FF00 |  | Код разработки 1 |
| 65281 | FF01 |  | Код разработки 2 |
| 65282 | FF02 |  | Код разработки 3 |
| 65283 | FF03 |  | Код разработки 4 |
| 65284 | FF04 |  | Код разработки 5 |
| 65285 | FF05 |  | Код разработки 6 |
| 65286 | FF06 |  | Код разработки 7 |
| 65287 | FF07 |  | Код разработки 8 |
| 65288 | FF08 |  | Код разработки 9 |
| 65289 | FF09 |  | Код разработки 10 |
| 65290 | FF0A |  | Код разработки 11 |
| 65291 | FF0B |  | Код разработки 12 |
| 65292 | FF0C |  | Код разработки 13 |
| 65293 | FF0D |  | Код разработки 14 |
| 65294 | FF0E |  | Код разработки 15 |
| 65295 | FF0F |  | Код разработки 16 |
| 65296 | FF10 |  | Код разработки 17 |
| 65297 | FF11 |  | Код разработки 18 |
| 65298 | FF12 |  | Код разработки 19 |
| 65299 | FF13 |  | Код разработки 20 |
| 65300 | FF14 |  | Код разработки 21 |
| 65301 | FF15 |  | Код разработки 22 |
| 65302 | FF16 |  | Код разработки 23 |
| 65303 | FF17 |  | Код разработки 24 |
| 65304 | FF18 |  | Код разработки 25 |
| 65305 | FF19 |  | Код разработки 26 |
| 65306 | FF1A |  | Код разработки 27 |
| 65307 | FF1B |  | Код разработки 28 |
| 65308 | FF1C |  | Код разработки 29 |
| 65309 | FF1D |  | Код разработки 30 |
| 65310 | FF1E |  | Код разработки 31 |
| 65311 | FF1F |  | Код разработки 32 |
| 65312 | FF20 |  | Код разработки 33 |
| 65313 | FF21 |  | Код разработки 34 |
| 65314 | FF22 |  | Код разработки 35 |
| 65315 | FF23 |  | Код разработки 36 |
| 65316 | FF24 |  | Код разработки 37 |
| 65317 | FF25 |  | Код разработки 38 |
| 65318 | FF26 |  | Код разработки 39 |
| 65319 | FF27 |  | Код разработки 40 |
| 65320 | FF28 |  | Код разработки 41 |
| 65321 | FF29 |  | Код разработки 42 |
| 65322 | FF2A |  | Код разработки 43 |
| 65323 | FF2B |  | Код разработки 44 |
| 65324 | FF2C |  | Код разработки 45 |
| 65325 | FF2D |  | Код разработки 46 |
| 65326 | FF2E |  | Код разработки 47 |
| 65327 | FF2F |  | Код разработки 48 |
| 65328 | FF30 |  | Код разработки 49 |
| 65329 | FF31 |  | Код разработки 50 |
| 65535 | FFFF |  | Неисправен блок управления |